
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL PALYDOVINIO RYŠIO TELEFONŲ PIRKIMO 
(1 lentelę pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)

Pirkimu siekiama įsigyti 10 vnt. palydovinio ryšio telefonų

1 lentelė. „Reikalavimai palydovinio ryšio telefonams“ (pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)
	Eil. Nr. 
	

Reikalaujamos techninių charakteristikų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų  reikšmės 
(tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą)
Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*

(pildo tiekėjas)
	Įrodantys dokumentai
(1. tiekėjas turi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams, 2. šiame stulpelyje tiekėjas turi nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma).
Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*
         (pildo tiekėjas)

	                       Palydovinio ryšio telefonų gamintojas (įrašyti): ____________________________.
Palydovinio ryšio tipas ir modelis (įrašyti): ________________________ .            

	1.
	Bendrieji reikalavimai:

	1.1
	Nešiojamas palydovinis telefonas, suderinamas su IRIDIUM sistema
· Telefonas
· Baterija
· AC kelioninis kroviklis su tarptautiniais adapteriais
· Automobilinis kroviklis
· Antenos adapteris
· Laisvų rankų įranga
· Dėklas
· Naudojimosi instrukcija
· USB kabelis
· Išorinė antena
· Neaktyvuota SIM
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.2
	Telefone turi būti klaviatūros ir ekrano apšvietimas
	(įrašyti)
	.(įrašyti)

	1.3
	USB, baterijos kroviklio ir išorinės antenos jungimo jungtys arba jungimo adapteriai; integruoti garsiakalbis ir mikrofonas.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.4
	Balso ryšys
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.5.
	SMS ir balso pranešimų siuntimas (gavimas)
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.6.
	Garso, signalo stiprumo ir baterijos įkrovimo lygio indikacija ekrane
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.7.
	Rinktų, praleistų ir priimtų skambučių išsaugojimas registre (ne mažiau kaip 30 paskutinių)
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.8.
	Adresų knygelė, kurioje turi tilpti ne mažiau kaip 100 telefono numerių.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.9.
	Telefono palaikomas dažnių diapazonas – 1616÷1625 MHz
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.10
	Telefono darbo temperatūra nuo -10° C iki +55° C
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.11.
	Telefono antena – ištraukiama (pailginama) ir pozicionuojama
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.12
	Telefono atsparumo dulkėms ir vandeniui klasė – ne žemesnė kaip IP65 arba analogiška
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.13
	Telefono atsparumo išorės poveikiams testai – pagal MIL STD-810F metodiką arba analogiška
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.14
	turi užtikrinti telefono veikimą budėjimo režime ne trumpiau kaip 29 val. ir pokalbio režime ne trumpiau kaip 3,5 val. 
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.15
	Telefono įkroviklio įėjimo įtampos intervalas – ne mažesnis kaip 100 ÷ 250 VAC
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.16
	Kintamosios srovės elektros tinklo kištukas – ne prasčiau kaip pagal CEE 7/16 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	1.17
	Garantija įrangai – ne trumpiau ne kaip 12 mėn.
	(įrašyti)
	(įrašyti)
	

	1.18
	Aktyvavimas: Neaktyvuotos SIM kortelės pateikiamos su įranga. Tiekėjas įsipareigoja aktyvuoti paslaugą per 2 darbo dienas po atskiro perkančiosios organizacijos prašymo.
	(įrašyti)
	

	1.19
	Paslaugų apimtys: Preliminarūs paslaugų kiekiai yra nurodyti pirkimo vertinimo lentelėje.
Maksimali galima pokalbių trukmė ar žinučių kiekis vienam mėnesiui neturi būti ribojama.
	(įrašyti)
	

	1.20
	Suderinamumas: Palydovinio ryšio telefonų Iridium tinklo abonento kortelės turi būti suderintos su teikiama palydovinio ryšio įranga
	(įrašyti)
	



Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

