 Sutarties priedas
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[bookmark: _Toc214876325]Bendroji informacija:
[bookmark: _Toc214876326]Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.
[bookmark: _Toc214876327]Paslaugų teikimo vieta – Gedimino pr. 11, Vilnius. Lietuva.
[bookmark: _Toc214876328]Pirkimo objektas: nuoma
	Eil. Nr.
	Objektas
	Kiekis

	
	A3 daugiafunkcis įrenginys
	5

	
	A4 daugiafunkcis įrenginys
	7



[bookmark: _Toc214876329]Pirkimo informacija:
[bookmark: _Toc214876330]Esamos situacijos apibūdinimas:
a. Šiuo metu Užsakovas naudoja analogišką paslaugą - nuomojasi daugiafunkcius A3 formato spalvinius įrenginius ir daugiafunkcius A4 formato spalvinių įrenginių.
Atliekamų spausdinių apskaitos vykdymo užtikrinimui bei saugaus spausdinimo su autorizacija realizavimui naudojama Užsakovui nuosavybės teise priklausanti spausdinimo ir skenavimo įrenginių centralizuoto valdymo ir apskaitos informacinė sistema UniFlow LTS 2025 SR1.
Tiekėjas privalės įrangą aprūpinti eksploatacinėmis medžiagomis ir ją remontuoti savo sąskaita visą sutarties laikotarpį. Į spausdinimo išlaidas turi būti įskaičiuota: įrangos techninės priežiūros išlaidos; nuotolinės priežiūros sistema; sąnaudinių/eksploatacinių medžiagų tiekimas (išskyrus segtukus, popierių ir el. energiją); susidėvinčių detalių ir jų keitimo išlaidos; reikalingų transporto paslaugų išlaidos. Už remontui reikalingas detales ir darbus apmoka Tiekėjas.
b. Įrenginius popieriumi, susegimo komponentais aprūpina Užsakovas.
c. Įrenginiai jungiami prie Užsakovo kompiuterių tinklo.

[bookmark: _Toc214876331]Užsakomų spausdinimo/kopijavimo įrenginių kiekiai ir preliminarios spausdinimo apimtys
	Eil. Nr.
	Įrenginio tipas 5
	Įrenginių kiekis
	Kopijų tipas
	Numatomas bendras spaudų kiekis per mėn.

	1. 
	Daugiafunkcinis spalvinis A3 formato įrenginys
	5
	nespalvota kopija A4
	4000

	
	
	
	spalvota kopija A4
	2000

	
	Daugiafunkcinis spalvinis A4 formato įrenginys
	7
	nespalvota kopija A4 
	10000

	
	
	
	spalvota kopija A4
	4000



1. Numatomi įrenginių ir spaudų kiekiai yra orientaciniai, prekės ir paslaugos bus perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį. Sutarties laikotarpiu spausdintuvų kiekis gali padidėti ar sumažėti ne daugiau kaip 2 vnt.
2. Dvipusio spausdinimo A4 lapas skaičiuojama kaip 2 vienpusio spausdinimo A4 formato lapai;
3. A3 formato lapas skaičiuojama kaip 2 (du) A4 formato lapai. 
4. Įranga privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
5. Tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojų autorizuotas ir įgaliotas atlikti siūlomos įrangos techninį aptarnavimą.


[bookmark: _Toc214876332]Bendrieji techniniai reikalavimai visų tipų įrenginiams
	Eil. Nr.
	Objektas
	Reikalavimai
	Tiekėjo pasiūlymo atitikimas

	1. 
	Vartotojo valdymo sąsaja
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi įrenginiai turėtų vienodą vartotojo grafinę sąsają.
	

	
	Aplinkos apsaugos reikalavimai
	Įranga turi atitikti tokio tipo įrangai keliamus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. DI-401 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus minėto įsakymo 2 priedo III skyriuje.
	

	
	Įrangos resursas
	Privalo būti siūloma nauja, nenaudota įranga, kurios gamybos pradžia ne senesnė kaip 2024 m. Reikalinga pateikti tai patvirtinančią informaciją (gamintojo nuoroda, pažyma ar kt.).
	

	
	Gamintojo išduota pažyma
	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo išduotą pažymą, patvirtinančią, kad:

1. Siūlomos prekės ir (ar) programinės įrangos licencijos yra skirtos tiekti būtent šiai Perkančiajai organizacijai ir yra gaunamos iš oficialios gamintojo tiekimo grandinės;

Tiekėjas yra autorizuotas gamintojo tiekti siūlomas prekes, programinės įrangos licencijas ir su jomis susijusias paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 2 savaitės iki pasiūlymo pateikimo dienos ir turi būti pasirašyta įgalioto gamintojo atstovo.

Nepateikus nurodytos pažymos, tiekėjo pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų.
	



[bookmark: _Toc214616350][bookmark: _Toc214616474][bookmark: _Toc214616351][bookmark: _Toc214616475][bookmark: _Toc214616352][bookmark: _Toc214616476][bookmark: _Toc214616353][bookmark: _Toc214616477][bookmark: _Toc214616354][bookmark: _Toc214616478][bookmark: _Toc214876337][bookmark: _Toc214616355][bookmark: _Toc214616479][bookmark: _Toc214616356][bookmark: _Toc214616480][bookmark: _Toc214616357][bookmark: _Toc214616481][bookmark: _Toc214876340][bookmark: _Toc214876341]Spalvinis A3 daugiafunkcinis įrenginys
[bookmark: _Toc214876342]Minimalūs reikalavimai (A3)
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo pasiūlymas

	1. 
	Spausdinimo būdas
	Lazerinis (spalvinis)
	

	
	Spaudinių dydžiai
	A3, A4, A4R, A5, A5R, A6/A6R, B5
	

	
	Dvipusio spausdinimo ir kopijavimo mazgas
	Turi būti įdiegtas
	

	
	Spausdinimo raiška
	Ne mažiau kaip 1200 x 1200 dpi
	

	
	Spausdinimo greitis (A4)
	Ne lėčiau kaip 50 psl./min
	

	
	Pirmo puslapio atspausdinimo laikas (A4)
	Juodai/baltas:
Ne daugiau kaip 6 sek.,
Spalvotas:
ne daugiau kaip 7 sek.
	

	
	Skenavimo raiška
	Ne mažiau kaip 600 x 600 dpi
	

	
	Automatinis dvipusio skenavimo tiektuvas
	Talpa ne mažiau kaip 100 lapų (80 g/m²),
dvipusio skenavimo metu originalo mažiausias storis ne daugiau kaip 40 g/m², originalo didžiausias storis ne mažiau 200 g/m²
	

	
	Dvipusis skenavimo greitis (A4, 600 dpi)
	Juodai/baltas:
Ne mažiau kaip 150 vaizdų/min.,
Spalvotas:
ne mažiau kaip 80 vaizdų/min.
	

	
	Kopijavimo dydžiai
	A3, A4, A4R, A5, A5R, A6/A6R
	

	
	Popieriaus tiektuvas
	Ne mažiau kaip 1 stalčius 550 popieriaus lapų (A4, 80 g/m²), ne mažiau kaip 1 stalčius 550 popieriaus lapų (A3, 80 g/m²), rankinio padavimo lentynėle ne mažiau kaip 100 popieriaus lapų (A4/A3, 80 g/m²), palaikomas popieriaus mažiausias storis ne daugiau kaip 55 g/m², palaikomas popieriaus didžiausias storis ne mažiau kaip 250 g/m²
	

	
	Įrenginio spintelė
	Turi būti. Gamintojo originali spintelė pritaikyta siūlomam įrenginiui pastatyti ant grindų ir turėti ratukus su fiksatoriumi.
	

	
	Valdymo ekranas
	Spalvotas, valdomas prisilietimu, kurio įstrižainė yra ne mažesnė kaip 10 colių ir patalpintas ne žemesniame kaip 100 cm aukštyje.
	

	
	Išorinė sąsaja
	Ne mažiau kaip 1 vnt. 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, ne mažiau 1 vnt. USB 2.0
	

	
	Palaikomų dokumentų tipai
	PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS
	

	
	Dokumentų susegimo mazgas
	Turi būti palaikomas kampinis ir dvigubas segimas,
ne mažiau 50 A4 lapų,
ne mažiau 30 A3 lapų,
rankinis susegimas ne mažiau 50 A4/A3 lapų
	

	
	Siuntimo kryptys
	El. paštas, SMB
	

	
	Adresų knyga
	Ne blogiau LDAP (ne mažiau 2000 adresatų)
	

	
	Siunčiamų dokumentų formatai
	TIFF, PDF, JPEG, XPS, glaudinami, ieškomi, šifruojami PDF/XPS, Office Open XML
	

	
	Kopijų išvesties talpa
	Su kopijų susegimu ne mažiau kaip 500 lapų
	

	
	Vartotojo identifikavimo įrenginiai
	Turi būti gamykloje integruotas kortelių skaitytuvas palaikantis Pirkėjo turimas prieigos korteles
	

	
	Nuotolinis įrenginio valdymas
	Turi būti įrenginio valdymas per nuotolį iš administratoriaus darbo vietos
	

	
	Suderinamos operacinės sistemos
	Windows 11, Windows Server 2022 ir naujesnės versijos, macOS 10.14 ir naujesnė versijos
	

	
	Energijos sąnaudų (TEC) įvertinimas
	Ne daugiau kaip 0,6 kWh
	



[bookmark: _Toc214876343]Vertinami kriterijai (A3)
Vertinimo lentelė sudarytos pagal 70/30 santykį, kur techniniai ir kokybiniai parametrai sudaro 70%, o kaina sudaro 30%.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Vertinimo kriterijus
	Vertinimo balas
	Tiekėjo pasiūlymas

	1. 
	Spausdinimo raiška (originali)
	Ne mažiau kaip 2400 x 1200 dpi
Ne mažiau kaip 4800 x 2400 dpi
	2

8
	

	
	Pirmo puslapio atspausdinimo laikas (A4)
	Juodai/baltas:
mažiau kaip 5 sek.
mažiau kaip 4 sek.,
Spalvotas:
mažiau kaip 6 sek.
mažiau kaip 5 sek.
	
4
6

4
6
	

	
	Dvipusis skenavimo greitis (A4, 600 x 600 dpi)
	Juodai/baltas:
160 vaizdai/min. ir daugiau
Spalvotas:
90 vaizdai/min. ir daugiau
	
4


4
	

	
	Energijos sąnaudų (TEC) įvertinimas
	0,55 kWh ir mažiau
0,50 kWh ir mažiau
	2
4
	



[bookmark: _Toc214876344]Spalvinis A4 daugiafunkcinis įrenginys
[bookmark: _Toc214876345]Minimalūs reikalavimai (A4)
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo pasiūlymas

	1. 
	Spausdinimo būdas
	Lazerinis (spalvinis)
	

	2. 
	Spaudinių dydžiai
	A4, A5, A5R, A6, B5
	

	3. 
	Dvipusio spausdinimo ir kopijavimo mazgas
	Turi būti įdiegtas
	

	4. 
	Spausdinimo raiška
	Ne mažiau kaip 1200 x 600 dpi
	

	5. 
	Spausdinimo greitis (A4)
	Ne lėčiau kaip 35 psl./min
	

	6. 
	Pirmo puslapio atspausdinimo laikas (A4)
	Juodai/baltas:
Ne daugiau kaip 6 sek.,
Spalvotas:
ne daugiau kaip 7 sek.
	

	7. 
	Skenavimo raiška
	Ne mažiau kaip 600 x 600 dpi
	

	8. 
	Automatinis dvipusio skenavimo tiektuvas
	Talpa ne mažiau kaip 100 lapų (80 g/m²),
dvipusio skenavimo metu palaikomas originalo mažiausias storis ne daugiau kaip 50 g/m², originalo didžiausias storis ne mažiau 120 g/m²
	

	9. 
	Dvipusis skenavimo greitis (A4, 600 dpi)
	Dvipusio skenavimo greitis ne mažiau kaip 50 vaizdų/min.
	

	10. 
	Kopijavimo dydžiai
	A4, A5, A5R, A6
	

	11. 
	Popieriaus tiektuvas
	Automatinis ne mažiau kaip 1 stalčius 550 popieriaus lapų (A4, 80 g/m²), rankinio padavimo lentynėlė ne mažiau kaip 100 popieriaus lapų (A4, 80 g/m²), palaikomas popieriaus mažiausias storis ne daugiau kaip 60 g/m², palaikomas popieriaus didžiausias storis ne mažiau kaip 210 g/m²
	

	12. 
	Įrenginio spintelė
	Turi būti. Gamintojo originali spintelė pritaikyta siūlomam įrenginiui pastatyti ant grindų ir turėti ratukus su fiksatoriumi.
	

	13. 
	Valdymo ekranas
	Spalvotas, valdomas prisilietimu, ne mažesnis kaip 10 colių ir patalpintas ne žemesniame kaip 100 cm aukštyje.
	

	14. 
	Išorinė sąsaja
	Ne mažiau kaip 1 vnt. 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, ne mažiau 1 vnt. USB 2.0
	

	15. 
	Palaikomų dokumentų tipai
	PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS
	

	16. 
	Siuntimo kryptys
	El. paštas, SMB
	

	17. 
	Adresų knyga
	Ne blogiau LDAP (ne mažiau 2000 adresatų)
	

	18. 
	Siunčiamų dokumentų formatai
	TIFF, PDF, JPEG, XPS, glaudinami, ieškomi, šifruojami PDF/XPS, Office Open XML
	

	19. 
	Kopijų išvesties talpa
	Ne mažiau kaip 400 lapų
	

	20. 
	Vartotojo identifikavimo įrenginiai
	Turi būti gamykloje integruotas kortelių skaitytuvas palaikantis Pirkėjo turimas prieigos korteles
	

	21. 
	Nuotolinis įrenginio valdymas
	Turi būti įrenginio valdymas per nuotolį iš administratoriaus darbo vietos
	

	22. 
	Suderinamos operacinės sistemos
	Windows 11, Windows Server 2022 ir naujesnės versijos, macOS 10.14 ir naujesnė versijos
	

	23. 
	Energijos sąnaudų (TEC) įvertinimas
	Ne daugiau kaip 0,40 kWh
	
	



[bookmark: _Toc214876346]Vertinami kriterijai (A4)
Vertinimo lentelė sudaryta pagal 70/30 santykį (techniniai kriterijai / kaina).

	Eil. Nr.
	Parametras
	Vertinimo kriterijus
	Vertinimo balas
	Tiekėjo pasiūlymas

	1. 
	Spausdinimo raiška (originali)
	Ne mažiau kaip 1200 x 1200 dpi
	8
	

	
	Pirmo puslapio atspausdinimo laikas (A4)
	Juodai/baltas:
Mažiau kaip 5 sek.
Mažiau kaip 4 sek.
Spalvotas:
Mažiau kaip 6 sek.
Mažiau kaip 5 sek.
	
4
6

4
6
	

	
	Energijos sąnaudų (TEC) įvertinimas – ne daugiau kaip:
	0,35 kWh ir mažiau
0,30 kWh ir mažiau
	2
4
	





[bookmark: _Toc214876347]Spausdinimo ir skenavimo bei naudotojų valdymo sistema
[bookmark: _Toc214876348]Spausdinimo ir skenavimo bei naudotojų valdymo sistemos reikalavimai
	Eil. Nr.
	Privalomi reikalavimai
	Tiekėjo pasiūlymas

	1. 
	Skirta organizuoti bei valdyti spausdinimo ir skenavimo procesą.
	

	
	Leidžia valdyti spausdinimo užduotis su galimybe nukreipti jas į bet kurį organizacijos turimą spausdintuvą.
	

	
	Įgalina saugų dokumentų spausdinimą, kuomet spaudinius gali pasiimti tik juos spausdinantis darbuotojas (naudotojo identifikavimas).
	

	
	Skenavimo darbus naudotojas turi galimybę nusiųsti į: savo el. paštą nevedant jo rankiniu būdu, į laisvai pasirinktą el. pašto adresą arba failų mainavietę (angl. Shared Network Folder).
	

	
	Sistema turi palaikyti bendrą visiems spausdintuvams failų mainavietę, taip pat skirtingas failų mainavietes skirtinguose spausdintuvuose.
	

	
	Darbuotojas prie spausdintuvo gali identifikuotis su savo LRVK darbuotojo pažymėjimu, PIN kodu ir savo Active Directory naudotojo slaptažodžiu. Sistema turi automatiškai atjungti vartotoją per nustatytą neaktyvumo laiką.
	

	
	Sistema turi užtikrinti paprastą būdą naudotojams patiems užregistruoti darbuotojo pažymėjimą be IT specialistų pagalbos. Sistema turi užtikrinti paprastą būdą naudotojams patiems užregistruoti naują darbuotojo pažymėjimą vietoje seno be IT specialistų pagalbos.
	

	
	Sistema turi veikti iš karto ir be sutrikimų bei papildomų konfigūravimo darbų, kuomet naudotojai pasikeičia savo Active Directory naudotojo slaptažodį.
	

	
	Vykdant spausdinimo ir kopijavimo darbus, sistema turi leisti naudotojams patiems pasirinkti ir pasikeisti kopijų kiekį, pasirinkti vienpusį arba dvipusį spausdinimą ir kopijavimą, juodai/baltą ar spalvotą spaudo/kopijos variantą, kopijų susegimo tipą ir vietą, pasikeisti automatinį popieriaus stalčių į rankinį ir atvirkščiai; sistema turi automatiškai atpažinti lapo orientaciją ir dydį, taip pat palaikyti automatinį spalvų dokumente atpažinimą.
	

	
	Sistemoje turi būti galimybė automatiškai, po nustatyto laikotarpio pašalinti vartotojo eilėje esančius darbus, atpažinti tuos, kurie nebuvo atspausdinti ir jų neįtraukiami į spausdinimo ataskaita.
	

	
	Sistema turi teikti ataskaitas apie padalinių arba konkretaus darbuotojo spausdinimo/skenavimo kiekius.
	

	
	Sistemoje turi būti galimybė paruošti spausdintuvų tvarkykles diegimui darbo vietose per GPO.
	

	
	Sistema turi turėti 24 mėnesių palaikymą.
	



[bookmark: _Toc214876349]Vertinamas kriterijus (spausdinimo ir skenavimo valdymo sistemai)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Vertinimo kriterijus
	Vertinimo balas
	Tiekėjo pasiūlymas

	1. 
	Integracija su uniFLOW
	Suderinamumas pagal lentelėje aukščiau pateiktus parametrus

	10
	


Perkančiajai organizacijai prašant, Tiekėjas, pateikęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, ne vėliau kaip 5 darbo dienas privalės pademonstruoti žemiau pateiktų sistemos reikalavimų veikimą su pasiūlytais daugiafunkciniais įrenginiais. Tiekėjui neatlikus demonstracijos, pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.


[bookmark: _Toc214876350]Tiekėjo įsipareigojimai
Paslaugų teikėjas nuo sutarties įsigaliojimo dienos 24 mėn. turi teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos turimos spausdinimo ir skenavimo valdymo sistemos programinės įrangos (nurodytos šios techninės specifikacijos lentelėje) techninio aptarnavimo paslaugas (toliau – paslaugos). Tiekėjas turi užtikrinti galimybę:

1. kreiptis į gamintoją ar jo atstovą dėl programinės įrangos veiklos sutrikimų ir klaidų;
2. pareikalavus gauti gamintojo išleistas naujas programinės įrangos versijas (spausdinimo, skenavimo bei naudotojų sistemos programinės įrangos, daugiafunkcių įrenginių aparatinės programinės įrangos bei tvarkyklių);
3. teikti programinės įrangos atnaujinimo darbus;
4. registruoti programinės įrangos sutrikimus visą parą veikiančioje internetinėje pagalbos sistemoje, kurioje taip pat būtų galima matyti sutrikimų šalinimo būseną;
5. reaguoti ir šalinti programinės įrangos sutrikimus žemiau lentelėje nurodytais terminais. 

[bookmark: _Toc214876351]Reakcijos laikas į registruojamus sistemos sutrikimus pagal jų prioritetą
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Reikalavimas
	Rodiklio reikšmė (pildo tiekėjas)

	1
	Kritinis prioritetas (P1) - neveikia esminės programinės įrangos funkcijos. Neįmanoma naudoti spausdinimo ir skenavimo paslaugomis.
	Reakcijos laikas ne daugiau kaip 2 darbo valandos
	

	2
	Aukštas prioritetas (P2) - neveikia kai kurios programinės įrangos funkcijos arba veikia su klaidomis. Apsunkintas paslaugų naudojimas.
	Reakcijos laikas ne daugiau kaip 4 darbo valandos
	

	3
	Vidutinis prioritetas (P3) – programinė įranga veikia su smulkiomis klaidomis, tačiau negalima naudotis visais funkcionalumais.
	Reakcijos laikas ne daugiau kaip 8 darbo valandos
	

	4
	Žemas prioritetas (P4) - smulkios ir programinės įrangos klaidos. Spausdinimo ir skenavimo paslaugomis galima naudotis.
	Reakcijos laikas ne daugiau kaip 16 darbo valandų
	




[bookmark: _Toc214876352]Paslaugos teikimo metu numatomos eksploatuoti LRVK turimos įrangos (techninės ir programinės) sąrašas:
	Eil. nr.
	Gamintojas ir modelis
	Turimas kiekis
	Numatomas bendras spaudų kiekis per mėn. *
(tik pasiūlymo kainos skaičiavimui)

	1.
	Canon iR ADV C5030i, A4/A3
	1
	Nespalvota kopija A4
	2500

	
	
	
	Spalvota kopija A4
	1500



* Dvipusio spausdinimo A4 lapas skaičiuojama kaip 2 vienpusio spausdinimo A4 formato lapai; A3 formato lapas skaičiuojama kaip 2 A4 formato lapai. 
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