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[bookmark: _Hlk86058943][bookmark: _Hlk86836474]RYŠIO STIPRINIMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Ryšio stiprinimo įranga, BVPŽ kodas 32000000-3.
1.2. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti kiekis (apimtis):
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Preliminarus kiekis*
	Matavimo vnt.

	1. 
	Stiprintuvas (900 MHz dažnių juostos) 
	2
	vnt.

	2. 
	Stiprintuvas (1800 MHz dažnių juostos)
	2
	vnt.

	3. 
	Stiprintuvas (900 MHz ir 1800 MHz dažnių juostos)
	3
	vnt.

	4. 
	Šakotuvas
	7
	vnt.

	5. 
	Lauko antena
	7
	vnt.

	6. 
	Lauko antenos laikiklis
	7
	vnt.

	7. 
	Vidaus antena
	7
	vnt.

	8. 
	Jungtys
	28
	vnt.

	9. 
	Montavimo paslaugos
	7
	vnt.

	10. 
	Kabelis
	85
	m.

	11. 
	Registravimas RRT sistemoje
	7
	vnt.

	12. 
	Stiprintuvo paleidimas ir suderinimas
	7
	vnt.

	13. 
	Papildomos paslaugos
	50
	val.


*Nurodyti kiekiai yra preliminarūs, gali būti didinami ar mažinami, prekės / paslaugos bus perkamos pagal reikalingumą ir valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Pirkėjas) poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

1.3. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ir paslaugas. Panašaus pobūdžio prekės ir paslaugos, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių paslaugų kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. 

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 
2.1. Pirkėjas šiuo pirkimu siekia pagerinti mobilaus ryšio signalą patalpose, kad būtų užtikrinta pokalbio kokybė. 

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1. Bendrieji reikalavimai sprendimui:
3.1.1 Ryšio stiprinimo įranga turės būti įrengta Pirkėjo nurodytuose taškuose, t.y. gali būti bet kuriame Lietuvos taške.
3.1.2 Ryšio stiprinimo įranga turi būti įrengta ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo pateikto ir suderinto pasiūlymo ir užsakymo pateikimo.
3.1.3 Tiekėjas prieš įrengdamas ryšio stiprinimo įrangą nurodytame taške turės per 10 d.d. atlikti analizę ir pateikti pasiūlymą užtikinantį geriausią sprendimą ryšio stiprinimui nurodytame taške.
3.1.4 Ryšio stiprinimo įranga turi stiprinti pagrindinių tinklo operatorių: Bitė, Tele2, Telia mobilų ryšį (2G, 4G) užtikrinantį pokalbio kokybę.
3.1.5 Ryšio stiprinimo sprendimas turi atitikti Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3.1.6 Ryšio stiprinimo sprendimas susideda iš: stiprintuvo, lauko antenos, lauko antenos tvirtinimo stovo, montavimo kabelių, žaibo apsaugos, jungčių ir kitų reikalingų medžiagų užtikrinantį tinkamą sprendimo įgyvendinimą bei montavimo darbų. 
3.1.7 Ryšio stiprinimo įrangą neturi būti įtakojama įvairių išorinių gamtinių ar kitų faktorių, pvz., drėgmės, temperatūros, kritulių, paros laiko.
3.1.8 Tiekėjas įrengdamas ryšio stiprinimo įranga turi užtikrinti bei prisiimti atsakomybę, kad skleidžiami dažniai atitinka teisės aktuose numatytus reikalavimus.
3.1.9 Tiekėjas turi užtikrinti legalumą bei įregistruoti įrangą operatoriaus tinkle.
3.1.10 Pastatų būklė ir architektūriniai sprendimai turi nepakisti sumontavus ryšio stiprinimo įrangą.
3.1.11 Tiekėjas įsipareigoja ryšio stiprinimo įrangai suteikti ne mažiau 24 mėn. garantiją bei vykdyti visapusišką priežiūrą, nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas po sprendimo sudiegimo. 
3.1.12 Visa įranga aturi atitikti CE standartus.
3.1.13 Tiekėjas turi pateikti visų trijų operatorių atsiliepimą dėl ryšio stiprinimo įrangos montavimo.
3.1.14 Pasibaigus sutarties galiojimui visa ryšio stiprinimo įranga lieka Pirkėjui.
3.2. Techninio aptarnavimo sąlygos:
3.2.1 Techninio aptarnavimo paslaugos teikiamos pagal Pirkėjo pateiktus pranešimus apie ryšio stiprinimo sprendimo gedimus / sutrikimus.
3.2.2 Pranešimus apie ryšio stiprinimo sprendimo gedimus / sutrikimus Pirkėjo įgalioti atstovai pateikia Tiekėjui elektroniniu būdu per Tiekėjo pateiktą elektroninę pagalbos tarnybą (ar kita rašytine Tiekėjo pasiūlyta ir Pirkėjo priimtina forma).
3.2.3 Tiekėjas įsipareigoja nemokamai teikti techninį aptarnavimą tokiomis sąlygomis:
· Reakcijos laikas į ryšio stiprinimo sprendimo gedimus / sutrikimus darbo metu – iki 2 d. val. nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo momento;
· Ryšio stiprinimo sprendimo gedimų / sutrikimų šalinimas darbo metu  – iki 16 d. val. po reakcijos, jei į gedimo / sutrikimo vietą reikia vykti fiziškai;
· Reakcija – Reakcijos trukmė suprantama kaip laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie ryšio stiprinimo sprendimo gedimą / sutrikimą registracijos momento iki jo sprendimo pradžios.
· Tiekėjas su Pirkėju (raštu, el. paštu) gali susiderinti kitus, Pirkėjui priimtinus, gedimų / sutrikimų pašalinimo terminus.
3.2.4. Negarantiniai darbai – pagal papildomų darbų / medžiagų kainininką arba atskirą pasiūlymą. 
3.3. Ryšio stiprinimo sprendimo techniniai reikalavimai: 

	Eil. Nr.
	Specifikacija
	Reikalavimai

	Stiprintuvas (900 MHz dažnių juostos)

	1. 
	Pavadinimai/modeliai
	Nurodyti sprendimo įrangos komponentų pavadinimą/modelį.

	2. 
	Turi būti
	Tinkamas 900 MHz GSM (2G) ir 900 MHz LTE (4G) ryšio stiprinimui

	3. 
	Stiprintuvo galia ((output Power))
	Ne mažiau 15dBm

	4. 
	Turi būti
	Automatinė apsauga nuo trikdžių. 

	5. 
	Turi būti
	Galimybė pajungti išorinę vidinę anteną

	6. 
	Turi būti
	Automatinis išsijungimas, budėjimo rėžimas.

	Stiprintuvas (1800 MHz dažnių juostos)

	1. 
	Pavadinimai/modeliai
	Nurodyti sprendimo įrangos komponentų pavadinimą/modelį.

	2. 
	Turi būti
	Tinkamas 1800 MHz GSM (2G) ir 900 MHz LTE (4G) ryšio stiprinimui

	3. 
	Stiprintuvo galia ((output Power))
	Ne mažiau 15dBm

	4. 
	Turi būti
	Automatinė apsauga nuo trikdžių. 

	5. 
	Turi būti
	Galimybė pajungti išorinę vidinę anteną

	6. 
	Turi būti
	Automatinis išsijungimas, budėjimo rėžimas.

	Stiprintuvas (900 MHz ir 1800 MHz dažnių juostos))

	1. 
	Pavadinimai/modeliai
	Nurodyti sprendimo įrangos komponentų pavadinimą/modelį.

	2. 
	Turi būti
	Tinkamas 900 MHz GSM (2G), 900 MHz LTE (4G) bei 1800 MHz GSM (2G) ir 1800 MHz LTE (4G) ryšio stiprinimui

	3. 
	Stiprintuvo galia ((output Power))
	Ne mažiau 15dBm

	4. 
	Turi būti
	Automatinė apsauga nuo trikdžių. 

	5. 
	Turi būti
	Galimybė pajungti išorinę vidinę anteną

	6. 
	Turi būti
	Automatinis išsijungimas, budėjimo rėžimas.

	Lauko antena

	1. 
	Pavadinimas/modelis
	Nurodyti sprendimo įrangos komponentų pavadinimą/modelį.

	2. 
	Stiprinimas maks.
	Ne mažiau 10 dBi

	3. 
	Varža
	Ne mažiau 50 Ω

	4. 
	Turi būti
	Pritaikyta siūlomai įrangai

	5. 
	Turi būti
	Pritaikyta lauko sąlygoms

	6. 
	Turi būti
	Tinkama 2G, 4G ryšio stiprinimui.

	Vidaus antena

	1. 
	Pavadinimas/modelis
	Nurodyti sprendimo įrangos komponentų pavadinimą/modelį.

	2. 
	Varža
	Ne mažiau 50 Ω

	3. 
	Turi būti
	Pritaikyta siūlomai įrangai

	4. 
	Turi būti
	Tinkama 2G, 4G ryšio stiprinimui.

	Atšakotuvas

	1. 
	Varža
	Ne mažiau 50 Ω

	2. 
	Turi būti
	Pritaikytas siūlomai įrangai

	Koaksialinis kabelis arba lygiavertis

	1. 
	Varža
	Ne mažiau 50 Ω 

	2. 
	Turi būti
	Pritaikytas siūlomai įrangai

	Žaibo apsauga

	1. 
	Turi būti
	Ne mažiau 50 Ω

	2. 
	Turi būti
	Pritaikytas siūlomai įrangai

	Stovas

	1.
	Skirtas montuoti prie lauko sienos

	2.
	Plieninis, cinkuotas

	3.
	Pritaikytas siūlomai įrangai



4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:	
4.1. Vykdomas žaliasis pirkimas  pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 punktą. 
Perkančioji organizacija siekia įsigyti prekes, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad prekes teikiant būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl nustato šiuos reikalavimus:
4.1.1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (ar joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.
Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus pasirinktinai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams;
4.1.2. bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);
4.1.3. dokumentacija teikiama Tiekėjui ir Pirkėjui elektroninėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriaus 1.1. ir 1.2. punktuose;
4.1.4. sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (kvalifikuotu el. parašu).

5. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU VYKDANT SUTARTĮ 

5.1. Tiekėjas, teikdamas paslaugas pagal sutartį, turi užtikrinti nustatytų reikalavimų įgyvendinimą šiuose teisės aktuose:
5.1.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
5.1.2. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme;
5.1.3. Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;
5.1.4. kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose tinklų, informacinių sistemų ir duomenų saugą, reikalavimus valdomų paslaugų teikėjams;
5.1.5. Europos Komisijos priimtiems įgyvendinimo aktams, nustatantiems techninius ir metodinius reikalavimus. 
5.2. Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Tiekėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su paslaugomis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata.
5.3. Prieš pradėdami teikti paslaugas pagal sutartį Tiekėjo darbuotojai privalės pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus.
5.4. Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina sutarčiai vykdyti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Pirkėjo gautai informacijai apsaugoti.
5.5. Visi Techninės specifikacijos 5 punkte numatyti saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo subteikėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams ir jų darbuotojams.

---------------


SUTARTIES REIKALAVIMAI
1. Sutarties vykdymo vieta(-os)
Savanorių pr. 176, Vilnius

2. Sutarties vykdymo tvarka ir terminai
Sutarties trukmė 12 mėn.




