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[bookmark: _Hlk184728874]Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

	Eil Nr.
	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai
	Siūlomų prekių techniniai
parametrai
Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., galimi tik nesant konkrečiai reikšmei)
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
Dokumento pavadinimas*

	Stiprintuvas (900 MHz dažnių juostos)

	1
	Nurodyti sprendimo įrangos komponentų pavadinimą/modelį
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MARKĘ
(Pildo tiekėjas)
	 
(Pildo tiekėjas)

	2
	Tinkamas 900 MHz GSM (2G) ir 900 MHz LTE (4G) ryšio stiprinimui
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	
(Pildo tiekėjas)

	3
	Stiprintuvo galia (output Power) ne mažiau 15 dBm
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	4
	Automatinė apsauga nuo trikdžių.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	5
	Galimybė pajungti išorinę vidinę anteną
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	6
	Automatinis išsijungimas, budėjimo rėžimas.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	7.
	Garantija ne mažiau 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	Stiprintuvas (1800 MHz dažnių juostos)

	8
	Nurodyti sprendimo įrangos komponentų pavadinimą/modelį
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MARKĘ
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	9
	Tinkamas 1800 MHz GSM (2G) ir 900 MHz LTE (4G) ryšio stiprinimui
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	10
	Stiprintuvo galia (output Power) ne mažiau 15 dBm
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	11
	Automatinė apsauga nuo trikdžių.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	12
	Galimybė pajungti išorinę vidinę anteną
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	13
	Automatinis išsijungimas, budėjimo rėžimas.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	14
	Garantija ne mažiau 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	Stiprintuvas (900 MHz ir 1800 MHz dažnių juostos)

	15 
	Nurodyti sprendimo įrangos komponentų pavadinimą/modelį
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MARKĘ
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	16
	Tinkamas 900 MHz GSM (2G), 900 MHz LTE (4G) bei 1800 MHz GSM (2G) ir 1800 MHz LTE (4G) ryšio stiprinimui
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	17
	Stiprintuvo galia (output Power) ne mažiau 15 dBm
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	18
	Automatinė apsauga nuo trikdžių.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	19
	Galimybė pajungti išorinę vidinę anteną
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	20
	Automatinis išsijungimas, budėjimo rėžimas.
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	21
	Garantija ne mažiau 24 mėn.
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	Lauko antena

	22
	Nurodyti sprendimo įrangos komponentų pavadinimą/modelį
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MARKĘ
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	23
	Stiprinimas maks. Ne mažiau 10 dBi
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	24
	Varža ne mažiau 50 Ω
	būtina nurodyti tikslius techninius rodiklius
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	25
	Pritaikyta siūlomai įrangai
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	26
	Tinkama 2G, 4G ryšio stiprinimui.
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	Vidaus antena

	27
	Nurodyti sprendimo įrangos komponentų pavadinimą/modelį
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ IR MARKĘ
(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	28
	Varža ne mažiau 50 Ω
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	29
	Pritaikyta siūlomai įrangai
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	30
	Tinkama 2G, 4G ryšio stiprinimui.
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	Atšakotuvas

	31
	Nurodyti siūlomo atšakotuvo gamintoją/modelį
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS GAMINTOJĄ ARBA MODELĮ(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	32
	Varža ne mažiau 50 Ω
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	33
	Pritaikyta siūlomai įrangai
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	Koaksialinis kabelis arba lygiavertis

	34
	Nurodyti siūlomo kabelio gamintoją /modelį
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS GAMINTOJĄ ARBA MODELĮ(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	35
	Varža ne mažiau 50 Ω
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	36
	Pritaikyta siūlomai įrangai
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	Žaibo apsauga

	37
	Nurodyti siūlomos žaibo apsaugos gamintoją/modelį
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS GAMINTOJĄ ARBA MODELĮ(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	38
	Varža ne mažiau 50 Ω
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	39
	Pritaikyta siūlomai įrangai
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	Stovas

	40
	Nurodyti siūlomo stovo pavadinimą/modelį
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ ARBA MODELĮ(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	41
	Skirtas montuoti prie lauko sienos
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	42
	Plieninis, cinkuotas
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	43
	Pritaikytas siūlomai įrangai
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)



*Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

[bookmark: _Hlk67576062]Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.


(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

2


2

