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Techninė specifikacija


Pirkimo objektas: Greitaeigio katerio „Boomeranger C-1100/021“ transportavimas.
Paslaugų suteikimo terminai:
1. Greitaeigio katerio „Boomeranger C-1100/021“ iškėlimas iš vandens, pakrovimas, tvirtinimas, nuvežimas iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto į Italijos Respublikos:
         1. Pantelerijos uostą (Pantelerijos sala), arba
2. Lampedūzos uostą (Lampedūzos sala), arba
3. Pocalos uostą (Sicilijos sala), arba
[bookmark: _Hlk214885165]4. Sirakuzų uostas (Sicilijos sala), arba
5. Trapanio uostas (Sicilijos sala);
 ir nuleidimas į vandenį – 2026 m. sausio 20 d. Apie katerio paėmimą iš Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto, Vykdytojas informuoja Užsakovą prieš 2 dienas iki išvežant katerį. Užsakovo atstovai įsipareigoja perduoti katerį Vykdytojui Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste Vykdytojo nurodytoje vietoje (krantinė ar prieplauka) ne anksčiau kaip 2026 m. sausio 2 d.
Užsakovo atstovai įsipareigoja pasiimti katerį 2026 m. sausio 20 d., Italijos Respublikos:
1. Pantelerijos uoste (Pantelerijos sala), arba
2. Lampedūzos uoste (Lampedūzos sala), arba
3. Pocalos uoste (Sicilijos sala), arba
4. Sirakuzų uoste (Sicilijos sala), arba
5. Trapanio uoste (Sicilijos sala).
Jei Vykdytojas katerį atgabens anksčiau nei nurodyta paėmimo data (2026-01-20), Vykdytojas privalo užtikrinti katerio saugojimą ir tinkamą perdavimą atvykusiems Užsakovo atstovams, įskaitant nuleidimą į vandenį Užsakovo atstovų akivaizdoje. 
2. Greitaeigio katerio „Boomeranger C-1100/021“ pakrovimas, tvirtinimas, parvežimas iš Italijos Respublikos:
1. Pantelerijos uosto (Pantelerijos sala), arba
2. Lampedūzos uosto (Lampedūzos sala), arba
3. Pocalos uosto (Sicilijos sala), arba
4. Sirakuzų uosto (Sicilijos sala), arba
5. Trapanio uosto (Sicilijos sala);
 ir iškėlimas iš vandens 2026 m gegužės mėn. 14 d. arba 15 d.,  parvežimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir nuleidimas į vandenį užsakovo nurodytoje vietoje. Vykdytojas privalo grąžinti katerio transportavimo rėmą adresu Smiltynės g. 2A, Klaipėda (reikalingas keltuvas ir kelto mokestis).
Pastabos: Užsakovas suteiks greitaeigio katerio „Boomeranger C-1100/021“ transportavimo rėmą, tačiau vykdytojas bus atsakingas už rėmo paėmimą adresu Smiltynės g. 2A, Klaipėda (reikalingas keltuvas ir kelto mokestis), tinkamą rėmo eksploatavimą transportavimo metu, visų gedimų ir pažeidimų šalinimą, jei tokie atsiras (bus vykdoma fotofiksacija prieš ir po gabenimo), taip pat organizuos transportavimo rėmo saugojimą Italijos Respublikos katerio atgabenimo uoste arba netoli jo. Transportavimo rėmo svoris iki 800 kg (užkėlimui ant priekabos reikalingas kranas/keltuvas).

Katerio „Boomeranger C-1100/021“ duomenys: 
Katerio ilgis pakrovus ant transportavimo rėmo -12 m. 35 cm (galima sumažinti ilgį iki 12 m. 00 cm išleidus orą iš priekinių ir šoninių katerio pontonų);
Katerio plotis – 3 m. 60 cm (galima sumažinti iki 2 m. 70 cm išleidus orą iš šoninių katerio pontonų);
Katerio aukštis pakrovus ant transportavimo rėmo – 3 m. 65 cm (nulenkus antenas);
Svoris – apie 6.5 t.

Transportavimo rėmo parametrai/išmatavimai: 
Transportavimo rėmo ilgis: 6 m. 10 cm
Transportavimo rėmo išmatavimai: plotis apie 2 m. 45 cm. 
Transportavimo rėmo tvirtinimas prie priekabos – konteinerio užraktas (container locks).
[bookmark: _Hlk214954331]Transportavimo rėmo svoris iki 800 kg (užkėlimui ant priekabos reikalingas kranas/keltuvas). Vykdytojas privalo pats organizuoti rėmo užkėlimą ant priekabos, rėmo laikymo vieta Smiltynės g. 2A, Klaipėda (reikalingas persikėlimas keltu į Kuršių neriją).
*Transportavimo rėmas turi visu savo plotu liesti gabenančią platformą. 
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[bookmark: _Hlk215125779]Tiekėjai turi siūlyti kainas kiekvienam nurodytam iškrovimo/pakrovimo uostui.
[bookmark: _Hlk215123921]
	Eil.
Nr.
	Paslaugų pavadinimas

	Katerio iškėlimas iš vandens, katerio pakrovimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir nugabenimas į Italijos Respublikos
(pakrovimo laikotarpis nurodytas 1 p. )

	1.
	Pantelerijos uoste (Pantelerijos sala)

	2.
	Lampedūzos uoste (Lampedūzos sala)

	3. 
	Pocalos uoste (Sicilijos sala)

	4.
	Sirakuzų uoste (Sicilijos sala)

	5.
	Trapanio uoste (Sicilijos sala)

	Katerio iškėlimas iš vandens pakrovimas, nuvežimas iš Italijos Respublikos į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą:
(pakrovimo laikotarpis nurodytas 2 p.)

	1.
	Pantelerijos uosto (Pantelerijos sala)

	2.
	Lampedūzos uosto (Lampedūzos sala)

	3. 
	Pocalos uosto (Sicilijos sala)

	4.
	Sirakuzų uosto (Sicilijos sala)

	5.
	Trapanio uosto (Sicilijos sala)


* kateris turi būti gabenamas į Neringos pasienio užkardos Kopgalio atraminį punktą (Smiltynės g. 2A, Klaipėda) arba kitą Užsakovo nurodytą vietą Klaipėdos miesto/rajono savivaldybių ribose ir ten iškraunamas Užsakovo nurodytu būdu ir dalyvaujant Užsakovo atstovams. Transportavimo rėmas turi būti nugabentas ir iškrautas Neringos pasienio užkardos Kopgalio atraminį punkte (Smiltynės g. 2A, Klaipėda).

Reikalavimai katerio pervežimui:
1. Užsakovo katerio transportavimo rėmą Vykdytojas pasiima (reikalingas kranas/keltuvas) iš Neringos pasienio užkardos Kopgalio atraminio punkto (Smiltynės g. 2A, Klaipėda). Persikėlimo keltu išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą).
2. Vykdytojas pats turi užtikrinti reikiamą darbuotojų skaičių katerio pakrovimo/nuleidimo darbams saugiai atlikti. 
3. Užsakovo katerio transportavimo rėmas iškrovimo uoste (Italijos Respublikoje) turi būti nugabentas į saugomą aikštelę ne arčiau nei 100 m. nuo vandens (dėl korozijos poveikio sumažinimo) arba uždarą angarą.  Transportavimo rėmo saugojimo kaina turi būti įskaičiuota ir padalinta lygiomis dalimis į pasiūlymo kainą.
4. Vykdytojas transportavimo metu atsako už transportavimo rėmą, katerį ir jame esančią įrangą (privalo apdrausti krovinį kaip to reikalauja CMR ).
5. Gabenamą katerį draudžiama gabenimo metu perkrauti nuo rėmo ant kitos priekabos ar platformos be Užsakovo raštiško leidimo. Netgi gavus raštišką leidimą, už perkrovimą visą atsakomybę prisiima Vykdytojas.
6. Iškeliant arba nuleidžiant katerį iš/į vandenį, katerio kėlimo diržai privalo būti tvirtinami tik už tam skirtų katerio tvirtinimo kilpų arba kitu Užsakovo atstovams priimtinu būdu. Katerio iškėlimas/nuleidimas iš/į vandenį draudžiamas, jeigu nedalyvauja Užsakovo atstovai.
7. Transportuojant katerį ant transportavimo rėmo/priekabos katerio tvirtinimas neturi pažeisti katerio pontonų – turi turėti pontonų apsaugos priemones (gumas, kitas medžiagas/priemones apsaugančias nuo trynimo). 
8. Vykdytojas privalo pasirūpinti visais su katerio gabenimui reikalingais leidimais ir mokesčiais (negabaritinio krovinio, konvojaus, kelių, kelto ir kt.).
9. Visos su katerio gabenimu susijusios išlaidos privalo būti įskaičiuotos į pasiūlytą paslaugos kainą.
10. Užsakovo kontaktinis asmuo katerio transportavimo klausimais – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Sienos kontrolės skyriaus viršininkas Aleksej Skorochod, el. p. aleksej.skorochod@vsat.vrm.lt ; mob. tel. +370 687 86893.
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