KLAUSIMYNAS
OPERACINIŲ RINKINIAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



OPERACINIŲ RINKINIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Dalies Nr.
	Objekto Nr.
	Parametro Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	
	
	

	4
	0
	0
	Veido ir žandikaulių chirurgijai (įrankių komplektas)
	 
	

	4
	2
	0
	Optika: matymo kryptis 15 ± 5°.
	 
	

	4
	2
	1
	Skersmuo 4 ± 1 mm.
	 
	

	4
	2
	2
	Ilgis 17 ± 1 cm.,
	 
	

	4
	2
	3
	Ouliaras lenkatas 4 ± 50 kampu, autoklavuojama
	 
	

	4
	3
	0
	Laringoskopas: Kantor-Berci arba lygiavertis.
	 
	

	4
	3
	1
	Suaugusiems ir paaugliams, ilgis – 17 ± 1 cm. 
	 
	

	4
	3
	2
	Padidinta proksimalinė anga ir lenktas distalinis galas.
	 
	

	4
	3
	3
	Suderinamas su siūloma optika.
	 
	

	4
	4
	0
	Žnyplės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės.
	 
	

	4
	4
	1
	Darbinė dalis lenkta aukštyn, 2 ± 0,1 mm. 
	 
	

	4
	4
	2
	Diametro kaušeliai, darbinis ilgis 23 ± 1 cm. 
	 
	

	4
	4
	3
	Su jungtimi valymui.
	 
	

	4
	5
	0
	Injekcinė adata: Peretti tipo arba lygiavertė, 
	 
	

	4
	5
	1
	Distalinis galas lenktas 45 ± 50 kampu aukštyn. 
	 
	

	4
	5
	2
	Darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
	 
	

	4
	6
	0
	Injekcinė adata: Kleinsasser tipo arba lygiavertė
	 
	

	4
	6
	1
	Lenkta.  
	 
	

	4
	6
	2
	Darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
	 
	

	4
	7
	0
	Žirklės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės
	 
	

	4
	7
	1
	Lenktos dešnėn, darbinis ilgis 23 ± 1 cm. 
	 
	

	4
	7
	2
	Su jungtimi valymui.
	 
	

	4
	8
	0
	Žirklės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės
	 
	

	4
	8
	1
	Lenktos kairėn, darbinis ilgis 23 ± 1 cm. 
	 
	

	4
	8
	2
	Su jungtimi valymui.
	 
	

	4
	9
	0
	Žirklės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės, 
	 
	

	4
	9
	1
	Tiesios, darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
	 
	

	4
	9
	2
	 Su jungtimi valymui.
	 
	

	4
	10
	0
	Operacinis video laringoskopas
	 
	

	4
	10
	1
	Weerda tipo arba lygiavertis
	 
	

	4
	10
	2
	Išsiplečiantis, suaugusiems ir paaugliams
	 
	

	4
	10
	3
	Ilgis 17 ± 1 cm. 
	 
	

	4
	10
	4
	Suderinamas su siūloma optika.
	 
	

	4
	11
	0
	Operacinis laringoskopas: Hinni tipo arba lygiavertis
	 
	

	4
	11
	1
	Su sparneliais kairėje ir dešinėje
	 
	

	4
	11
	2
	Ilgis 16 ± 1 cm.
	 
	

	4
	12
	0
	Vamzdelis dūmams
	 
	

	4
	12
	1
	Lenktas, 11 ± 1 cm. ilgio. 
	 
	

	4
	12
	2
	Suderinamas su siūlomu laringoskopu.
	 
	

	4
	13
	0
	Žirklės: Laryngoforce II tipo arba lygiavertės
	 
	

	4
	13
	1
	Stambiems navikams, ašmenys 10 ± 1 mm. 
	 
	

	4
	13
	2
	Mova – 3 ± 0,1 mm. diametro. 
	 
	

	4
	13
	3
	Darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
	 
	

	4
	14
	0
	Biopsinės žnyplės: Kleinsasser tipo arba lygiavertės
	 
	

	4
	14
	1
	Darbinė dalis ovalo formos, 3 ± 0,1 x 4 ± 0,1 mm. dydžio. 
	 
	

	4
	14
	2
	Juda viena žiauna. 
	 
	

	4
	14
	3
	Darbinis ilgis 23 ± 1 cm. Su jungtimi valymui.
	 
	

	4
	15
	0
	Siurbimo vamzdelis: Kleinsasser tipo arba lygiavertis
	 
	

	4
	15
	1
	3 ± 0,1 mm. diametro. 
	 
	

	4
	15
	2
	Darbinis ilgis 23 ± 1 cm.
	 
	

	4
	15
	3
	Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams:
	 
	

	4
	15
	4
	Būtinas žymėjimas CE ženklu; 
	 
	

	4
	15
	5
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
	 
	

	4
	15
	6
	Instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo/dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui.
	 
	

	9
	0
	0
	Urologijai (instrumentų rinkinys)1 kompl. 
	 
	

	9
	1
	0
	Urologijai (instrumentų rinkinys)1 kompl. 
	 
	

	9
	2
	0
	Optika
	 
	

	9
	2
	1
	 Matymo kampas 30˚;
	 
	

	9
	2
	2
	 Skersmuo 4 ± 0,2 mm;
	 
	

	9
	2
	3
	Ilgis 30 ± 2 cm;
	 
	

	9
	2
	4
	Autoklavuojama;
	 
	

	9
	2
	5
	Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui.
	 
	

	9
	3
	0
	Šviesolaidis
	 
	

	9
	3
	1
	Fibrooptinis;
	 
	

	9
	3
	2
	Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm;
	 
	

	9
	3
	3
	Ilgis 250 ± 50 cm;
	 
	

	9
	3
	4
	Su tiesia jungtimi.
	 
	

	9
	4
	0
	Rezektoskopo darbinis elementas
	 
	

	9
	4
	1
	Bipolinis;
	 
	

	9
	4
	2
	Ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos;
	 
	

	9
	4
	3
	Komplektuojamas su aukšto dažnio bipoliniu laidu – 1 vnt;
	 
	

	9
	5
	0
	Rezektoskopo mova
	 
	

	9
	5
	1
	Išorinis diametras 24-26 Fr.
	 
	

	9
	5
	2
	Rotuojama;
	 
	

	9
	5
	3
	Vidinė mova su keramikine arba lygiavertės medžiagos izoliacija;
	 
	

	9
	5
	4
	Komplekte: Standartinis obturatorius.
	 
	

	9
	6
	0
	Pjovimo kilpa
	 
	

	9
	6
	1
	Bipolinė;
	 
	

	9
	6
	2
	Tinkama siūlomam rezektoskopo darbiniam elementui 
	 
	

	9
	6
	3
	Tinkama siūlomai rezektoskopo optikai  
	 
	

	9
	7
	0
	Elektrodas koaguliacijai
	 
	

	9
	7
	1
	Rutuliuko formos;
	 
	

	9
	7
	2
	Bipolinis;
	 
	

	9
	7
	3
	Tinkamas siūlomam rezektoskopo darbiniam elementui 
	 
	

	9
	7
	4
	Tinkamas siūlomai rezektoskopo optikai  
	 
	

	9
	8
	0
	Konteineris rezektoskopo komplekto instrumentams laikyti ir sterilizuoti
	 
	

	9
	8
	1
	 Perforuotas;
	 
	

	9
	8
	2
	Su permatomu dangčiu;
	 
	

	9
	8
	3
	Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu.
	 
	

	9
	9
	0
	Ureterorenoskopo komplektas
	 
	

	9
	9
	1
	Distalinis galas ne daugiau 7 Fr. skersmens;  
	 
	

	9
	9
	2
	Mova – ne daugiau 8 Fr. skersmens, link instrumento galo storėjanti iki 11,5 ± 1 Fr;
	 
	

	9
	9
	3
	Turi būti ne mažiau kaip vienas 5 ± 0,5 Fr. skersmens instrumentinis kanalas;
	 
	

	9
	9
	4
	Instrumentas su kampiniu okuliaru, matymo kryptis 6 ± 2°;
	 
	

	9
	9
	5
	Instrumento ilgis 43 ± 2 cm;
	 
	

	9
	9
	6
	Instrumentas turi būti autoklavuojamas. 
	 
	

	9
	9
	7
	Komplekte pateikiamas vielinis krepšys instrumento laikymui, plovimui ir sterilizavimui.
	 
	

	9
	10
	0
	Optinio uretrotomo komplektas
	 
	

	9
	10
	1
	Optika
	 
	

	9
	10
	2
	Matymo kampas 30˚;
	 
	

	9
	10
	3
	Skersmuo 4 ± 0,2 mm;
	 
	

	9
	10
	4
	Ilgis 30 ± 2 cm;
	 
	

	9
	10
	5
	Autoklavuojama;
	 
	

	9
	10
	6
	 Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui.
	 
	

	9
	11
	0
	Šviesolaidis
	 
	

	9
	11
	1
	Fibrooptinis;
	 
	

	9
	11
	2
	Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm;
	 
	

	9
	11
	3
	Ilgis 250 ± 50 cm;
	 
	

	9
	11
	4
	Su tiesia jungtimi.
	 
	

	9
	12
	0
	Uretrotomo mova
	 
	

	9
	12
	1
	SACHSE tipo arba lygiavertė;
	 
	

	9
	12
	2
	Dydis 20 ± 1 Fr.;
	 
	

	9
	12
	3
	Su kanalu;
	 
	

	9
	12
	4
	Komplekte obturatorius.
	 
	

	9
	13
	0
	Teleskopinis tiltelis
	 
	

	9
	13
	1
	Skirtas 5 ± 1 Fr. diametro instrumentams
	 
	

	9
	14
	0
	Darbinis elementas
	 
	

	9
	14
	1
	Monopolinis;
	 
	

	9
	14
	2
	Ramybės būsenoje elektrodas yra movos viduje
	 
	

	9
	15
	0
	Peilis
	 
	

	9
	15
	1
	SACHSE tipo arba lygiavertis
	 
	

	9
	15
	2
	Tinkantis darbiniam elementui 
	 
	

	9
	16
	0
	Peilis
	 
	

	9
	16
	1
	Apvalus
	 
	

	9
	16
	2
	Tinkantis darbiniam elementui 
	 
	

	9
	17
	0
	Konteineris optinio uretrotomo komplektui laikyti ir sterilizuoti
	 
	

	9
	17
	1
	Perforuotas;
	 
	

	9
	17
	2
	Su permatomu dangčiu;
	 
	

	9
	17
	3
	Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu.
	 
	

	9
	17
	4
	Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams:
	 
	

	9
	17
	5
	Būtinas žymėjimas CE ženklu; 
	 
	

	9
	17
	6
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
	 
	

	9
	17
	7
	Instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo/dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui.
	 
	

	12
	0
	0
	Laparoskopinei chirurgijai (instrumentų ir priemonių komplektas) 
	 
	

	12
	1
	0
	Laparoskopinei chirurgijai (instrumentų ir priemonių komplektas) 
	 
	

	12
	2
	0
	Optika
	 
	

	12
	2
	1
	Matymo kryptis 30°;
	 
	

	12
	2
	2
	Skersmuo 10 mm;
	 
	

	12
	2
	3
	Ilgis 30-34 cm, autoklavuojama
	 
	

	12
	3
	0
	Vielinis krepšys valymui, sterilizacijai bei laikymui
	 
	

	12
	3
	1
	Talpina vieną kietą optiką, su laikikliais optikai;
	 
	

	12
	3
	2
	Optikoms iki 10 mm skersmens ir 34 cm darbinio ilgio
	 
	

	12
	4
	0
	Fibrooptinis šviesolaidis
	 
	

	12
	4
	1
	Ypač atsparus karščiui, su užraktu;
	 
	

	12
	4
	2
	Skersmuo 4,8-5 mm, ilgis 250-280 cm
	 
	

	12
	5
	0
	Verres adata su spyruokliniu mechanizmu
	 
	

	12
	5
	1
	 LUER-Lock jungtimi;
	 
	

	12
	5
	2
	Ilgis 13-15 cm
	 
	

	12
	6
	0
	Troakaras
	 
	

	12
	6
	1
	Dydis 6 mm, ilgis 10-10,5 cm;
	 
	

	12
	6
	2
	Komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas
	 
	

	12
	7
	0
	Troakaras
	 
	

	12
	7
	1
	Dydis 11 mm, ilgis 10-10,5 cm;
	 
	

	12
	7
	2
	Komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas
	 
	

	12
	8
	0
	Troakaras
	 
	

	12
	8
	1
	Dydis 13,5 mm;
	 
	

	12
	8
	2
	Su piramidiniu smeigu ir multifunkciniu vožtuvu;
	 
	

	12
	8
	3
	Ilgis 11-11,5 cm
	 
	

	12
	9
	0
	Reduktorius 
	 
	

	12
	9
	1
	11/5 mm
	 
	

	12
	10
	0
	Dvigubas reduktorius 
	 
	

	12
	10
	1
	13/10 mm ir 13/5 mm
	 
	

	12
	11
	0
	Redukcinė mova
	 
	

	12
	11
	1
	11/5 mm
	 
	

	12
	12
	0
	Redukcinė mova
	 
	

	12
	12
	1
	13/5 mm
	 
	

	12
	13
	0
	Griebiančios žnyplės
	 
	

	12
	13
	1
	Rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai;
	 
	

	12
	13
	2
	Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm;
	 
	

	12
	13
	3
	Atraumatinės, perforuotos, viena judanti žiauna
	 
	

	12
	13
	4
	Su plastikine rankena be užrakto
	 
	

	12
	14
	0
	Disekcinės ir griebiančios žnyplės
	 
	

	12
	14
	1
	Rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai
	 
	

	12
	14
	2
	Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm;
	 
	

	12
	14
	3
	Abi judančios žiaunos;
	 
	

	12
	14
	4
	Su plastikine rankena be užrakto
	 
	

	12
	15
	0
	Disekcinės ir griebiančios žnyplės
	 
	

	12
	15
	1
	Rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai;
	 
	

	12
	15
	2
	Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm;
	 
	

	12
	15
	3
	Aligatoriaus tipo, abi judančios žnyplių žiaunos;
	 
	

	12
	15
	4
	Su plastikine rankena su užraktu
	 
	

	12
	16
	0
	Griebiančios žnyplės
	 
	

	12
	16
	1
	Atraumatines, rotuojamos, žiaunos su langeliu ir su horizontaliomis bangelėmis;
	 
	

	12
	16
	2
	5 mm skersmens, 35-40 cm ilgio;
	 
	

	12
	16
	3
	Juda abi žiaunos;
	 
	

	12
	16
	4
	Rankena plastikinė su užraktu ir su jungtimi monopolinei koaguliacijai
	 
	

	12
	17
	0
	Babcock tipo spaustukas
	 
	

	12
	17
	1
	Dydis 10 mm, ilgis 35-40 cm;
	 
	

	12
	17
	2
	Abi judančios žiaunos, su metaline rankena be užrakto
	 
	

	12
	18
	0
	Žirklės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai
	 
	

	12
	18
	1
	Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm, išlenktos;
	 
	

	12
	18
	2
	Dantytos, šaukštelio formos žiaunos, abi judančios žiaunos, su metaline rankena be užrakto
	 
	

	12
	19
	0
	Metzenbaum tipo arba lygiavertis žirklių įdėklas
	 
	

	12
	19
	1
	Žiaunos lenktos;
	 
	

	12
	19
	2
	Žiaunų ilgis 20 mm, skersmuo 5 mm, ilgis 35-40 cm
	 
	

	12
	20
	0
	Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai
	 
	

	12
	20
	1
	 L-formos, su kontaktu monopoliniam koaguliavimui;
	 
	

	12
	20
	2
	Skersmuo 5 mm, ilgis 35-40 cm
	 
	

	12
	21
	0
	Monopolinis aukšto dažnio laidas
	 
	

	12
	21
	1
	Su 5 mm jungtimi;
	 
	

	12
	21
	2
	Ilgis 300-450 cm
	 
	

	12
	22
	0
	Griebiančios žnyplės
	 
	

	12
	22
	1
	Rotuojamos, išrenkamos, su jungtimi bipolinei koaguliacijai;
	 
	

	12
	22
	2
	Abi judančios žiaunos, žiaunos ilgos, ypatingai tinkančios disekcijai;
	 
	

	12
	22
	3
	Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm, su plastikine rankena be užrakto
	 
	

	12
	23
	0
	Bipolinis aukšto dažnio laidas
	 
	

	12
	23
	1
	Ilgis 300-450 cm
	 
	

	12
	24
	0
	Siurbimo irigacijos kaniulė
	 
	

	12
	24
	1
	Su lateralinėmis skylutėmis, su dvipusiu vožtuvu;
	 
	

	12
	24
	2
	Dydis 5 mm, ilgis 33-36 cm
	 
	

	12
	25
	0
	Punkcinė adata
	 
	

	12
	25
	1
	Skersmuo 1.5-1,6 mm;
	 
	

	12
	25
	2
	Dydis 5 mm, ilgis 33-36 cm
	 
	

	12
	26
	0
	Laparoskopinis adatkotis
	 
	

	12
	26
	1
	Su aksialine rankena, su atsegamu užraktu dešinėje pusėje;
	 
	

	12
	26
	2
	Tiesios žiaunos;
	 
	

	12
	26
	3
	Skersmuo 5 mm, ilgis 33 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	27
	0
	L formos stovas - laikiklis
	 
	

	12
	27
	1
	Aukštis 48 cm (± 1 cm);
	 
	

	12
	27
	2
	Operacinio lauko dydis 66 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	28
	0
	Laikiklis optikų ir instrumentų tvirtinimui
	 
	

	12
	28
	1
	Intervalas nuo 4,8  iki 12,5 mm
	 
	

	12
	29
	0
	Užraktas
	 
	

	12
	29
	1
	Skirtas laikiklio sistemos tvirtinimui prie operacinio stalo bėgelio
	 
	

	12
	30
	0
	Nathanson tipo arba lygiavertis laparoskopinis kepenų retraktorius
	 
	

	12
	30
	1
	Dideliam paviršiaus plotui
	 
	

	12
	31
	0
	Nathanson tipo arba lygiavertis laparoskopinis kepenų retraktorius
	 
	

	12
	31
	1
	Vidutinio dydžio paviršiaus plotui
	 
	

	12
	32
	0
	Klipatorius ML dyžio. 
	 
	

	12
	32
	1
	Komplekte ne mažiau nei 20 vnt. kasečių (vienoje kasetėje 6 vnt. kabučių)
	 
	

	12
	33
	0
	Plastikinis konteineris instrumentų sterilizavimui bei laikymui
	 
	

	12
	33
	1
	Perforuotas, su permatomu dangčiu, dviejų lygių;
	 
	

	12
	33
	2
	Išoriniai matmenys: 520-580 mm x 250-280 mm x 145-150 mm
	 
	

	12
	34
	0
	Retraktorius Kocher tipo arba lygiavertis
	 
	

	12
	34
	1
	3 aštrūs dantys, 22 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	35
	0
	Retraktorius Langenbeck tipo arba lygiavertis
	 
	

	12
	35
	1
	Mentelė 30x14 cm., 22 cm (± 1 cm) ilgio
	 
	

	12
	36
	0
	Retraktorius Volkmann tipo arba lygiavertis
	 
	

	12
	36
	1
	Aštrus, 21,5 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	37
	0
	Pincetas
	 
	

	12
	37
	1
	1x2, 15 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	38
	0
	Pincetas anatominis
	 
	

	12
	38
	1
	14,5 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	39
	0
	Skalpelio rankena
	 
	

	12
	40
	0
	Korncangas
	 
	

	12
	40
	1
	Gross-Maier tipo arba lygiavertis;
	 
	

	12
	40
	2
	Tiesus, 27 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	41
	0
	Rochester-Pean tipo arba lygiavertės žnyplės
	 
	

	12
	41
	1
	Tiesios, 22 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	42
	0
	Rochester-Pean žnyplės arba lygiavertės
	 
	

	12
	42
	1
	Lenktos, 16 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	43
	0
	Mikulicz tipo arba lygiavertės žnyplės
	 
	

	12
	43
	1
	Stipriai lenktos, 20 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	44
	0
	Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis
	 
	

	12
	44
	1
	16 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	45
	0
	Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis
	 
	

	12
	45
	1
	 20 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	46
	0
	Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis
	 
	

	12
	46
	1
	24 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	47
	0
	Backhaus tipo arba lygiavertės žnyplės medžiagai
	 
	

	12
	47
	1
	15 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	48
	0
	Kocher tipo arba lygiavertės žnyplės
	 
	

	12
	48
	1
	1x2, tiesios, delikačios;
	 
	

	12
	48
	2
	16 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	49
	0
	Žirklės
	 
	

	12
	49
	1
	Lenktos, galai aštrūs
	 
	

	12
	49
	2
	17,5 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	50
	0
	Mayo tipo arba lygiavertės chirurginės žirklės
	 
	

	12
	50
	1
	Tiesios, 23 cm (± 1 cm)
	 
	

	12
	51
	0
	Metalinis indas 
	 
	

	12
	51
	1
	0,45 - 0,5 litrų talpos
	 
	

	12
	52
	0
	Metalinis indas 
	 
	

	12
	52
	1
	0,5 - 0,6 litrų talpos
	 
	

	12
	53
	0
	Metalinė tacelė 
	 
	

	12
	53
	1
	Inksto formos
	 
	

	12
	53
	2
	Bendriniai reikalavimai:
	 
	

	12
	53
	3
	Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
	 
	

	12
	53
	4
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.
	 
	

	12
	53
	5
	Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.
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