
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
I ETAPAS

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PĖSČIŲJŲ - DVIRAČIŲ TAKAS)
	Eil. Nr. 
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	1. 
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	

	1.1. 
	Tako ašinės linijos nužymėjimas trasoje
	TS 01
	m
	1115,0
	

	2. 
	Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	
	
	

	2.1. 
	Žemės darbai
	
	
	
	

	2.1.1. 
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui 
	TS 02
	m3
	900,0
	

	2.1.2. 
	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles 
	TS 02
	m3
	900,0
	

	2.1.3. 
	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	TS 02
	m3
	90,0
	

	2.1.4. 
	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	TS 02
	m3
	14375,0
	

	2.1.5. 
	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje
	TS 02
	m3
	8959,0
	

	2.1.6. 
	Papildomas sankasos (esamo grunto) sutankinimas (nuo PK 4+80 iki PK 6+60, ties geologijos gręžiniu Nr. SZ5)
	TS 02
	m3
	600,0
	

	2.1.7. 
	Grunto paskirstymas mechanizuotu būdu
	TS 02
	m3
	8959,0
	

	2.1.8. 
	Sankasos planiravimas 
	TS 02
	m2
	6700,0
	

	2.1.9. 
	Grunto sutankinimas 
	TS 02
	m3
	2345,0
	

	2.1.10. 
	Plotų ir šlaitų planiravimas 
	TS 02
	m2
	5130,0
	


Pastabos: 1) sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius;
                 2) nuorodos į Techninės specifikacijas Nr. 1 (UL-21-0199-XX-TP-S/K.TS-01). 
02 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PĖSČIŲJŲ - DVIRAČIŲ TAKAS)

	Eil. Nr. 
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	3. 
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	

	3.1. 
	Tako ašinės linijos nužymėjimas trasoje
	TS 01
	m
	1864,0
	

	4. 
	Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	
	
	

	4.1. 
	Žemės darbai
	
	
	
	

	4.1.1. 
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui 
	TS 02
	m3
	1300,0
	

	4.1.2. 
	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles 
	TS 02
	m3
	1300,0
	

	4.1.3. 
	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	TS 02
	m3
	130,0
	

	4.1.4. 
	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	TS 02
	m3
	15870,0
	

	4.1.5. 
	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje
	TS 02
	m3
	7475,0
	

	4.1.6. 
	Grunto paskirstymas mechanizuotu būdu
	TS 02
	m3
	7475,0
	

	4.1.7. 
	Sankasos planiravimas 
	TS 02
	m2
	12000,0
	

	4.1.8. 
	Grunto sutankinimas 
	TS 02
	m3
	4200,0
	

	4.1.9. 
	Plotų ir šlaitų planiravimas 
	TS 02
	m2
	9320,0
	


Pastabos: 1) sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius;

                 2) nuorodos į Techninės specifikacijas Nr. 1 (UL-21-0199-XX-TP-S/K.TS-01). 
03 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: KELIAI (VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAS – MOKYKLOS G. AKLIGATVIS)

	Eil. Nr. 
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	5. 
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	

	5.1. 
	Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje
	TS 01
	m
	97,0
	

	6. 
	Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	
	
	

	6.1. 
	Žemės darbai
	
	
	
	

	6.1.1. 
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui 
	TS 02
	m3
	95,0
	

	6.1.2. 
	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles 
	TS 02
	m3
	95,0
	

	6.1.3. 
	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	TS 02
	m3
	10,0
	

	6.1.4. 
	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	TS 02
	m3
	1564,0
	

	6.1.5. 
	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje
	TS 02
	m3
	535,0
	

	6.1.6. 
	Grunto paskirstymas mechanizuotu būdu
	TS 02
	m3
	535,0
	

	6.1.7. 
	Sankasos planiravimas 
	TS 02
	m2
	970,0
	

	6.1.8. 
	Grunto sutankinimas 
	TS 02
	m3
	340,0
	

	6.1.9. 
	Plotų ir šlaitų planiravimas 
	TS 02
	m2
	450,0
	


Pastabos: 1) sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius;

                 2) nuorodos į Techninės specifikacijas Nr. 1 (UL-21-0199-XX-TP-S/K.TS-01). 
II ETAPAS

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PĖSČIŲJŲ - DVIRAČIŲ TAKAS)
	Eil. Nr. 
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	7. 
	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai
	
	
	
	

	7.1. 
	Pėsčiųjų-dviračių takas
	
	
	
	

	7.1.1. 
	27 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas
	TS 04
	m3
	900,0
	

	7.1.2. 
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)
	TS 04
	m2
	3325,0
	

	7.1.3. 
	6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	TS 04
	m2
	2771,0
	

	7.1.4. 
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija 
	TS 04
	m2
	2771,0
	

	7.1.5. 
	2,5 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 8 VL įrengimas
	TS 04
	m2
	2771,0
	

	7.1.6. 
	Lauko akmenų įbetonavimas
	TS 04
	m3
	23,0
	

	7.1.7. 
	Lauko akmenų juosta (fr. 100/150)
	TS 04
	m3
	4,0
	

	7.1.8. 
	Neregių vedimo sistemų iš nerūdijančio plieno apvalių indikatorių asfalto dangoje įrengimas (įspėjamieji paviršiai)
	TS 04
	m2
	3,0
	

	7.1.9. 
	Neregių vedimo sistemų iš nerūdijančio plieno pailgų indikatorių asfalto dangoje įrengimas (vedimo paviršiai)
	TS 04
	m2
	11,0
	

	7.2. 
	Pėsčiųjų-dviračių takas (raudonas)
	
	
	
	

	7.2.1. 
	27 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas
	TS 04
	m3
	13,0
	

	7.2.2. 
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)
	TS 04
	m2
	48,0
	

	7.2.3. 
	6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	TS 04
	m2
	40,0
	

	7.2.4. 
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija 
	TS 04
	m2
	40,0
	

	7.2.5. 
	2,5 cm storio raudonos spalvos asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 8 VL įrengimas
	TS 04
	m2
	40,0
	

	7.3. 
	Ažūrinių trineklių danga
	
	
	
	

	7.3.1. 
	22 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 
	TS 04
	m3
	11,0
	

	7.3.2. 
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)
	TS 04
	m2
	48,0
	

	7.3.3. 
	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas
	TS 04
	m2
	40,0
	

	7.3.4. 
	10 cm storio pilkos spalvos betoninių ažūrinių trinkelių 600x400 mm įrengimas
	TS 04
	m2
	40,0
	

	7.3.5. 
	9 cm storio dirvožemio sluoksnio užpylimas į ažūrinių trinkelių tarpus ir užsėjant žolės sėklomis
	TS 04
	m2
	20,0
	

	7.4. 
	Kelkraštis
	
	
	
	

	7.4.1. 
	5-8 cm storio skaldažolės įrengimas (85% skaldos (fr. 5/22) ir 15% dirvožemio su žolės sėklomis)
	TS 04
	m2
	1115,0
	

	7.5. 
	Medinis takas
	
	
	
	

	7.5.1. 
	19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas
	TS 04
	m3
	133,0
	

	7.5.2. 
	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)
	TS 04
	m2
	700,0
	

	8. 
	Eismo organizavimo darbai
	
	
	
	

	8.1. 
	Kelio ženklų įrengimas
	
	
	
	

	8.1.1. 
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 60,3 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	TS 05
	vnt.
	5
	

	8.1.2. 
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (0 dydžio)
	TS 05
	vnt.
	5
	

	9. 
	Kiti darbai
	
	
	
	

	9.1. 
	Šulinio remontas, atstatant viršutinę dalį nuo perdangos, pritaikymas prie rekonstruotos dangos aukščio
	TS 06
	kompl.
	2
	

	9.2. 
	Sudedamų apsaugos vamzdžių HDPE d110 montavimas ant esamų kabelių (su žemės darbais)
	TS 06
	m
	50,0
	

	9.3. 
	Kabelių signalinė juosta
	TS 06
	m
	50,0
	


Pastabos: 1) sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius;

                 2) nuorodos į Techninės specifikacijas Nr. 1 (UL-21-0199-XX-TP-S/K.TS-01). 
02 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PĖSČIŲJŲ - DVIRAČIŲ TAKAS)

	Eil. Nr. 
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	10. 
	Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai
	
	
	
	

	10.1.1. 
	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas
	TS 04
	m3
	3,0
	

	10.1.2. 
	Neaustinės geotekstilės įrengimas
	TS 04
	m2
	205,0
	

	10.1.3. 
	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos D400 įrengimas (1 vnt.)
	TS 04
	m
	6,0
	

	10.1.4. 
	PVC savitakinių vamzdžių Ø 200 mm su sujungimo detalėmis klojimas iki 2,0 m gylio tranšėjose
	TS 04
	m
	33,0
	

	10.1.5. 
	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas) ir paskleidimas vietoje
	TS 04
	m3
	45,0
	

	10.1.6. 
	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu
	TS 04
	m3
	45,0
	

	10.1.7. 
	Vandens nuleistuvo pakelėje įrengimas, įskaitant vamzdynų pajungimus ir žemės darbus
	TS 04
	vnt.
	4
	

	11. 
	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai
	
	
	
	

	11.1. 
	Važiuojamoji dalis
	
	
	
	

	11.1.1. 
	62 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas
	TS 04
	m3
	25,0
	

	11.1.2. 
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) 
	TS 04
	m2
	40,0
	

	11.1.3. 
	8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	TS 04
	m2
	35,0
	

	11.2. 
	Pėsčiųjų-dviračių takas
	
	
	
	

	11.2.1. 
	27 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas
	TS 04
	m3
	1510,0
	

	11.2.2. 
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)
	TS 04
	m2
	5588,0
	

	11.2.3. 
	6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	TS 04
	m2
	4656,0
	

	11.2.4. 
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija 
	TS 04
	m2
	4656,0
	

	11.2.5. 
	2,5 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 8 VL įrengimas
	TS 04
	m2
	4656,0
	

	11.2.6. 
	Lauko akmenų įbetonavimas
	TS 04
	m3
	36,0
	

	11.2.7. 
	Lauko akmenų juosta (fr. 100/150)
	TS 04
	m3
	6,0
	

	11.2.8. 
	Neregių vedimo sistemų iš nerūdijančio plieno apvalių indikatorių asfalto dangoje įrengimas (įspėjamieji paviršiai)
	TS 04
	m2
	8,0
	

	11.2.9. 
	Neregių vedimo sistemų iš nerūdijančio plieno pailgų indikatorių asfalto dangoje įrengimas (vedimo paviršiai)
	TS 04
	m2
	15,0
	

	11.3. 
	Ažūrinių trineklių danga
	
	
	
	

	11.3.1. 
	22 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 
	TS 04
	m3
	4,0
	

	11.3.2. 
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)
	TS 04
	m2
	18,0
	

	11.3.3. 
	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas
	TS 04
	m2
	15,0
	

	11.3.4. 
	10 cm storio pilkos spalvos betoninių ažūrinių trinkelių 600x400 mm įrengimas
	TS 04
	m2
	15,0
	

	11.3.5. 
	9 cm storio dirvožemio sluoksnio užpylimas į ažūrinių trinkelių tarpus ir užsėjant žolės sėklomis
	TS 04
	m2
	7,0
	

	11.4. 
	Kelkraštis
	
	
	
	

	11.4.1. 
	5-8 cm storio skaldažolės įrengimas (85% skaldos (fr. 5/22) ir 15% dirvožemio su žolės sėklomis)
	TS 04
	m2
	1900,0
	

	12. 
	Eismo organizavimo darbai
	
	
	
	

	12.1. 
	Kelio ženklų įrengimas
	
	
	
	

	12.1.1. 
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 60,3 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	TS 05
	vnt.
	6
	

	12.1.2. 
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (0 dydžio)
	TS 05
	vnt.
	6
	


Pastabos: 1) sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius;

                 2) nuorodos į Techninės specifikacijas Nr. 1 (UL-21-0199-XX-TP-S/K.TS-01). 
03 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: KELIAI (VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAS – MOKYKLOS G. AKLIGATVIS)

	Eil. Nr. 
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	13. 
	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai
	
	
	
	

	13.1. 
	Važiuojamoji dalis
	
	
	
	

	13.1.1. 
	62 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas
	TS 04
	m3
	261,0
	

	13.1.2. 
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) 
	TS 04
	m2
	420,0
	

	13.1.3. 
	8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	TS 04
	m2
	350,0
	

	13.2. 
	Kelkraštis
	
	
	
	

	13.2.1. 
	5-8 cm storio skaldažolės įrengimas (85% skaldos (fr. 5/22) ir 15% dirvožemio su žolės sėklomis)
	TS 04
	m2
	185,0
	

	14. 
	Eismo organizavimo darbai
	
	
	
	

	14.1. 
	Kelio ženklų įrengimas
	
	
	
	

	14.1.1. 
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	TS 05
	vnt.
	1
	

	14.1.2. 
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (1 dydžio)
	TS 05
	vnt.
	1
	


Pastabos: 1) sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius;

                 2) nuorodos į Techninės specifikacijas Nr. 1 (UL-21-0199-XX-TP-S/K.TS-01). 

30 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (MOKYKLOS G.)

	Eil. Nr. 
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	15. 
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	
	

	15.1. 
	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje
	TS 01
	m
	50,0
	

	15.2. 
	Asfalto dangos demontavimas 
	TS 01
	m2
	180,0
	11,0 m3

	15.3. 
	Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui
	TS 01
	t
	26,0
	

	16. 
	Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	
	
	

	16.1. 
	Žemės darbai
	
	
	
	

	16.1.1. 
	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui 
	TS 02
	m3
	20,0
	

	16.1.2. 
	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles 
	TS 02
	m3
	20,0
	

	16.1.3. 
	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	TS 02
	m3
	2,0
	

	16.1.4. 
	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį
	TS 02
	m3
	613,0
	

	16.1.5. 
	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje
	TS 02
	m3
	250,0
	

	16.1.6. 
	Grunto paskirstymas mechanizuotu būdu
	TS 02
	m3
	250,0
	

	16.1.7. 
	Sankasos planiravimas 
	TS 02
	m2
	400,0
	

	16.1.8. 
	Grunto sutankinimas 
	TS 02
	m3
	140,0
	

	16.1.9. 
	Plotų ir šlaitų planiravimas 
	TS 02
	m2
	180,0
	

	17. 
	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai
	
	
	
	

	17.1. 
	Važiuojamoji dalis
	
	
	
	

	17.1.1. 
	62 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas
	TS 04
	m3
	186,0
	

	17.1.2. 
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) 
	TS 04
	m2
	300,0
	

	17.1.3. 
	8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	TS 04
	m2
	227,0
	

	17.1.4. 
	6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	TS 04
	m2
	18,0
	

	17.1.5. 
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija 
	TS 04
	m2
	18,0
	

	17.1.6. 
	2,5 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 8 VL įrengimas
	TS 04
	m2
	18,0
	

	17.1.7. 
	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas
	TS 04
	m2
	3,0
	

	17.1.8. 
	8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas

(neregių įspėjimo sistemos) 
	TS 04
	m2
	3,0
	

	17.2. 
	Ažūrinių trineklių danga
	
	
	
	

	17.2.1. 
	22 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 
	TS 04
	m3
	4,0
	

	17.2.2. 
	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)
	TS 04
	m2
	18,0
	

	17.2.3. 
	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas
	TS 04
	m2
	15,0
	

	17.2.4. 
	10 cm storio pilkos spalvos betoninių ažūrinių trinkelių 600x400 mm įrengimas
	TS 04
	m2
	15,0
	

	17.2.5. 
	9 cm storio dirvožemio sluoksnio užpylimas į ažūrinių trinkelių tarpus ir užsėjant žolės sėklomis
	TS 04
	m2
	7,0
	

	17.3. 
	Kelkraštis
	
	
	
	

	17.3.1. 
	5-8 cm storio skaldažolės įrengimas (85% skaldos (fr. 5/22) ir 15% dirvožemio su žolės sėklomis)
	TS 04
	m2
	90,0
	

	18. 
	Eismo organizavimo darbai
	
	
	
	

	18.1. 
	Kelio ženklų įrengimas
	
	
	
	

	18.1.1. 
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 60,3 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	TS 04
	vnt.
	1
	

	18.1.2. 
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas
	TS 04
	vnt.
	3
	

	18.1.3. 
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (0 dydžio)
	TS 04
	vnt.
	1
	

	18.1.4. 
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (1 dydžio)
	TS 04
	vnt.
	3
	

	18.2. 
	Horizontalusis ženklinimas
	
	
	
	

	18.2.1. 
	Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu
	TS 05
	m2
	2,0
	


Pastabos: 1) sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius;

                 2) nuorodos į Techninės specifikacijas Nr. 1 (UL-21-0199-XX-TP-S/K.TS-01). 
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