Pirkimo sąlygų 2 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) REKONSTRUKCIJAI, REMONTUI NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ LABORATORINIŲ BANDYMŲ PASLAUGŲ
(1 lentelę pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu) 

 Pildant (įkainojant) lentelę negali būti keičiami nurodytų paslaugų apibūdinimai (bandymo metodai, aprašymai) ir preliminarūs kiekiai (!), tiekėjas turi įrašyti įkainius, bendras atitinkamų paslaugų kainas, bendrą paslaugų kainą (visi įkainiai ir kainos turi būti įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio). Kilusius klausimus dėl lentelėje esančios informacijos, tiekėjas turi užduoti pirkimo dokumentų 6 skyriuje „Pirkimo dokumentų paaiškinimas, papildymas ir patikslinimas“ nustatyta tvarka ir terminais. 

Užsakymas turi būti pradėtas vykdyti per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo gavimo dienos. Užsakymai teikiami raštu (el. paštu ir pan.). 
Užsakovas gali pratęsti Užsakymo vykdymo terminą 1 (vieną) kartą iki 3 (trijų) darbo dienų. 
Ataskaita su išvadomis apie suteiktas paslaugas ir tyrimų rezultatus turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo bandinio paėmimo dienos.
Betono gaminių tyrimų rezultatai turi būti pateikti per 30 dienų nuo bandinio paėmimo dienos, o atliekant betono gaminių atsparumo šalčiui tyrimus – per 60 dienų. 

1 lentelė. „Paslaugų sąrašas ir įkainiai“ (pildo (įkainoja) tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas ir aprašymas
	Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Preliminarūs kiekiai* vnt. per 36 mėn.
	Bendra (palyginamoji) kaina Eur be PVM 
(4*5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ištirti kelių bitumą ir polimerais modifikuotą bitumą:
	

	1.1.
	Bituminių rišiklių ėminių ėmimas, bitumo penetracijos nustatymas, bitumo minkštėjimo temperatūros nustatymas, °C 
	LST EN 58
LST EN 1426
LST EN 1427
	
(įrašyti)
...
	7
	
(įrašyti)
...

	1.2.
	Mineralinės medžiagos  ir bitumo sukibimo gebos nustatymas, %
	LST EN 12697-11
	
	7
	

	1.3.
	Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos nustatymas, % 
	LST EN 13398
	
	7
	

	2.
	Ištirti bitumines emulsijas:
	

	2.1
	Vandens kiekio bituminėse emulsijose nustatymas, %
bituminių emulsijų likučių ant sieto nustatymas, %
bituminių emulsijų ištekėjimo laiko nustatymas klampomačiu pagal ištekėjimą)
	LST EN 1428
LST EN 1429
LST EN 12846-1
	
	7
	

	2.2
	Paviršiaus apdarui bituminių emulsijų sukibimo gebos nustatymas 
	LST EN 13614
	
	7
	

	3.
	Ištirti asfalto fizines-mechanines savybes:
	

	3.1
	Asfaltbetonio bandinių paruošimas smūginiu tankintuvu 
	LST EN 12697-30
	
	70
	

	3.2
	Asfaltbetonio bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas 
	LST EN 12697-8
	
	70
	

	3.3
	Asfaltbetonio bandinių tankio nustatymas 
	LST EN 12697-6
	
	70
	

	3.4
	Asfaltbetonio mišinio didžiausio tankio nustatymas (piknometru) 
	LST EN 12697-5
	
	70
	

	3.5
	Karštojo asfalto rato riedėjimo vėžė
	LST EN 12697-33
5.2.1 p., 6 p., 7.2 p.

LST EN 12697-22 
6.3 p.; 7.1 p.; 7.2.2 p.; 7.3 p. ; 
7.4 p.; 8.3.1 p.; 8.3.2 p.; 8.3.3 p.; 
8.3.5 p.  B modelis;  9.3.2 p.
	
	7
	

	3.6
	Šaltai regeneruoto mišinio bandymai
	MN ŠRM-18 „Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą maišyklėse šaltuoju būdu“ MN; MN ŠRK 18 „Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu“
	
	15
	

	4.
	Nustatyti asfaltbetonio mišinio bitumo kiekį ir granuliometriją:
	

	4.1.
	Ėminių paruošimas, asfaltbetonio mišinio granuliometrinės sudėties nustatymas ,tirpių rišiklių kiekio nustatymas
	LST EN 12697-28
LST EN 12697-2
LST EN 12697-1
5.4.2.1 p.;  5.5.2 p.
	
	75
	

	5.
	Nustatyti kernų tankį:
	

	5.1.
	Asfaltbetonio kernų tankio nustatymas 
	LST EN 12697-6
	
	75
	

	6.
	Paimti pavyzdžius (kernus):
	

	6.1.
	Pavyzdžių (kernų) ėmimas ir storių matavimas, ertmių užtaisymas, bandinių paruošimas 
	LST EN 12697-27; 
LST EN 12697-36
	
	225
	

	7. 
	Asfalto sluoksnio sukibimo jėgos nustatymas
	TP A-StB T-80:2012
	
	5
	

	8.
	Dangų matavimai:
	

	8.1.
	Kelio dangos sluoksnių paviršiaus matavimas liniuotės metodu
	LST EN 13036-7
	
	15
	

	8.2
	Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Paviršiaus atsparumo slydimui arba šliaužimui matavimas. Bandymas švytuokle
	LST EN 13036-4
	
	5

	

	9.
	Nustatyti užpildų (smėlio, skaldos, mišinių, gruntų)  fizines-mechanines savybes:
	

	9.1
	Šurfo kasimas (konstrukcijose be asfaltbetonio dangos), konstrukcijos sluoksnių storių matavimas ir medžiagos paėmimas
	LST EN 932-1:2001; LST 1360.9:1996; LST L 1971:2013; MN SSN 15, X skyrius
	
	75
	

	9.2
	Šurfo kasimas (konstrukcijose su asfalto danga), konstrukcijos sluoksnių storių matavimas ir medžiagos paėmimas
	LST EN 932-1
8.2. p.; 8.3 p.; 8.4 p.; 8.5p.; 8.6p.; 8.7p.; 8.8p., 8.9p.
 LST 1360.9
LST 1971
 MN SSN 15, X skyrius
	
	75
	

	9.3
	Granuliometrinės sudėties ir smulkių dalelių  nustatymas sijojant 
	LST EN 933-1
	
	75
	

	9.4
	Trupintų ir skaldytų dalelių santykinio kiekio stambiuose užpilduose nustatymas
	LST EN 933-5
	
	7
	

	9.5
	Užpildų atsparumas trupinimui SZ/SR
	LST EN 1097-2 6 p.
A priedas 6 sk.
LST EN 1097-6
	
	7
	

	9.6
	Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas (Devalio metodas)
	LST EN 1097-1
	
	7
	

	9.7
	Atsparumo trupinimui nustatymas Los Andželo metodu
	LST EN 1097-2 5 p.
A priedas 5 sk.
	
	7
	

	9.8
	Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas
	LST EN 1367-1
	
	7
	

	9.9
	Šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymas. Magnio sulfato metodas
	LST EN 1367-2
	
	7
	

	9.10
	Grunto tankio nustatymas 
	LST 1360.6
	
	7
	

	9.11
	Laboratoriniai sausojo tankio ir drėgnio nustatymo metodai (Proktoro bandymas)
	LST EN 13286-2
	
	7
	

	9.12
	Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir krintančiam spūdžiui
	LST EN ISO 17892-11
	
	7
	

	10.
	Deformacijos modulio nustatymas:
	

	10.1
	Statinis deformacijos modulio matavimas
	LST 1360-5
	
	350
	

	10.3
	Deformacijos modulio matavimas dinaminiu štampu
	Bandymo su dinaminiu prietaisu instrukcija
	
	350
	

	11.
	Betono mišiniai ir iš jų suformuoti bandiniai:
	

	11.1
	Šviežio betono bandymai
(Ėminio ėmimas, slankumo nustatymas, oro kiekio nustatymas)
	LST EN 12350-1  4 p.
LST EN 12350-2:2009  5 p.
LST EN 12350-7
	
	5
	

	11.2
	Sukietėjusio betono bandymai 
(Bandinių pagaminimas ir kietinimas, bandinių forma ir matmenys, stiprio gniuždant nustatymas, tankio nustatymas)
	LST EN 12390-2  5 p.
LST EN 12390-1  4.2 p.; 5.2.4p.
LST EN 12390-3
LST EN 12390-7
	
	5
	

	11.3
	Nepralaidumo vandeniui nustatymas
	LST 1974  O priedas
	
	5
	

	11.4
	Atsparumo šalčiui nustatymas
	LST  1428-17
	
	5
	

	12.
	Betono bandymas konstrukcijose:
	

	12.1
	Atšokimo dydžio nustatymas
	LST EN 12504-2
	
	3
	

	13.
	Grindinio trinkelių bandymai:
	

	13.1
	Vizualių aspektų, formos ir matmenų nustatymas
	LST EN 1338
	
	5
	

	13.2
	Stiprio tempiant skėlimu nustatymas
	- " -
	
	5
	

	13.3
	Vandens įgeriamumo nustatymas
	- " -
	
	5
	

	13.4
	Atsparumo šalčiui nustatymas
	- " -
	
	5
	

	14
	Betoninių plokščių (plytelių) bandymai:
	

	14.1
	Vizualių aspektų, formos ir matmenų nustatymas
	LST EN 1339
	
	5
	

	14.2
	Stiprio lenkiant nustatymas 
	- " -
	
	5
	

	14.3
	Vandens įgeriamumo nustatymas 
	- " -
	
	5
	

	14.4
	Atsparumo šalčiui nustatymas 
	- " -
	
	5
	

	15
	Betoninių bordiūrų bandymai:
	

	15.1
	Vizualių aspektų, formos ir matmenų nustatymas
	LST EN 1340
	
	5
	

	15.2
	Stiprio lenkiant nustatymas 
	- " -
	
	5
	

	15.3
	Vandens įgeriamumo nustatymas
	- " -
	
	5
	

	15.4
	Atsparumo šalčiui nustatymas 
	- " -
	
	5
	

	Bendra (palyginamoji) kaina be PVM
	

	PVM (įrašyti %) suma
	

	Bendra (palyginamoji) kaina su PVM**
	


Pastabos:
* Nurodyti preliminarūs Paslaugų kiekiai naudojami tik tiekėjų pasiūlymų vertinimui ir nebus laikomi maksimaliais. Paslaugos bus įsigyjamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo sutarties kainos, pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius;
**Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų vertinimui ir palyginimui, į sutartį ji nebus įrašoma, ji nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio, ji turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, ar standartai, sertifikatai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, tai reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir lygiaverčius gaminius ar sprendinius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.



	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)




