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2024 m. gruodžio 9 d. 

„Padidinto važumo M1 klasės elektromobilio įsigijimas“ komisijos posėdžio protokolu Nr. 2
Tiekėjams
DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Pagėgių savivaldybės administracija informuoja, kad  prieš tai, vykdydama atvirą (supaprastintą) pirkimą „Padidinto važumo M1 klasės elektromobilio įsigijimas” (pirkimo Nr. 181692, https://bi.kontraktai.eu/tender.asp?skelbimas=padidinto-vazumo-m1-klases-elektromobilio-isigijimas&id=5C1C4C24-822A-41EF-AF36-38C44A0ECD4B skelbtą 2024-12-05) (toliau – pirkimas), gavo klausimų. Pateikiame atsakymus:
	KLAUSIMAS
	ATSAKYMAS

	Siekiant gauti naudingiausią ekonominės vertės pasiūlymą ir geriausia kainą, prašome "Perkamo elektromobilio reikalaujami techniniai parametrai ir jų reikšmės" 8 punktą, "Ne mažiau, kaip 18 cm" sumažinti iki 16 cm, kad galėtume dalyvauti su elektromobilių kuris pilnai atitinka visą likusią specifikaciją.
	Perkama padidinto važumo transporto priemonė, kuri turi atitikti G kategoriją. G kategorijos techniniai parametrai nurodyti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ 10 punkte:
        10. Kategorija G – padidinto važumo transporto priemonės (visureigiai). Visureigiais vadinamos M ir N kategorijos transporto priemonės, kurios atitinka tam tikrus reikalavimus. Papildomi reikalavimai nurodyti šių Reikalavimų 1 priede. Šių reikalavimų kontrolei sąlygos nurodytos JT EEK dokumente TRANS/SCl/WP29/78/Amend.3, išleistame 1991 m. birželio 12 d.:

10.1. Visureigiais vadinamos N1 klasės transporto priemonės, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 2 t, ir M1 klasės transporto priemonės, jei jos turi:
10.1.1. bent vieną priekinę ir bent vieną galinę tuo pat metu varomas ašis, įskaitant transporto priemones, kurių viena ašis gali būti atjungta;

10.1.2. bent vieną diferencialą blokuojantį mechanizmą arba analogišką įtaisą ir jei transporto priemonė gali įveikti 30 proc. įkalnę;

10.1.3. papildomai turi atitikti bent penkis reikalavimus iš šešių:

10.1.3.1. priekinės iškyšos kampas turi būti ne mažesnis kaip 25 °;

10.1.3.2. galinės iškyšos kampas turi būti ne mažesnis kaip 20 °;

10.1.3.3. nuožulnumo kampas turi būti ne mažesnis kaip 20 °;

10.1.3.4. priekinės ašies prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 180 mm;

10.1.3.5. galinės ašies prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 180 mm;

10.1.3.6. prošvaisa tarp ašių turi būti ne mažesnė kaip 200 mm.

	Techninėje specifikacijoje nurodote, kad prašote G kategorijos M1 klasės automobilio. Norime atkreipti dėmesį, kad G kategorija apima traktorius, kitas savaeiges mašinas - tai technika skirta specifiniams darbams ir negali būti M1 klasės.
	Techninės specifikacijos 1 punkte "Transporto priemonės rūšis" nurodyta, kad G kategorijos M1 klasės transporto priemonė turi atitikti keliamus techninius reikalavimus vadovaujantis "Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ , 10.1. punkte:

          <...>10.1. Visureigiais vadinamos N1 klasės transporto priemonės, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 2 t, ir M1 klasės transporto priemonės, jei jos turi:<...>“.
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