TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
LAZERINĖS PJAUSTYMO/ GRAVIRAVIMO STAKLĖS
1. Pirkimo objektas – lazerinės pjaustymo/ graviravimo staklės (toliau – Prekė); 
2. Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų.
3.  Pristatymo vieta – Mykolo Balinskio g. 16A, Jašiūnai, Šalčininkų r.; 
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu, personalo apmokymas, likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), lazerinių pjovimo–graviravimo staklių programinės įrangos įdiegimas, valdymo sistemos sukonfigūravimas, įrangos parengimas eksploatacijai ir visi kiti paruošiamieji darbai, užtikrinantys tinkamą staklių veikimą.
4.1. Mokymai. Tiekėjas turės apmokyti mokyklos darbuotojus kaip naudotis įranga. Mokymams turi būti skirta ne mažiau kaip 8 (aštuonios) akademinės valandos. Mokymai privalo vykti Pirkėjo patalpose naudojant tiekėjo pateiktas stakles.
5.  Tiekėjai gali teikti pasiūlymus vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. 
6. Garantija – Prekėms (visai siūlomai įrangai) turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).
7. Siūloma prekė turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga). 
8. Kartu su įranga turi būti pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
9. Siūloma įranga turi būti pritaikyta darbui nuo 230 V (±10 %), 50/60 Hz maitinimo įtampos.
10. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus. 
Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.
11. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.






	


	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės 
(PILDO TIEKĖJAS)
	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės
(PILDO TIEKĖJAS)

	1.
	Lazerinės pjaustymo/ graviravimo staklės– 1 vnt. 
	Gamintojas (nurodyti)
	
	

	
	
	Modelis (nurodyti)
	
	

	2.
	Darbinis plotas
	Ne mažesnis nei 1600 mm x 1000 mm
	
	

	
3.
	Darbinis paviršius
	Korinis arba lygiavertis
	
	

	4.
	Reguliuojamas stalo aukštis
	4.1. Ne mažiau nei 200 mm 
	
	

	
	
	4.2. Reguliavimas turi būti automatinis
	
	

	5.
	Lazerio galia
	Ne mažesnė nei 130 W
	
	

	6. 
	Lazerio tipas
	CO₂ lazerio šaltinis;
	
	

	7.
	Aušinimas
	Vandens aušinimo sistema.
	
	

	8.
	Maksimalus graviravimo greitis
	Ne mažiau nei 60000 mm/min
	
	

	9.
	Fokusavimas
	Automatinė fokusavimo sistema
	
	

	10.
	Oro kompresorius
	Turi būti
	
	

	11.
	Ištraukimo ventiliatorius
	Turi būti
	
	


      1 pirkimo dalis – Lazerinės pjaustymo–graviravimo staklės (galia ne mažesnė nei 130 W)











	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės 
(PILDO TIEKĖJAS)
	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės
(PILDO TIEKĖJAS)

	1.
	Lazerinės pjaustymo/ graviravimo staklės– 2 vnt. 
	Gamintojas (nurodyti)
	
	

	
	
	Modelis (nurodyti)
	
	

	2.
	Darbinis plotas
	Ne mažesnis nei 500 mm x 300 mm
	
	

	
3.
	Darbinis paviršius
	Korinis arba lygiavertis
	
	

	4.
	Reguliuojamas stalo aukštis
	4.1.  Ne mažiau nei 100 mm
	
	

	
	
	4.2. Reguliavimas turi būti automatinis
	
	

	5.
	Lazerio galia
	Ne mažesnė nei 30 W
	
	

	6.
	Lazerio šaltinio tipas
	6.1. (RF metalinis) Radijo dažniu sužadinamas metalinis lazerio  vamzdis;
	
	

	
	
	6.2.  aušinamas oru.
	
	

	7.
	Maksimalus greitis
	Ne mažiau nei 1000 mm/s
	
	

	8.
	Valdiklis/kontrolės sistema
	Turi būti
	
	

	9.
	Rezoliucija
	Ne mažiau nei 1000 DPI
	
	

	10.
	Fokusavimas
	Automatinė fokusavimo sistema
	
	



2 pirkimo dalis – Lazerinės pjaustymo–graviravimo staklės (galia ne mažesnė nei 30 W)



























