{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Fiksuoto ryšio telefonijos aparatai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Fiksuoto ryšio telefonijos aparatai",7,"kompl."]
["1.1.1.","VOIP telefonas: stalinis su ekranu, skaičių klaviatūra, funkciniais klavišias, pokalbis per ragelį / lasivų rankų"]
["1.1.2.","Suderinamas su turima balso sistema (paslaugos tiekėjas - telia)"]
["1.1.3.","2 SIP linijos; SIP (RFC3261); DHCP, NTP ; HTTP / HTTPS / TFTP ; LDAP (Directory) ; Dual Stack IPv4 / IPv6"]
["1.1.4.","Saugumo užtikrinimas: SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP; VLAN (IEEE 802.1Q); IEEE 802.1X; "]
["1.1.5.","Skambinančiojo identifikacija; Laukiantis skambutis; Skambučių blokavimas/atmetimas (blokuojamų skambučių sąrašas); Automatinis atsiliepimas; Užlaikymas; Muzikėlė užlaikymo metu; 2 vienalaikių skambučių palaikymas; Aklas persiuntimas bei persiuntimas su palyda; Skambučių peradresavimas; Trišalės konferencijos; Skambučio perėmimas; Skambučio parkavimas; Grupiniai pranešimai/skambučiai; DND režimas;"]
["1.1.6.","Mažos energijos sąnaudos (1 klasės PoE); komplektuojamas su maitinimo šaltiniu - adapteri"]