{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Evakuaciniai čiužiniai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Evakuatorius","24","vnt"]
["1.1.1.","Evakuatorius kartu su čiužiniu"]
["1.1.2.","Bendras svoris 6-7kg"]
["1.1.3.","Ilgis kartu su čiužiniu ne mažesnis kaip 205cm"]
["1.1.4.","Plotis kartu su čiužiniu 60-65cm"]
["1.1.5.","Aukštis kartu su čiužiniu 6-8cm"]
["1.1.6.","Bendra leistina apkrova ne mažiau 200kg"]
["1.1.7.","Pagamintas iš nedegios ir dezinfekavimui atsparios medžiagos"]
["1.1.8.","Evakuatoriaus audinys apdorotas antibakterine medžiaga, apsaugančia gaminį nuo bakterijų, grybelio, pelėsio, dumblo ir nemalonaus kvapo"]
["1.1.9.","Čiužinio porolonas įdėtas į drėgmei nepralaidų užvalkalą"]
["1.1.10.","Gali būti skalbiamas ne didesnėje kaip 40⁰C temperatūroje"]
["1.1.11.","Evakuatorius turi turėti ne mažiau dviejų (vieną kojūgalyje, kitą galvūgalyje) diržų/rankenų žmogaus tempimui."]
["1.1.12.","Pacientas prie čiužinio tvirtinamas 1-2 vidiniais diržais ir ne daugiau kaip 3 vienas su kitu sulimpančiais atvartais"]
["1.1.13.","Šoniniai evakuatoriaus atvartai turi pilnai uždengti paciento rankas ir kojas"]
["1.1.14.","Evakuatorius kartu su čiužiniu laikomas sieniniame laikiklyje - krepšyje"]
["1.1.15.","Sieninis laikiklis - krepšys pagamintas iš ne žemesnės kaip M1 klasifikacijos nedegumo medžiagos"]
["1.1.16.","Naudotojo instrukcija lietuvių kalba"]