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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Prašomo gaminio techninė charakteristika
	
Siūlomo gaminio techninė charakteristika
(gamintojas)

	1.
	Turėklai su montavimo darbais:
Gaminiai dažyti milteliniu būdu, balta spalva (RAL 90161);
Porankio skersmuo 74mm (±3) mm;
Porankis turi būti tvirtinimas į betoninį pamatą;
Pamatas turi būti įrengtas po trinkelių danga (neturi matytis);
Porankiui turi būti įrengtas papildomas šoninis tvirtinimas į atraminę sienelę;
Porankis įrengiamas 150mm atstumu nuo atraminės sienelės;
Prieš gamybą gaminių ilgius tikslinti vietoje.
Pridedamas turėklų brėžinys – Priedas Nr. 3
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	2.
	Porankiai su montavimo darbais:
Gaminiai nerūdijančio plieno: satinas AISI304 arba geresnės markės;
porankio skersmuo 42mm (±3) mm;
porankio sienelės storis ne mažiau arba lygu, kaip 2mm;
galai užlenkti į sienos pusę;
laikikliai tvirtinami į mūro sieną;
prieš gamybą gaminių ilgius tikslinti vietoje.
Pridedamas turėklų brėžinys – Priedas Nr. 1, priedas Nr.2.
	


Papildomi reikalavimai:
1. Priede Nr.1, Nr.2 ir Nr.3 pateikiami porankių matmenys ir brėžiniai yra informacinio pobūdžio. Vadovaudamasis jais ir matavimais vietoje, konkursą laimėjęs tiekėjas turės parengti gamybinius brėžinius ir suderinti juos su užsakovu iki gamybos pradžios.
2. Grafoje „Prašomo gaminio techninė charakteristika“ turi būti nurodyti konkretūs siūlomų medžiagų, gaminių duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.
3. Siūlomų gaminių ir medžiagų iš kurių jie pagaminti techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, t.y. siūlomas gaminys savo savybėmis turi būti lygiavertė arba geresnių techninių parametrų. Pateikti technines charakteristikas įrodančius dokumentus.
4. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu ir sumontuoti nurodytoje vietoje. Tiekimo ir montavimo objekte terminas ne ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo dienos.
5. Sumontuoti gaminiai turi būti stabilūs, tvirti, nejudėti; neturi turėti aštrių kampų, neapdirbtų, nenušlifuotų elementų.



