Šviestuvai bei atramos AB „Via Lietuva“ valdomuose keliuose parenkami projektavimo metu pagal AB „Via Lietuva“ pateiktas technines specifikacijas. 
Projektiniai sprendiniai, techniniai parametrai gali būti keičiami vadovaujantis kelio valdytojo reikalavimais.
Šviestuvų parametrai ir išdėstymas parenkami remiantis apšvietos skaičiavimais.
Apšvietimo valdymas vykdomas iš apšvietimo valdymo skydo (AVS). Apšvietimo įjungimui / išjungimui turi būti suprojektuoti astronominis laikmatis ir foto relė. Turi būti įrengtas automatinis ir rankinis apšvietimo įjungimas / išjungimas.
Šviestuvų atramos privalo būti saugios (pagal LST EN 12767), cinkuotos (pagal LST EN ISO 1461) ir įžemintos (pagal EĮĮB taisykles). Atramos turi būti sunumeruotos.
Visa įranga, gaminiai ir medžiagos, jų įrengimas, montavimas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinius ir teisinius dokumentus. Visi projekte numatomi naudoti elektros prietaisai, įranga, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti.
Visi pateikti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.
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Ei Atramy techniniai parametrai
Nr._ | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis. salyga
Plienines apsvietimo atramos (toliau
1| atrama) turi tenkinti keliamus standarto LST EN 40-5:2002 ir LST EN 12767
reikalavimai
‘Atrama turi tureti CE Zenkiinima
Atramos vidine ir iSoriné danga, gauta »
karstojo cinkavimo badu LSTEN1SO 1461:2009
4 | Alamos Zalava  (medZagiSkumas). | pienas, siencles storis ne maziau 2 mm
Bendri reikalavimai Kagine ar pakopiné cinkuota gatves tipo apsvietimo atrama,
lygaus paviriaus su jleidziamomis durelemis. ISorinis
5 skersmuo virsuje ne maZiau @60 mm., plokstele gnybtams
Atramos aukstis parenkamas pagal gatves parametrus,
Sviesotechninius skaitiavimus
5 | Auksts Gaives apSvietimo atramos kartu su gembe aukstis virs Zemes
h-8m
7 | Montavimas fleidziama | pamata arba tvirtinamos prie pamato su flanu, su
galimybe reguliuoti vertikaluma
lleidzZiamos dureles: ne maziau kaip 85x400 = 5% mm
s | Dureles dydzio, su 5,0 mm fleidziama vidinio Sesiakampio ciindro
formos neradijancio plieno uzrakto galvute arba su vidine
trikampio formos neradijantio plieno uZrakto galvute
Pritaikytos naudoti I-iame Lietuvos véjo apkrovos.
9 | Apkrovos atramai rajone pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos”
(esant 24 m/s vejui)
Parenkama kartu su uZsakomais Sviestuvais arba
10 | Sviestuvo tvirtinimas uZmaunama gembe Sviestuvo tvirtinimui ant atramos D 48-

60mm.
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‘Minimalas reikalavimai LED tipo Sviestuvams:

Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodikis,reikimé
Exsploatavimo salygos Borinis apévietimas
tampa daznis 220260V /50Hz21%
=05, kai veikia 100 % reimu, i = 08, kai
Galios koeficientas (cos 0) eyt 0 % s
Suiesos korelaciné temperatira. (spaliné .
o 400K 10%
Sviestuvo sviesinis efektyvumas = 125 mw
Svestuvo nominai galia, W Parerkama pagal apévieimo Kiase:
Suiestuvy dviesos srauto Bikimas = 100000 val. (L3010, kai T = 25 °C)
Spaiv atkirimo indeksas crIz70
5 Ne blogiau nef G2 pagal LST EN13201-
Sviesos akinimo kosficentas [
. ] > IK08 pagal LST EN 622622004 arba
ST D Iygiaverio standart rekalavimus
Svistuvo eksploatacine aplnkos temperatdra  nuo 30 C i +35 °C
Suestovo  aisparumas oo Bkrovai it | o
visgampiams pory
Elcktros, valdymo ir optinei _dalims e
Atsparumas aplinkos poveiki mazesne, kaip IP 55 pagal LST EN 60588-1, EN
60558.2.3 arba lygiavercio standarto ekalavimus
Suiestuy elekirosaugos Kase Ne zemesneé kaip Il (anira)
Suiestuvy korpuso spaa Pika
Suiestuvo optinés daies gaublas Pagamintas & gradinto stiio
Korpusaspacamintas & licto afumiio.
badendias  antkorozine  danca,  sisparus
uravioleiiams spindufams.
. mechaniniams pazeidimams, nusiGévéjimui
Sviestuvy korpusas, o konsirukcia bei tinéial. Optiné sistemos s aiskita o
maitnimo Saltnio dalies  sandaria _pertvara
Sviestuvo_Korpuso visuje turi bas NEMA 7
Kontakty_standartiné jungtis Sviestvo, valdkii
montuot
. Fotometrinai cuomenys DIALux, DIALUX evo
Suiestury folometriniai duomenys ar kiomis apivietmo projektavimo programomis
skaiiavimai
Vykant  aptamavimo _darbus _maitnimo
Saltnio dals, atidaroma r uZdaroma be Fanky,
‘Technini aptamavimas nenuimant SViestuvo nuo atramos ar gembes it
nekeiiant Sviestuvo padeties
Elektroniné Sviestuvy registracia naudojant
OR koda, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai
ooy paramerai Kodas tri bt nuskaitomas bet krivo
vy regisrac mobiuoiu. rengniu su OR kodo. nuskaitymo
programa. Ant Svestuvy korpuso privlo bati GR
Zenkias
1. Skras LED dviestwams  Rorés
apvieimui;
2. Privaioma apsauga nuo  tumpoio
P — =

reikalavimai, funkeios. 3. ltampa 230 V150 Hz;

4.Pritemdymo diapazonas 100-50 %;
5. Suiesos srauto kompensavimas (CLO).
6. Apsaugos klasé ne maZiau IP20;




