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Teikiame atsakymus į gautus klausimus (klausimų tekstas nekoreguotas)

[bookmark: _Hlk216252975]1 klausimas.  6.1.1. priekiniame apvalkale turi būti integruota kišenė ryšių įrangai ar kitai įrangai laikyti; 360' MOLLE sistema (arba lygiavertė), QR (angl. – quick release) sistema 4 taškuose (arba lygiavertė); kas yra 360' MOLLE Sistema, koks audinio pavadinias ir kuo jis skiriasi nuo 6.2.2. audinio?
Atsakymas. 360' MOLLE – tvirtinimo elementai, kurie gali pasisukti 360 laipsnių kampu, tuo pačiu metu tvirtai pritvirtinami prie standartinės MOLLE juostos. Techninės specifikacijos  6.2.1. p. „ apvalkalų medžiagos, skirtos ryšio įrangai ar kitai įrangai tvirtinti ant apvalkalo, techninės charakteristikos pateiktos techninės specifikacijos 2 lentelėje. Medžiaga turi būti nedegi, vienspalvė juoda; “ Techninės specifikacijos  2 lentelės 2 p.:
	„2.
	Pluošto sudėtis
	%
	100% PA
	Nurodyti“


Techninės specifikacijos  6.1.1 p. nekalbama apie medžiagas.
_______
2 klausimas. 6.2.1. apvalkalų medžiagos, skirtos ryšio įrangai ar kitai įrangai tvirtinti ant apvalkalo, techninės charakteristikos pateiktos techninės specifikacijos 2 lentelėje. Medžiaga turi būti nedegi, vienspalvė juoda; kas tai per žaliava?
Atsakymas. Techninės specifikacijos  6.2.1. p. „ apvalkalų medžiagos, skirtos ryšio įrangai ar kitai įrangai tvirtinti ant apvalkalo, techninės charakteristikos pateiktos techninės specifikacijos 2 lentelėje. Medžiaga turi būti nedegi, vienspalvė juoda; “ Techninės specifikacijos 2 lentelės 2 p.:
	„2.
	Pluošto sudėtis
	%
	100% PA
	Nurodyti“


Medžiaga iš 100% poliamido (PA).
__________
3 klausimas. 6.2.5. apvalkalo atsegimo ir (arba) užsegimo sagtys, liemenės gamybai naudojamos kablio tvirtinimo dalys turi būti atsparios ugniai; kas yra kablio tvirtinimo dalys? Ar tai pavaizduota 1pav. Liemenės eskize?
Atsakymas. Techninės specifikacijos 6.3.4 p. „galiniame apvalkale viršutinėje dalyje turi būti transportavimo/evakuacijos rankena (skirta didesnio nei 150 kg svorio naudotojui (pvz. ugniagesiui su turima įranga) evakuoti iš gelbėjimo vietos arba ištraukti iš automobilio). Nenaudojama rankena turi būti pritvirtinta kabliuku prie tekstilės dangtelio;“
_______________
4 klausimas. 6.3.4. galiniame apvalkale viršutinėje dalyje turi būti transportavimo/evakuacijos rankena (skirta didesnio nei 150 kg svorio naudotojui (pvz. ugniagesiui su turima įranga) evakuoti iš gelbėjimo vietos arba ištraukti iš automobilio). Nenaudojama rankena turi būti pritvirtinta kabliuku prie tekstilės dangtelio; Rinkoje nerasime nė 1 kabliuku tvirtinamos rankenos, ar kalbama yra apie kontaktinę juostą? kas yra tekstilės dangtelis?
Atsakymas. Tiekėjams nedraudžiama siūlyti lygiaverčius sprendinius, tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įrodyti, kad jo siūlomas sprendinys yra lygiavertis. Dangtelis suprantamas kaip apvalkalas.
____________

5 klausimas. 6.3.5. apvalkalas turi turėti greito ir saugaus užsegimo/atsegimo funkciją. Šiai funkcijai užtikrinti turi būti naudojami greito užsegimo / atsegimo elementai – sagtys iš poliamido – PA 6 (arba lygiavertės medžiagos). Turi būti ne mažiau kaip dvi 5,7 cm ± 0,5 cm pločio sagtys pečių srityje ir ne mažiau kaip dvi 13.5 cm ± 1 cm sagtys juosmens srityje, kurių išlaikoma apkrova – 130/120 kg. Apvalkalai neturi automatiškai atsisegti dirbant; kodėl aprašymas (išmatavimai) yra siejami su konkrečiu sagčiu gamintoju? Koks yra pavyzdinis gaminys, pagal kurį matuoti imatavimai? Kodėl atmetamos metalinės sagtys?
Atsakymas. Techninės specifikacijos  6.3.5. p. „apvalkalas turi turėti greito ir saugaus užsegimo/atsegimo funkciją. Šiai funkcijai užtikrinti turi būti naudojami greito užsegimo / atsegimo elementai – sagtys iš  poliamido – PA 6 (arba lygiavertės medžiagos). Turi būti ne mažiau kaip dvi 5,7 cm ± 0,5 cm pločio sagtys pečių srityje ir ne mažiau kaip dvi 13.5 cm ±  1 cm sagtys juosmens srityje, kurių išlaikoma apkrova – 130/120 kg. Apvalkalai neturi automatiškai atsisegti dirbant;“
Galimas sagties pvz.:  
[image: C:\Users\e0066832\Documents\Pirkimai\__MŪSŲ\__ŠL įmautės RP (rengiama TS)\TS\Greita sagtis.jpg]
Reikalavimas nedraudžia siūlyti lygiaverčius sprendinius, tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įrodyti, kad jo siūlomas sprendinys yra lygiavertis.
____________
6 klausimas. 6.4.2. petnešos turi būti siuvamos iš audinio, kurio techninės charakteristikos pateiktos techninės specifikacijos 2 lentelėje, su tinkliniu pamušalu; pagal svorį pateiktas Cordura laminatas, kokiu pagrindu laminatas naudojamas petnešoms? Kodėl nenaudojamas „no melt, no drip“ nedegus diržas? Kodėl pagrindinis audinys yra atsparus ugniai, o petnešoms neskiriamas toks reikalavimas? Kodėl ugniagesiams aktualus infraraudonųjų spindulių spektras, kuris aktualus tik koviniams padaliniams?
Atsakymas. Ugniagesiams-gelbėtojams, vykdant savo funkcijas pastatuose, griuvėsiuose,   aktualios medžiagos atsparios trinčiai, trūkimams, plyšimams. Tiekėjams nedraudžiama siūlyti lygiaverčių sprendinių, tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įrodyti lygiavertiškumą. 
Techninės specifikacijos  6.4.2 p.:
	„6.4.2.
	petnešos turi būti siuvamos iš audinio, kurio techninės charakteristikos pateiktos techninės specifikacijos 2 lentelėje, su tinkliniu pamušalu;“


Techninės specifikacijos  2 lentelės 7 p.:
	„7.
	Užsidegimo greitis
	s
	> 7  
	LST EN ISO 6940 arba lygiavertis (paviršiaus degumas)“


Ugniagesiams aktuali Ukrainos patirtis.
_______________

7 klausimas. 6.4.3. petnešos turi būti su plastiko, polietileno ar lygiavertės medžiagos putplasčio sluoksniu ir elementais liemenės diržams tvirtinti. Kodėl konstrukcijoje naudomos degios ir varvančios žaliavos?
Atsakymas. Įmaučių konstrukcijoje papildomai gali būti panaudotos medžiagos ir furnitūra, kurios darytų jas patogesnes, funkcionalesnes.
____________


8 klausimas.  6.5.1. kaip matuojamas priekinis aukštis? Nepaminėti matavimo vienetai.
Atsakymas. Matuojama pastačius apvalkalą ant horizontalaus paviršiaus, matavimo vienetai – cm.
___________

9 klausimas.  6.5.2. apvalkalų konstrukcija turi leisti dėvėtojui patogiai ir greitai užsidėti apvalkalus netgi ant ugniagesio apsauginės aprangos. Apvalkalai turi būti pritaikyti naudoti gaisro gesinimo metu, nevaržyti dėvinčiojo judesių dėvint ugniagesio aprangą. Ką skaitome ugniagesio apsauginė apranga? Kiek skiriasi, kaklo, krūtinės, juosmens apimtys prie skirtingo kūno svorio be apsauginės aprangos ir su?
Atsakymas. Vykdydami gesinimo ir gelbėjimo darbus ugniagesiai–gelbėtojai ant kasdienės aprangos dėvi apsauginę ugniagesių aprangą. Apsauginės ugniagesių aprangos konstrukcija – trys sluoksniai: išorinis, membrana, vidinis, kas prideda papildomą apimtį.
___________

10 klausimas. NIJ 0101.06 standarte „III+“ nėra oficialaus lygio (galioja tik IIA, II, III, IV). „III+“ – rinkos terminas, kuriuo paprastai žymimos III lygio plokštės, papildomai išbandytos prieš „specialias grėsmes“. Prašome nurodyti, kokias grėsmes, turime omenyje sakydami III+? 
-Prašome nurodyti maksimalius kietų ploksščių svorius turint omenyje +5 %, kad nebūtų tinkamai interpretuota. 
Atsakymas. Techninės specifikacijos 8.3.3 p.:
	 „8.3.3.
	Pagal NIJ 0101.06 standarto 2.6 punktą balistinė apsauga turi užtikrinti apsaugą ir būti papildomai išbandyta tokiomis kulkomis kaip: 
· 9x18 mm Makarov DDR, 6 g, kulkos greitis ne mažesnis kaip 350 m/s, nugaros paviršiaus deformacija BFS (Back-Face Signature) < 44 mm;
7,62 x 25 mm Tokarev FMJ (Sellier & Bellot), 5,5 g, kulkos greitis ne mažesnis kaip 450 m/s, galinio paviršiaus deformacija BFS (Back-Face Signature) < 44 mm.“


Kietų plokščių svoris nurodytas Techninės specifikacijos 8.1.2 ir 8.2.3 punktuose. 
_______________
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