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Teikiame atsakymą į gautą klausimą 

1 klausimas.  We would like to confirm For a Level III+ plate, kindly let us know which specific ammunition threats it is required to stop. Each projectile type—such as M80 Ball, M855 (SS109), MSC, etc.—typically requires a different plate construction, so we need clarity on the exact threat rounds to be covered. (originalus klausimo tekstas)
Vertimas. Norėtume pasitikslinti, dėl III+ lygio plokštelės, kokias konkrečias šaudmenų grėsmes ji turi sustabdyti. Kiekvienam tipui, pvz., M80 Ball, M855 (SS109), MSC ir kt., paprastai reikalinga skirtinga plokštelės konstrukcija, todėl mums reikia aiškumo, kokias konkrečias grėsmes ji turi apimti.
Atsakymas.
Techninės specifikacijos 8.3.3. punktas /The Clause 8.3.3 of specification:
	8.3.3.
	Pagal NIJ 0101.06 standarto 2.6 punktą balistinė apsauga turi užtikrinti apsaugą ir būti papildomai išbandyta tokiomis kulkomis kaip: 
· 9x18 mm Makarov DDR, 6 g, kulkos greitis ne mažesnis kaip 350 m/s, nugaros paviršiaus deformacija BFS (Back-Face Signature) < 44 mm;
7,62 x 25 mm Tokarev FMJ (Sellier & Bellot), 5,5 g, kulkos greitis ne mažesnis kaip 450 m/s, galinio paviršiaus deformacija BFS (Back-Face Signature) < 44 mm.“
	According to NIJ 0101.06 standard, clause 2.6, ballistic protection must provide protection and be additionally tested with such bullets as:
• 9x18 mm Makarov DDR, 6 g, bullet speed not less than 350 m/s, back-face deformation BFS (Back-Face Signature) < 44 mm;
7.62 x 25 mm Tokarev FMJ (Sellier & Bellot), 5.5 g, bullet speed not less than 450 m/s, back-face deformation BFS (Back-Face Signature) < 44 mm.



_________

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-01-05 9:00 val.
