Priedas Nr. 1


LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS
PROCESŲ VIRTUALIZACIJOS LABORATORIJOS ĮRANGOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
(Patvirtinta 2025-12-12 d. komisijos posėdžio protokolu. Pakoreguoti 2 pirkimo objekto dalies 2.1 ir 2.8 punktai)

Pirkimas skaidomas į šias dalis:
1 pirkimo objekto dalis - Kompiuteris su monitoriumi, 6 komplektai:
1.1. Kompiuteris, 6 vnt.
1.2. Monitorius, 6 vnt.
2 pirkimo objekto dalis - Virtualios realybės sistema, 6 komplektai

Bendrieji reikalavimai
1. Atskiros pirkimo objekto dalies sudėtinės dalys turi būti pilnai suderinamos tarpusavyje, kad būtų galima naudoti kaip vientisą komplektą. 
2. Į atskiros pirkimo objekto dalies pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:
2.1. visų papildomų medžiagų, kurios gali būti reikalingos tinkamam sudėtinių dalių apjungimui į vientisą komplektą, kaina;
2.2. prekių pristatymo kaina;
2.3. kartu su 1 pirkimo objekto dalyje perkamais kompiuteriais perkamos programinės įrangos licencijų ir jų įdiegimo kompiuteriuose kaina;
2.4. kartu su 2 pirkimo objekto dalyje perkama virtualios realybės sistema perkamos gamintojo programinės įrangos, skirtos įrangos kalibravimui ir valdymui su visomis reikiamomis neriboto veikimo laiko licencijomis, kaina.
3. Reikalaujama garantinio laikotarpio trukmė (atskiroms pirkimo objekto dalims) nurodyta techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 
4. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai gamintojo įrangos naudojimo instrukciją lietuvių arba anglų kalbomis.
5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus[footnoteRef:1] (katalogus arba brošiūras, arba gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas, arba interaktyvių gamintojų dokumentacijų ekrano nuotraukas ar išsaugotus gamintojo elektroninius puslapius pdf arba lygiaverčiame formate, papildomai nurodant iš kokios gamintojo interaktyvios dokumentacijos nuorodos yra atspausdinta ši informacija, arba kitus lygiaverčius gamintojo techninius dokumentus, kuriuose nurodomi siūlomų prekių techniniai parametrai)(toliau – gamintojo dokumentai), patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės  specifikacijos specialiesiems reikalavimams arba gamintojo patvirtinimas (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkretų gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė (jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nenurodoma, tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). [1:  Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikti nereikalaujama arba jei tam tikros reikšmės nėra garantuojamos gamintojo (pvz. testų rezultatai, kurie nėra garantuojami gamintojo ir juos  gali pasitikrinti pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų ir pan.).
] 

[bookmark: _Hlk208993704]Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir užpildytą techninės specifikacijos skyrių „Žaliojo pirkimo reikalavimai“  bei  aplinkosauginio reikalavimo atitiktį patvirtinančius dokumentus (jei techninės specifikacijos skyriuje „Žaliojo pirkimo reikalavimai“   yra nurodyta , kad konkretus dokumentas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu).
Jei kartu su pasiūlymu Tiekėjas nepateiks šiame punkte nurodytų gamintojų dokumentų arba gamintojų patvirtinimų, arba jie bus netikslūs, arba neaiškūs Perkančioji organizacija prašys juos pateikti ir/ ar paaiškinti,  ir /ar patikslinti. (vadovaujantis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, patvirtintomis  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022-12-30 įsakymu Nr. 1S-240 (toliau – Taisyklės). Spręsdama dėl prašymo patikslinti, papildyti ar paaiškinti pasiūlymą teikimo, perkančioji organizacija įvertins Taisyklių 4.1 ir 4.2 p. numatytas aplinkybes).
6. Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad prekės turi būti pažymėta CE ženklu, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo parengtas dokumentas „EU Declaration of conformity“  arba gamintojo parengtas dokumentas „EC Declaration of conformity, arba kitas lygiavertis gamintojo dokumentas) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.
7. [bookmark: _Hlk197690302]Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad prekės turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo atitikties deklaraciją arba lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2009/125/EB ) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.
8. Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad prekės turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2011/65/ES) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

Specialieji reikalavimai:

[bookmark: _Hlk196678825]1 pirkimo objekto dalis - Kompiuteris su monitoriumi, 6 komplektai

	Eil. Nr.
	Minimalūs reikalavimai[footnoteRef:2] [2:  Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą. 
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
] 

	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai:

	Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento[footnoteRef:3] arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. [3:  Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 5 p.


] 



	1
	2
	3
	4

	1.1
	Kompiuteris, 6 vnt.:


	1.1.1.
	Centrinis procesorius: ne žemesnės x86/64 architektūros, ne mažiau kaip 10 branduolių ir ne mažiau nei 20 MB spartinančiosios atminties. Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 25500 (Multithread Rating) taškų pagal „Passmark CPU Mark“, kuris nustatomas  testuojant nemokama viešai prieinama „PerformanceTest“  programine įranga (http://www.passmark.com) ir gali būti lyginamas su viešai publikuotais rezultatais (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) (gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimo dėl procesoriaus našumo taškų skaičiau pateikti nėra privaloma, šią informaciją pasitikrins pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų).
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
	
	

	1.1.2.
	Įdiegta operatyvioji atmintis: talpa ne mažiau kaip 16 GB (dviejų kanalų kreipties konfigūracijoje) su galimybe praplėsti iki ne mažiau kaip 64GB, DDR5 arba lygiavertės technologijos skaitymo ir rašymo greičio atžvilgiu.
	
	

	1.1.3.
	Įdiegtas sistemos diskas: kiekis: 1 vnt., talpa ne mažiau kaip 1 GB, M.2 PCIE NVME arba lygiavertės  technologijos skaitymo ir rašymo greičio atžvilgiu.
	
	

	1.1.4.
	Išorinės jungtys (žemiau nurodytos arba joms lygiavertės), ne mažiau kaip nurodytas skaičius ir ne blogesnių charakteristikų nei žemiau nurodyta:
· 8 vnt. USB jungčių, iš kurių: bendras USB 3.2 kiekis 5 vnt. (4 vnt. ir 1 vnt. USB Type-C), kur tame skaičiuje: 1 vnt. USB3.2 ir 1 vnt. USB3.2 Type-C standarto yra korpuso priekyje;
· 1 vnt. RJ-45 kompiuterinio tinklo jungtis;
· 1 vnt. universali kombinuota (angl. Combo), vieno  ne mažiau kaip 3.5 mm. lizdo, skirta stereo ausinėms su mikrofonu priekiniame panelyje.
· 1 vnt. ne mažiau kaip 3.5 mm. lizdo, skirta garso kolonėlėms galiniame panelyje.
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	
	

	1.1.5.
	Diskrečiosios grafikos adapteris: našumas pagal „PassMark – G3D Mark“ testą (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) turi būti ne mažesnis kaip 19500 (gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimo dėl šio parametro atitikties pateikti nėra privaloma), specializuotos atminties talpos ne mažiau kaip 8 GB, sąsajos plotis ne mažiau kaip 128 bitai, ne mažiau kaip 2 vnt. DisplayPort 1.2 arba lygiaverčio tipo jungčių.
	
	

	1.1.6.
	Kompiuterinio tinklo integracija: ne mažiau kaip 1 vnt. Ethernet ne mažiau kaip 10/100/1000 Mbps, visiškas dupleksinis režimas, PXE, WOL (angl. „Wake-on-Lan“) arba lygiaverčio palaikymas.
	
	

	1.1.7.
	Maitinimo šaltinis: galia ne mažiau kaip 300 W, maitinimo šaltinis yra vidinis.
	
	

	1.1.8.
	a) Programinė įranga: operacinė sistema Microsoft Windows (arba lygiavertė) 11 Professional (arba naujesnė) ne mažiau kaip 64 bit operacinė sistema;
b) Operacine sistema turi būti įdiegta iki priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos;
Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus
	
	Atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus.

	1.1.9.
	Operacinės sistemos licencinis raktas privalo būti išsaugotas kompiuterio BIOS arba UEFI posistemėje ir perdiegimo metu sąrankos yra panaudojamas automatiškai.
	
	

	1.1.10.
	Korpusas: metalinis, turi galimybę būti prirakintas „Kensington“ arba lygiaverčiu apsauginiu lynu.
	
	

	1.1.11.
	Klaviatūros ir pelės komplektas: pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra ir optinė laidinė kompiuterinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu. Jungtis USB arba lygiavertė.
Pastaba:1.1.11 p. nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka visus 1.1.11 p. nustatytus reikalavimus.
	
	Atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus.

	1.1.12.
	BIOS/UEFI apsaugos funkcijos: 
· BIOS/UEFI saugumo valdymas: kompiuterio BIOS/UEFI sistema turi palaikyti slaptažodžių apsaugą, įskaitant administratoriaus, sistemos ir paleidimo slaptažodžius, bei saugaus paleidimo (Secure Boot) funkciją arba lygiaverčius sprendimus.
· Nuotolinis BIOS/UEFI valdymas: turi turėti galimybę centralizuotai valdyti BIOS/UEFI nustatymus, įskaitant slaptažodžių keitimą, nustatymų eksportą/importą ir BIOS/UEFI atnaujinimą per kompiuterinį tinklą (SCCM, WMI, ar gamintojo agentas) arba lygiaverčius sprendimus.
· BIOS/UEFI apsaugos mechanizmai: turi turėti BIOS/UEFI apsaugą nuo pakeitimų (pvz., „BIOS Lock“, „ME Lock“), galimybę apriboti įkrovos įrenginius pagal politiką (boot order lock), palaikymą TPM 2.0 moduliui, integruotam į sisteminę plokštę arba lygiaverčius sprendimus.
· BIOS/UEFI įvykių žurnalas: turi fiksuoti naudotojų pakeitimus (pvz., konfigūracijos keitimus, atnaujinimus) ir kompiuterio korpuso dangčio atidarymą fiksuoja į įvykių žurnalą („BIOS/UEFI Event Log“), prieinamą administratoriui arba lygiaverčius sprendimus.
	
	

	1.1.13.
	Atnaujinimų valdymas: privalo būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS/UEFI, įrenginių tvarkykles įrangą:
a) Tvarkyklės privalo būti suderinamos su Perkančiosios organizacijos naudojamomis Windows 10 ir Windows 11 operacinėmis sistemomis. Suderinamumas oficialiai deklaruojamas operacinės sistemos gamintojo viešai prieinamoje svetainėje https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl ;
b) Visos tvarkyklės privalo būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paiešką vykdant pagal kompiuterio produkto kodą arba lygiavertį žymenį.
	
	

	1.1.14.
	a) Komplektacija: kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.) 
b) Visos kompiuterio dalys turi būti naujos, negali būti naudotos ar gamykliškai atnaujintos (angl. „Renew“).

Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus
	
	Reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus

	1.1.15.
	a) Kompiuterio bendri reikalavimai: Kompiuteris privalo būti sertifikuotas gamintojo produktas, pažymėtas gamintojo prekiniu ženklu. Visi pagrindiniai aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, procesorius, operatyvinė atmintis, kietasis diskas ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti ir sukomplektuoti gamintojo gamykloje, užtikrinant visos sistemos vientisumą ir suderinamumą. Kompiuteris privalo būti originalus gamyklinis gamintojo sprendimas;
b) Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalūs 
Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus
	
	Reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus

	1.1.16.
	a) Stacionariam kompiuteriui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia); 
b) Stacionariam kompiuteriui turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatacijos vietoje (angl. „on-site“), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia);

c) Gamintojas privalo turėti internetinę registravimo ir kontrolės arba lygiavertę sistemą, kurioje būtų galima pagal kompiuterio modelį ir/ar serijos numerį arba kitą lygiavertį unikalų žymenį tikrinti suteiktos garantijos laiką.  
Kartu su pasiūlymu būtina pateikti internetinės registravimo ir kontrolės arba lygiavertės sistemos aprašymą ir nuorodą į gamintojo interneto svetainę.
	
	

	1.1.17.
	Reikalavimai , kurie nustatomi siekiant, kad  projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą:
a) Kompiuteris turi būti paženklintas CE ženklu;
b) Kompiuteris turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB;
c) Kompiuteris turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES.
Bendra pastaba a-c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus
	
	Reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus




	
Eil. Nr.
	Minimalūs reikalavimai[footnoteRef:4] [4:  Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą. 
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
] 

	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai:

	Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento[footnoteRef:5] arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. [5:  Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 5 p.


] 



	1
	2
	3
	4

	1.2
	Monitorius, 6 vnt.


	1.2.1
	Monitoriaus įstrižainė ir formatas ne mažiau kaip:  27“ (coliai), 16:9.
	
	

	1.2.2
	Monitoriaus skiriamoji geba: ne mažiau kaip 2560 x 1440 taškų.
	
	

	1.2.3
	Monitoriaus atnaujinimo dažnis: ne mažiau kaip 100 Hz.
	
	

	1.2.4.
	Monitoriaus reakcijos laikas: ne daugiau kaip 8 ms. 
	
	

	1.2.5.
	Monitoriaus technologija IPS arba VA, arba lygiavertė su LED arba lygiaverčiu pašvietimu (angl.“Backlight“).
	
	

	1.2.6.
	Monitoriaus matymo kampai: ne mažesni kaip 170 vertikaliai ir horizontaliai
	
	

	1.2.7.
	Monitoriaus ryškumas: ne mažiau kaip 350 cd/m².
	
	

	1.2.8.
	Monitoriaus jungtys: suderinamos su siūlomu kompiuteriu, bei turintis papildomas ne mažiau kaip toliau nurodytas ar joms lygiavertes:  ne mažiau kaip 1 vnt. DisplayPort 1.2 tipo ir ne mažiau 2 vnt. USB3.2 Type-A
	
	

	1.2.9.
	a) Monitoriui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;
 b) Monitoriui turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurio laikotarpis ne mažesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;
c) Turi būti galimybė serijinio numerio pagalba arba lygiaverčiu metodu gamintojo svetainėje patikrinti garantijos galiojimo laiką (Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų dėl šio punkto atitikties pateikti nereikia).
Bendra pastaba a-c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus
	
	Reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus

	1.2.10. 
	Reikalavimai , kurie nustatomi siekiant, kad  projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą:
a) Monitorius turi būti paženklintas CE ženklu;
b) Monitorius turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB;
c) Monitorius turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES.
Bendra pastaba a-c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus
	
	Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus



2 pirkimo objekto dalis - Virtualios realybės sistema, 6 komplektai

	Eil. Nr.
	Minimalūs reikalavimai[footnoteRef:6] [6:  Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, metodas, protokolas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, technologija, prievadas, programa - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, technologijas, prievadus, programas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą .Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
] 

	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai

	Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento[footnoteRef:7] arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. [7:  Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 5 p.


] 



	1
	2
	3
	4

	2.1.
	Ekrano tipas LCD arba lygiavertė technologija;
Ekrano raiška ne mažesnė kaip 2448 x 2448 taškų (pikselių) kiekvienai akiai;
Atgaivinimo dažnis ne mažesnis kaip 120 Hz;
Matymo kampas ne siauresnis kaip 115° horizontaliai (angl. FOV);
Spalvų atvaizdavimas ne mažiau kaip 100 % sRGB arba lygiavertis;
Tūri būti atstumo tarp lęšių reguliavimas (IPD) ne mažesniame kaip 57 mm iki 70 mm intervale;
Tūri būti reguliuojamas galvos tvirtinimo mechanizmas su paminkštinimais arba lygiavertis;
Sekimas ne mažiau kaip 6 laisvės laipsniai (angl. DoF).
	
	

	2.2
	Sekimo tipas tūri būti išorinės bazinės stotelės (sensoriai) arba lygiavertis;
Bazinių stotelių arba lygiaverčių sekimo sistemos įrenginių skaičius komplekte ne mažiau kaip 2 vnt., 
Bazinių stotelių arba lygiaverčių sekimo įrenginių galima plėtra (viso) ne mažiau kaip 4 vnt.;
Palaikomos sekimo erdvės plotas ne mažiau kaip: 25 m² (5 x 5 m.) su komplekte esančiomis bazinėmis stotelėmis arba lygiaverčiais sekimo sistemos įrenginiais, galima plėtra ne mažiau kaip: 100 m² (10 x 10 m.) su papildomomis bazinėmis stotelėmis arba lygiaverčiais sekimo sistemos įrenginiais.
	
	

	2.3.
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. belaidžių interaktyviųjų rankinių valdymo įrenginių arba lygiaverčių vartotojo rankų judesio aptikimo įtaisų;
Sekimas ne mažiau kaip 6 laisvės laipsniai (angl. DoF);
Kiekvienas interaktyvus rankinis valdymo įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 4 vnt. mygtukų, analoginę svirtį ir/arba lietimui jautrų valdymo paviršių arba lygiaverčius įvesties sprendimus.
	
	

	2.4.
	Turi būti prijungimas prie kompiuterio DisplayPort 1.2 arba lygiaverte jungtimi;
Turi būti galimybė papildomai prijungti belaidį modulį VR turinio perdavimui.
	
	

	2.5.
	Turi būti integruotos ausinės su erdviniu (3D) garsu arba lygiavertė;
Turi būti integruotas mikrofonas.
	
	

	2.6.
	Turi būti suderinama su perkančiosios organizacijos sukurtais (turimais) virtualios realybės programiniais sprendimais, kurie parengti darbui su SteamVR platforma. 
Turi būti suderinama su Microsoft Windows (arba lygiavertė) 11 (arba naujesnė) ne mažiau kaip 64 bit operacinė sistema;
Turi būti skirta darbui su išoriniu stacionariu kompiuteriu, t. y. neturi būti  pritaikyta savarankiškam (angl. standalone) veikimui be kompiuterio.

Reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus
	
	Reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus

	2.7.
	Virtualios realybės sistema turi būti sudaryta iš šalmo arba akinių, sekimo stotelių, interaktyviųjų rankinių valdymo įrenginių komplekto;
Sistemos sudėtinės dalys turi būti suderinamos tarpusavyje ir veikti kaip vientisas sprendimas;
Turi būti visi reikiami kabeliai ir priedai prijungimui bei įrangos veikimui;
Turi būti pateikiama gamintojo programinė įranga skirta įrangos kalibravimui ir valdymui su visomis reikiamomis neriboto veikimo laiko licencijomis.

Reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus
	
	Reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus

	2.8
	Turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	
	Reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus

	2.9.
	Reikalavimai , kurie nustatomi siekiant, kad  projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą:
a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu;
b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES.

Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus

	
	Reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų  ar atitinka šiuos reikalavimus





Žaliojo pirkimo reikalavimai

I. Reikalavimai taikomi 1 pirkimo objekto daliai:
1.1. Šis pirkimas yra žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) 4 punkto 4.1 ir papunkčiu ir 6 punktu. Prekėms taikomi šie aplinkosauginiai reikalavimai:

	Aplinkosauginis reikalavimas[footnoteRef:8] [8:  Nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.  D1-508 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo”.] 

	Kurioje pirkimo sąlygų dalyje nustatytas aplinkosauginis reikalavimas
	Kokie dokumentai turi būti pateikiami aplinkosauginio reikalavimo atitikties įrodymui:
	Tiekėjo pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai

	1
	2
	3
	4

	Kompiuteriai turi atitikti šiuos aplinkosauginius reikalavimus:

	1. Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę    (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
	Techninė specifikacija 
	Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus:
a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių
ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	......................(nurodomas koks dokumentas yra pridedamas dėl kiekvieno kompiuterio atitikties)

	2. Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižyminti antgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą 
	Techninė specifikacija 
	a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno siūlomo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba
c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	
......................(nurodomas koks dokumentas yra pridedamas dėl kiekvieno kompiuterio atitikties)

	3. Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje[footnoteRef:9], antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos nurodytos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.  D1-508 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” 2 priedo II skyriaus 2 punkte. [9:  Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). 
] 


	
· Techninė specifikacija;
· Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei)

	Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai  kartu su pasiūlymu nėra teikiami. 

	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Įsipareigoja / Neįsipareigoja (tinkamą pažymėti) laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama).

Sutarties vykdymo etape, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turės pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: 
a) tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba
b) atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba 
c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos; arba
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrins tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.


	Monitoriai turi atitikti šiuos aplinkosauginius reikalavimus:

	1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti ne žemesnę kaip F energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
	Techninė specifikacija 
	Dėl prekės energinio efektyvumo klasės:
a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba
b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

	......................(nurodomas koks dokumentas yra pridedamas dėl kiekvieno monitoriaus atitikties)

	2. Produkte neturi būti gyvsidabrio
	Techninė specifikacija
	a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio, arba
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba
c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	......................(nurodomas koks dokumentas yra pridedamas dėl kiekvieno monitoriaus atitikties)

	3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).
	Techninė specifikacija
	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba
c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	......................(nurodomas koks dokumentas yra pridedamas dėl kiekvieno monitoriaus atitikties)

	4. Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje[footnoteRef:10], antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos nurodytos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.  D1-508 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” 2 priedo II skyriaus 2 punkte. [10:  Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). 
] 


	
· Techninė specifikacija;
· Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei)




	Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai  kartu su pasiūlymu nėra teikiami. 

	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Įsipareigoja / Neįsipareigoja (tinkamą pažymėti) laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama).

Sutarties vykdymo etape, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turės pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: 
a) tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba
b) atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba 
c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos; arba
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrins tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.




II. Reikalavimai taikomi 2 pirkimo objekto daliai:
2.1. Šis pirkimas yra žaliasis pirkimas, nes taip pat taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčio 4.4.4.1 papunktyje (<….>4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų) numatytas aplinkosauginis principas, ir jo pagrindu taikomas kriterijus, t. y.: Tiekėjas privalo Prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas Sutarties vykdymo metu reikalaus trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų (pvz.: transporto priemonės maršruto plano arba kitų lygiaverčių objektyvių įrodymų).
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