                                Analizatorių, įskaitant reagentų tiekimą, pirkimas
                                         Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka
Pasiūlymas vertinamas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo pagrindu, pagal kainos (80 %) ir kokybės – naudingiausių techninių kriterijų (20 %) santykį.
	Vertinimo kriterijus
	Svoris

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM (analizatoriai + reagentai/ priemonės 36 mėn.)
	80 %

	Naudingiausi techniniai kriterijai

	20 %



Kainos kriterijui skiriama iki 80 balų, kurie apskaičiuojami pagal formulę:
 K = (Kmin / Kp) × 80, kur Kmin – mažiausia pasiūlyta kaina, Kp – vertinamo pasiūlymo kaina. 
Naudingiausiam techniniam kriterijui skiriama iki 20 balų pagal techninėje specifikacijoje nustatytus vertinimo kriterijus.
Galutinis pasiūlymo balas apskaičiuojamas pagal formulę:
 B = K + T, kur T – techninės kokybės kriterijaus balas.
Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, surinkęs didžiausią bendrą balų skaičių. Maksimalus galimas balų skaičius – 100 balų.

[bookmark: _Hlk215831992]I pirkimo dalis. Kraujo dujų, pH ir kitų kraujo parametrų (elektrolitų, metabolitų) analizatorių (5 vnt.) pirkimas, įskaitant techninę priežiūrą ir nuolatinį reagentų tiekimą.
Ekonomiškai naudingiausių techninių kriterijų balų lentelė (maksimalus 20 balų skaičius)
	Techniniai kokybės kriterijai

	Kodas
	Balų skyrimo principas
	Maksimalus balai

	Portatyvumas:
Analizatoriaus svoris iki 1 kg ;
	T1
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 5 balai
	5

	Papildomos analitės:
Analizatorius, be privalomų tyrimų, turi turėti galimybę pagal poreikį atlikti šias papildomas analites:
Cr (kreatininas), BUN (šlapalas), apskaičiuoti glomerulų filtracijos greitį (eGFR); 
	T2
	Jei analizatorius turi funkciją, už kiekvieną analitę skiriama po  2  balus
	6

	Mėginio  tūris:
 Iki 100 mikrolitrų; 
	T3
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 5 balai
	5

	Garantinis aptarnavimas: 36 mėnesiai nuo pristatymo datos (visą sutarties laikotarpį).
	T4
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 4 balai
	4

	
                   Maksimali galima T kriterijaus parametrų reikalavimų (T1-T5) suma:
	
20






[bookmark: _Hlk215832045]II pirkimo dalis. Hematologinių  analizatorių ( 5 vnt. ) įskaitant techninę priežiūrą ir nuolatinį reagentų tiekimą.
Ekonomiškai naudingiausių techninių kriterijų balų lentelė (maksimalus 20 balų skaičius)
	Techniniai kokybės kriterijai

	Kodas
	Balų skyrimo principas
	Maksimalus balai

	Mėgintuvėlių naudojimo tipas:
Ir uždari ir atviri mėgintuvėliai;
	T1
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 4 balai
	4

	Portatyvumas:
Analizatoriaus svoris iki 15 kg;
	T2
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 4 balai
	4

	Analizatoriaus našumas:
Ne mažiau kaip 60 tyrimų per 1 valandą;  
	T3
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 4 balai
	4

	Analizatoriaus užsikimšimo prevencija:
Automatiniai sistemos praplovimo būdai, krešulio pašalinimo sistema, automatinis mėginio adatos  išorinis ir vidinis valymas; 
	T4
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 4 balai
	4

	Garantinis aptarnavimas: 36 mėnesiai nuo pristatymo datos (visą sutarties laikotarpį). 
	T5
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 4 balai
	4

	Maksimali galima T kriterijaus parametrų reikalavimų (T1-T5) suma:
	              20



III pirkimo dalis. Biocheminiu analizatorių ( 5 vnt. ) įskaitant techninę priežiūrą ir nuolatinį reagentų tiekimą.
Ekonomiškai naudingiausių techninių kriterijų balų lentelė (maksimalus 20 balų skaičius)
	Techniniai kokybės kriterijai

	Kodas
	Balų skyrimo principas
	Maksimalus balai

	Mėginio tūris :
Ne didesnis nei 100 mikrolitrų;
	T1
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 4 balai
	4

	Portatyvumas:
Analizatoriaus svoris iki 15 kg; 
	T2
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 4 balai
	4

	Analizatoriaus našumas:
Ne mažiau kaip 100 tyrimų per 1 valandą;  
	T3
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 4 balai
	4

	Automatiniai procesai: Automatinis mėginio užnešimas ant testų ir panaudotų testų surinkimas į integruotą atliekų konteinerį, mažinant biologinio pavojaus ir užteršimo riziką; 
	T4
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 4 balai
	4

	Garantinis aptarnavimas: 36 mėnesiai nuo pristatymo datos (visą sutarties laikotarpį) .
	T5
	Jei analizatorius turi funkciją- skiriami 4 balai
	4

	              Maksimali galima T kriterijaus parametrų reikalavimų (T1-T5) suma:
	20



