	Eil Nr.
	KLAUSIMAS
	ATSAKYMAS

	3.
	3.1.Ar reikia įsivertinti medžių atstatomąją vertę? Jei taip tai prašome pateikti sumą su PVM.

3.2. Kokio lygmens turi būti įvertinti archeologiniai tyrimai (žvalgomieji ar detalūs)?

3.3. Projekte numatyta, kad Kultūros paveldo teritorijoje atliekant žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu, šie darbai nenumatyti žiniaraštyje. Prašome pateikti darbų kiekius.

3.4. Projekto AR rašoma, kad įrengiamos šiukšliadėžės 7 vnt., brėžinyje taip pat 7 vnt., žiniaraštyje – 8 vnt. Prašome patikslinti kiekį.

3.5. Prašome patikslinti asfaltbetonio markę (nuovaža į pieninę) aiškinamajame rašte ir techninėje specifikacijoje – AC16 AS – 0,06 m, žiniaraštyje AC16VS -0,06 m

3.6. Projekto 1.3.10 Eismo organizavimas skyriuje ir techninėje specifikacijoje numatytas horizontalus ženklinimas, žiniaraštyje šie darbai nenumatyti.
3.7. Prašome pateikti įrengiamų ženklų atspindžio klasę.

3.8. Prašome patikslinti ar nesidubliuoja apšvietimo tinklų montavimo darbai paprastojo remonto apraše (žiniaraščio 9.1 – 9.4 eilutės) su elektrotechnikos dalies projekto žiniaraščiu. Pagal projektą matosi, kad įrengiama tik viena pėsčiųjų perėja.

3.9. Prašome pateikti atstumą (km) kur reikės pristatyti grįžtamąsias medžiagas (nufrezuotas asfaltas).

3.10. Ar ženklų atramas ir ženklus reikės pristatyti į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietas? Jeigu taip prašome nurodyti atstumą.

3.11. Prašome patikslinti ar pasluoksniui iš atsijų (žin. 6.3 punktas) turi būti naudojamos granito atsijos ar galima naudoti dolomitines.

3.12 Prašome patikslinti įrengiamos skaldos frakcija, žiniaraštyje fr. 0/32, techninėje specifikacijoje 2.19.1 fr. 0/45.

3.13. Prašome žiniaraštyje pateikti latako įrengimo iš lauko akmenų viso pasluoksnio įrengimo kiekius (pagal latako įrengimo detalę). Taip pat prašome pateikti hidroizoliacinės geosintetinės medžiagos techninę specifikaciją.

3.14. Prašome nurodyti keičiamų šulinių dangčių apkrovos klasę.

3.15. Skersiniame profilyje (pjūvis per nuovaža su trinkelių danga) pažymėtas nuovažos tęsinio pažvyravimas (dangų sujungimas), h-0,10 m, šie darbai žiniaraštyje nenumatyti. Prašome pateikti kiekį.”


	3.1. Taip, reikia. Medžio atkuriamoji vertė - 1890 Eur.

3.2. Archeologinių tyrimų pobūdį nustato archeologas vykdysiantis tiriamuosius darbus.

3.3. Žemės darbai vykdomi rankiniu būdu turi būti įvertinti Archeologiniuose tyrimuose.

3.4. Tiekėjas turi vadovautis AR ir įsivertinti  7 vnt. šiukšliadėžes. Žiūrėti pa tikslinto suvestiniio darbų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 7.1.
3.5. Tiekėjas turi vadovautis aiškinamuoju raštu ir technine specifikacija, tai yra vertinti AC16 AS – 0,06 m. Žiūrėti patikslinto suvestinio darbų kiekio žiniaraščio Eil. Nr. 6.19.
3.6. Kelio dangos ženklinimas termoplastu – 10 m2. Žiūrėti patikslinto suvestinio darbų kiekių žiniaraščio Eil. Nr.8.6.
3.7. Įrengiamų kelio ženklų atspindžio koeficientas RA2.
3.8. Vadovautis elektrotechnikos dalies projekto žiniaraščiu.  Patikslintas suvestinis darbų kiekių žiniaraštis.
3.9. Frezuoto asfalto granulės yra laikoma negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira eilute su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui, frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t.

3.10. Ženklų atramų ir ženklų nereikės pristatyti į AB „Via Lietuva“ sandėliavimo vietas.
3.11. Galima naudoti dolomitines atsijas.
3.12. Įrengiamos skaldos frakcija  0/32.
3.13. Latako įrengimas iš lauko akmenų:
Pasluoksnis iš betono C16/20 h-5 cm – 25 m2

Betono sluoksnis C20/25 h-20 cm – 25 m2

Geotekstilė  - 25 m2

Funkcijos
Savybės
Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės)
Žaliava

PP

Plotinis svoris

≥ 150 g/m2
Atsparumas statiniam pradūrimui

≥ 2,0 kN

Stipris tempiant abiem kryptimis

Fk,5% ≥ 11,0 kN/m

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem kryptimis

≥ 45 %

Atsparumas dinaminiam prakirtimui
≤ 20 mm

Charakteringasis kiaurymės matmuo O90
0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm

Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi

≥ 60 l/m2s

Atmosferos poveikio atsparumas

Užpilti gruntu per mėnesį nuo įrengimo

Ilgaamžiškumas

Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C.

Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD)

Privalomas

 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas h-0,15 m – 4 m3

3.14. Šulinio liuko apkrovos klasė D400
3.15. Pažvyravimas dangų suvedimui iš mineralinių medžiagų nesurištojo mišinio 0/22, hvid.-15 cm – 26 m2 Žiūrėti patikslinto suvestinio darbų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 7.7


	4.
	4.1. Prašome pateikti informacinio stendo maketą ir dydį.

4.2. Prašome patikslinti demontuojamų kelio ženklų ir atramų kiekius (brėžinyje ir žiniaraštyje kiekiai nesutampa).

4.3. Prašome patikslinti naujai įrengiamų ženklų kiekį, perkeliamų ženklų kiekį ir naujai įrengiamų atramų kiekį. Nurodykite, kurie ženklai montuojasi ant apšvietimo atramų, patikslinkite kiekį.
	4.1. Pavyzdinis stendo maketas pateikiamas atskiru failu (Stendo pavyzdys.pdf). Pateiktas stendo maketas yra tik pavyzdinis. Šiuo metu jame esanti informacija nėra aktuali. Tikslus stendo turinys bei programos logotipas bus pateikti pasirašius sutartį.
Stendo išmatavimai 70x100 cm.
4.2. Tiekėjas turi vertinti 12 vnt. kelio ženklų atramų demontavimą.

4.3. Vadovautis kiekiais nurodytais suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje. 


	5.
	5.1.Projekte numatyta AVS prijungti nuo AB ESO komercinės apskaitos spintos KAS, esančios ant L-200 iš Vl-402 atramos Nr. 200/11, nutiesiant 4x16 mm2 skerspjūvio kabeliu, pagal AB ESO prijungimo sąlygos TER25-89055.
Įprastai už šios dalies įrengimą atsakingas užsakovas (prisijungimo sąlygų išėmimas, prijungimo paslaugos pasirašymas ir prijungimo mokesčio sumokėjimas). Ar teikiant pasiūlymą reikia įsivertinti ESO prijungimo kaštus?

5.2.Pateiktoje projekto dalyje VINZ-25-268-PRA nurodoma SDKZ 9.5 Pėsčiųjų perėjų žymėjimui skirtas signalinis 2x3W, 2200 K±10 proc (geltona, oranžinė) LED Šviestuvus TS2.17, vnt. 2, sumontuoti, bet elektrotechnikos dalyje VINZ-25-268-PRA-E , jų SDKZ nėra, ar reikia juos vertinti ?

5.3.Pateiktoje projekto dalyje VINZ-25-268-PRA techninėje specifikacijoje Nr. 2.17 Pėsčiųjų perėjos apšvietimas Saugios apšvietimo atramos, pamato techniniai reikalavimų lentelėje punktas Nr.3 nurodoma naudoti saugi atrama, o elektrotechnikos projekto VINZ-25-268-PRA-E specifikacijose aprašoma įprasta cinkuota atrama. Prašome nurodyti kuria specifikacija vadovautis.

	5.1. Nereikia vertinti AB ESO prijungimo kaštų.

5.2. Vadovautis elektrotechnikos dalyje VINZ-25-268-PRA-E nurodytais kiekiais.

5.3. Vertinti saugias apšvietimo atramas. 


	6.
	6.1. Žiniaraščio 1.1 ir 6.23 numatytos grįžtamosios medžiagos. Prašome patikslinti ar jos sąmatoje turi būti su minuso ženklu ir kokia kaina (už tona) jas įkainuoti?
6.2. Prašome patikslinti ar nesidubliuoja 1.10 ir 1.11 žiniaraščio eilutės (kelmų išvežimas).
6.3. Prašome patikslinti 4.1 žiniaraščio eilutės kiekį, ar jis teisingas.
6.4. Prie įrengiamų trinkelių 4.4, 5.5, 5.6 punktuose nenumatyti skaldos ir atsijų sluoksniai. Prašome patikslinti.
6.5. Prie atstatomų trinkelių 4.5, 5.7 punktuose nenumatyta pagrindų atstatymo ir atsijų pasluoksnis. Prašome patikslinti.
6.6. Prašome patikslinti kelio ženklo atramos diametrą, ar tikrai 60,3 mm.
	6.1. Frezuoto asfalto granulės yra laikoma negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira eilute su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui, frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t.

6.2. Patikslinta. Žiūrėti patikslintą suvestinio darbų kiekių žiniaraštį. Panaikinta Eil. Nr. 1.11

6.3. Kiekis teisingas

6.4. Patikslintos suvestinio darbų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 4.7 ir Eil. Nr. 5.4

6.5. Patikslinta. Žiūrėti patikslinto suvestinio darbų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 4.6, 4.7, 5.8, 5.9

6.6. Patikslinta. Žiūrėti patikslinto suvestinio darbų kiekių žiniaraščio Eil. Nr. 8.5



	7.
	7.1.Aprašo suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje 6. Skyrius ,,Nuovažos", poskiryje ,,Su asfalto danga (Pk 90+80 ir Pk 91+20)" 6.19 eilutėje ,,Asfalto apatinis dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC16VS h-0,06 m". Aprašo Techninėje specifikacijoje - Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS. Ar darbų kiekių žiniaraštyje klaida?
	Žr. 3 klausimo atsakymą Nr. 3.5.


