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GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

                             Nr.
Vilnius

	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Pirkimo objekto techniniai reikalavimai
 (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz., prekės dydžio matmenys su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma, ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.)

	1.

	Sunkvežimių (Krovininių automobilių) remonto paslauga pagal poreikį.















































































	1. Bendra informacija:
1.1.Transporto priemonių remontas turi būti atliekamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas po pranešimo apie transporto priemonės gedimą, laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos, technologinių operacijų sekos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius gamyklos gamintojos reikalavimus bei neviršyti gamintojo rekomenduojamų remonto darbų laiko ribų; 
1.2. Transporto priemonių atskirų elementų remontas (jei tai leidžiama gamintojo ar neprieštarauja kitiems reikalavimams) turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos. Suremontuoti elementai turi būti tinkamos estetinės išvaizdos ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio;
1.3.Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams naudoti alyvą, tepalus ir kitus techninius skysčius, numatytus kiekvienos transporto priemonės eksploatacijos instrukcijoje;
1.4.Svarbūs transporto priemonių eismo saugumo atžvilgiu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, prikabinimo, nešančių konstrukcijų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, kad nepažeistų metalo struktūros, elementų atsparumo, standumo, tvirtinimo ir kitas gamintojo numatytas savybes;
1.5. Transporto priemonių remontas atliekamas tiekėjo atsarginėmis dalimis pagal pateiktą remonto darbų sąmatą, pateikiant detalių įsigijimo dokumentus;
1.6. Užtikrinti transporto priemonių  saugumą, atliekant transporto priemonių remontą,  už jų praradimą arba sugadinimą atsakant jų rinkos verte. Tiekėjas turi pateikti savo veiklos civilinį draudimą ar kitą analogišką dokumentą, kuris užtikrintų, kad praradus ar sugadinus užsakovo turtą bus atlyginta prarasto ar sugadinto turto vertė.
1.7.Priimant transporto priemonę remontui, užpildant priėmimo-perdavimo aktą, kuris kartu yra ir remonto užsakymas per vieną darbo dieną nustatant automobilio gedimą ir jo pašalinimą bei informuojant  apie terminus;
1.8.Po atlikto remonto transporto priemonės variklio, transmisijos sistemos bei mazgai eksploatacijai parengiant ir užpildant reikalingais tepalais, alyvomis bei techniniais skysčiais;
1.9. Iš agregatų ir mazgų, kurie remonto metu buvo ardomi, neturi skverbtis alyva ir eksploataciniai skysčiai;
1.10.Užsakovui pageidaujant po transporto priemonės remonto, grąžinti pakeistas atsargines dalis ir agregatus;
1.11.Remonto darbams turi būti suteikia 6 (šešių) mėnesių garantiją. 

2. Sunkvežimių (krovininių automobilių UNIMOG U5000) remonto paslauga pagal poreikį apima šias paslaugas:

1. Elektros instaliacijos remontas:
1.1.Elektros sistemos gedimų nustatymas (diagnostika). 
1.2.Elektros tiekimo ir valdymo laidų instaliacijos remontas;
1.3.Generatoriaus nuėmimas/pastatymas;
1.4.Generatoriaus inkaro keitimas;
1.5.Generatoriaus šepetėlių keitimas;
1.6.Generatoriaus  guolių keitimas;
1.7.Generatoriaus įtampos reguliatoriaus keitimas.
1.8.Starterio nuėmimas/pastatymas;
1.9.Starterio krumpliaračio keitimas;
1.10.Starterio šepetėlių keitimas;
1.11.Starterio pritraukimo rėlės keitimas;
1.12.Uždegimo spynelės keitimas;
1.13.Saugiklių bloko keitimas;
1.14.Spidometro keitimas/kalibravimas;
1.15.Spidometro impulsų daviklio/reduktoriaus keitimas.

2. Variklio remontas:
2.1.Variklio gedimų nustatymas (diagnostika);
2.2.Variklio cilindrų galvutės keitimas;
2.3.Variklio cilindrų galvutės tarpinės keitimas;
2.4.Variklio Cilindrų galvutės dangtelio tarpinės keitimas;
2.5.Variklio įsiurbimo kolektoriaus keitimas;
2.6.Variklio išmetimo kolektoriaus keitimas;
2.7.Variklio dujų skirstymo velenėlio keitimas;
2.8.Variklio vožtuvų keitimas;
2.9.Variklio dujų skirstymo pavaros keitimas;
2.10.Variklio stūmoklinės grupės keitimas;
2.11.Variklio stūmoklinių žiedų keitimas;
2.12.Variklio švaistiklių keitimas;
2.13.Variklio alkūninio veleno slydimo guolių keitimas;
2.14.Variklio švaistiklių slydimo guolių keitimas;
2.15.Variklio turbokompresoriaus keitimas;
2.16.Variklio turbokompresoriaus remontas;
2.17.Variklio karterio tarpinės keitimas;
2.18.Variklio karterio keitimas;
2.19. Variklio degalų siurblio sureguliavimas

3.Transmisijos remontas:
3.1.Pavarų dėžės gedimų nustatymas (diagnostika);
3.2.Pavarų dėžės krumpliaračių keitimas;
3.3.Pavarų dėžės velenų keitimas;
3.4.Pavarų dėžės guolių keitimas;
3.5.Pavarų dėžės  perjungimo mechanizmo remontas/keitimas;
3.6.Pavarų dėžės guolių keitimas;
3.7.Pavarų dėžės riebokšlių keitimas;
3.8.Pavarų dėžės tarpinių keitimas;
3.9.Sankabos varančiojo ir varomojo disko keitimas;
3.10.Sankabos išjungimo guolio keitimas;
3.11.Sankabos valdymo šakutės keitimas;
3.12.Smagaračio keitimas;
3.13.Sankabos pagrindinio cilindro keitimas;
3.14.Sankabos darbinio cilindro keitimas; 
3.15.Kardaninio veleno nuėmimas ir pastatymas;
3.16. Kardaninio veleno kryžmių keitimas: 
3.17.Priekinio tilto gedimų nustatymas (diagnostika);
3.18. Priekinio tilto riebokšlių keitimas.

4.Stabdžių sistemos remontas:
4.1.Stabdžių sistemos gedimų nustatymas (diagnostika);
4.2.Stabdžių sistemos efektyvumo patikrinimas;
4.3.Stabdžių oro sistemos hermetiškumo patikrinimas;
4.4. Stabdžių sistemos oro kamerų patikra/keitimas;
4.5.Stabdžių trinkelių keitimas;
4.6.Stabdžių cilindrų keitimas;
4.7.Stabdžių žarnelių/vamzdelių keitimas;  
4.8.Oro kompresoriaus remontas;
4.9.Stabdžių diskų/būgnų tekinimas. 

5.Važiuoklė:
5.1.Ratų geometrijos patikrinimas ir ratų suvedimas;
5.2.Rato padangos montavimas/demontavimas;
5.3.Padangos karštas/šaltas remontas;
5.4.Rato balansavimas;
5.5.Sunkvežimio lingių/spyruoklių keitimas;
5.6.Sunkvežimio vairo traukių keitimas/restauravimas;
5.7. Sunkvežimio amortizatorių keitimas.

6.Kitos paslaugos:
6.1.Sunkvežimio kėbulo virinimo darbai;
6.2.Sunkvežimio tento remontas (siuvimas, klijavimas);
6.3.Sugedusio automobilio transportavimo paslauga Lietuvos Respublikos teritorijoje.



	Pridedama (jei reikia): nepridedama. 
1) planai, brėžiniai, projektai ir kiti dokumentai (jei reikalingi – išvardyti)
2) Kiti dokumentai

	



