1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas
	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
	Atitikimas reikalavimui (nurodyti konkretų techninį parametrą arba aprašymą)

	
	

	1
	Keliamoji galia (kg): 
	Ne mažiau nei 10000 kg


	

	2
	Kėbulo tūris (m3):
	Ne mažiau nei 5,4 m3



	

	3
	Rekomenduojama traktoriaus galia (AG):

	Ne mažesnė nei 75 AG

	

	
	Homologavimo apkrova (kg):
	Ne mažiau 10000, ne daugiau 14700
	

	4
	Išvertimas: Į tris puses

	Ne mažiau nei į dvi puses, ne daugiau nei į tris puses


	

	5
	Prikabinimo kilpos vidinis diametras (mm): 

	Ne mažiau nei 40 mm


	

	6
	Kėbulo išmatavimai:
Ilgis (m): 
Plotis (m): 
Aukštis (m): 
	
Ne trumpiau nei  4,50 m
Ne trumpiau nei 2,40 m
Ne žemiau nei 0,5 m



	

	7
	Bendri išmatavimai:
Ilgis (m): 
Plotis (m): 
Aukštis (m): 

	
Ne trumpiau nei  6,4 m
Ne trumpiau nei 2,50 m
Ne žemiau nei 1,85 m

	

	8
	Masė (kg): 

	Ne mažiau nei 3800 kg, ne daugiau nei 4400 kg



	

	9
	Padangų išmatavimai: 

	Ne mažiau nei 385/65 R22.5


	

	10
	Garantiniai terminai
	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekei turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis. 

	

	12
	Reikalavimai komplektacijai ir įrengimui
	Prekė turi būti sukomplektuota pilnam naudojimui, į komplektą turi įeiti: 
1. Grandinė, jungianti sienas
1. Sklendė su lataku
1. Kopėčios
1. Mechaninė atraminė pėda
1. Antros priekabos santechnika ir elektros instaliacija
1. Rankinis stabdis
1. Dvigubos grandinės pneumatinis stabdys su išėjimu į antrąją priekabą
1. Ratų kaladėlės -  2 vnt.
1. LED apšvietimas
1. Plastikiniai purvasaugiai - 4 vnt.
1. Su darbine aikštele
1. Bortų paaukštinimai su gumine apsauga 800 mm, komplektuojami su 600 mm bortais


	


 
Pristatymo terminas ne vėliau kaip iki 2026-01-15  dienos. 
Pristatymo adresas: Alytaus rajonas, Simno sen., Kalesninkų km., Žvejų g.7

