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PIRKIMO
,, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga važiuojamosios dalies priežiūros darbai ir esančių šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų įrengimo ir paprastojo remonto darbai“

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	UŽSAKOVAS
	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

	PIRKIMO/DARBŲ PAVADINIMAS
	
Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga važiuojamosios dalies priežiūros darbai ir esančių šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų įrengimo ir paprastojo remonto darbai.

	STATYBOS RŪŠIS
	
Susisiekimo komunikacijų statybos ir priežiūros darbai.



Pirkimo I dalis: Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga važiuojamosios dalies priežiūros darbai.

DARBAI VYKDOMI
Pagal užsakovo (seniūnijos seniūno arba administracijos atstovo) pateiktą raštišką pavedimą, vadovaudamiesi kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ patvirtinto 2015 m.  sausio  30  d. (galiojanti redakcija nuo 2015-02-03) įsakymu Nr. V(E)-1 6 lentelės darbų aprašymu skiltyse 2.2.1 „Valymas“, 2.2.3 „Bangų ir provėžų ištaisymas“, 2.2.5 „Įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas“, 2.2.6 „Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas“, 2.2.8 „Išorinių kraštų (sankasos briaunų) sutvarkymas“ atlieka kelio/gatvės priežiūros darbus.
PASTABA:
Darbus atlikti dangai esant optimalaus drėgnio, dangos, jei ji sausa reikia laistyti (1 l/m² kiekvienam storio centimetrui).
[bookmark: _Hlk177561002]Naudojamos medžiagos turi atitikti aprašo TRA SBR [5.9] reikalavimus, leidžiama naudoti nesurištuosius mineralinių medžiagų mišinius ir gruntus, klasifikuojamus pagal LST 1331[5.33], kurių mažiausia mineralinių dulkių kiekio kategorija yra LF4.( Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais ≥ 4)
Nusidėvėjusio žvyro dangos sluoksnio atkūrimui tankinti su pneumovolu, važiavimo vietos turi sutapti ne mažiau kaip 30–40 cm, nuo 30 iki 50 mm storio sluoksniams naudojami 0/16 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniai.
Atlikdamas darbus Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija II dalis KPV-DT-15, 2019 m. gruodžio 20 d automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19 patvirtintu įsakymu Nr. V-191, vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijomis patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016-05-04 įsakymu Nr. V-258 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.

	DARBŲ PRIĖMIMAS.
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
	Prieš pradedant rangos darbus bendradarbiaujant su Užsakovo atstovo už darbų vykdymą atsakingu skyriumi suderinamas kelių (gatvių) sąrašas, kuriuose bus vykdomi darbai, atliekama jei reikia objekto apžiūros foto fiksacija, paruošiama ir suderinama (užsakovo ir rangovo pasirašyta) darbų sąmata, suderinamas konkrečių darbų grupės vykdymo grafikas (nustačius eiliškumą, jei vienu metu teikiami užsakymai dėl darbų daugiau nei viename objekte) ir (ar) konkrečių darbų įvykdymo terminas. Atlikus darbus rangovas pasirašęs elektroniniais parašais iki einamojo mėnesio 25 d. pateikia atsakingam už sutartį užsakovo atstovui:
- suderintą darbų sąmatą,
- techninės priežiūros pasirašytus atliktų darbų aktus (forma F-2), 
- atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3).
Statybos užbaigimo procedūros turės būti vykdomos vadovaujantis STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. Susisiekimo komunikacijų paprastojo remonto darbams pabaigti pakaks darbų – perdavimo priėmimo akto pasirašyto tarp Užsakovo ir Rangovo, patvirtinto techninės priežiūros vadovo. Konkretūs Darbai vykdomi pagal eilę, kuri nustatyta Užsakovo darbų grupės vykdymo grafike.


	DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS
	
Konkretūs darbai turi būti pradėti vykdyti seniūnijoje ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo užsakovo raštiško pranešimo ir atlikti per sutartą laiką. 




PERKAMI DARBAI

	
		

Eil. Nr.
	

Darbų pavadinimas
	

Mato vnt.
 
	Lyginamasis koeficientas pasiūlymo kainai 
skaičiuoti
	
Vieno mato vieneto
įkainis su PVM
	
Bendra kaina 
Eur su  PVM

F=D*E

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Ardymo, paruošiamieji, žvyro dangos darbai

	1
	Bangų ir provėžų ištaisymas
	100m²
	10
	[Įrašyti]
	
[Įrašyti]

	2
	Skersinių nuolydžių taisymas    
	100m²
	10
	[Įrašyti]
	
[Įrašyti]

	3
	Įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas
	100m²
	4
	[Įrašyti]
	
[Įrašyti]

	4
	[bookmark: _Hlk177566557]Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra netekusi smulkiosios dalies arba kai sluoksnio nusidėvėjimas yra ne didesnis kaip 50 mm
atnaujinimas  
	100m²
	30
	[Įrašyti]
	
[Įrašyti]

	5
	Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra nusidėvėjusi daugiau kaip 50 mm, tačiau ne
daugiau kaip 30 % sluoksnio storio atkūrimas
	100m²
	30
	[Įrašyti]
	
[Įrašyti]

	6
	Išorinių kraštų (sankasos briaunų) išplovų sutvarkymas
	
100m²
	2
	[Įrašyti]
	[Įrašyti]

	7
	Išorinių kraštų (sankasos briaunų) paaukštėjusių vietų sutvarkymas
	100m²
	10
	[Įrašyti]
	
[Įrašyti]

	8
	Išorinių kraštų (sankasos briaunų) išplatėjusioms vietų sutvarkymas
	100m²
	2
	[Įrašyti]
	
[Įrašyti]

	9
	Sausos dangos laistymas vandeniu (1 l/m² kiekvienam storio centimetrui)
	100m²
	2
	[Įrašyti]
	
[Įrašyti]

	xxx
	xxxx
	xxxx
	100
	xxxx
	xxxx

	Viso (lyginamoji pasiūlymo) kaina Eur su PVM
	
[Įrašyti]



	

	
	




Pirkimo II dalis: ,,Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) esančių šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų įrengimo ir paprastojo remonto darbai“
KONKRETŪS DARBAI VYKDOMI
Pagal užsakovo pateiktą raštišką pavedimą, suderinus ir pasirašius konkrečių darbų grupės darbų atlikimo grafiką (nustačius eiliškumą, jei vienu metu teikiami užsakymai dėl darbų daugiau nei viename objekte) vykdo kelių (gatvių) dangos paprastojo remonto, šaligatvių, pėsčiųjų, pėsčiųjų–dviračių takų tiesimo) darbus.
Darbai bus užsakomi tik tokiems kelių (gatvių) priklausiniams: šaligatviams, pėsčiųjų, pėsčiųjų–dviračių takams tiesti, kuriems pagal LR Statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus statybos leidimas nėra privalomas. Numatomas darbų sąrašas bus formuojamas ir teikiamas kiekvienais metais atsižvelgiant į finansavimą ir rajono poreikius.
Rangovas turės vykdyti konkrečius darbus pagal suderintus su Užsakovu paprastojo remonto darbams vykdyti – defektinius aktus. Rangovas pagal perkančiosios organizacijos raštiškus užsakymus turės atlikti žemiau nurodytus paprastojo remonto darbus:
- Betoninių trinkelių dangos remontas ir įrengimas;
- Šaligatvių remontas ir įrengimas;
- Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas;
- Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas;
- Konstrukcijų ardymas, laužo išvežimas;
Konkreti darbų apimtis ir vieta derinama su perkančiąja organizacija (seniūnijos seniūnu (e)). Už savavališkai atliktus darbus ir/arba su perkančiąja organizacija nesuderintus darbus Rangovui nemokama.
Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.
Atlikdamas darbus Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija II dalis KPV-DT-06, Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12, Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijomis patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016-05-04 įsakymu Nr. V-258 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.
Vadovaujantis
:
„
;“
Rangovo automašinos, spec. technika kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų
apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Rangovo atributais.
1. Betoninių trinkelių dangos remontas ir įrengimas.
Trinkelių dangos remonto įkainį sudaro senos trinkelių dangos ir esamų pagrindų ardymas, 10 cm šalčiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos pagrindo ir 5 cm smėlio – cemento mišinio pasluoksnio įrengimas, trinkelių dangos (ne plonesnės kaip 7 cm) atstatymas, siūlių užpildymas smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu, šiukšlių ir betono laužo išvežimas. Įrengiant naują betoninių trinkelių dangą, įrengiamas kelio lovys (išvežant gruntą), įrengiamas ir sutankinamas šalčiui atsparus sluoksnis, skaldos pagrindas ir smėlio – cemento mišinio pasluoksnis, paklojamos trinkelės, siūlės užpildomos smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu.
Trinkelių dangos įrengimo įkainį sudaro kelio lovio įrengimas, grunto išvežimas, 10 cm šalčiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos pagrindo ir 5 cm smėlio – cemento mišinio posluoksnio įrengimas ir sutankinimas, trinkelių dangos (ne plonesnės kaip 7 cm) įrengimas, siūlių užpildymas
smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu. Trinkelių dangos įrengimas (ar bus naudojamos senos ar naujos trinkelės) priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateikto užsakymo Rangovui.
Naujos trinkelės įskaičiuojamos į trinkelių dangos įrengimo įkainį.
Naujos trinkelių dangos įrengimo darbų garantija – 5 metai.
2. Šaligatvių remontas ir įrengimas.
Šaligatvio plytelių dangos remonto įkainį sudaro plytelių dangos ardymas, 5 cm smėlio pasluoksnio įrengimas, plytelių dangos atstatymas, siūlių užpildymas smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu, šiukšlių ir betono laužo išvežimas.
Šaligatvio dangos įrengimo įkainį sudaro kelio lovio įrengimas, grunto išvežimas, 10 cm smėlio pasluoksnio, 10 cm skaldos, 3-5 cm smėlio ir naujos plytelių dangos (ne plonesnės kaip 7 cm)
įrengimas, siūlių užpildymas smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu. Šaligatvio plytelių dangos įrengimas (ar bus naudojamos senos ar naujos plytelės) priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateikto užsakymo Rangovui. Naujos plytelės įskaičiuojamos į šaligatvio plytelių dangos įrengimo įkainį.
Remontuojant šaligatvių dangą (suderinus su perkančiąja organizacija) galimas jos sustiprinimas papildomu skaldos ir smėlio pasluoksniu.
Naujos šaligatvio dangos įrengimo darbų garantija – 5 metai.
3. Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas.
Vejos įrengimui turi būti ne mažiau kaip 10 cm augalinio grunto, išlyginant jį, pasėjant žolę ir suvoluojant rankiniu būdu.
Remontuojant kelio ar vejos bordiūrus, išardomi seni kelio ar vejos bordiūrai, ant betono pagrindo įrengiami nauji arba seni bordiūrai, ant betono pagrindo įrengiami nauji arba seni vejos bordiūrai.
Naujų kelio ar vejos bordiūrų įrengimo darbų garantija – 5 metai.
4. Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas.
Prasėdę ar įgriuvę šulinių arba šulinėlių liukai pakeliami iki dangos lygio: trinkelėmis – paprastieji liukai. Pakeliant paprasto tipo liuką, jis pakeliamas iki reikiamo aukščio, šulinio angą
paaukštinant betoninių trinkelių mūru. Įsivertinti nuo 1 m skersmens, gylis 2 m.
Jei yra būtinybė, suderinus su perkančiąja organizacija, pakeičiama deformuota, suirusi šulinio angos viršutinė dalis gelžbetoniniais žiedais, trinkelėmis. Visais atvejais pateikiamas 1 vnt. liuko pakėlimo su pakeitimu įkainis.
5. Žemės darbai ir kelio dangos pagrindo įrengimas.
Kelio lovio įrengimas atliekamas išvežant gruntą 10 km atstumu.
Smėlio sluoksniui įrengti pateikiamas 1 m2 tokio sluoksnio įrengimo darbų įkainis.
Skaldos pagrindui įrengti pateikiamas 1 m2 įrengto 15 cm storio skaldos (akmens) pagrindo įrengimo darbų įkainis.
Keičiant įrengiamo skaldos pagrindo sluoksnio storį kiekvienam 5 cm pasikeitimui pridedamas (atimamas) sluoksnio keitimo įkainis.
6. Konstrukcijų ardymas, laužo išvežimas.
Asfaltbetonio dangos, betoninių konstrukcijų, kitų betoninių gaminių ardymui įkainis pateikiamas už 1 m3 mechanizuotai išardytos konstrukcijos.
Betono laužas išvežimas 10 km atstumu. Pateikiamas 1 tonos betono laužo pervežimo įkainis, įskaitant sąvartos mokestį.

DARBŲ PRIĖMIMAS.
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
Prieš pradedant rangos darbus bendradarbiaujant su Užsakovo atstovo už darbų vykdymą atsakingu skyriumi suderinamas kelių (gatvių) sąrašas, kuriuose bus vykdomi darbai, atliekama jei reikia objekto apžiūros foto fiksacija, paruošiama ir suderinama (užsakovo ir rangovo pasirašyta) darbų sąmata, suderinamas darbų vykdymo grafikas. Atlikus darbus rangovas pasirašęs elektroniniais parašais iki einamojo mėnesio 25 d. pateikia atsakingam už sutartį užsakovo atstovui:
- suderintą darbų sąmatą,
- techninės priežiūros pasirašytus atliktų darbų aktus (forma F-2), 
- atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3).
Statybos užbaigimo procedūros turės būti vykdomos vadovaujantis STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. Susisiekimo komunikacijų paprastojo remonto darbams pabaigti pakaks darbų – perdavimo priėmimo akto pasirašyto tarp Užsakovo ir Rangovo, patvirtinto techninės priežiūros vadovo

KONKREČIŲ DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS
Konkretūs Darbai vykdomi pagal eilę, kuri nustatyta Užsakovo darbų grupės vykdymo grafike.
Konkretūs Darbai turi būti pradėti vykdyti seniūnijoje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakovo raštiško pranešimo. Sutartis galioja 36 mėnesius, arba kai yra įvykdoma darbų vertė lygi sutarties kainai. Tiekėjas atstovauja dėl žalos dydžio ir išmokos nustatymo bei atlyginimo, kai yra sugadinami, suniokojami ar kitaip techniškai pažeidžiami kelio ženklai, informacinės nuorodos, teikia duomenis (defektinius aktus, sąskaitas ir kitą su tuo susijusią informaciją) draudimo bendrovėms, kurios įsipareigoja atlyginti žalą, kai yra draudiminis eismo įvykis.

PERKAMI ĮKAINIAI
	Sąm.
	Darbų ir išlaidų
	Mato
	Preliminarus kiekis pasiūlymo kainai 
skaičiuoti
	Kaina EUR

	eil.
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto mato vieneto kaina
	Iš viso

	 
	Paruošiamieji, ardymo darbai
	 
	 
	
	

	1
	Ašinės linijos nužymėjimas trasoje
	m
	1000,0     
	
	

	2
	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 79 kW buldozeriais iki  20 m 
	m3
	1000,0     
	
	

	3
	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius. 
	 m3
	2400,0     
	
	

	4
	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas  
	m2
	3000,0     
	
	

	5
	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas 
	m
	2900,0     
	
	

	6
	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant žvyro arba smėlio pagrindo, išardymas  
	m
	1800,0     
	
	

	7
	Betoninių pamatų išardymas  
	m3
	 10,0     
	
	

	8
	Statybinių šiukšlių, grunto ir kelmų išvežimas automobiliais-savivarčiais.
	t
	630,0     
	
	

	9
	Medžių 16-26 cm storio kirtimas 
	vnt
	 10,0     
	
	

	10
	Medžių iki 26 cm skersmens kelmų rovimas mechanizuotai 
	vnt
	 15,0     
	
	

	11
	Duobių užpylimas rankiniu būdu  
	m3
	 10,0     
	
	

	12
	Šaligatvių iš asfaltbetonio išardymas 
	m2
	3500,0     
	
	

	13
	Grindinio iš lauko akmenų išardymas pneumoplaktuko pagalba  
	m3
	100,0     
	
	

	 
	Pagrindų įrengimo darbai
	 
	 
	
	

	14
	Grunto išlyginimas rankiniu būdu  
	m2
	500,0     
	
	

	15
	Pagrindo griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimas dolomito  skaldele 11/16 fr.
	m3
	140,0     
	
	

	16
	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio 20 cm 
	m3
	160,0     
	
	

	17
	Smėlio pagrindo h-5/10 cm įrengimas  
	m3
	 30,0     
	
	

	18
	Pagrindo profilio ištaisymas, pridedant 25% naujų medžiagų, kai pagrindas  smėlio-žvyro mišinio fr. 0/45  k9=1.15 (12 cm)
	m2
	18000,0     
	
	

	19
	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio fr. 0/45 
	m3
	2200,0     
	
	

	20
	Dolomito skaldos fr.22/56 su skaldele fr11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis)
	m2
	100,0     
	
	

	21
	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis)   0/45 fr.
	m2
	3000,0     
	
	

	22
	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm , viensluoksnis)  0/45 fr.
	m2
	1900,0     
	
	

	23
	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 8 cm , viensluoksnis)  0/45 fr.
	m2
	1000,0     
	
	

	24
	Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių fr. 0/45 ir 50% skaldos fr. 0/32 įrengimas, sumaišant objekte 
	m2
	200000,0     
	
	

	24
	Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių fr. 0/45 ir 50% skaldos fr. 0/32 įrengimas, sumaišant objekte 
	m2
	20000,00     
	
	

	25
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  5 cm)  
	m2
	150,0     
	
	

	26
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm) 
	m2
	350,0     
	
	

	27
	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis  3 cm) 
	m2
	10000,0     
	
	

	28
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis  
	m3
	1000,0     
	
	

	 
	Šaligatvio dangos įrengimas
	 
	 
	
	

	29
	[image: ]Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 100x15x22 cm 
	m
	200,0     
	
	

	30
	[image: ]Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 100x30-22x15 cm ir 100x22-30x15 (kairinis, deišninis)  
	m
	200,0     
	
	

	31
	[image: ]Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant betoninio pagrindo įrengimas  
	m
	5000,0     
	
	

	32
	Natūralaus akmens bordiūrų 100x15x30 cm ant betoninio pagrindo įrengimas  
	m
	800,0     
	
	

	33
	[image: ]Betoninių bordiūrų įrengimas ant betononinio pagrindo, kai gatvės bordiūrai (lenktas) 780x150x300mm
	m
	400,0     
	
	

	34
	[image: ]100x8x20 cm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, vejos bordiūrai - pilki  
	m
	550,0     
	
	

	35
	100x8x20 cm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, vejos bordiūrai - spalvotų 
	m
	 80,0     
	
	

	36
	Tašytų akmenų grindinio įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu), grindinio iš tašytų akmenų gaminio parametrai: 10x10x10 cm (tolerancija +/- 2 cm), spalva - pilka  
	m2
	100,0     
	
	

	37
	Betono trinkelių 16x16x8 cm  spalvotų įrengimas, užpilant siūles(atsijomis iki 2 mm)  
	m2
	300,0     
	
	

	38
	Betono trinkelių 16x16x8 cm įrengimas, užpilant siūles(atsijomi iki 2 mm)  
	m2
	1000,0     
	
	

	39
	[image: ]Betono trinkelių 20x16,2x8 cm įrengimas, užpilant siūles atsijomis iki 2 mm
	m2
	1000,0     
	
	

	40
	Grindinio įrengimas iš klinkerinių trinkelių, užpilant siūles  akmens atsijomis, klinkerinių trinkelių išmatavimai 20x10x6 cm, spalva - ruda  
	m2
	700,0     
	
	

	41
	Betono trinkelių 20x10x8 cm storio, spalvotų įrengimas, užpilant siūles(atsijomis iki 2 mm)  
	m2
	600,0     
	
	

	42
	Betono trinkelių 20x10x8 cm storio įrengimas, užpilant siūles(atsijomis iki 2 mm) 
	m2
	1000,0     
	
	

	43
	Senų betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(atsijomis iki 2 mm)  
	m2
	 30,0     
	
	

	44
	[image: http://www.perdanga.lt/images/stories/top/prizma/matmenys/prizma-8a.jpg]Betono trinkelių (neregių) įrengimas, užpilant siūles(atsijomis), h-8cm  
	m2
	 70,0     
	
	

	45
	[image: http://www.perdanga.lt/images/stories/top/tvoros/matmenys/lovelisle2-8.jpg]Vandens nubėgimo latakų iš betoninių trinkelių užpildant siūles atsijomis, kai trinkelės 198x198x80mm įrengimas
	m2
	 50,0     
	
	

	46
	AC16PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 5 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)
	m2
	300,0     
	
	

	47
	AC16PD raudonos spalvos asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 5 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)
	m2
	50
	
	

	48
	Tako dangos viršutinio 3 cm storio  sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio AC11VN
	m2
	300,0     
	
	

	49
	Tako dangos viršutinio 3 cm storio  sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio AC11VN raudonos spalvos
	m2
	150
	
	

	50
	Asfaltbetonio kelio dangos iki naujai įrengtų takų betoninių bordiūrų privedimas (susidariusių tarpų iki 10 cm pločio užtaisymas asfalto mišiniu.)
	m2
	350,0     
	
	

	 
	Apželdinimo  darbai
	 
	 
	
	

	51
	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio  k9=1.15
	m2
	3000,0     
	
	

	52
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu  
	m2
	3000,0     
	
	

	 
	Lietaus nuotekos tinklų darbai
	 
	 
	
	

	53
	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais  h-5-10-15 cm 5
	vnt.
	 20,0     
	
	

	54
	Liuko pastatymas D400 klasės 
	vnt.
	  5,0     
	
	

	55
	Lietaus surinkimo grotelių (rėmas ir grotelės) keitimas/įrengimo darbai 
	vnt.
	 20,0     
	
	

	56
	Gelžbetoninių dangčių keitimo naujais darbai
	vnt.
	30
	
	

	57
	Betoninių šulinių d700, d1000 mm įrengimo darbai (iš surenkamo g/b gaminių) iki 5 m gylio
	vnt.
	5
	
	

	58
	160-200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų  
	m
	1400,0     
	
	

	59
	4V-5V tipo nuovažų su žvyro danga ir vamzdžiu įrengimas 
	vnt.
	  3,0     
	
	

	 
	Ženklinimo ir kiti darbai
	 
	 
	
	

	60
	Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, gręžiant duobes  (atstumas tarp statramsčių  2,0 m) 
	m
	 70,0     
	
	

	61
	Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas
	m
	 70,0     
	
	

	62
	Kelio ženklų, vieno skydelio ant vieno metalinio stovo ir betono pamatų demontavimas  
	vnt.
	  2,0     
	
	

	63
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas  
	vnt.
	 70,0     
	
	

	64
	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu iki 0,5 m2
	vnt.
	 70,0     
	
	

	65
	Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas  iki 0,5 m2  
	m2
	150,0     
	
	

	66
	Dviračio stovas ir jo montavimas
	vnt.
	  5,0     
	
	

	67
	Presuota, karštai cinkuota grotelė (akutės dydis 33x11 mm) ir jos montavimas
	m2
	 20,0     
	
	

	68
	Ketinių liukų su dangčiais keitimo darbai
	 vnt.
	 20,0     
	
	

	69
	Plastikinių lietaus šulinių d 400/425 mm įrengimo darbai iki 2 m gylio
	vnt.
	20,0
	
	

	Kaina (lyginamoji), Eur be PVM
	 
	 
	 
	

	                         Kaina (lyginamoji), Eur su PVM  
	 
	 
	 
	




	

	
	
	


PASTABA:
· Vykdydamas darbus rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 26.2.3. naudoti statybos produktus, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą;
· Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama įkainių, padaugintų iš lyginamųjų koeficientų (pirkimo I dalyje) / preliminarių kiekių (pirkimo II dalyje), suma (lyginamoji pasiūlymo kaina). Kadangi pirkimo objektas susideda iš skirtingų darbų ir pagal užsakovo poreikį bus perkami skirtingi darbų kiekiai, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš lyginamųjų koeficientų (pirkimo I dalyje) / preliminarių kiekių (pirkimo II dalyje), suma (lyginamoji pasiūlymo kaina);
· Darbų bus perkama ne mažiau kaip 50 proc. skaičiuojant eurais nuo pradinės sutarties vertės viso sutarties galiojimo laikotarpiu, bet ir ne daugiau kaip pradinės sutarties vertė. Įvairūs Darbai bus perkami įvairiu sutarties galiojimo laikotarpiu pagal poreikį; 
· Klaipėdos rajono savivaldybės administracija turės sumokėti tiekėjui už faktinį atliktų darbų kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės;
· Pradinės sutarties vertė bus lygi pirkimui skirtai lėšų sumai EUR be PVM, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais su PVM.:
Pirkimo I daliai – 826 446,28 EUR be PVM (1 000 000 Eur. su PVM)
Pirkimo II daliai – 1 652 892,56 EUR be PVM (2 000 000 Eur. su PVM)

PRIDEDAMA:
1. Darbų priėmimo-perdavimo aktas F-2
2. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F-3




SUDERINTA:
Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas			Algirdas Ronkus












J. Jackus, tel. 47 20 21, el. p. jonas.jackus@klaipedos-r.lt

Užsakovas: 					(forma F-2)	
[bookmark: _Hlk213145653]Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: __________________

Rangos sutartis: data ________,  Nr.________




Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. _______

202 __ m. _________ mėn. ___ d. 

(įrašyti seniūniją)
	Eil. nr.
	Sąm. Eil. Nr. 
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina (EUR) SU PVM

	
	
	
	
	
	vieneto
	viso kiekio

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6=4x5

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VISO be PVM:
	

	PVM 21%:
	

	VISO su PVM:
	





Darbus pridavė (Rangovas):     


Techninis prižiūrėtojas:
                                           


Darbus priėmė (Užsakovas):            
                                 





[image: ]
	Biudžetinė įstaiga
	Duomenys kaupiami ir saugomi  

	Klaipėdos g. 2, LT-96130,  Gargždai
	Juridinių asmenų registre

	Tel. (8 46)  42 11 16
	Kodas  188773688

	El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt
	www.klaipedos-r.lt
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(forma F-3)
Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Rangovas:	………………………………………………………


Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

                             Apmokėjimas už 202 __ m. _________ mėn. ___ d. 

 					(Eurais)
	Eil. nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su LAKD Nr., arba finansinis kodas biudžete
	Rangos sutarties Nr.
	Sutarties kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
21%
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
21%
	Iš viso

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Techninis prižiūrėtojas: _____________

Užsakovas: _____________		                         		            Rangovas: _____________									
A.V.				                                                                       A.V.										
202 __ m. ________ mėn. ___ d.                                                                                               202 __ m. ________ mėn. ___ d. 									
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