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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. Bendrieji reikalavimai
· Prekių teikimo vieta – tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės veikimo teritorija.
· Planuojamos sudaryti sutarties trukmė – 3 (trys) metai. 
· Pasiūlyme nurodyta prekių įkainių suma naudojama tik pasiūlymų vertinime. Sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai (70.180,00 Eur su PVM). Prekės bus perkamos tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.
· Nurodytas prekių kiekis yra preliminarus, perkančioji organizacija prekes pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti visų pasiūlyme nurodytų prekių. Šis kiekis nurodytas tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui.
· Esant poreikiui, kitos šioje specifikacijoje nenumatytos prekės gali būti įsigyjamos neviršijant 10 proc. sutarties vertės. Už tokias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis, pritaikant ____ proc. nuolaidą.
· Į pasiūlyme pateiktų įkainių vertę turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, kelionės, transportavimo išlaidos ir kitos išlaidos, reikalingos prekių pardavimui.
· Tiekėjas privalo turėti savo (fizinę) parduotuvę Tauragės mieste.
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	1. 
	Vandens kasetė siūlinė
	vnt.
	50
	Mechaninio valymo. Filtravimo medžiaga - Polipropilenas. Tinka geriamam vandeniui. Darbinė temperatūra – 
1 - 48°C. Pralaidumas ne mažiau 900 l/h.

	2. 
	Kombinuota filtro kasetė 
	vnt.
	10
	Tipas - kombinuotoji su granuliuotąja anglimi. Filtravimo medžiaga - aktyvintoji anglis. Mažiausios filtruojamos kietosios dalelės - 20 mikronų. Tinka geriamam vandeniui

	3. 
	Vakuuminės druskos tabletės 
	pak.
	30
	Paskirtis - vandens minkštinimo filtrams. Svoris pakuotėje ne mažiau - 25 kg. Tinka geriamam vandeniui.

	4. 
	Žarnelė 60 cm 
	vnt.
	20
	Nerūdijantis plienas. Ilgis - 60 cm. Santechninė jungtis, skersmuo - V1/2''-V1/2". Vidinis skersmuo - 8 mm. Išorinis skersmuo - 12 mm. Darbinė temperatūra 1 - 90°C. Darbinis slėgis ne mažiau 10 Bar

	5. 
	Žarnelė 30 cm 
	vnt.
	20
	Nerūdijantysis plienas. Ilgis - 30 cm. Santechninė jungtis, skersmuo - V1/2''-V1/2". Vidinis skersmuo - 8 mm. Išorinis skersmuo - 12 mm. Darbinė temperatūra 1 - 90°C. Darbinis slėgis ne mažiau 10 Bar 

	6. 
	Praustuvo maišytuvas
	vnt.
	10
	Spalva – chromas, medžiaga – cinkas,  jungtis - 3/8 colio,   pralaidumas ne mažiau 6 l/min. Rankenėlių skaičius - 1. Komplekte turi būti žarnelės (2 vnt.), tarpinės ir tvirtinimo detalės. 

	7. 
	Dušo maišytuvas su žarna ir galvute
	kompl.
	10
	Spalva – chromas, medžiaga – cinkas, dušo jungtis - 1/2 colio.  Pralaidumas ne mažiau 6 l/min. Rankenėlių skaičius - 1. Su dušo žarna ir galvute. Komplekte - ekscentrikai (2 vnt.), dušo galvutė, dušo žarna.

	8. 
	WC bakelio nuleidimo mechanizmas 
	vnt.
	10
	Nuleidimo mechanizmas iš viršaus, vieno nuleidimo funkcija

	9. 
	WC bakelio vandens pripildymo mechanizmas 
	vnt.
	10
	Vandens padavimas iš šono

	10. 
	Unitazo dangtis
	vnt.
	10
	Plastikinis, be paminkštinimo, plotis 35-38 cm

	11. 
	Sifonas praustuvui
	vnt.
	1
	Paskirtis - praustuvui. Išvesties vamzdžio skersmuo - 32 mm. Colinė jungtis - 1 1/4". 

	12. 
	Silikonas 
	vnt.
	30
	Bespalvis, naudojamas jungtims užsandarinti, sanitarinis, fasavimas po 300 ml. Darbinė temperatūra 5 - 40°C. Atsparus drėgmei

	13. 
	Silikonas 
	vnt.
	30
	Baltas, naudojamas jungtims užsandarinti, sanitarinis, fasavimas po 300 ml. Darbinė temperatūra 5 - 40°C. Atsparus drėgmei

	14. 
	Skiediklis, tirpiklis
	vnt.
	30
	Talpa ne mažiau  l l,  paskirtis - dažams, lakui, emaliui skiesti. Tinka dažymo reikmenims valyti, paviršių riebalams šalinti.

	15. 
	Dažai 
	kg
	20
	1 kg, emaliniai, įvairių spalvų, tinkantys metaliniams ir mediniams paviršiams dažyti vidaus ir lauko sąlygoms. Dažų paskirtis - universalūs. Išeiga ne mažiau 8 m²/l. 

	16. 
	Antikoroziniai gruntiniai dažai 
	vnt.
	20
	Įvairių spalvų, fasavimas po 0,9 - 1 l, pusiau blizgus, vidaus ir lauko darbams

	17. 
	Impregnantas medžiui
	vnt.
	2
	Skirta apdailos darbams - vidaus ir lauko. Kiekis pakuotėje 1 litras. Skiediklis - vanduo. Išeiga – ne mažiau 15 m²/l. 

	18. 
	Impregnantas
	vnt.
	20
	Skirta  vidaus ir lauko apdailos darbams. Kiekis pakuotėje ne mažiau 3 l. Skiediklis - vanduo. Išeiga ne mažiau 8 m²/l.

	19. 
	Medžio impregnantas 
	vnt.
	10
	Skirtas vidaus ir lauko apdailos darbams. Kiekis pakuotėje ne mažiau 2 l. Skiediklis - vanduo. Išeiga ne mažiau 10 m²/l. 

	20. 
	Apsauginė dažymo juosta
	vnt.
	5
	Popierinė, baltos spalvos, ne mažiau 50 m x 48 mm

	21. 
	Apsauginė dažymo juosta
	vnt.
	5
	Popierinė, baltos spalvos, ne mažiau 50 m x 38 mm

	22. 
	Apsauginė dažymo juosta
	vnt.
	5
	Popierinė, baltos spalvos, ne mažiau 50 m x 25 mm

	23. 
	Teptukas dažymui
	vnt.
	30
	Plotis 45 - 50 mm. Storis  10 - 15 mm. Šeriai - sintetiniai. Šerių ilgis 40 – 45 mm.  

	24. 
	Teptukas dažymui
	vnt.
	30
	Plotis 75 - 80 mm. Storis 20 - 25 mm. Šeriai - Sintetiniai. Šerių ilgis 50 – 55 mm. 

	25. 
	Izoliacinė juosta 
	vnt.
	3
	Plotis - 15 mm. Storis ne mažiau 0,13 mm. Ilgis ne mažiau 10 m. Spalva - juoda. Medžiaga - Polivinilchloridas (PVC).

	26. 
	Dvipusė lipnioji juosta 
	vnt.
	30
	Lauko darbams, išlaikanti ne mažiau 100 kg, ne mažiau kaip 22 mm pločio ir 5 m ilgio

	27. 
	Savisriegis
	vnt.
	50
	Savisriegių tipas - su grąžteliu. Ilgis - 35 mm. Skersmuo – 4,8 mm. Padengimas - cinkuota, dažyta. Tvirtinama medžiaga - medis. 

	28. 
	Medsraigčiai 
	pak.
	5
	Įsukami į medį. Galvutės tipas - įleidžiama. Ilgis - 45 mm. Skersmuo - 3.5 mm. Vienetai pakuotėje ne mažiau - 100.

	29. 
	Medsraigčiai
	pak.
	5
	Įsukami į medį. Galvutės tipas - įleidžiama. Ilgis - 25 mm. Skersmuo - 3.5 mm. Vienetai pakuotėje ne mažiau - 100.

	30. 
	Medsraigčiai
	pak.
	5
	Tipas - universalieji. Galvutės tipas - įleidžiama. Ilgis ne mažiau - 100 mm. Skersmuo - 6 mm. Vienetai pakuotėje ne mažiau - 100.

	31. 
	Kniedės 
	pak.
	5
	Ilgis - 22 mm. Skersmuo - 4.8 mm. Medžiaga - aliuminis, plienas. Vienetai pakuotėje ne mažiau - 50. 

	32. 
	Inkarinės vinys
	pak. 
	2
	4x40 mm, pakuotė po 2,5 kg ir daugiau

	33. 
	Įvarai su medsraigčiais, 
	pak.
	10
	8 x 50 mm, fasavimas ne mažiau po 50 vnt., įsukami

	34. 
	Įvarai su medsraigčiais 
	pak.
	10
	6 x 50 mm, fasavimas ne mažiau po 50 vnt., įsukami

	35. 
	Įvarai su medsraigčiais 
	pak.
	10
	5 x 50 mm, fasavimas ne mažiau po 50 vnt., įsukami

	36. 
	Durų uždarytuvas
	vnt.
	3
	Hidraulinis, maksimalus durų plotis 95 cm, svoris 70 kg. Su reguliuojamu uždarymo greičiu ir jėga.

	37. 
	Pakabinama spyna su diskiniu užraktu
	vnt.
	20
	Užrakinama raktu, pakabinama. Lankelio storis ne mažiau 10 mm. Raktų skaičius ne mažiau 3. Tinkama naudoti lauke.

	38. 
	Įleidžiama spyna
	vnt.
	3
	Skirta medinėms vidaus ir lauko durims, atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 55 mm

	39. 
	Įleidžiama spyna
	vnt.
	5
	Skirta medinėms vidaus ir lauko durims, atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 45 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro centrų 72 mm

	40. 
	Spynos cilindras
	vnt.
	2
	Europinio (DIN) standarto, ilgis 80 mm, raktų skaičius ne mažiau 3 vnt. 

	41. 
	Spynos cilindras
	vnt.
	3
	Europinio (DIN) standarto, ilgis 60 mm, raktų skaičius ne mažiau 3 vnt. 

	42. 
	Raktų pakabukai
	vnt.
	1
	Įvairių spalvų su laukeliu užrašui, su apvaliais metaliniais žiedeliais suverti raktams, pakuotė po 50 vnt. 

	43. 
	Klijai
	vnt.
	50
	Universalūs, ne mažiau po 3 g, tvirto sukibimo,
greitai džiūstantys. Klijų naudojimo sritys - tekstilė, popierius/kartonas, betonas, metalas, stiklas, plytelės, plastikas, mediena, akmuo, kamštinė medžiaga, polistirenas, keramika, cementas, natūrali ir dirbtinė oda. Klijų spalva- Skaidri

	44. 
	Klijai
	vnt.
	20
	Universalūs, ne mažiau po 120 ml. Klijų naudojimo sritys - popierius/kartonas, metalas, plastikas, mediena, akmuo, kamštinė medžiaga, natūrali ir dirbtinė oda, guma.

	45. 
	Universalus tepalas 
	vnt.
	20
	Tūris ne mažiau 400 ml, skirtas plastikiniams, metaliniams paviršiams

	46. 
	Cementas
	pak.
	100
	Baltas, pakuotėje 25 – 30 kg. 

	47. 
	Betonas 
	pak.
	20
	Sausas betonas, mišinio tipas remontinis, fasavimas ne mažiau kaip - 25 kg. Išeiga - ~ 65 kg/m², kai sluoksnio storis 40 mm. 

	48. 
	Gipsinis tinko mišinys
	pak.
	100
	Mišinio tipas remontinis, fasavimas po 5 kg, 

	49. 
	Montažinės putos
	vnt.
	5
	Talpa ne mažiau 750 ml

	50. 
	Šaltasis asfaltas
	pak.
	10
	Spalva - Juoda. Mišinio tipas - Remontinis. Medžiagos/mišinio paskirtis - Kelio asfaltavimui. Prekės svoris su pakuote - 25 kg. Darbinė temperatūra 20 - 40°C. 

	51. 
	Armatūrinis tinklas
	vnt.
	10
	Akies dydis, mm - 50 x 50. Ilgis - 2 m. Plotis - 1 m. Ritinio ilgis - 2 m. Vielos skersmuo – 2 mm. Cinkuotas. 

	52. 
	Profiliuotas skardos lapas sienoms žalios spalvos
	vnt.
	2
	Padengimas - dažyta. Ilgis – 2450 - 2500 mm. Plotis – 1150 - 1200 mm. Storis – 0,4 - 0,5 mm.

	53. 
	Lygios skardos kampas
	vnt.
	2
	Skardos lankstinys, kampas 100 x100 mm. Spalva - žalia. Ilgis ne mažiau 250 cm. 

	54. 
	Tvirtinimo kampas 
	vnt.
	10
	Ilgis - 90 mm. Plotis - 90 mm. Aukštis - 65 mm. Sutvirtinta.

	55. 
	Polikarbonato plokštė
	vnt.
	9
	Skaidrus, netonuotas, storis ne mažiau 0,4 cm, ilgis ne mažiau 200 cm, plotis ne mažiau 105 cm. Skirtas stogeliams.

	56. 
	Polikarbonato profilis H 
	vnt.
	11
	Paskirtis - polikarbonato plokštėms sujungti. Ilgis ne mažiau 200 cm, plotis ne mažiau 1 cm, storis ne mažiau 1 cm. Spalva - Skaidri. Medžiaga - polikarbonatas. Profilio forma - H.

	57. 
	Polikarbonato profilis U
	vnt.
	3
	Paskirtis - plokščių galams sandarinti. Ilgis ne mažiau 210 cm, plotis ne mažiau 1 cm, storis ne mažiau 1 cm. Spalva - skaidri. Medžiaga - polikarbonatas. Profilio forma - U.

	58. 
	Polikarbonato profilis F
	vnt.
	7
	Paskirtis - plokštėms tvirtinti. Ilgis ne mažiau 210 cm, plotis ne mažiau 0,4 cm, storis ne mažiau 0,4 cm. Spalva - skaidri. Medžiaga - polikarbonatas. Profilio forma - F.

	59. 
	Tarpinės polikarbonato montavimui
	vnt.
	8
	Paskirtis - polikarbonato plokštėms sujungti. Ilgis ne mažiau 200 cm.

	60. 
	Medinis tašas 
	vnt.
	10
	Spygliuotis. Džiovintas. Neobliuotas. 10 cm x 10 cm, 3 m 

	61. 
	Medinis tašas 
	vnt.
	20
	Spygliuotis. Džiovintas. Neobliuotas. 5 cm x 10 cm, 6 m 

	62. 
	Dvigubo pjovimo lentos 
	vnt.
	50
	Spygliuotis. Džiovintas. Neobliuotas. 2,5 cm x 10 cm, 3 m 

	63. 
	Laminuota fanera 
	vnt.
	1
	Ilgis ne mažiau 250 cm. Plotis ne mažiau 125 cm. Storis ne mažiau 15 mm. 

	64. 
	Laminuota fanera 
	vnt.
	1
	Ilgis ne mažiau 250 cm. Plotis ne mažiau 125 cm. Storis ne mažiau 21 mm. 

	65. 
	Chemikalai plačialapėms piktžolėms naikinti 
	vnt.
	30
	Skystas įpakavimas, fasavimas po 1 litrą, tinkantys kiaulpienių naikinimui

	66. 
	Chemikalai piktžolėms naikinti
	vnt.
	30
	Stipraus poveikio, skystas, fasavimas (talpa) po 1 litrą,  tinkantys plačialapių naikinimui

	67. 
	Trąšos gėlėms
	l.
	10
	Skystos. Tinka kambarinėms gėlėms. Sudėtis - mineralų mišinys. Ne mažiau 1 l

	68. 
	Trąšos spygliuočiams 
	l.
	5
	Skystos. Skirtos skatinti augimą, stiprinti šaknų sistemą. Ne mažiau 1 l

	69. 
	Sėkla žaliai vejai
	pak.
	10
	Fasuota po 1 kg

	70. 
	Kastuvas
	vnt.
	10
	Ilgis ne mažiau 1100 mm. Darbinės dalies plotis ne mažiau 200 mm. Su kotu. Darbinės dalies medžiaga plienas.  

	71. 
	Sniego kastuvas 
	vnt.
	20
	Ilgis – 115 - 125 cm.  Darbinės dalies plotis – 35 - 45 cm. Darbinės dalies storis – 0,75 - 0,85 cm. Su kotu.

	72. 
	Sniego stumtuvas
	vnt.
	20
	Darbinės dalies ilgis – 50-55 cm. Darbinės dalies plotis – 75-80 cm. Darbinės dalies storis - 0.5-0,7 cm. 

	73. 
	Techninė druska  
	vnt.
	12
	Fasuota po 10 kg, skirta tirpinti sniegą, ledą

	74. 
	Grėblys lapams 
	vnt.
	20
	Darbinės dalies plotis ne mažiau 41 cm, rūšis vėduoklinis, darbinės dalies medžiaga plastikas, koto medžiaga aliuminis, kieti dantys, virbų skaičius ne mažiau 25 vnt., skirtas darbui siaurose vietose

	75. 
	Lauko šluota su kotu
	vnt.
	20
	Šerių medžiaga plastikas, darbinės dalies plotis ne mažiau 450 mm, ilgis 1250 mm 

	76. 
	Grindinio šepetys 
	vnt.
	20
	Ilgis – 1450 - 1550 mm. Darbinės dalies plotis – 70 - 80 mm. Su kotu. Šepetys skirtas trinkelių tarpams valyti. 

	77. 
	Darbo pirštinės
	por.
	30
	Iš natūralios odos, žieminės, juodos spalvos

	78. 
	Darbo pirštinės
	por.
	30
	Medžiaga tekstilė, su PU danga, įvairių dydžių, juodos spalvos

	79. 
	Darbo pirštinės
	por.
	300
	Trikotažinės, vienpusės, įvairių dydžių 

	80. 
	Graužikų nuodai
	vnt.
	50
	Grūdai graužikų naikinimui  ne mažiau 150 gramų

	81. 
	Insekticidas
	vnt.
	100
	Skraidantiems vabzdžiams naikinti. Talpa ne mažiau 400 ml 

	82. 
	Aerozolis nuo uodų ir erkių 
	vnt.
	10
	Talpa ne mažiau 90 ml

	83. 
	Semtuvėlis šiukšlėms 
	vnt.
	2
	Medžiaga - metalų lydinys

	84. 
	Grindų šepečio šluostė
	vnt.
	50
	Ilgis ne mažiau 450 mm. Plotis ne mažiau 120 mm. Medžiaga – mikropluoštas. Šluostė skalbiama.

	85. 
	Dulkių siurblio maišeliai
	pak.
	5
	Tinkantys Karcher siurbliui A2204  filtruojantis maišas 6.959-130.0, popieriniai, pakuotėje  ne mažiau po 5 vnt.

	86. 
	Šiukšlinės su dangčiu
	vnt.
	20
	Talpa ne mažiau 12 l. Su dangčiu, plastikinė

	87. 
	Kilimai prie durų
	vnt.
	3
	Ne mažiau 1x1,50 m., tamsios spalvos, guminiu padu

	88. 
	Kilimėliai prie durų
	vnt.
	10
	Ne mažiau 50x80 cm, tamsios spalvos, guminiu pagrindu. Kilimėlio paskirtis - laukui ir vidui.

	89. 
	Folija
	vnt.
	20
	Maisto kepimo, pakavimo medžiaga. Tipas - aliuminio folija. Ilgis ne mažiau 15 m Plotis ne mažiau 25 cm

	90. 
	Puodas nerūdijančio metalo su dangčiu
	vnt.
	5
	3 - 4 l su dangčiu

	91. 
	Keptuvė
	vnt.
	5
	Skersmuo ne mažiau 22 cm. Medžiaga - aliuminis. Paviršiaus padengimas - nelimpanti danga. Tinka viryklėms - indukcinėms, dujinėms, elektrinėms, halogeninėms. Su dangčiu. 

	92. 
	Šaukštelis arbatinis
	vnt.
	60
	Nerūdijančio plieno

	93. 
	Stiklainiai
	vnt.
	400
	0,5 l užsukami

	94. 
	Dangteliai stiklainiams
	vnt.
	400
	Užsukami. Skersmuo - 82 mm.

	95. 
	Ruletė 5 metrų
	vnt.
	15
	Ne mažiau 5 m, metalinė juosta. Gradavimas mm, cm, m. Su fiksatoriumi. 

	96. 
	Geodezinė ruletė
	vnt.
	10
	Ilgis ne mažiau 30 m, plotis ne mažiau 12 mm, tikslumo klasė 2, gradavimas mm, cm, m

	97. 
	Metalinis šveitimo šepetys
	vnt.
	20
	Rankinis, ilgis ne mažiau 250 mm, plotis ne mažiau 80 mm. Viela smulki, plieninė

	98. 
	Metalinis šveitimo šepetys
	vnt.
	20
	Rankinis, ilgis ne mažiau 250 mm, plotis ne mažiau 65 mm. Viela smulki, plieninė

	99. 
	Diskas metalui pjauti
	vnt.
	100
	Storis - 1.2 mm. Skersmuo - 125 mm. Apdirbama medžiaga - metalas.

	100. 
	Tvirtinimo dirželiai 
	pak.
	5
	Dirželio medžiaga - Nailonas. Juodi, tinkami lauko sąlygoms, išmatavimai 4,8x350 mm, pakuoti po 100 vnt. 

	101. 
	Tvirtinimo dirželiai 
	pak.
	5
	Dirželio medžiaga - Nailonas. Juodi, tinkami lauko sąlygoms, išmatavimai  7,5x370 mm, pakuoti po 100 vnt.

	102. 
	Tvirtinimo dirželiai 
	pak.
	5
	Dirželio medžiaga- Nailonas. Juodi, tinkami lauko sąlygoms, išmatavimai  9x550 mm, pakuoti po 50 vnt.

	103. 
	Atsuktuvas
	vnt.
	5
	Plokščias, darbinės dalies ilgis 20 cm. Galvutės tipas - SL6. Magnetinė galvutė. 

	104. 
	Atsuktuvas
	vnt.
	5
	Kryžminis, darbinės dalies ilgis 15 cm. Medžiaga - Metalas. Galvutės tipas - PH2.

	105. 
	Atsuktuvas ir antgalių rinkinys
	kompl.
	2
	Atsuktuvas ir ne mažiau 24 antgaliai, ilgis 200 mm, medžiaga metalo lydinys, su saugojimo dėklu 

	106. 
	Įrankių komplektas 
	kompl.
	1
	Sukimo įrankių ir antgalių komplektas. Ne mažiau 200 vnt. detalių.

	107. 
	Plokščių raktų komplektas 
	kompl.
	5
	Medžiaga - metalas. Komplekte - raktų sugriebimo matmuo yra nuo 6 mm iki 32 mm. Su dėklu.

	108. 
	Plaktukas 
	vnt.
	10
	Svoris ne mažiau 300 g. Darbinės dalies medžiaga – plienas arba nerūdijantis plienas. 

	109. 
	Replių rinkinys
	kompl.
	10
	Komplektas iš 3 replių: kandiklinės, universalios, ilgosios

	110. 
	Pjūklas medienai pjauti 
	vnt.
	5
	Ašmenų ilgis - 500 – 550 mm 

	111. 
	Grąžtų komplektas metalui
	kompl.
	10
	Komplektas iš 8 vnt. nuo 3-10 mm

	112. 
	Mūro grąžtų komplektas 
	kompl.
	1
	5-12 mm, komplekte 5 vnt. 

	113. 
	Grąžtas betonui 
	vnt.
	2
	Darbinės dalies ilgis – 10-12 cm. Skersmuo - 6 mm. 

	114. 
	Žibintuvėliai  atsparūs vandeniui 
	vnt.
	10
	Kišeniniai žibintuvėliai. Šviesos srautas 180 – 180 lm. Spalvos temperatūra - 6000 - 6500°K. Šviesos srauto reguliavimas. Korpuso medžiaga -metalas. Apsaugos laipsnis (IP) - IP65. Įkrovos laikas ne daugiau 360 min. Veikimo laikas įkrovus ne mažiau 240 min. Akumuliatoriaus/baterijos talpa ne mažiau 500 mAh. Akumuliatoriaus/baterijos tipas - Li-ion. Veikimo režimų skaičius ne mažiau 3. Apšvietimo atstumas ne mažiau 150 m. 

	115. 
	Stalinė lempa
	vnt.
	2
	Pastatoma ar tvirtinama prie stalviršio tvirtinimo prispaudėju, lankstus stovas, lengvai galima reguliuoti apšvietimo kampą palenkiant šviestuvo stovą žemyn, aukštyn ar į šonus, maksimalus aukštis ne mažiau kaip 50 cm, naudojama kompaktinė liuminescencinė lemputė ne mažiau kaip 11 W, metalinis korpusas ir gaubtas

	116. 
	Ventiliatorius
	vnt.
	2
	Ištraukiamasis, skersmuo 20 cm, įmontuojamas

	117. 
	Pakavimo plėvelė polietileninė skaidri
	vnt.
	1
	Ilgis - 200 m. Plotis – 0,40-0,45 m. Storis µm ne mažiau - 15. 

	118. 
	Reguliuojama atrama kolonai
	vnt.
	6
	Medžiaga - plienas. Ilgis ne mažiau 50 mm. Plotis ne mažiau 50 mm. Aukštis ne mažiau 150 mm. Storis 4-5 mm. 

	119. 
	Universalios kopėčios 
	vnt.
	2
	Aukštis ne mažiau 600 cm, plotis ne mažiau 30 cm. Aliuminės

	120. 
	Lango rankena
	vnt.
	10
	Balta plastikinio lango aliuminė rankena


II. Aplinkosauginiai reikalavimai

	Eil. Nr.
	Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai

	1. 
	Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
	Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinantys dokumentai (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). 

Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija.

Atitikties įrodymo bus prašoma iš galimo laimėtojo. 



