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Procedūrinių kabinetų medicininių baldų 
techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos 
parametrų reikšmės
	Siūlomos 
parametrų reikšmės

	1.
	Procedūrinių kabinetų medicininių baldų komplektas
	Komplektą sudaro:
1. Grindinės spintelės:
1.1. 4 modulių konfigūracija – orientacinis kiekis 10 vnt.;
1.2. 2 modulių konfigūracija – orientacinis kiekis 14 vnt.;
2. Vientisi stalviršiai spintelių konfigūracijoms (1.1 ir 1.2) – orientacinis kiekis 24 vnt.;
3. Pakabinamos sieninės spintelės – orientacinis kiekis 32 vnt.;
4. Mobilios spintelės – orientacinis kiekis 2 vnt.
	

	2.
	Bendrieji reikalavimai komplekto baldams (galioja 3–5 punktuose aprašytoms pozicijoms)
	1. Visi siūlomi gaminiai turi būti modulinės konstrukcijos, suprojektuoti medicininėms patalpoms;
2. Konstrukcija gaminama pagal užsakymą, vadovaujantis užsakovo patvirtintais brėžiniais;
3. Baldų konstrukcija turi būti standi, išlaikyti formą be papildomų atramų ar tvirtinimo detalių;
4. Baldų struktūrinis rėmas pagamintas iš anoduoto aliuminio (ar lygiavertės medžiagos) profilių;
5. Baldų sienelės viengubos arba dvigubos;
6. Vidinės ir išorinės sienelės iš didelio tankio polietileno (HDPE) (arba lygiavertės medžiagos) lakštų, kurie ne mažiau kaip 19 mm storio;
7. Pagrindas ir viršutinis rėmas iš šaltai valcuoto plieno (ar lygiavertės medžiagos), padengto epoksidine miltelinio dažymo danga (ar lygiaverte danga);
8. Baldų stalčiai ir lentynos gali būti keičiami, perkonfigūruojami ir papildomi;
9. Konstrukcijos spalvos:
9.1. Korpuso apdaila – šviesi pilkai smėlinė (arba lygiavertės spalvos);
9.2. Stalčių fasadai – šviesi pilkai smėlinė (arba lygiavertės spalvos);
9.3. Pagrindas – tamsiai pilka (arba lygiavertės spalvos);
9.4. Viršutinis rėmas – tamsiai pilka (arba lygiavertės spalvos).
	

	3.
	Grindinės spintelės
	

	3.1.
	Bendrieji reikalavimai
	1. Yra laikikliai spintelę tvirtinti prie sienos;
2. Sieninio tvirtinimo laikikliai iš šaltai valcuoto plieno (ar lygiavertės medžiagos), padengto epoksidine miltelinio dažymo danga (ar lygiaverte danga);
3. Darbinis aukštis 915 mm ± 10 mm.
	

	3.2.
	Reikalavimai stalčiams
	1. Stalčių rėmai ir/arba korpusai pagaminti iš aliuminio arba nerūdijančio plieno arba dažyto plieno arba ABS arba didelio tankio polietileno (HDPE) (arba lygiavertės medžiagos);
2. Stalčių fasadai pagaminti iš ABS plastiko arba didelio tankio polietileno (HDPE) (arba lygiavertės medžiagos);
3. Užsakymo metu galima pasirinkti iš ≥ 7 stalčių fasadų aukščių, tarp kurių:
3.1. 76 mm ± 5 mm;
3.2. 114 mm ± 5 mm; 
3.3. 152 mm ± 5 mm; 
3.4. 190 mm ± 5 mm; 
3.5. 229 mm ± 5 mm; 
3.6. 267 mm ± 5 mm;
3.7. 305 mm ± 5 mm.
4. Vidinis gylis: užsakymo metu pasirenkamas nuo 64 mm iki 292 mm;
5. Vidiniai matmenys: ne mažiau kaip 406 × 419 mm;
6. Stalčiai su pilno išsitraukimo bėgeliais;
7. Išimami konteineriai (angl. „totes“): vienos dalies polipropilenas (ar lygiavertė medžiaga) su užapvalintais kampais, talpa 11–18 kg, spalva priderinta prie korpuso;
8. Stalčių rankenėlės: integruotos, viso pločio, keičiamos;
9. Užsakymo metu rankenėlių spalvos pasirenkamos iš ≥ 10 spalvų, tarp kurių yra: žalia, rožinė, tamsiai pilka, mėlyna, raudona, juoda, oranžinė, violetinė, balta, geltona;
10. Užsakymo metu galima papildomai pasirinkti: ženklinimo sistemą, pertvarų sistemą, užrakinamus dangčius.
	

	3.3.
	Reikalavimai durelėms
	1. Durelių rėmas ir/arba korpusas pagamintas iš aliuminio arba nerūdijančio plieno arba dažyto plieno arba ABS arba didelio tankio polietileno (HDPE) (arba lygiavertės medžiagos);
2. Langų įdėklai: skaidrus akrilas (ar lygiavertė medžiaga), kurio storis ne mažiau kaip 8 mm;
3. Atidarymo tipas: dešinės, kairės arba centrinio uždarymo;
4. Durų aukštis: 610–1219 mm;
5. Vyriai: iš nerūdijančio plieno, dengto epoksidine danga (ar lygiavertės medžiagos);
6. Vyrių atsidarymo kampas 135° (± 1°) arba 270° (± 1°);
7. Rankenos: integruotos, viso pločio;
8. Užsakymo metu rankenėlių spalvos pasirenkamos iš ≥ 10 spalvų, tarp kurių yra: žalia, rožinė, tamsiai pilka, mėlyna, raudona, juoda, oranžinė, violetinė, balta, geltona;
9. Užsakymo metu galima rinktis užrakinamas arba neužrakinamas versijas.
	

	3.4.
	Specialus padengimas
	Spintelės korpusas, stalčių fasadai ir durelių korpusas su antimikrobiniu priedu (žr. 7 punktą)
	

	3.5.
	Reikalingos konfigūracijos:
	

	3.5.1.
	Grindinės spitelės konfigūracija (4 modulių)
	1. Keturi sujungti saugojimo moduliai – dvi spintelės su stalčiais ir dvi spintelės su durelėmis;
2. Galimybė naudoti kaip savarankišką vienetą arba integruoti į didesnę darbo vietų sistemą su papildomais priedais.
	

	3.5.2.
	Grindinės spitelės konfigūracija (2 modulių)
	1. Du sujungti saugojimo moduliai –  dvi spintelės su durelėmis;
2. Galimybė naudoti kaip savarankišką vienetą arba integruoti į didesnę darbo vietų sistemą su papildomais priedais.
	

	4.
	Stalviršis
	

	4.1
	Bendrieji reikalavimai
	1. Pastatomų spintelių stalviršis vientisas;
2. Pagamintas fenolio dervos pagrindu su sutankintu paviršiumi (arba lygiavertis sprendimas);
3. Stalviršio struktūra vienalytė (negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos);
4. Darbo paviršius yra atsparus mechaniniams pažeidimams;
5. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms;
6. Ilgis parenkamas pagal grindinių spintelių konfigūracijas.
	

	5.
	Pakabinamos sieninės spintelės
	

	5.1.
	Bendrieji reikalavimai
	1. Yra laikikliai spintelę tvirtinti prie sienos;
2. Sieninio tvirtinimo laikikliai iš šaltai valcuoto plieno (ar lygiavertės medžiagos), padengto epoksidine miltelinio dažymo danga (ar lygiaverte danga);
3. Lentynos: viengubos arba dvigubos;
4. Lentynos pagamintos iš didelio tankio polietileno (HDPE) (arba lygiavertės medžiagos) arba epoksidine danga padengto vielos tinklo;
5. Matmenys: 
5.1. Aukštis: 686 mm ± 10 mm; 
5.2. Išorinis gylis: 356 mm ± 10 mm; 
5.3. Vidinis gylis: 305 mm ± 10 mm.
	

	5.2.
	Specialus padengimas
	Korpusas ir visi spintelės paviršiai su antimikrobiniu priedu (žr. 7 punktą)
	

	5.3.
	Apšvietimas
	Sukomplektuota su apatine spintelės apšvietimo sistema
	

	6.
	Mobilios spintelės
	

	6.1.
	Reikalavimai konstrukcijai
	1. Mobili spintelė slaugytojams;
2. Rėmas pagamintas iš 14 G šaltai valcuoto plieno (ar lygiavertės medžiagos), padengto epoksidine miltelinio dažymo danga (ar lygiaverte danga);
3. Vežimėlio korpusas pagamintas iš didelio tankio polietileno (HDPE) (arba lygiavertės medžiagos) plokščių;
4. Su ≥ 4 stalčiais, iš kurių:
4.1. ≥ 2 stalčiai 7,5 cm ± 1 cm aukščio;
4.2. ≥ 1 stalčius 15 cm ± 1 cm aukščio;
4.3. ≥ 1 stalčius 22,5 cm ± 1 cm aukščio.
5. Su integruota stūmimo rankena;
6. Su ≥ 2 šoninėmis šiukšliadėžėmis;
7. Darbinis aukštis 915 mm ± 10 mm.
	

	6.2.
	Reikalavimai stalčiams
	1. Stalčių rėmai ir/arba korpusai pagaminti iš aliuminio arba nerūdijančio plieno arba dažyto plieno arba ABS arba didelio tankio polietileno (HDPE) (arba lygiavertės medžiagos);
2. Stalčių fasadai pagaminti iš ABS plastiko arba didelio tankio polietileno (HDPE) (arba lygiavertės medžiagos);
3. Stalčiai su pilno išsitraukimo bėgeliais;
4. Stalčiai su apsauga nuo iškritimo esant pilnam stalčių ištraukimui;
5. Yra centrinis stalčių rakinimo mechanizmas;
6. Stalčių rankenos: integruotos, viso pločio;
7. Užsakymo metu rankenėlių spalvos pasirenkamos iš ≥ 10 spalvų, tarp kurių yra: žalia, rožinė, tamsiai pilka, mėlyna, raudona, juoda, oranžinė, violetinė, balta, geltona.
	

	6.3.
	Reikalavimai ratukams
	1. Su ≥ 4 ratukais, iš kurių:
1.1. ≥ 2 ratukai su stabdžiais, blokuojančiais ratukų sukiojimąsi aplink ašį;
1.2. ≥ 2 ratukai su stabdžiais, blokuojančiais riedėjimą ir ratukų sukiojimąsi aplink ašį.
2. Ratukai iš poliuretano (arba lygiavertės medžiagos).
	

	6.4.
	Specialus padengimas
	Korpusas ir stalčių išoriniai paviršiai su antimikrobiniu priedu (žr. 7 punktą)
	

	7.
	Antimikrobinis priedas
	„Microban“ arba lygiavertė antimikrobinė medžiaga, kuri yra įdedama į gaminį gamybos proceso metu, taip padidinant gaminio apsaugą nuo mikroorganizmų, tokių kaip: bakterijos, pelėsis, miltligė ir grybeliai
	

	8.
	Atitiktis SEFA 8 (ar lygiavertėms) rekomendacijoms
	Visi gaminiai turi atitikti SEFA 8 (1999 m.) (ar lygiavertes) atsparumo cheminėms medžiagoms bandymų rekomendacijas
	

	9.
	Garantinis terminas 
	≥ 24 mėnesiai
	

	10.
	Prekių pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir personalo apmokymas
	Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimas/sumontavimas, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) bei personalo apmokymas (jeigu reikia) įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą
	

	11.
	Kartu su preke pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba

	

	12.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



Pastabos, papildomi reikalavimai: 
1. Perkamas procedūrinių kabinetų medicininių baldų komplektas, kur baldai bus gaminami pagal individualų užsakymą ir suderintą brėžinį / planą, išlaikant vieningą patalpų dizainą, funkcionalumą ir techninį suderinamumą, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų baldų gamybai naudojamų medžiagų ir sudedamųjų dalių pavyzdžiai (stalviršio plokštės, metalinio rėmo, plastikinių sienelių, furnitūros ir kitų elementų).
3. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).
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