ATVIRAS KONKURSAS

KOMPLEKSINIŲ BALDŲ PIRKIMAS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS Nr. 1

1.TIEKĖJO KLAUSIMAS:
Akustinės pertvaros 3 punkte nurodyta „pertvaros storis ne mažiau 50 cm ±5 mm“, tačiau tame pačiame punkte nurodoma, kad bendras akustinės medžiagos sluoksnių storis turi būti ne mažesnis nei 40 mm. 50 cm storis akustinei stalo pertvarai yra akivaizdžiai neįprastas / techniškai nepagrįstas, todėl prašome patikslinti teisingą reikšmę ir atitinkamai pakoreguoti dokumentus.

1.ATSAKYMAS:
Techninės specifikacijos 3.3. punkte patiksliname pertvaros storio parametrus, kurie turi būti 50 mm ± 5 mm. Reikalavimą „Bendras akustinės medžiagos sluoksnių storis turi būti ne mažesnis nei 40 mm.“ naikiname.

2.TIEKĖJO KLAUSIMAS:
Reguliuojamo aukščio kėdės 10 punkte nurodyta, kad sėdynės aukštis turi reguliuotis nuo 440 cm iki 560  cm ± 20 mm. Tokie matmenys kėdei yra akivaizdžiai nelogiški, todėl prašome patikslinti, ar turėta omenyje milimetrus (mm), ir esant klaidai – pataisyti specifikaciją.

2.ATSAKYMAS:
Techninės specifikacijos 8.10. punkte punkte patiksliname reguliuojamą kėdės aukščio parametrus, kurie turi būti 440mm iki 560 mm ±20 mm.






