
                                                                                                                                                                                                                                                                

Telechirurginės sistemos remontas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Pirkimo objektas

Užsakovas perka telechirurginės sistemos remontą, kurį sudaro gedimų nustatymo, remonto, atsarginių dalių tiekimo, jų pakeitimo bei programinės įrangos atnaujinimo paslaugos.

Perkamos sistemos dalys turi būti pilnai suderinamos su VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose (toliau – VUL SK) naudojama telechirurgine sistema. 

Esama situacija

VUL SK naudojama telechirurginė sistema skirta realiu laiku transliuoti vaizdo ir garso signalus iš ligoninėje esančių operacinių/auditorijų į kitas prie telechirurginės sistemos prijungtas ligoninėje esančias patalpas, bei atlikti telekonferencinius skambučius ir už ligoninės ribų. Sistema yra modulinė, susidedanti iš įvairių gamintojų komponentų, apjungiant juos į bendrą vieningą telechirurginės sistemos funkcionalumą.

Prie telechirurginės sistemos operacinėse yra jungiami įvairūs mediciniai įrengiai (endoskopas, laporoskopas, rentgenas ir t.t.) ir transliuojami jų generuojami medicininiai vaizdai. BNC/HDMI jungtimis į sistemą perduodami video signalai iš įrenginių SDI/HDMI formatu. Auditorijose į sistemą pateikiamos auditorijose stovinčių kompiuterių ekranų vaizdų kopijos.

Sistemoje pajungtos PTZ kameros, garsiakalbiai, mikrofonai, atvaizduojamų video šaltinių, išvesties įrenginių pasirinkimas ir telekonfereciniai skambučiai vykdomi/valdomi lietimui jautrių valdymo ekranų ir sistemos valdymo kompiuterio pagalba.

VUL SK prie telechirurginės sistemos yra prijungti 2 centriniai mazgai, 10 operacinių ir 11 auditorijų. 

 Telechirurginę sistemą sudaro Barco NEXXIS v1.15 operacinė sistema, sistemos komponentų valdymo/integravimo aplikacija JhonesAV ORCS v.4.3. ir įvairūs periferiniai įrenginiai (kameros, TV, mikrofonai, garsiakalbiai ir t.t.).

Tipinės operacinės įrenginių sąrašas:

· Lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas (IIyama Prolite, Crestron TPS-6L, Crestron TPS-17B);

· Sistemos valdymo kompiuteris (Dell Optiplex);

· Apžvalginė PTZ kamera (KT-HD60K, SNC-RZ30P);

· Operacinio lauko PTZ kamera (BRC-Z700, KT-HD60K);

· Garsiakalbiai (Apart MASK4C-W, CambridgeAudio PRO NFM10-W);

· Belaidis mikrofonas ant ausies (Audio technica System 10 ATW-T1001, ATM75);

· Belaidžio mikrofono imtuvas (Audio technica System 10 ATW-R1100);

· Audio mixeris/Audio stiprintuvas (Extron NetPA U 1004);

· Operacijų įrašymo įrenginys (Sony BZMD-1000, Softneta SurgeryWorkstation);

· Televizorius (LG 55UH5C, Sony FWD-S42H1/BKM-FW16);

· Audio/video signalų enkoderiai/dekoderiai (Barco ENC MNA, Barco DEC MNA, BlackMagic Analog to SDI);

· Video signalų įvesčių perjungėjas (Kramer SID-X3N).

Tipinės auditorijos įrenginių sąrašas:

· Projektorius (Sony VPL-FE40, Sony VPL-CX125, PX747-4K);

· Projektoriaus ekranas;

· Televizorius (LG 55UH5C, Sony FWD-S42H1/BKM-FW16);

· Lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas (IIyama Prolite, Crestron TPS-6L, Crestron TPS-17B);

· Sistemos valdymo kompiuteris (Dell Optiplex);

· Belaidis mikrofonas (Audio technica System 10 ATW-T1002,  ATW-T1006);

· Belaidžio mikrofono imtuvas (Audio technica System 10 ATW-R1100);
· Garsiakalbiai (Apart MASK4C-W, CambridgeAudio PRO NFM10-W);

· Apžvalginė PTZ kamera Apžvalginė PTZ kamera (KT-HD60K, SNC-RZ30P);

· Audio mixeris/Audio stiprintuvas (Extron NetPA U 1004);

· Audio/video signalų enkoderiai/dekoderiai (Barco ENC MNA, Barco DEC MNA, BlackMagic Analog to SDI);

· Video signalų įvesčių perjungėjas (Kramer SID-X3N);

· Video signalo į USB konverteris (BlackMagic WebPresenter).

Centrinio mazgo įrenginių sąrašas:

· Tinklo komutatorius (Barco Extreme ENW Summit X670V-48x G2);

· Tinklo maršrutizatorius (Cisco ISR4331/K9);

· Audio/video signalų enkoderiai/dekoderiai (Barco ENC MNA, Barco DEC MNA, BlackMagic Analog to SDI);

· Telekonferencinė sistema (Sony PCS-G50, Cisco SX20);

· Sistemos valdymo procesorius (Crestron PRO2, Crestron CP2E);

· Video maršrutizatorius (Vikinx SL-3GHD3232, Extron MAV Plus 1616V);

· Audio maršrutizatorius (ClearOne PSR1212).

Bendrieji reikalavimai

1. Paslaugos teikėjas gedimų nustatymui, remontui ir detalių pakeitimui privalo atvykti į užsakovo patalpas (Santariškių g. 2 ir Santariškių g. 7, Vilnius), darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

2. Užsakovas užsakys paslaugas ir apmokės už jas pagal faktinį poreikį. Paslaugos bus užsakomos el. paštu pateikus užsakymą.
3. Paslaugos teikėjo reakcijos laikas – per 8 darbo val. nuo užsakymo pateikimo. Gedimas turi būti nustatytas per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Paslaugos teikėjas nustatęs gedimus, sudaro defektinį aktą, kurį turi suderinti su užsakovo atsakingu atstovu. Sugedusi detalė turi būti suremontuota arba pakeista per 30 darbo dienų nuo užsakymo datos.

4. Užsakovas fiksuos realų gedimo nustatymo atlikimo terminą: Paslaugų teikėjui atvykus ir perkančiosios organizacijos buveinę bus užregistruojamas gedimo nustatymo pradžios laikas, atlikus gedimo nustatymą bus fiksuojamas paslaugos pabaigos laikas. Sistemos komponentų remonto bei programinės įrangos atnaujinimo terminai bus užfiksuoti suderintame defektiniame akte.

5. Pakeistoms detalėms turi būti suteikiama 6 mėn. garantija.
6. Paslaugos teikėjas turi būti Telechirurginės sistemos valdymo programinės įrangos gamintojo JhonesAV įgaliotas teikti sistemos priežiūros ir remonto darbus. 
7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, konkretiems pavadinimams, standartams, tipas ir kt. taikoma „arba lygiavertis“.  Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir pilnai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus, įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu (Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 6 d.).    
      ĮKAINIAI

	Eil. Nr.
	Pavadinimas ir reikalavimai
	Prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis ir atitikimą įrodantys dokumentai
	Mato vnt.
	Kiekis*
preliminarus
	Vieneto įkainis, Eur be PVM
	Kaina, Eur be PVM

(5x6)
	Maksimaliai priimtinas vieneto įkainis, Eur be PVM*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	-

	1. 
	Projektoriaus Sony VPL-FE40 lempa
	
	vnt.
	5
	
	
	125,00

	2. 
	Projektoriaus Sony VPL-CX125 lempa
	
	vnt.
	5
	
	
	145,00

	3. 
	Projektoriaus Viewsonic PX747-4K lempa
	
	vnt.
	5
	
	
	230,00

	4. 
	Operacinio lauko kameros BRC-Z700 video matrica
	
	vnt.
	1
	
	
	3900,00

	5. 
	· Operacinio lauko kamera

· Montuojama operacinės lubose;

· PTZ valdoma;

· Optinis didinimas ≥ 14x;

· ≥ 1.0 Megapixel;

· Skiriamoji geba ≥ 1080i59.94, NTSC;

· Jautrumas, minimalus apšvietimas ≤ 6 lux.;

· Fokusavimas automatinis ir rankinis;

· Židinio nuotolis: F1.6±0.4 (Wide), F2.8±0.4 (Tele) nuo f=4.5.±1.5 mm iki 80±1.5 mm.;

· Sukinėjimo kampas ≥ 340°.

· Kilnojimo kampas ≥ +90°/-30°;
· Video išėjimas: HD-SDI;
· Valdymas RS-232, RS-422 (VISCA)
	
	vnt.
	1
	
	
	9200,00

	6. 
	Projektoriaus ekranas su nuotoliniu valdymu

· Formatas – 16:9;

· Išmatavimai  – nemažiau 2.4x1.4m;

· Nuotolinis valdymas.
	
	vnt.
	1
	
	
	550,00

	7. 
	4K video projektorius: 

· Pakabinamas lubose.

· Tipas DLP.

· Skiriamoji geba ≥3840x2160 taškų.

· Šviesumas ≥3500 ANSI lumenų.

· Kontrastas ≥11000:1.

· Optinis didinimas.

· Šviesos šaltinio tarnavimo laikas ≥ 15000 valandų.

· Pasvyrimo kampo korekcija ≥±40° vertikaliai.

· Įėjimai: VGA, HDMI, Audio.

· Valdymas: RS232, IR.
	
	vnt.
	1
	
	
	1520,00

	8. 
	Operacinės patalpos PTZ kamera:

· Montuojama operacinės lubose.

· PTZ valdoma.

· Optinis didinimas ≥ 12x.

· ≥ 2.3 Megapixel.

· Skiriamoji geba ≥ 1080p60.

· Jautrumas, minimalus apšvietimas ≤ 0,4lux.

· Fokusavimas automatinis ir rankinis.

· Židinio nuotolis: nuo f=4±0,5 mm iki 90±50 mm.

· Sukinėjimo kampas ≥ 350°.

· Kilnojimo kampas ≥ +90°/-30°.
· Video išėjimas: HDMI, 3G/HD-SDI.
	
	vnt.
	1
	
	
	2400,00

	9. 
	Maitinimo šaltinis:

· AC220V - DC5/12V.
	
	vnt.
	10
	
	
	85,00

	10. 
	Videosignalo keitiklis (analog į SDI)

· Įvestys NTSC, PAL, S-Video, Component SD/HD
· Nemažiau 2 SDI išvestys;
· Nemažiau 2 kanalai Audio įvesčių;
· Standartai: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU‑R BT.656, ITU‑R BT.601 arba lygiaverčiai.
	
	vnt.
	2
	
	
	345,00

	11. 
	Video į IP fiber enkoderis

· Skaitmenio video signalo konvertavimas į nesuspaustą (uncompressed) IP srautą;
· Video įvestys nemažiau 2 HDMI 2.0;
· Video apdorojimas 4096x2160@60Hz kai naudojamas vienas vienas kanalas arba 1920x1200@60Hz per kiekvieną video kanalą;
· Spalvos RGB 8-bit, YCbCr 4:4:4 8bit arba YCbCr 4:2:2 10-bit;
· 3D technologijos palaikymas;
· Nemažiau 2x10GbE optiniai prievadai su SFP+ moduliais;
· IP standartai IPv4, IGMP, DHCP, RTP, 802.1q arba lygiaverčiai;
· Suderinamas su NEXXIS v1.15 sprendimais
	
	vnt.
	1
	
	
	3825,00

	12. 
	IP fiber į Video dekoderis

· Nesuspausto (uncompressed) IP srauto konvertavimas į skaitmenį video signalą; 
· Video išvestys nemažiau 2 HDMI 2.0;
· Video apdorojimas 4096x2160@60Hz (kai naudojamas vienas vienas kanalas) arba 1920x1200@60Hz (per kiekvieną video kanalą, kai naudojama daugiau nei vienas);
· Spalvos RGB 8-bit;
· Galimybė atvaizduoti 3D vaizdo vieną dalį (kairės akies) ant 2D ekrano;
· Nemažiau 2x10GbE optiniai prievadai su SFP+ moduliais;
· IP standartai IPv4, IGMP, DHCP, RTP, 802.1q arba lygiaverčiai;
· Suderinamas su NEXXIS v1.15 ir naujesnių versijų sprendimais
	
	vnt.
	1
	
	
	3825,00

	13. 
	Mikrofono imtuvas

· Veikimo dažnis 2.4 Ghz;
· Veikimo atstumas >30m.;
· Nemažiau 8 kanalų;
· Suderinamas su dabar naudojamais belaidžiais mikrofonais (Audio-technica System 10).
	
	vnt.
	1
	
	
	280,00

	14. 
	Mikrofono ant ausies siųstuvas

· Veikimo dažnis 2.4 Ghz;
· Veikimo atstumas >30m.;
· Nemažiau 8 kanalų;
· Matinimas 1.5V AA elementais;
· Su nutildymo mygtuku (mute);
· Suderinamas su dabar naudojamais belaidžiais imtuvais.
	
	vnt.
	1
	
	
	340,00

	15. 
	Mikrofonas ant ausies

· Prijungiamas prie siųstuvo laidu 4-rių kontaktų užsirakinančia jungtimi;
· Dažnio diapozonas 20Hz – 20kHz;
· Suderinamas su dabar naudojamais belaidžiais siųstuvais.
	
	vnt.
	1
	
	
	150,00

	16. 
	Rankoje laikomas mikrofonas

· Veikimo dažnis 2.4 Ghz;
· Veikimo atstumas >30m.;
· Dažnio diapozonas 20Hz – 20kHz;
· Nemažiau 8 kanalų;
· Su nutildymo mygtuku (mute);
· Matinimas 1.5V AA elementais;
Suderinamas su dabar naudojamais belaidžiais imtuvais.
	
	vnt.
	1
	
	
	200,00

	17. 
	Stalinio mikrofono siųstuvas

· Veikimo dažnis 2.4 Ghz;
· Dažnio diapozonas 20Hz – 20kHz;
· Nemažiau 8 kanalų;
· Su integruota baterija pakraunama USB laidu (neblogiau 5V DC 0.5A);
· Su nutildymo mygtuku (mute);
· Suderinamas su dabar naudojamais belaidžiais imtuvais.
	
	vnt.
	1
	
	
	750,00

	18. 
	Garsiakalbis

· Dažnių diapozonas 80 Hz – 20 kHz;
· Spalva balta;
· Impedansas 8 omai;
· Montuojamas prie sienos.
	
	vnt.
	1
	
	
	120,00

	19. 
	55“ ekranas

· Ekrano įstrižainė 55±1“;

· Skiriamoji geba ≥3840x2160.

· IPS arba geresnė matrica.

· Ekrano šviesumas ≥500cd/m2.

· Kontrasto santykis ≥ 1100:1

· Atsako laikas ≤ 8 ms.

· Įvestys: HDMI, DP, Audio.

· Skirtas dirbti 24 val./parą.

· Nuotolinis valdymas RS232, RJ45, IR

· VESA300 jungtis.

· Darbo padėtis: vertikali ir horizontali.

· Maitinimo šaltinis integruotas.
	
	vnt.
	1
	
	
	2080,00

	20. 
	Video įėjimų perjungėjas

· Įvestys HDMI, DP, DVI-D, VGA, Audio 3,5mm;
· Išvestys HDMI, Audio 3,5mm.;
· RS-232;
· Mygtukai įvesčių pasirinkimui;
· Standartai HDMI x.v.Color™, 3D;
· Duomenų perdavimo sparta 6.75 Gbps (2.25 Gbps per kanalą).
	
	vnt.
	2
	
	
	805,00

	21. 
	Fiber Hybrid HDMI laidas

· Ilgis >15m;
· Male-Male jungtimis.
	
	vnt.
	2
	
	
	440,00

	22. 
	Sistemos valdymo ekranas:

· Lietimui jautrus ekranas.

· Ekrano įstrižainė ≥10“.

· Apžvalginės kameros valdymas: PAN/TILT/ZOOM.

· Automatinis kameros pakreipimas į iš anksto užprogramuotus ≥ 5 pasirinktus taškus.

· Visų video šaltinių vaizdavimas vienu metu valdymo ekrane (live preview).

· Pasirinkto video šaltinio vaizdo atvaizdavimas pasirinktame monitoriuje.

· Garso patalpoje reguliavimas.

· Apžvalginės kameros baltos spalvos balanso valdymas.

· Laikina Touch screen funkcijos deaktyvacija ekrano valymui.

· Galimybė praplėsti iki valdymo balsu.
	
	vnt.
	1
	
	
	720,00

	23. 
	6“ valdymo ekranas

· Ekrano įstrižainė ≥6“.
· Ekrano tipas TFT;
· Rezoliucija 640x480;
· Šviesumas 400 cd/m2;
· Kontrastas 400:1;
· Vaizdo formatai NTSC 480i arba PAL 576i;
· Lietimui jautrus;
· Spalvos 18-bit;
· 12 valdymo mygtukai;
· Komunikacija 10BaseT/100BaseT (RJ-45), Cresnet (4-rių kontaktų 3,5mm.).
	
	vnt.
	1
	
	
	2500,00

	24. 
	17“ valdymo ekranas

· Ekrano įstrižainė ≥17“.
· Ekrano tipas TFT;
· Rezoliucija 1280x768;
· Šviesumas 450 cd/m2;
· Kontrastas 400:1;
· Vaizdo formatai NTSC 480i arba PAL 576i;
· Lietimui jautrus;
· Spalvos 24-bit;
· 4 valdymo mygtukų;
· Komunikacija 10BaseT/100BaseT (RJ-45), Cresnet (4-rių kontaktų 3,5mm.), RS-232.
	
	vnt.
	1
	
	
	8500,00

	25. 
	Audio stiprintuvas

· Nemažiau 3 įvesties kanalai su kanalų apjungimu į bendrą garso signalą;
· Nemažiau 1 stereo arba 2 mono išvesties kanalai;
· Dažnio diapozonas 20Hz-20kHz.
	
	vnt.
	1
	
	
	405,00

	26. 
	Audio mixeris

· Ne mažiau 12 iėjimo kanalų;
· Ne mažiau 6 Mikrofono įėjimai (6 XLR ir 4 dubliuojantys Jack 6.3mm) su +48V „phantom“ galingumu;
· 3 juostų ekvalaizeris;
· Ne mažiau 4 Stereo įėjimai (Jack 6.3mm) su 2 juostų ekvalaizerių;
· Ne mažiau 2 XLR išėjimai;
· Stereo „Group“ išėjimas (AUX);
· Ne mažiau 2 AUX išėjimai (Jack 6.3 mm);
· Atskiri kiekvieno kanalo įjungimo/išjungimo mygtukai; 
	
	vnt.
	1
	
	
	400,00

	27. 
	Audio stiprintuvas/mixeris

· Dažnio diapozonas 20Hz-20kHz; 
· Ne mažiau 4 išvesties ir 4 įvesties kanalai;
· Išvesties galia ne mažiau 100w per kanalą;
· Valdymas 10/100 Base-T (RJ-45), RS-232;
· Garsumo valdymas -100dB – 0dB;
· Signalų interferencija (crosstalk) <-90dB @ 1kHz esant pilnai apkrovai.
	
	vnt.
	1
	
	
	1680,00

	28. 
	Video į USB konverteris

· Įvestys HDMI arba SDI, Audio;
· Išvestys USB;
· HDMI, SDI įvesčių HD video standartas neprasčiau 1080p60;
· USB išvesties video formatai neprasčiau 1920x1080.
	
	vnt.
	3
	
	
	904,00

	29. 
	10G SFP+ modulis I tipo

· Formos faktorius SFP+;
· Bangos ilgis 1310 nm;
· Jungtis Duplex LC;
· Vienmodei optikai;
· Greitaveika nemažiau 10Gbps;
· Suderinamas su naudojamu tinklo komutatoriumi.
	
	vnt.
	2
	
	
	160,00

	30. 
	10G SFP+ modulis II tipo

· Formos faktorius SFP+;
· Bangos ilgis 850 nm;
· Jungtis Duplex LC;
· Daugiamodei optikai;
· Greitaveika nemažiau 10Gbps;
· Suderinamas su naudojamu tinklo komutatoriumi.
	
	vnt.
	2
	
	
	160,00

	31. 
	1G SFP modulis I tipo

· Formos faktorius SFP;
· Bangos ilgis 1310 nm;
· Jungtis Duplex LC;
· Vienmodei optikai;
· Greitaveika nemažiau 1Gbps;
· Suderinamas su naudojamu tinklo komutatoriumi.
	
	vnt.
	2
	
	
	85,00

	32. 
	1G SFP modulis II tipo

· Formos faktorius SFP;
· Bangos ilgis 850 nm;
· Jungtis Duplex LC;
· Daugiamodei optikai;
· Greitaveika nemažiau 1Gbps;
· Suderinamas su naudojamu tinklo komutatoriumi.
	
	vnt.
	2
	
	
	85,00

	33. 
	10GB Tinklo skirstytuvas

· Nemažiau 48 SFP+ prievadai;
· Prievadų greitaveika nemažiau 10Gbps;
· Palaikomi protokolai: 802.1D, PVST+, 802.1w, 802.1s, OSPF, VRRP, 802.3AD, 802.1q, 802.1;
· Dubliuoti maitinimo šaltiniai (Hot-swappable);
· Montuojamas į 19“ komutacinę spinta, nedaugiau 1U aukščio.
	
	vnt.
	1
	
	
	9500,00

	34. 
	Video maršrutizatorius

· Palaikomi standartai: 3G/HD/SD-SDI, DVB-ASI arba lygiaverčiai;
· Pralaidumas ≥ 2,5 Gbps;
· Valdymas RS-232, RJ-45 BaseT-10/100 TCP/IP, NCB Control (RJ-45);
· Ne mažiau 32 įvesties ir 32 išvesties jungtys;
	
	vnt.
	1
	
	
	5000,00

	35. 
	Audio maršrutizatorius:

· Dažnio diapozonas 20Hz-20kHz; 
· Signalų interferencija (crosstalk) <-90dB @ 20kHz esant pilnai apkrovai;

· Ne mažiau 12 įvesties ir 12 išvesties kanalų;

· Valdymas RS-232, 

· Ne mažiau 32 programuojamų nustatymų rinkinių (presets) greitam patalpų sujungimui audio ryšio parametrų pakeitimui;

· Bet kokia įvesčių kombinacija gali būti maršrutizuojama į bet kokią išvesčių kombinaciją;

· Mikrofonų ivesčių konfigūracija: įvesties garso lygis (line level), aido panaikinimas (echo cancellation), triukšmo panaikinimas (noise cancellation), nutildymas (mute), kalbos lygintojas (speech leveler).
	
	vnt.
	1
	
	
	3500,00

	36. 
	Sistemos valdymo procesorius:

· Suderinamas su Video maršrutizatoriumi ir Audio maršrutizatoriumi skirtas jų valdymui;
· Ne mažiau 6 išorinių įrenginių valdymo jungtys palaikančios RS-232, RS-422, RS-485;
· RS-232 procesoriaus valdymo prievadas;
· RJ-45 Base10/100;
· Valdymo protokolas CRESNET su dedikuota jungtimi;
· Ne mažiau 8 valdymo relių išvestys: 1 amperas , 30V AC/DC.
	
	vnt.
	1
	
	
	5000,00


	37. 
	Sistemos valdymo procesorius:

· Suderinamas su Video maršrutizatoriumi ir Audio maršrutizatoriumi skirtas jų valdymui;
· Ne mažiau 3 išorinių įrenginių valdymo jungtys palaikančios RS-232, RS-422, RS-485;
· RS-232 procesoriaus valdymo prievadas;
· RJ-45 Base10/100;
· Valdymo protokolas CRESNET su dedikuota jungtimi;
· Ne mažiau 8 valdymo relių išvestys: 1 amperas , 30V AC/DC.
	
	vnt.
	1
	
	
	3000,00

	38. 
	SD Video maršrutizatorius

· Palaikomi Video signalų tipai RGsB, RsGsBs, HDTV, Component video, S-Video, Composite Video;
· Palaikomi standartai: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM
· Įvesčių/išvesčių jungtys BNC, 75 omai;
· Valdymas RS-232, RJ-45 BaseT-10/100;
· Ne mažiau 16 įvesties ir 16 išvesties BNC jungčių.
	
	vnt.
	1
	
	
	3000,00

	39. 39.
	Projektoriaus Sony VPL-FE40 lempos pakeitimas
	
	vnt.
	5
	
	
	50,00

	40. 40.
	Projektoriaus Sony VPL-CX125 lempos pakeitimas
	
	vnt.
	5
	
	
	50,00

	41. 41.
	Projektoriaus Viewsonic PX747-4K lempos pakeitimas
	
	vnt.
	5
	
	
	50,00

	42. 42.
	Operacinio lauko kameros BRC-Z700 video matricos pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	100,00

	43. 43.
	Operacinio lauko BRC-Z700 kameros pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	44. 44.
	Projektoriaus ekrano su nuotoliniu valdymu pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	45. 45.
	4K video projektorius pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	46. 46.
	Operacinės patalpos PTZ kameros pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	100,00

	47. 47.
	Maitinimo šaltinio pakeitimas
	
	vnt.
	10
	
	
	50,00

	48. 48.
	Videosignalo keitiklio (analog į SDI) pakeitimas
	
	vnt.
	2
	
	
	100,00

	49. 49.
	Video į IP fiber enkoderio pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	100,00

	50. 50.
	IP fiber į Video dekoderio pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	100,00

	51. 51.
	Mikrofono imtuvo pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	52. 52.
	Mikrofono ant ausies siųstuvo pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	53. 53.
	Mikrofonas ant ausies pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	54. 54.
	Rankoje laikomo mikrofono pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	55. 55.
	Stalinio mikrofono siųstuvo pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	56. 56.
	Garsiakalbio pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	57. 57.
	55“ ekrano pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	58. 58.
	Video įėjimų perjungėjo pakeitimas
	
	vnt.
	2
	
	
	100,00

	59. 59.
	Fiber Hybrid HDMI laido pakeitimas
	
	vnt.
	2
	
	
	50,00

	60. 60.
	Sistemos valdymo kompiuterio pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	200,00

	61. 61.
	Sistemos valdymo ekrano pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	62. 62.
	6“ valdymo ekranas (Crestron TPS-6L) pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	100,00

	63. 63.
	17“ valdymo ekrano (Crestron TPS-17B) pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	100,00

	64. 64.
	Audio stiprintuvo pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	65. 65.
	Audio mixerio pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	66. 66.
	Audio stiprintuvo/mixerio pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	67. 67.
	Video į USB konverterio pakeitimas
	
	vnt.
	3
	
	
	50,00

	68. 68.
	10G SFP modulio I tipo pakeitimas
	
	vnt.
	2
	
	
	50,00

	69. 69.
	10G SFP modulio II tipo pakeitimas
	
	vnt.
	2
	
	
	50,00

	70. 70.
	1G SFP modulio I tipo pakeitimas
	
	vnt.
	2
	
	
	50,00

	71. 71.
	1G SFP modulio II tipo pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	50,00

	72. 72.
	10GB Tinklo skirstytuvo pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	200,00

	73. 73.
	Video maršrutizatoriaus pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	300,00

	74. 74.
	Audio maršrutizatoriaus pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	300,00

	75. 75.
	Sistemos valdymo procesoriaus pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	300,00

	76. 76.
	Sistemos valdymo procesoriaus pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	300,00

	77. 77.
	SD Video maršrutizatoriaus pakeitimas
	
	vnt.
	1
	
	
	300,00

	78. 78.
	Programinės įrangos atnaujinimas
	
	val.
	10
	
	
	100,00

	79. 79.
	Gedimo nustatymas
	
	val.
	20
	
	
	100,00

	80. 80.
	Sistemos komponentų remontas
	
	val.
	20
	
	
	100,00


*Užsakovas nurodo įsigyjamų paslaugų (ir prekių) sąrašą bei preliminarius jų kiekius. Užsakovas galės išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį.  Sutarties vykdymo metu įsigyjami kiekiai priklausys nuo faktinių Užsakovo užsakymų, tačiau įsigyjami kiekiai negalės viršyti apimties viršutinės ribos - maksimalios lėšų sumos, Užsakovas galės išpirkti mažesnę apimtį nei nurodyta. Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti pardavėjui, priklausys nuo faktinių užsakymų.
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