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PASIŪLYMAS
DĖL KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ
 


1  lentelė. Tiekėjo rekvizitai:
	Tiekėjo pavadinimas ir kodas
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: 
Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:)

	Tiekėjo adresas 
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) 

	PVM mokėtojo kodas
	...

	Bankas ir sąskaitos numeris
	...

	Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas 
	...

	Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos[footnoteRef:1] [1:  Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.] 

	...



2  lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija
	Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?
	Lapų
skaičius

	1. 
	Ši pasiūlymo forma
	Ne
	
	....

	2. 
	....
	Taip/Ne
	
	....

	3. 
	....
	Taip/Ne
	
	....


* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3  lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo[footnoteRef:2], trečiojo asmens[footnoteRef:3], kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas [2:  Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.]  [3:  Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.] 

(-ai)
	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)
	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas,
EUR arba proc.
	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo[footnoteRef:4] [4:  Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.] 


	1. 
	....
	....
	
	....

	2. 
	....
	....
	
	....



4  lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo (-ų)[footnoteRef:5], kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas [5:  Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį] 

(-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai
	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys
	Apimtis EUR arba proc.

	1. 
	....
	....
	....



5  lentelė.  Finansinis pasiūlymas : 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	

Mato vnt.
	

Kiekis
	Mato vieneto kaina, Eur (be PVM)

	Mato vieneto kaina, Eur (su PVM)

	Viso,
Eur
(be PVM)

4×5
	Viso,
Eur
(su PVM)

4×6

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Viso veido kaukė /markė, modelis,  gamintojas (jeigu tokie duomenys yra)/ pildo tiekėjas
	vnt.
	
   13
	
	
	
	

	2. 
	Autonominis atvirosios apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatas  /markė, modelis,  gamintojas (jeigu tokie duomenys yra)/ pildo tiekėjas
	vnt.
	13
	
	
	
	

	Pasiūlymo kaina *, Eur
	
	


*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

	
	Taikomas PVM dydis (%):
	[Pildo tiekėjas]

	PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):
	[Pildo tiekėjas]




Tiekėjas pasiūlymą turi pateikti visai pirkimo objekto apimčiai.












6 lentelė. Siūlomų Prekių savybės:
	Eil.
Nr.
	Techninės specifikacijos reikalavimai
	Siūlomų prekių charakteristikos / parametrai 
(Prie pasiūlymo turi būti pridėti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ „ yra ne mažesnis kaip “, ” bus ne didesnis kaip“ ar  pan., negalimi) jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę
(Duomenis pildo tiekėjas)	

	1.
	Bendri reikalavimai
	-----------------

	1.1.
	Kvėpavimo organų apsaugos priemonės skirtos apsaugoti ugniagesio gelbėtojo kvėpavimo organus nuo kenksmingų dūmų, dujų, garų ir kietųjų dalelių, susidarančių gaisro metu ar atliekant gelbėjimo darbus užterštoje aplinkoje.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	1.2.
	Perkamos kvėpavimo organų apsaugos priemonės yra: 
	.......................

	1.2.1.
	Viso veido kaukė 13 (trylika) vnt. (toliau – Kaukė)
	/patvirtinti/

	1.2.2.
	[bookmark: _Hlk218086691]Autonominis atvirosios apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatas 13 (trylika) vnt. (toliau – Kvėpavimo aparatas).
	/patvirtinti/

	1.2.2.1.
	Kvėpavimo aparato sudedamosios dalys: 
· kūną juosiantys diržai ir jungianti dalis - tvirtinimo plokštė (nugarėlė);
· slėgio reduktorius;
· plaučių valdomas vožtuvas (LDV - Lung Demand Valve); 
· jungiamoji oro tiekimo žarna; 
· slėgio rodytuvas; 
· įspėjimo įtaisas (garsinis signalas); 
· atskirai tvirtinamas nejudrumo signalizatorius (toliau – Signalizatorius).
	/patvirtinti/

	2.
	Techniniai reikalavimai Kaukei:
	------------

	2.1.
	Kaukė turi būti nauja.
	/patvirtinti/

	2.2.
	Kaukė turi turėti šias dalis: apygalvę su kaukės dirželiais, vidinę kaukę, panoraminį stiklą, jungtį, įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvus, kalbos membraną.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.3.
	Kaukė turi atitikti   galiojantį LST EN 136 „Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Ištisinės kaukės. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas“ (3 klasės ištisinės kaukės) standartą arba lygiaverčius reikalavimus.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.4.
	Kaukė turi būti pažymėta CE atitikties žyma.
	 /patvirtinti/

	2.5.
	Kaukė turi būti tinkama naudoti su kvėpavimo organų apsaugos aparatais „Drager PSS 5000“ arba lygiaverčiais kvėpavimo aparatais.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	    2.6.
	Kaukės skydelis turi būti pagamintas iš poli karbonato arba lygiavertės medžiagos, turi užtikrinti aiškų matomumą sudėtingomis sąlygomis.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	    2.7.
	Regėjimo laukas, naudojant Kaukę, turi  būti  ne mažesnis kaip 90°.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.8.
	Kaukės korpusas turi būti pagamintas iš EPDM gumos arba lygiavertės medžiagos, kuri atspari cheminių medžiagų poveikiui.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.9.
	Kaukė turi būti tvirtinama ant veido  ne mažiau kaip 5  dirželiais.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.10.
	Kaukės dirželiai ties užsegimu turi būti rumbuoti, norint išvengti netyčinio išslydimo ir atsisegimo.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.11.
	Kaukės dirželiai turi būti lengvai nuimami, nenaudojant įrankių.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.12.
	Kaukė turi turėti ugniai atsparų dirželį su papildoma užsegimo juostele, leidžiančia pasikabinti  kaukę ant kaklo, taip sumažinant nešvarumų patekimo į kaukę riziką jos nenaudojimo metu.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.13.
	Kaukė turi būti pritaikyta skirtingoms veido formoms, turi būti užtikrinta galimybė pasirinkti skirtingus dydžius (S, M, L). (Kaukių kiekis pagal dydžius bus nurodyti sudarant sutartį).
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.14.
	Kaukės vidinė kaukė turi būti 3 (trijų) skirtingų dydžių: 1, 2, 3 (S, M, L). (Konkretūs dydžiai bus nurodyti sudarant sutartį).
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.15.
	Kaukės kalbos membrana turi turėti apsauginį dangtelį, apsaugantį membraną nuo galimo membranos apgadinimo ar pradūrimo. Pradūrus kalbos membraną, kaukė turi laikyti teigiamą slėgį.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.16.
	Kaukės iškvėpimo vožtuvas turi turėti apsauginį dangtelį.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.17.
	Kaukei sujungti su kvėpavimo aparato komplektu turi būti naudojama kištukinė jungtis.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.18.
	Kaukė turi turėti galimybę jungtis prie P, PE, RA ir ESA  arba lygiaverčių jungčių.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.19.
	Turi būti galimybė integruoti į Kaukę balso stiprintuvą, taktinio radijo ryšio įrangą.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.20.
	Jeigu siūlomi lygiaverčiai gaminiai, turi būti pateiktas „Drager“ kvėpavimo organų apsaugos aparatų ir kaukių gamintojo patvirtinimas, kad siūlomi gaminiai tinka naudoti su „Drager“ kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	2.21.
	Kaukei turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.
	/nurodyti garantinį terminą/

	    3.
	Techniniai reikalavimai Kvėpavimo aparatui:
	------------

	3.1.
	Kvėpavimo aparatas turi būti naujas.
	/patvirtinti/

	3.2.
	Kvėpavimo aparatas turi atitikti galiojantį LST EN 137 „Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Kvėpavimo aparatai su ištisine veido kauke. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas“ (2 tipo ugniagesių kvėpavimo aparatai) standartą arba lygiaverčius reikalavimus.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.3.
	Kvėpavimo aparatas  turi būti pažymėtas CE atitikties žymomis. CE atitikties žyma atitinkamais žymenimis turi būti pažymėta ant kiekvienos korpusinės Kvėpavimo aparato komplekto detalės, kuri pagal standarto reikalavimus turi būti pažymėta.
	                       /patvirtinti/

	3.4.
	Kvėpavimo aparatas turi būti pritaikytas naudoti su suspausto oro balionais, kurių talpa yra ne mažesnė kaip 6 l, o darbinis slėgis – ne mažesnis kaip 300 bar. 
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	    3.5.
	Kvėpavimo aparato dalis turi būti lengva atjungti, kad būtų galima valyti, apžiūrėti ir bandyti. Visos ardomos jungtys turi būti lengvai jungiamos ir tvirtinamos, jei įmanoma ranka.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.6.
	Kvėpavimo aparato  svoris turi būti ne daugiau kaip 6 kg.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.7.
	Kvėpavimo aparato  darbo aplinkos temperatūra turi būti ne siauresniame diapazone  kaip  nuo -30 °C iki +60 °C.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.8.
	Kvėpavimo aparatas turi būti tinkamas eksploatuoti su viso veido kauke „Drager FPS 7000“ arba lygiaverte.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.9.
	Tvirtinimo plokštė ir kūną juosiantys diržai:
	---------------

	3.9.1.
	Tvirtinimo plokštė turi būti vientisa, nesukelianti elektrostatinių krūvių, ortopedinio dizaino bei tolygiai paskirstanti autonominio kvėpavimo aparato svorį nugaros srityje, klubams ir pečiams. Tvirtinimo plokštė turi turėti kilpas ar rankenas, skirtas pritvirtinti (pakabinti) paruoštą naudojimui kvėpavimo aparatą.
	/patvirtinti/

	3.9.2.
	Pečių ir juosmens diržai turi turėti didinančius dėvėjimo patogumą paminkštinimus, apsaugotus nedegia medžiaga. Diržai turi būti lengvai reguliuojami.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.9.3.
	Pečių ir juosmens srityje esančių diržų paminkštinimai turi būti pagaminti iš nudilimui, pradūrimui ir slydimui atsparios medžiagos. Pečių ir juosmens srityje esanti diržų paminkštinimo medžiaga turi būti atspari cheminių medžiagų ir ugnies poveikiui.
	                        /patvirtinti/


	3.9.4.
	Diržai turi būti pagaminti iš patvarios ir nedegios medžiagos pluošto-aramido (polimerų grupei priklausanti medžiaga) arba lygiavertės medžiagos.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.9.5.
	Pečių ir juosmens diržai turi būti reguliuojami individualiai.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.9.6.
	Pečių ir juosmens diržų reguliavimo sagtis turi būti pagaminta iš nerūdijančio metalo, ar kitų medžiagų, turinčių ne prastesnes mechaninio atsparumo savybes.

	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.9.7.
	Baliono tvirtinimo diržas (diržai) turi būti užspaudžiamas (užspaudžiami) ir fiksuojamas (fiksuojami) užrakto mechanizmu, užtikrinančiu paprastą ir saugų jo naudojimą.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.9.8.
	Baliono diržas (diržai) turi tikti vieno baliono tvirtinimui, nenaudojant jokių papildomų įrankių.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.9.9.
	Prie kvėpavimo aparato turi būti  tvirtinamas vienas balionas.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.9.10.
	Kvėpavimo aparatas turi turėti plaučių valdomo vožtuvo apsauginį dangtelį-laikiklį, tvirtinamą prie aparato diržo, kurio pagalba plaučių valdomas vožtuvas galėtų tvirtintis ir būtų apsaugotas nuo nešvarumų pateikimo į jo vidų.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.10.
	Slėgio reduktorius:
	----------------

	3.10.1.
	Slėgio reduktoriaus įėjimo  slėgis turi būti ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 iki 300 bar.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.10.2.
	Slėgio reduktorius turi būti pritvirtintas tiesiogiai prie tvirtinimo plokštės.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.11
	Oro tiekimo žarnos ir plaučių valdomas vožtuvas:
	---------------

	3.11.1.
	Slėgio rodytuvo ir oro tiekimo žarnos turi būti integruotos į tvirtinimo plokštę.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.11.2.
	Plaučių valdomas vožtuvas turi būti skirtas darbui su padidinto (teigiamo) slėgio kvėpavimo aparatais.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.11.3.
	Oro srautas iš plaučiais valdomo vožtuvo  turi būti ne mažesnis kaip 380 l/min.

	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	
  3.11.4.
	Plaučių valdomas vožtuvas turi būti aktyvuojamas pirmu įkvėpimu ir atjungiamas ant jo esančiu mygtuku/svirtele.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.11.5.
	Plaučių valdomo vožtuvo jungtis su kauke turi būti greito pajungimo (kištukinė).
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.11.6.
	Plaučių valdomas vožtuvas su žarna turi jungtis šarnyrine jungtimi, kuri užtikrina laisvą plaučių valdomo vožtuvo sukimąsi aplink žarną per šią šarnyrinę jungtį, neribojant apsisukimų skaičiaus bet kuria kryptimi.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.12.
	Slėgio rodytuvas ir įspėjimo įtaisas:
	-------------------

	3.12.1.
	Kvėpavimo aparatas turi turėti slėgio rodytuvą, kuris būtų įtaisytas taip, kad dirbantysis su kvėpavimo aparatu, galėtų stebėti slėgio rodytuvo rodmenis nenuėmęs aparato. Kvėpavimo aparatas turi turėti tinkamą įspėjimo įtaisą nešiotojui įspėti, kuris įsijungia, kai slėgis balione sumažėja iki iš anksto nustatyto lygio.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.12.2.
	Įspėjimo įtaisas, pranešantis apie žemą slėgį, turi būti integruotas į slėgio rodytuvo žarną kuo arčiau paties rodytuvo.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.12.3.
	Įspėjimo įtaisas turi įsijungti automatiškai, kai atidarytas baliono vožtuvas. Įspėjimo įtaiso signalo garsas neturi kisti (nesilpnėti) priklausomai nuo mažėjančio slėgio balione.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.12.4.
	Įspėjimo įtaisas turi įsijungti esant 55 ± 5 bar slėgiui.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui irnurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.12.5.
	Įspėjimo įtaiso signalo garso stiprumas turi būti  ne mažesnis kaip 90 dBA.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.12.6.
	Slėgio rodytuvas turi būti graduotas nuo nulinės padalos, kas 10 bar, iki 350 bar vertės.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.12.7.
	Slėgio rodytuvas privalo turėti apsaugą nuo nešvarumų, smūgių ir vandens.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.13.
	Signalizatorius:
	-----------------

	3.13.1.
	Signalizatorius turi būti atskiras, autonominis įrenginys, skirtas profesionaliam naudojimui, pritaikytas tvirtinti prie Kvėpavimo aparato diržų.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.13.2.
	Signalizatorius turi turėti aktyvų LED ekraną, mirksintį ne rečiau 5 s.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.13.3.
	Signalizatoriaus apsauginis dangtelis turi būti atsparus smūgiams, chemikalams ir ugnies poveikiui.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.13.4.

	Signalizatorius turi turėti dvigubus, gerai matomus, mirksinčius šviesos diodus, leidžiančius, prasto matomumo sąlygomis, lengvai aptikti naudotoją.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.13.5.
	Signalizatorius turi skleisti signalą, informuojantį apie maitinimo baterijos  žemą įkrovimo lygį.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.13.6.
	Signalizatorius turi turėti pavojaus mygtuką, kurį paprasta nuspausti mūvint apsaugines pirštines.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.13.7.
	Signalizatorius turi turėti integruotą garsinį temperatūros daviklį, kuris informuoja apie staiga pakilusią temperatūrą, kurioje nesaugu dirbti.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.13.8.
	Signalizatorius turi pradėti skleisti pavojaus signalą ne daugiau kaip po 25 s (+ 8 s pavojaus signalo atšaukimui), jeigu naudotojas nejuda. 
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.13.9.
	Signalizatorius turi būti lengvai, patikimai ir bet kokioje padėtyje prisegamas tiek prie apsauginių ugniagesių rūbų, tiek prie Kvėpavimo aparato.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.13.10.
	Signalizatoriaus maitinimas turi būti autonominis.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/

	3.14.
	Kiti reikalavimai:
	---------------

	3.14.1.
	Visam Kvėpavimo aparatui turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.
	/nurodyti garantinį terminą/

	3.14.2.
	Garantiniu laikotarpiu, sugedus Kvėpavimo aparato mazgui (-ams), tiekėjas turi pašalinti gedimus suremontuojant arba pakeičiant nauju (-ais) mazgu (-ais) ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų.
	                   /patvirtinti/

	3.14.3.
	Jeigu siūlomi lygiaverčiai gaminiai, turi būti  pateiktas „Drager“ kvėpavimo organų apsaugos aparatų ir kaukių gamintojo patvirtinimas, kad siūlomi gaminiai tinka naudoti su „Drager“ kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis.
	/nurodyti atitikimą reikalavimui ir nurodyti pridedamą prie pasiūlymo dokumentą/



Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti konkrečių teikiamų   viso veido kvėpavimo kaukių ir autonominių atvirosios apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatų anglų kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą Prekių atitiktį reikalavimams patvirtinančią dokumentaciją:
1. Prekių gamintojo techninius dokumentus, patvirtinančius siūlomų Prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: techninį aprašymą, duomenų lapą, naudojimo instrukciją ar kitus lygiaverčius dokumentus, gamintojo deklaraciją ar kitą lygiavertį dokumentą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams;
1. papildomai gali būti pateikiama (-os) ir viešai prieinama (-os) aktyvi (-ios) internetinė nuoroda (-os), kurioje (-iose) pateikiama (-os) gamintojo informacija (-os) apie atitinkamą reikalavimą, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams bei prekės nuotraukas.

	

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

	     
	
	***
	
	[bookmark: Tekstas2]     

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



*** Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.




