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	Specialus lengvasis (štabo) automobilis su planine technine priežiūra garantiniu laikotarpiu



	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis
	
	

	
	



	     

	(Data, Nr.)

	

	     

	(Vieta)





1  lentelė. Tiekėjo rekvizitai:
	Tiekėjo pavadinimas ir kodas
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: 
Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:)

	Tiekėjo adresas 
	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) 

	PVM mokėtojo kodas
	...

	Bankas ir sąskaitos numeris
	...

	Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas 
	...

	Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos[footnoteRef:1] [1:  Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.] 

	...



2  lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija
	Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?
	Lapų
skaičius

	1. 
	Ši pasiūlymo forma
	Ne
	
	....

	2. 
	....
	Taip/Ne
	
	....

	3. 
	....
	Taip/Ne
	
	....


* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3  lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo[footnoteRef:2], trečiojo asmens[footnoteRef:3], kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas [2:  Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.]  [3:  Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.] 

(-ai)
	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)
	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas,
Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc.
	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo[footnoteRef:4] [4:  Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.] 


	1. 
	....
	....
	
	....

	2. 
	....
	....
	
	....



4  lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo (-ų)[footnoteRef:5], kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas [5:  Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį] 

(-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai
	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys
	Apimtis EUR arba proc.

	1. 
	....
	....
	....

	1. 
	....
	....
	....




5  lentelė. Siūlymas : 

5.1. lentelė 
Pasiūlymo duomenys į kuriuos bus atsižvelgta nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą:
	Kriterijus
	Parametras
	Mato vnt.
	Tiekėjo siūloma


	T1

	Automobilio variklio galingumas 
	kW
	/nurodyti variklio galingumą/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	T2
(pildyti tik vieną variantą)
	Automobilis turi būti dviejų ašių su visais varomais ratais:

	
	su galinės ašies diferencialo blokavimu
	Taip
	/nurodyti/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/

	
	be galinės ašies diferencialo blokavimo
	Taip
	/nurodyti/
/nurodyti su pasiūlymu pateikiamą atitiktį šioje skiltyje pateiktai informacijai pagrindžiantį(-ius) dokumentą(-us)/



5.2. lentelė
Siūloma štabo automobilio planinių techninių priežiūros darbų, 48 mėn. garantiniu laikotarpiu, kaina (CTA):
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis

	1 vnt.
techninio aptarnavimo įkainis Eur,
be PVM
	1 techninio aptarnavimo įkainis Eur
su PVM
/pildoma jeigu taikoma/

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Pirmojo techninio aptarnavimo kaina (įskaitant filtrus, tepalus, tarpinių komplektus ir visas papildomas medžiagas ir darbus) po ...* technikos eksploatacijos mėnesių arba po ...* km ridos
(nurodoma pasirinktinai arba technikos eksploatacijos laikotarpis arba rida).
	vnt.
	1
	
	

	2
	Antrojo techninio aptarnavimo kaina (įskaitant filtrus, tepalus, tarpinių komplektus ir visas papildomas medžiagas ir darbus) po ...* technikos eksploatacijos mėnesių arba po ...* km ridos
(nurodoma pasirinktinai arba technikos eksploatacijos laikotarpis arba rida).
	vnt.
	1
	
	

	...
	/lentelė pildoma papildomomis eilutėmis pagal poreikį/ 
	
	
	
	

	
	Štabo automobilio planinių techninių priežiūros darbų, 48 mėn. garantiniu laikotarpiu, kaina (CTA) Eur:
	
	


*Nurodo tiekėjas atsižvelgdamas į jo automobilio gamintojo rekomendacijas.  Imti, kad štabo automobilio rida 10000-20000 km per metus.

5.3. lentelė
Pasiūlymo palyginamoji kaina (C):
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas

	Kiekis vnt.
	Prekės vieneto/Paslaugos įkainis (CTA),
Eur
 (be PVM) 
	Prekės vieneto/Paslaugos įkainis (CTA), Eur
(su PVM)

/pildoma jeigu taikoma/

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Specialusis lengvasis (štabo) automobilis (nurodoma bazinio automobilio markė, modelis pagal gamintoją, nurodomas gamintojas)
	1
	
	

	2.
	Štabo automobilio planinių techninių priežiūros darbų, 48 mėn. garantiniu laikotarpiu, kaina (CTA):
	1
	
	

	Pasiūlymo palyginamoji kaina*:

	
	


*Į įkainius ir kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti įkainį ir kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Įkainis ir kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

	Taikomas PVM dydis (%):
	[Pildo tiekėjas]

	PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma):
	[Pildo tiekėjas]



5.4.lentelė.
 Įmonių, kuriose turi būti atlikta garantinė ir gali būti atlikta pogarantinė bazinės automobilio važiuoklės priežiūra, sąrašas /Pildo tiekėjas/:
	Eil.
 Nr.
	Adresas
	Aptarnavimą atliekančios įmonės pavadinimas

	
	
	

	
	
	

	
	/lentelė pildoma papildomomis eilutėmis pagal poreikį/
	



5.5. Įmonių, kuriose turi būti atlikta automobilio montuojamos įrangos garantinė ir gali būti atlikta pogarantinė priežiūra, sąrašas /Pildo tiekėjas/: 
	Eil.
 Nr.
	Adresas
	Aptarnavimą atliekančios įmonės pavadinimas

	
	
	

	
	
	

	
	/lentelė pildoma papildomomis eilutėmis pagal poreikį/
	




6. lentelė. 
Siūlomo automobilio ir komplektuojamos įrangos savybės:
	Eil.
Nr. (Techninės specifikacijos Nr.)

	Techniniai reikalavimai
	Tiekėjo siūloma  
/Įrašai „Taip“, „Ne“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „-“ negalimi. Turi būti trumpas aprašymas, patvirtinant punkto reikalavimo vykdymą ir(ar) nurodoma(-os) siūloma(-os) parametro(-ų) reikšmė(-ės/nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą kartu su pasiūlymu/

Papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos, kuriose pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą

	1.(1)

	Specialusis lengvasis (štabo) automobilis, pagal galiojančio LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) reikalavimus priskiriamas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams (toliau-automobilis) turi būti tinkamas važiuoti ugniagesiams į įvykio vietas. Automobilio ir jo įrangos faktiniai ir techniniai duomenys turi atitikti specifikacijose nurodytiems reikalavimams.
	/patvirtinti /


	2. (2)

	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m. gamybos, kuriam atliktas atitikties įvertinimas (nesivadovaujant atitikties įvertinimo netaikymo tam tikroms transporto priemonių rūšims) ir išduotas Lietuvos transporto saugos administracijos prie Susisiekimo ministerijos transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimas, ir kuris registruotas kaip specialiosios paskirties transporto priemonė pirkėjo vardu pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką. Siūlomai važiuoklei jau turi būti atliktas ES tipo patvirtinimo įvertinimas.

pasiūlyme turi būti pateiktas pasirinktos važiuoklės nustatyta tvarka išduoto galiojančio ES tipo patvirtinimo liudijimo, kuris yra skirtas siūlomos važiuoklės modifikacijai, kopija
	
/ nurodyti ar siūlomas automobilis bus naujas, neeksploatuotas, ne senesnis kaip 2025 m. , kad siūlomam automobiliui parinkta važiuoklė, kuriai atliktas ES tipo patvirtinimo įvertinimas/ 


nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą kartu su pasiūlymu


	3.(3)

	Su automobiliu komplektuojama įranga, nurodyta techninės specifikacijos 33, 49, 51, 54, 55 ,58, 61, 62, 67.10 punktuose turi būti nauja, neeksploatuota ne senesnė nei 2025 m. gamybos.
	/nurodyti ar su siūlomu automobiliu komplektuojama įranga bus nauja, neeksploatuota, ne senesnė kaip 2025 m. / 

	4.(4)

	Automobilis turi neviršyti nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės šios klasės automobiliams.
	/patvirtinti/

	5.(5)

	[bookmark: _Hlk199767190]Automobilis turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 ,,Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisro gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“. Pardavėjas įsipareigoja, kad tuo atveju, jeigu jo pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo sutartį, perduodant automobilį pateiks Gaisrinių tyrimų centro (GTC) išduodamus atitikimo privalomiesiems saugos reikalavimams nustatytus patvirtinimo dokumentus.
	/patvirtinti/

	6.(6)

	[bookmark: _Hlk199767268]Automobilis turi atitikti galiojančio LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) ir techninėje specifikacijoje (3PAGD TS)  nurodytus reikalavimus.
	
/patvirtinti/



	7.(7)

	Automobilis ir jį komplektuojančios dalys turi būti pateiktos pagal SI (metrinės sistemos) vienetus ir matmenis. Pasiūlyme pateiktų ilgių, pločių, aukščių matmenų dydžiai gaminamam automobiliui gali skirtis iki 3%, tačiau neviršijant maksimalių/minimalių šiose sąlygose nurodytų reikalavimų. Pasiūlyme pateikto automobilio masės dydžiai gaminant automobilį gali skirtis iki 5%, tačiau negali viršyti maksimalių/minimalių šiose sąlygose nurodytų reikalavimų.
	/patvirtinti/





	8.(8)

	Automobilis turi atitikti GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” techninės specifikacijos reikalavimus arba jai lygiaverčius. Pagrindinė raudona spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą (galutinė automobilio dažymo (arba apklijavimo) stilistika bus derinama sutarties pasirašymo metu. Dažymo (arba apklijavimo) stilistiką gali pasiūlyti ir tiekėjas).
	/patvirtinti/

	9.(9)

	Automobiliui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 48 mėnesių ar iki 100 000 km ridos (kas įvyks pirmiau) garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Kėbulo antikorozinė ir dažų dangos garantijos – pagal siūlomo automobilio gamintojo garantijos sąlygas .
	/nurodyti automobiliui suteikiamos garantijos terminą mėnesiais   ir km ridos; nurodyti kėbulo antikorozinės ir dažų dangos garantijos terminą/

	10.(10)





	Automobilyje sumontuotai visai (neapsiribojant papildoma įranga , nurodyta šios specifikacijos 3 punkte) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.
	/nurodyti automobilyje sumontuotai visai papildomai įrangai  suteikiamos garantijos terminą mėn./


	11. (19)
	Vadovaujantis Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 ,,Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ automobilis turi būti registruotas kaip N1 arba M1 klasės ir G kategorijos, bei priskirtas specialios paskirties transporto priemonėms su SG kodu arba gaisrinis automobilis su SN kodu.
	/patvirtinti/

		12(	20).
	Automobilio kėbulo tipas (AF) – daugiatikslis automobilis (universali transporto priemonė) arba BB- furgonas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos, pasirinktos važiuoklės  ES tipo patvirtinimo liudijimas ar kitas lygiavertis dokumentas. 
	/nurodyti kėbulo tipą/
 
nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą kartu su pasiūlymu

	Automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausiu dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje)

	13(21.1)
	ilgis nuo 5900 mm iki 6000 mm.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: detalūs, laikantis mastelio, automobilio ir jo sudedamųjų dalių brėžiniai su galimais mažiausiais ir didžiausiais nurodytais specifikacijose automobilio matmenų kontūrais (iš šono, priekio, galo, viršaus, kabinos vidaus) arba gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	/nurodyti siūlomo automobilio ilgį mm/ 

nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą kartu su pasiūlymu

	14(21.2)
	plotis (be veidrodžių) nuo 2000 iki 2050 mm.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: detalūs, laikantis mastelio, automobilio ir jo sudedamųjų dalių brėžiniai su galimais mažiausiais ir didžiausiais nurodytais specifikacijose automobilio matmenų kontūrais (iš šono, priekio, galo, viršaus, kabinos vidaus) arba gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	/nurodyti siūlomo automobilio plotį (be veidrodžių) mm/ 

nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą kartu su pasiūlymu

	15(21.3)
	aukštis (be papildomai sumontuotos įrangos) nuo 2350 – 2500 mm.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: detalūs, laikantis mastelio, automobilio ir jo sudedamųjų dalių brėžiniai su galimais mažiausiais ir didžiausiais nurodytais specifikacijose automobilio matmenų kontūrais (iš šono, priekio, galo, viršaus, kabinos vidaus) arba gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	/ nurodyti siūlomo automobilio aukštį be papildomai sumontuotos įrangos mm/ 

nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą kartu su pasiūlymu

	16(22)
	Automobilio prošvaisa ne mažesnė nei 190 mm.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: detalūs, laikantis mastelio, automobilio ir jo sudedamųjų dalių brėžiniai su galimais mažiausiais ir didžiausiais nurodytais specifikacijose automobilio matmenų kontūrais (iš šono, priekio, galo, viršaus, kabinos vidaus) arba gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	/nurodyti siūlomo automobilio prošvaisą mm/

nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą kartu su pasiūlymu

	17(23).
	Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto automobilio masė turi būti ne didesnė kaip 3 500 kg.

Pasiūlyme turi būti pateiktas parinktos važiuoklės nustatyta tvarka išduotas galiojantis EB tipo patvirtinimo liudijimas arba siūlomos važiuoklės techniniai ir eksploatavimo duomenys (specifikacijos), arba kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantis atitiktį reikalavimui. 
	//nurodyti siūlomos važiuoklės didžiausią techniškai leidžiamą pakrauto automobilio masę//

 nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą kartu su pasiūlymu

	18(24).
	Pagal galiojančio LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) reikalavimus automobilis turi atitikti L (Light) svorio klasę (parengto pakrauto eksploatuoti automobilio masė (GLM)) ir turi būti klasifikuotas pagal ne žemesnę kaip antrąją (Urban) kategoriją.
	/patvirtinti/



	19(25)
	[bookmark: _Hlk214365227]Automobilis turi būti dviejų ašių su visais varomais ratais, su galinės ašies diferencialo blokavimu arba be jo (reikalavimas vertinamas pagal ekonominio naudingumo kriterijus, nurodytus pirkimo dokumentų 2PAGD PD SS 7 dalies 7.4 punkte).

Pasiūlyme turi būti pateikta:  gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo  siūlomos važiuoklės techniniai ir eksploatavimo duomenys (specifikacijos) arba kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantis atitiktį reikalavimui . 
	/patvirtinti, kad automobilis yra dviejų ašių su visais varomais ratais, 
nurodyti ar  automobilis turi galinės ašies diferencialo blokavimą ar jo neturi / 

nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą kartu su pasiūlymu

	20(26).
	Automobilio pavarų dėžė turi būti arba automatinė arba mechaninė su automatiniu pavarų perjungimo mechanizmu (be sankabos pedalo).

Pasiūlyme turi būti pateikta: siūlomos važiuoklės techniniai ir eksploatavimo duomenys (specifikacijos) arba kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantis atitiktį reikalavimui. . 
	/ nurodyti kokio tipo pavarų dėžė siūlomame automobilyje /

nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą kartu su pasiūlymu

	21(27.)
	Parengto pakrauto eksploatuoti automobilio masių balansas ant ašių turi būti: ant priekinės ašies 40 – 50 procentų bendro svorio, ant galinės ašies 50 – 60 procentų bendro svorio.
	/patvirtinti/



	22(28.) (28.1).
	Variklis turi būti dyzelinis, emisija turi atitikti ne žemesnius nei Euro VI normos reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pasirinktos važiuoklės  ES tipo patvirtinimo liudijimas arba važiuoklės  gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	/nurodyti siūlomo variklio kuro rūšį ir kokią Euro normą jis atitinka/

 nurodyti atitiktį patvirtinantį dokumentą, pateikiamą kartu su pasiūlymu

	23(29.)
	Automobilio variklio galingumas ne mažesnis 120 kW (reikalavimas vertinamas pagal ekonominio naudingumo kriterijus, nurodytus pirkimo dokumentų 2PAGD PD SS 7 dalies 7.3 punkte).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pasirinktos važiuoklės  ES tipo patvirtinimo liudijimas arba važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas
	/nurodyti variklio galingumą kW/
 
nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą /

	24(30).
	Degalų bakas turi būti toks, kad atitiktų galiojančio LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčiame) nustatytus reikalavimus. Pasiūlyme turės būti nurodyta degalų bako talpa ir vidutinės ridos bei darbo stacionariame režime sąnaudos.


	/nurodyti ar siūlomo automobilio bakas atitinka galiojančio LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) nustatytus reikalavimus, nurodyti degalų bako talpą ir vidutinės ridos bei darbo stacionariame režime sąnaudas, jei aktualu pateikti lygiavertiškumo įrodymą /

	25(31.)
	Automobilyje turi būti numatyta galimybė įrengti pirkėjo pateiktą automobilio kontrolės sistemą ir vaizdo stebėjimo sistemą.
	/patvirtinti /

	26(32.)
	Automobilio stabdžių sistema turi turėti ABS, turi būti elektroninė stabilumo sistema.
	/nurodyti ar stabdžių sistema turi ABS, ar turi elektroninę stabilumo sistemą//

	27(33.)
	Automobilyje turi būti įrengtas 220-230 V įtampos įvadas, užtikrinantis akumuliatorių automatinį įkrovimą ir kitų elektrinių sistemų ir prietaisų darbingumą. 220-230 V įvado jungtis turi būti sumontuota automobilio išorėje. Įvado jungtis turi užtikrinti automatinį atsijungimą nuo automobilio variklio užvedimo metu. Turi būti galimybė atjungti įvado jungtį rankiniu būdu. Prijungus išorinį 220-230 V maitinimą automobilio prietaisų skydelyje turi degti kontrolinė lemputė, įspėjanti apie išorinio maitinimo pajungimą. Neatsijungus įvado jungčiai, automobilis galimybės važiuoti neturi. Konkreti įrengimo vieta bus detalizuojamas Automobilio gaminimo/surinkimo metu. Turi būti pridėtas išorinių jungčių kištukas (kištukai) ir ne trumpesnis kaip 50 metrų ilgio elektrinės jungties laidas.  

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: įvado jungties gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas
	/nurodyti reikalaujamą informaciją bei siūlomo 230 V įtampos įvado jungties duomenis markę, modelį, žymėjimą pagal gamintoją ( jeigu tokia gamintojo informacija yra), nurodyti gamintoją, nurodyti elektrinės jungties laido ilgį m/

 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą /

	28(34).


	Visos automobilio sistemos ir agregatai važiuojant ar ilgai dirbant stovėjimo rėžime turi likti darbingos būklės temperatūrų intervale nuo -30°C iki 50°C.
	/patvirtinti /

	29(35).
	Automobilio pakaba turi būti pritaikyta darbui, kai automobilis visą laiką yra maksimaliai pakrautas pagal maksimaliai leistinos automobilio masės rodiklį.
	/ patvirtinti /

	30(36).
	Automobilio variklis ir pavarų dėžė turi būti apsaugoti aliuminio lydinių  arba lygiaverte apsauga ne plonesne kaip 2,5 mm storio.
	/ patvirtinti /

	31(37).
	Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasargiai.
	/patvirtinti/

	32(38).
	Automobilyje turi būti vairuotojo ir keleivio durys su elektra valdomais stiklais. Keleivio pusėje turi būti šoninės stumdomos durys su fiksuotu arba atidaromu langu. Automobilio gale turi būti dvivėrės mažiausiai 180 laipsnių kampu atsidarančios durys be langų. Taip pat vairuotojo pusėje turi būti įrengtas, lygiagrečiai stumdomoms durims, su fiksuota arba atidaroma padėtimi, langas.    

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą/


 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą 

	33(39).
	Automobilyje turi būti centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu ir su valdymu iš vairuotojo vietos. Gamyklinė garsinė apsaugos signalizacija, gamyklinis imobilizatorius. Turi būti pateikti ne mažiau du rakteliai su nuotoliniu valdymu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	//pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą/


 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą 

	34(40).
	Priekinių durų šoniniai stiklai turi būti tonuoti prisilaikant Lietuvos Respublikoje nustatytų reikalavimų, šoniniai langai esantys automobilio B erdvėje (1 pav.) turi būti tamsinti 80–90 proc. Galinio vaizdo veidrodžiai šildomi ir valdomi elektra.

	/patvirtinti/


 

	35(41).
	Automobilio salone turi būti įrengtos 4 sėdynės (vairuotojo, priekinio keleivio ir 2 sėdimos vietos su tritaškiais saugos diržais keleivių salone už priekinių sėdynių (konkretus keleivių sėdynių išdėstymas bus derinamas gamybos metu). Vairuotojo ir keleivio sėdynės turi būti su pneumatine ar hidrauline amortizacija, turi būti aukščio ir atstumo reguliavimas, su ranktūriais. Priekinio keleivio ir keleivių sėdynės turi turėti galimybę suktis aplink vertikalią padėtį 360 laipsnių kampu. B erdvės keleivių sėdynių sėdimoji pozicija turi būti reguliuojama ir horizontalia padėtimi.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: detalūs, laikantis mastelio, automobilio ir jo sudedamųjų dalių brėžiniai su galimais mažiausiais ir didžiausiais nurodytais specifikacijose automobilio matmenų kontūrais (iš šono, priekio, galo, viršaus, kabinos vidaus) arba gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą/


nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą 

	36(42).
	Automobilio sėdynės turi turėti papildomus nuimamus užvalkalus, kurie užsegami užtrauktukais arba Velcro juosta, pasiūti iš tamsiai pilkos spalvos eko odos (arba lygiavertės); sėdimosios dalies ir nugarėlės centrinės dalys – tamsus, atsparus dėvėjimuisi audinys. Priekinių sėdynių (vairuotojo ir priekinio keleivio) užvalkalų nugarėlės turi būti pasiūtos taip, kad netrukdytų suveikti šoninėms oro pagalvėms ar saugos diržui. 
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą /




	37(43.)
	Automobilis turi būti su reguliuojama vairo padėtimi (aukštin/žemyn, pirmyn/atgal).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą/


 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą 

	38(44).
	Automobilyje turi būti įrengtos mažiausiai 4 saugos oro pagalvės (vairuotojo, priekinio keleivio ir šoninės užuolaidos tipo).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą/


 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą 

	39(45).
	Automobilyje turi būti įrengta gamyklinė multimedijos sistema su laisvų rankų įrangos funkcija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą/


 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą /

	40(46).
	Automobilyje turi būti vaizduoklis (monitorius), kuris rodytų  gale sumontuotos vaizdo kameros transliuojamą vaizdą, kai yra įjungiama atbulinės eigos pavara. Vaizduoklis (monitorius) su spalvoto vaizdo ekranu ne mažesniu kaip 5 colių įstrižainės arba lygiavertė automobilio statymo distancijos kontrolės (gamyklinė) sistema.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo, arba automobilio gamintojo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/nurodyti ar siūlomas automobilis turi vaizduoklį (monitorių) bei siūlomo) duomenis markę, modelį, žymėjimą pagal gamintoją, jeigu tokia gamintojo informacija yra, nurodyti gamintoją, ekrano įstrižainę coliais/

 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą 

	41(47).
	Automobilis turi būti su dviem padangų komplektais (vasarinių ir žieminių) (sumontuotais ant originalių (naudojamų bazinio automobilio gamintojo) plieninių (su originaliais gaubtais) ar lengvo lydinio ratlankių), atitinkančiais važiuoklės gamintojo rekomendacijas ir vienu tokių pačių duomenų/parametrų atsarginiu (žieminiu) ratu. Vasarinių padangų komplektas turi būti skirtas (visais ratais varomiems automobiliams) padidinti automobilio pravažumą, leidžiančios maksimaliai efektyviai naudoti įvairioms važiavimo sąlygoms (skirtingoms kelio dangoms). Žieminių padangų komplektas skirtas visais ratais varomiems automobiliams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ir padangų gamintojo techniniai dokumentai, ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą 
nurodyti siūlomų padangų dydį, tipą ir modelį/ 


nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą 

	42(48).
	Su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, lanksti vilktis, atlaikanti ne mažesnę kaip 4 t apkrovą, įrankiai ir domkratas, tinkantis šiam automobiliui, ratams pakeisti, 2 ratų atsparos, bei papildomi originalūs (komplektuojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje).
	/pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą/

	43(49).
	Automobilyje turi būti klimato kontrolė ir autonominis šildymo agregatas veikiantis nuo automobilio degalų sistemos, kurio pagrindinis šilumos srauto tiekimas per ortakius turi būti nukreiptas į vairuotoją ir keleivius. Turi būti užtikrintos dvi šildymo zonos: A ir B erdvės (žr. pav. 1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo ir autonominio šildymo agregato gamintojo  techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/nurodyti reikalaujamą informaciją bei siūlomo autonominio šildymo agregato markę, modelį, žymėjimą pagal gamintoją, jeigu tokia gamintojo informacija yra, nurodyti gamintoją, nurodyti kiek šildymo zonų yra /

 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą

	44(50).
	Automobilyje turi būti įrengti elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorinės baterijos), kurių galingumas turi užtikrinti visų automobilyje įrengtu elektrinių prietaisų darbą įvertinant ir papildomai pateikiamą pirkėjo įrangą maksimaliame režime.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/patvirtinti šio punkto reikalavimų vykdymą, nurodyti siūlomo automobilio  generatoriaus ir akumuliatoriaus charakteristikas/

 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą

	45(51)
	Papildomų akumuliatorių montavimo vieta derinama automobilio gamybos metu. Automobilyje turi būti įrengiami papildomi 12 V ne mažesnės kaip 2x100 Ah talpos prijungti prie automobilio elektros sistemos ličio geležies fosfato arba lygiaverčių medžiagų akumuliatoriai, kurių krovimas turi būti užtikrinamas nuo važiuoklės elektros generatoriaus ne mažiau 50 amperų pastovia srove, su galimybe krovimo srovę reguliuoti. Taip pat baterijos turi būti kraunamos ir prijungus 220-230 V lauko įvadą per inverterį, ne mažiau 70 amperų srove.  

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: akumuliatorių gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą, nurodyti siūlomų akumuliatorių duomenis/


nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą

	46(52)
	[bookmark: _Hlk199497660]Automobilyje turi būti įrengti laisvai prieinamoje vietoje, papildomai sumontuotai elektros įrangai,  saugikliai.
	/ patvirtinti, kad automobilyje bus įrengti laisvai prieinamoje vietoje, papildomai sumontuotai elektros įrangai, saugikliai./

	47(53)
	Trumposios ar dienos šviesos turi įsijungti automatiškai užvedus automobilio variklį. Turi būti priekiniai rūko žibintai (išskyrus tuos automobilių modelius, kuriuose gamintojas nėra numatęs atskirų priekinių rūko žibintų). Trumposios ar dienos šviesos turi būti LED žibintai arba lygiavertes. 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą /


nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą

	48(54)
	Automobilyje turi būti įrengti specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai: Ant priekinės stogo dalies stacionariai sumontuotas mėlyną spalvą skleidžiantis švyturėlis (juosta) ne mažiau kaip 40 LED. Švyturėlio korpuso matmenys (be tvirtinimų): aukštis – 50-70 mm, ilgis – 1100–1350 mm, plotis – 210-300 mm. Švyturėlio korpusas pagamintas iš atmosferos poveikiui atsparaus polikarbonato arba lygiavertės medžiagos. Automobilio priekinėse  grotelėse montuojami mėlyną šviesą skleidžiantys kryptiniai LED švyturėliai (2 vnt.) mažiausiai 8 W galingumo, matmenys: ilgis 105-130 mm, aukštis 25-30 mm, storis 7-12 mm. Automobilio priekinio bamperio šonuose arba priekinių sparnų priekinėse dalyse montuojami mėlyną šviesą skleidžiantys kryptiniai LED švyturėliai (2 vnt.) mažiausiai 6 W galingumo, matmenys: ilgis 90-130 mm, aukštis 25-30 mm, storis (gylis) 7-12 mm. Automobilio šoninių galinio vaizdo veidrodėlių korpuso išorėje montuojami mėlyną šviesą skleidžiantys kryptiniai LED švyturėliai (2 vnt.) mažiausiai 6 W galingumo, matmenys: ilgis 90-130 mm, aukštis 25-30 mm, storis (gylis) 7-12 mm. Automobilio galinės dalies šonuose viršutiniuose kampuose montuojami mėlyną šviesą skleidžiantys kryptiniai LED švyturėliai (2 vnt., vienas kairėje pusėje, vienas dešinėje pusėje) mažiausiai 8 W galingumo, matmenys: ilgis 105-130 mm, aukštis 25-30 mm, storis (gylis) 7-12 mm. Ant galinių dvivėrių durų papildomai sumontuoti mėlynos spalvos LED švyturėliai (2 vnt.) mažiausiai 6W galingumo kiekvienas, veikiantys tik kartu su pagrindiniais ir tik atidarius bagažinės dangtį (šviečiantys atgal horizontalia kryptimi, su galimybe išjungti atskiru jungikliu, sumontuotu lengvai pasiekiamoje vietoje C erdvėje (žr. pav. 1)). Visi švyturėliai turi atitikti JT/EEK normos R65 (arba lygiavertės) reikalavimus. Galutinis mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintų išdėstymas bus derinamas Automobilio gamybos metu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: šviesos signalizacijos gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  bei siūlomos šviesos signalizacijos duomenis- nurodyti gamintoją, markę, modelį, žymėjimą pagal gamintoją, jeigu tokia gamintojo informacija yra/

 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą

	49(55)
	Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip trijų skirtingų tonų signalizacija, kurios stiprintuvo su mikrofonu bei išorinio garsiakalbio galingumas turi būti ne mažesnis kaip 150 W.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: garsinės signalizacijos gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  bei siūlomos garsinės signalizacijos duomenis- markę, modelį, žymėjimą pagal nurodyti gamintoją, markę, modelį, žymėjimą pagal gamintoją, jeigu tokia gamintojo informacija yra /

 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą

	50(56)
	Automobilyje ant kabinos stogo ar po priekinėmis grotelėmis turi būti įrengtas pneumatinis garsinis ne mažiau kaip dviejų tonų ir ne mažesnio kaip 125 dB garso stiprumo signalas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pneumatinio garsinio signalo gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  bei siūlomo pneumatinio garsinio signalo duomenis- nurodyti gamintoją, markę, modelį, žymėjimą pagal gamintoją, jeigu tokia gamintojo informacija yra /

 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą

	51(57)
	Automobilyje turi būti įrengtas atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas, kuris turi salone turėti išjungimo jungtuką.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą, patvirtinti papildomo apšvietimo įgyvendinimą /

nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą

	52(58)
	Automobilio šonuose viršutinėje dalyje turi būti integruoti nuo automobilio elektros šaltinių maitinami apšvietimo LED žibintai (sandarumas – IP67), kurie turi užtikrinti 5 m atstumu nuo jo visomis kryptimis apšviestumą kaip nustatoma galiojančio LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) reikalavimuose. Turi būti galimybė juos įjungti važiuojant  ar stovint stacionariame režime.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: žibintų gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  bei LED žibintų duomenis- nurodyti gamintoją, markę, modelį, žymėjimą pagal gamintoją, jeigu tokia gamintojo informacija yra /

 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą/

	53(59)
	Automobilyje prie nematomai sumontuotos įrangos, tokios kaip inverterinė sistema, 5G modemas ir kt., esant būtinybei turi būti sudaryta galimybė lengvai patekti (be sudėtingų instrumentų) prie minimos įrangos.
	/ patvirtinti/

	54(60)
	Automobilyje turi būti užtikrintas belaidis internetinis ryšys veikiantis nuo 5G modemo (techninės specifikacijos 3PAGD TS 67.10 punktas).
	/ patvirtinti/

	PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŠTABO AUTOMOBILIUI

	55(61)
	Automobilio stumdomų durų pusėje turi būti įrengta stoginė markizė su  varikliu (12V DC) ir avariniu rankiniu valdymu. Markizės variklio valdymas turi būti įrengtas B erdvėje (1 pav.). Markizė neturi trukdyti stumdomų durų atidarymui ir uždarymui, kai markizė yra atidaryta. Markizės korpusas turi būti automobilio spalvos, arba kitos spalvos kuri turi būti suderinta su užsakovu. Markizės tentas turi būti atsparus UV spinduliams.
  
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: markizės gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  bei siūlomos stoginės markizės duomenis nurodyti gamintoją, markę, modelį, žymėjimą pagal gamintoją, jeigu tokia gamintojo informacija yra /

 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą

	56(62)
	Ant automobilio stogo turi būti įrengti papildomi tvirtinimai ar laikikliai:

	
	1) vėjo greičio ir krypties matuokliui (1 vnt.);
	/patvirtinti /

	
	2) štabo vėliavai su stovu (1 vnt.);
	/patvirtinti /

	
	3) kryptinė MIMO tipo antena (antenos specifikacija  pateikta prie 5G modemo specifikacijos 3PAGD TS 67.10 punktas).
	/patvirtinti /

	
	Punkte minimą montuojamą įrangą pristato užsakovas arba pateikia įrangos modelį/pavadinimą.


	57(63)
	Automobilio kėbulo vidinės metalinės konstrukcijos turi būti padengtos vidaus šilumos ir garso izoliacija (gamykline arba papildoma, atitinkančia ne mažiau kaip 10 mm storio „Favolon“, „Novalen“, „Armaflex“ ar lygiavertės medžiagos sluoksnio termoizoliacines savybes).
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  /

	58(64)
	Visos kėbulo vidinės metalinės konstrukcijos ir paviršiai (sienos, lubos, durys, durų ir langų statramsčiai, galinių ratų arkos) padengti šviesios spalvos (durų ir lubų apdaila turi būti suderinta su vairuotojo skyriaus apdaila) tvirtu lengvai valomu plastiku ar lygiaverčių funkcinių ir savybių medžiaga. Sienų ir lubų danga suformuota atkartojant automobilio konstrukcinius elementus, kad būtų prarandama kuo mažiau erdvės. B erdvės vidaus apdailai, suderinus su pirkėju, gali būti naudojama ir tekstilinė ar lygiavertė danga arba bazinio automobilio gamintojo kartu su automobiliu siūlomos dangos. Apdailos dalys standžios (kad neatsirastų vibracijų ir barškėjimo automobiliu važiuojant prasta kelio danga).
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  /

	59(65)
	Automobilio vidus suskaidytas į A, B, B.1, B.2, C erdves (1 pav.). Prieš pradedant įrenginėti automobilį turi būti parengtas detalus automobilio išpildymo projektas ir jis suderintas su užsakovu. Gavus užsakovo patvirtinimą pradedamas automobilio vidaus įrengimas.
	/ patvirtinti /

	
	[image: ]
1 pav. Automobilio vidaus suskaidymas

	Erdvė A:

	60(66.1)
	Turi būti įrengta konsolė (valdymo skydas) tarp vairuotojo ir priekinio keleivio, joje turi būti šie elementai: 
- vienas stacionarus radijo ryšio terminalas (įrengimo metu įrangą pristato užsakovas) (stacionarios radijo ryšio terminalo maitinimas turi būti užtikrintas);
- 3 nešiojami radijo ryšio terminalai su pakrovimo stotelėmis (įrengimo metu įrangą pristato užsakovas) (nešiojamos radijo ryšio terminalams su pakrovimo stotelėms maitinimas turi būti užtikrintas);
- du tvirtinimai radijo stoties mikrofonams;
- elektroninės įrangos (švyturėlių, apšvietimo ir kt.) jungikliai;
- autonominio šildymo temperatūros indikatorius (visi jungikliai ir indikatoriai aiškiai pažymėti, išskirti spalva, turi būti numatytas jų reguliuojamas (neakinantis) apšvietimas tamsiu paros metu ir aiški įjungimo-išjungimo indikacija);
- 12V 10A maitinimo lizdas;
- 2 USB lizdai (krovimo srovė ne mažesnė nei 2A); 
- 2 USB – C lizdai (krovimo srovė ne mažesnė nei 2A);
Maitinimo lizdai turi turėti nuolatinį srovės palaikymą.
- laikiklis planšetiniam kompiuteriui, laikiklis vaizdo registratoriui, jų išdėstymas bus derinamas gamybos metu. 
- du individualūs žibintai su jiems skirtais laikikliais ir krovikliais;
- laikikliai ugniagesio gelbėtojo šalmams.
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  /

	61(66.2)
	Turi būti įrengta avarinis masės išjungiklis.
	/ patvirtinti  /

	Erdvės B, B.1, B.2:

	62(67.1)
	Tarp automobilio B ir C erdvių turi būti įrengta ištisinė tvirta nepermatoma pertvara. Pertvara iš erdvės B pusės padengta balta magnetine danga, tinkama rašyti baltai lentai skirtais žymekliais, bei valyti sausai – baltai lentai skirtomis priemonėmis;
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  /

	63(67.2)
	Erdvėje B turi būti sumontuotos dvi vienvietės sėdynės su integruotais trijų taškų saugos diržais (40 punktas). Sėdimoji dalis turi būti 380 – 480 mm (+/- 5 proc.) aukščiau nuo grindų;

	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  bei siūlomų sėdynių sėdimosios dalies aukštį nuo grindų/



	64(67.3)
	Erdvėje B sienų (įskaitant pertvaras), lubų ir grindų sujungimo siūlės turi būti sandarintos;
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  /

	65(67.4)
	Erdvėje B grindų danga turi būti kieta, neslidi, dengta polivinilchloridine (PVC) medžiaga ar lygiaverte medžiaga, kuri nepalaiko degimo ir turi atitikti  galiojančio LST EN 1846 standarto (arba lygiaverčio)  reikalavimus;
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  bei nurodyti B erdvės siūlomą grindų dangos medžiagą/

	66(67.5)
	Bendras automobilio erdvės B apšvietimas (LED, ne mažiau kaip 100 lux) įrengtas lubose. 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: važiuoklės gamintojo arba jo įgalioto atstovo arba automobilio gamintojo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	 / pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  bei siūlomo apšvietimo markę, modelį, žymėjimą pagal gamintoją, jeigu tokia gamintojo informacija yra, nurodyti gamintoją, nurodyti B erdvės bendrą apšvietimo srautą (lux)/

 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą

	67(67.6)
	Atidarius šonines stumdomas duris turi įsijungti durų pakopos LED apšvietimas*;
	/ patvirtinti /

	68(67.7)
	Erdvėje B turi būti įrengtos dvi darbo vietos. Prie kairės pusės lango ir tarp vairuotojo sėdynės pagal 1 pav.  turi būti įrengtas patogus darbui (sėdint ir ant keleivių sėdynių) ir netrukdantis įlipti į erdvę B stacionarus darbastalis suapvalintais kampais. Ant stalo paviršiaus turi būti pritvirtinta lengvai nuimama, permatoma, atspari suraižymams, neslidi medžiaga. Ant stalo prie kiekvienos darbo vietos turi būti pakankamai vietos padėti nešiojamą (ne mažesnį kaip 15,6 colių dydžio) nešiojamąjį kompiuterį ir mažiausia vieną atverstą A4 formato aplanką. Virš darbo stalo priešais vieną iš darbo vietų (bus derinamas gamybos metu) įrengimas 27 colių monitorius (įrengimo metu įrangą pristato užsakovas arba pateikia įrangos modelį/pavadinimą). Erdvėje B šalia įrengtų darbo vietų turi būti įrengtas multifunkcinis spausdintuvas (įrengimo metu įrangą pristato užsakovas arba pateikia įrangos modelį/pavadinimą).
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą/  

	69(67.8)
	Erdvėje B tarp įrengtų darbo vietų po stalu turi būti įrengta spintelė, su trimis/keturiais (priklauso nuo išdėstomos įrangos) fiksuojamais stalčiais. Stalčiaus gylis ne mažiau  360 mm. Spintelė ir stalčiai pagaminti iš drėgmei atsparios laminuotos faneros arba metalo, dažyti milteliniu būdu arba cinkuoti. Stalčių vidus turi būti išklotas medžiaga, kurią būtų galima išpjaustyti pagal išvežamos įrangos matmenis. Spintelė neturi trukdyti sėdant ir išlipant. Įranga ar priemonės kurios bus laikomos spintelės stalčiuose:
1)	Topografiniai operacijų rajono žemėlapiai;
2)	žiūronai (1 vnt.); 
3)	dozimetras (1 vnt.); 
4)	tolimatis (1 vnt.); 
5)	kompasas (1vnt.); 
6)	elektros įtampos indikatorius (1vnt.);
7)	360o vaizdo kamera (1 vnt.);
8)	ausinės radijo stotims su mikrofonais (4 vnt.); 
Įrengimo metu įrangą ir priemones pristato užsakovas arba pateikia įrangos modelį/pavadinimą. Įranga ar įrangos skaičius gali nežymiai keistis įrengimo metu.
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą/  

	[bookmark: _Hlk214970207]70(67.9)
	Erdvėje B.1 ant stalo prie kiekvienos darbo vietos turi būti įrengtos po dvi 220-230 V rozetės, kurios maitinamos nuo papildomų 12 V akumuliatorių per inverterinę sistemą (ne mažesnė kaip 1600 W nuolatinės galios). Prie kiekvienos darbo vietos turi būti įrengtos po vieną Ethernet (RJ45, 6 kategorijos) jungtį, kuri sujungta su 5G modemu (5G modemo specifikacija pateikta žemiau) ir po dvi USB-C jungtis ne mažesnės kaip 2 A maitinimo srovės. Erdvėje B.1 tarp darbo vietų turi būti įrengtas stacionarus radijo ryšio terminalas (įrengimo metu įrangą pristato užsakovas arba pateikia įrangos modelį/pavadinimą) ir jutiklinis informacinis ekranas, kur būtų rodomi pagrindiniai elektros sistemos parametrai, tokie kaip srovės tiekimas, įkroviklio galia, įkroviklio lygis, papildomų prijungtų baterijų įtampa ir temperatūra.

	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą bei siūlomos inverterinės sistemos, markę, modelį, žymėjimą pagal gamintoją, jeigu tokia gamintojo informacija yra, nurodyti gamintoją, nurodyti parametrus pagal punkto reikalavimus /

 

	[bookmark: _Hlk214970722]71(67.10)
	5G modemo specifikacija:
1)„Wi-Fi“ dažnių juosta: Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz);
2) „Wi-Fi“ standartas: nėra prastesnė negu Wi-Fi 6 (802.11ax);
3) Ethernet LAN sąsajos tipas: Gigabitinis eternetas;
4) Ethernet LAN duomenų perdavimo norma: 10,100,1000 Mbit;
5) Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis ne mažiau 4 vnt.;
6) Mobiliojo tinklo generavimas: 5G, 4G (ne žemesnė nei Cat 19);
7) Sim kortelės: ne mažiau dviejų Sim kortelių (Dual-SIM) palaikymas;
8) Kryptinė MIMO tipo antena: lauko (ne žemesnės nei IP67) kryptinė antena skista visų modemo funkcijų palaikymui, antenos stiprinimo lygis iki 4 dBi, dažnių juosta 617-4200 GHz, darbo temperatūros diapazonas -40 - 85 °C.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: modemo gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas. Kryptinės MIMO tipo antenos gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas.
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą , nurodyti siūlomo 5G modemo  gamintoją,  modemo markę, modelį, žymėjimą pagal gamintoją, jeigu tokia gamintojo informacija yra/ nurodyti siūlomos kryptinės MIMO tipo antenos gamintoją,  markę, modelį, žymėjimą pagal gamintoją, jeigu tokia gamintojo informacija yra


 nurodyti pateikiamą atitiktį patvirtinantį dokumentą

	72(67.11)
	Erdvė B.2 įrengiama prie įėjimo į keleivių skyriaus durų. Šioje zonoje turi būti sumontuota ši įranga: 
- 3 nešiojami pakraunami individualūs žibintai (įrengimo metu įrangą pristato užsakovas arba pateikia įrangos modelį/pavadinimą),
- 3 nešiojami radijo ryšio terminalai su pakrovimo stotelėmis (įrengimo metu įrangą pristato užsakovas),
- vienas tvirtinimas radijo stoties mikrofonui, 
- termovizorius (įrengimo metu įrangą pristato užsakovas).
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  

	Erdvė C:

	73(68.1)
	Erdvės C šonų ir galinio dangčio apdaila turi būti iš atsparaus smūgiams plastiko arba bazinio automobilio gamintojo kartu su automobiliu siūlomos danga, grindų danga turi būti kieta, neslidi, dengta polivinilchloridine (PVC) medžiaga ar analogiška medžiaga, kuri nepalaiko degimo ir turi atitikti  galiojančio LST EN 1846 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. 

	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  bei erdvės C šonų ir galinio dangčio apdailos, grindų dangos medžiagas/



	74(68.2)
	Erdvės C konstruktyvas yra įrengtas iš surenkamų aliuminio profilio sistemų (Minitec, Rexroth, Alutec KK, Paletti Profilsysteme ar lygiavertės kitų gamintojų surenkamos aliumininės profilinės sistemos). Visa įranga (išskyrus ugniagesių gelbėtojų apsauginių drabužiu komplektus ir pastatomą/pakabinamą rašomąją/magnetinę lentą) transportuojama erdvėje C turi būti laikoma fiksuojamuose (su užraktu) itin didėlės apkrovos stalčiuose. Itin didelės apkrovos stalčių slankikliai su užraktu turi atlaikyti ne mažesnę nei 90 kg apkrovą ir atsidaryti per visa stalčiaus ilgį. Stalčiai ir lentynos pagaminti iš drėgmei atsparios laminuotos faneros arba metaliniai, dažyti milteliniu būtų arba cinkuoti.


	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  bei erdvės C siūlomą konstruktyvo sistemą, informaciją apie lentynas ir stalčius/

 

	75(68.3)
	Erdvėje C įranga išdėstoma 4 aukštais. Pirmame ir antrame aukšte (skaičiuojant nuo grindų lygio) įranga laikoma itin didėlės apkrovos stalčiuose arba platformose, trečiame ir ketvirtame aukšte įranga laikoma lentynose, kurios turi ir saugos fiksatorius ar diržus, kad įranga važiavimo metu neiškristu iš jai skirtos vietos.
Įrangos išdėstymas per aukštus:
Pirmajame aukšte išdėstoma šį įranga: 
-	štabo vietos apšvietimo įranga (1 vnt.); 
-	elektros generatorius (1 vnt.);
-	kvėpavimo organų apsaugos aparatai (2 vnt.).
Įrengimo metu visą įrangą pristato užsakovas arba pateikia įrangos modelį/pavadinimą;
Antrajame aukšte išdėstoma šį įranga: 
-	liemenės su užrašais (5 vnt.), 
-	vėjo greičio ir krypties matuoklis (1 vnt.), 
-		respiratoriai (6 vnt.), 
-	„STOP“ juosta (250 m.), 
-	laužtuvas "Hooligan" (1 vnt.), 
-	bepilotis orlaivis (1 vnt.), 
-	gelbėjimo liemenė (2 vnt.),
-	skęstančiojo gelbėjimo šalmas (1 vnt.),
-	virvė su rite (200 m.).
Įrengimo metu visą įrangą pristato užsakovas arba pateikia įrangos modelį/pavadinimą.
Trečiame aukšte įrengiama vieta pakabinamai rašomajai/magnetinei lentai, kurią įrengimo metu pristato užsakovas arba pateikia minėtos lentos išmatavimus;
Ketvirtame aukšte įrengiama laikymo vieta ugniagesio gelbėtojo apsauginių drabužių komplektams, kurie laikomi krepšiuose (3 vnt.), įrengimo metu užsakovas pateikia minėtus krepšius arba jų išmatavimus.
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  /


	76(68.4)
	Erdvėje C turi būti numatyti papildomi tvirtinimai šiai įrangai: 
- štabo vėliavai su stovu;
- milteliniam gesintuvui 9 kg; 
- angliarūgštės gesintuvui 5 kg;
- Ličio jonų baterijos gesintuvas 9 l.
 įrengimo metu visą įrangą pristato užsakovas arba pateikia įrangos modelį/pavadinimą. Tikslios šios įrangos laikymo ir tvirtinimo vietos derinamos su užsakovu..
	/ pateikti aprašymą pagal nurodytą reikalavimą  /


Pastabos:
1. Konkretūs matmenys (ilgis, plotis, aukštis), įrangos išdėstymas, įrengimas gali būti tikslinami ir kita smulkesnė informacija gali būti derinama įrengiant transporto priemonę.
2. * – gali būti bazinio automobilio gamintojo arba antrinio gamintojo, skirta siūlomo modelio automobiliui.
3. Įrangos vietos gali būti keičiamos suderinus su užsakovais siekiant, kad sunkiausia įranga būtų laikoma maksimaliai apatiniuose įrangos laikymo aukštuose ar išlaikytas transporto priemonės masių balansas. Įranga ar įrangos skaičius gali nežymiai keistis įrengimo metu.
4. Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ir procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas “arba lygiavertis“)“.


Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

	     
	
	*
	
	     

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.
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