				Pirkimo sąlygų 3 priedas 
„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PATIKSLINTA)
	
BENDRI REIKALAVIMAI:

	1. Į baldų kainą turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokesčiai, susiję su baldų gamyba, pristatymu ir montavimu. 

	2. Baldams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

	3. Baldai turi turėti apsaugą nuo grindų braižymo.  

	4. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi be mechaninių pažeidimų, turi atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. 

	5. Taikomi minimalūs aplinkosauginiai kriterijai (tiekėjas prekių pristatymo metu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams):
5.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
5.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
5.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
5.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
5.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
5.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
5.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
5.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
6. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos vietoje su Pirkėju (Užsakovu) sudarius pirkimo sutartį. Laimėjęs Tiekėjas prieš gaminant,  pristatant ir montuojant baldus turės pateikti Pirkėjui (jo atsakingiems asmenims) derinti vizualizaciją.





TECHNINIAI REIKALAVIMAI:


	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
Matmenys ±100 mm
	Kiekis, vnt.
	Techninė specifikacija

	04
	Rūšiavimo kabinetas
	
	

	3
	Darbuotojo kėdė
	1
	Ergonomiškos formos.  Minkšta sėdynė ir atlošas. Dengta eko oda arba gobelenu arba lygiaverte medžiaga.
Turi reguliuotis porankių aukštis, minkštos poliuretano arba lygiavertės medžiagos pagalvėlės 
Bazė metalinė arba lygiavertė, dengta chromu arba lygiaverte medžiaga. Ratukai skirti kietam arba minkštam paviršiui
Galimybė keisti atlošo aukštį nenulipant nuo kėdės (UP&DOWN mechanizmas arba lygiavertis)
Atlošo ir sėdynės sinchroninis pakreipimas. Sėdynės ir nugarėlės fiksacija ne mažiau 5 pozicijose
Pagal kūno svorį reguliuojamas supimosi tamprumas
Reguliuojamas sėdynės aukštis. 
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	4
	Lankytojo kėdė
	1
	Lengvai dezinfekuojama, sėdynėlė ir nugarėlė pagaminta iš natūralios lenktos faneros arba lygiavertės medžiagos, lakuota.  Su metaliniu arba lygiavertės medžiagos rėmu, 4 kojos ovalaus vamzdžio.
Galimybė sandėliuoti viena ant kitos. Kėdes galima krauti viena ant kitos iki 15 vnt.
545 x 425 x 470/820 mm±5 mm
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	03
	Rūšiavimo kabinetas
	
	

	3
	Darbuotojo kėdė
	1
	Ergonomiškos formos.  Minkšta sėdynė ir atlošas. Dengta eko oda arba gobelenu arba lygiaverte medžiaga.
Turi reguliuotis porankių aukštis, minkštos poliuretano arba lygiavertės medžiagos pagalvėlės 
Bazė metalinė arba lygiavertė, dengta chromu arba lygiaverte medžiaga. Ratukai skirti kietam arba minkštam paviršiui
Galimybė keisti atlošo aukštį nenulipant nuo kėdės (UP&DOWN mechanizmas arba lygiavertis)
Atlošo ir sėdynės sinchroninis pakreipimas. Sėdynės ir nugarėlės fiksacija ne mažiau 5 pozicijose
Pagal kūno svorį reguliuojamas supimosi tamprumas
Reguliuojamas sėdynės aukštis. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	4
	Lankytojo kėdė
	1
	Lengvai dezinfekuojama, sėdynėlė ir nugarėlė pagaminta iš natūralios lenktos faneros arba lygiavertės medžiagos, lakuota.  Su metaliniu arba lygiavertės medžiagos  rėmu, 4 kojos ovalaus vamzdžio.
Galimybė sandėliuoti viena ant kitos. Kėdes galima krauti viena ant kitos iki 15vnt.
545 x 425 x 470/820 mm±5 mm
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	01
	Suaugusiųjų laukiamasis
	
	

	1
	Staliukas 800x800x600
	1
	Staliuko stalviršis stačiakampis – gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL  arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte technologija ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva.  Staliuko kojos, metalinis arba lygiavertės medžiagos rėmas, gaminamas iš metalo arba lygiavertės medžiagos profilio ne mažesnio nei 40x40 mm,  dažytas milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	2
	Penkiavietis suolas
	2
	Natūralios klijuotos buko medienos penkios sėdimos vietos ant metalinio arba lygiavertės medžiagos rėmo.
Rėmas dažytas milteliniu būdu arba lygiaverčiu. 2420x580x840±50 mm.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	3
	Keturvietis suolas
	1
	Natūralios klijuotos buko medienos penkios sėdimos vietos ant metalinio arba lygiavertės medžiagos rėmo.
Rėmas dažytas milteliniu būdu arba lygiaverčiu. 1900x580x840 ±50 mm.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	4
	Lankytojų kėdė
	4
	Lengvai dezinfekuojama, sėdynėlė ir nugarėlė pagaminta iš natūralios lenktos faneros arba lygiavertės medžiagos, lakuota.  Su metaliniu arba lygiavertės medžiagos rėmu, 4 kojos ovalaus vamzdžio.
Galimybė sandėliuoti viena ant kitos. Kėdes galima krauti viena ant kitos iki 15vnt.
545 x 425 x 470/820 mm±5 mm
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	25
	Registratūra
	
	

	3
	Darbuotojo kėdė
	4
	Ergonomiškos formos.  Minkšta sėdynė ir atlošas. Dengta eko oda arba gobelenu arba lygiaverte medžiaga.
Turi reguliuotis porankių aukštis, minkštos poliuretano arba lygiavertės medžiagos pagalvėlės 
Bazė metalinė arba lygiavertės medžiagos, dengta chromu arba lygiaverte medžiaga. Ratukai skirti kietam arba minkštam paviršiui
Galimybė keisti atlošo aukštį nenulipant nuo kėdės (UP&DOWN mechanizmas arba lygiavertis)
Atlošo ir sėdynės sinchroninis pakreipimas. Sėdynės ir nugarėlės fiksacija ne mažiau 5 pozicijose
Pagal kūno svorį reguliuojamas supimosi tamprumas
Reguliuojamas sėdynės aukštis. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	28
	Vaikų laukiamasis
	
	

	1
	Staliukas Ø900x420-600
	1
	Staliuko stalviršis apvalus – gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL  arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva.  Staliuko kojos-metalinės  arba lygiavertės medžiagos dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Reguliuojamo aukščio 420-600 ±10  mm. Stalo stalviršyje suformuota dėžutė-pieštukinė 250x250x100 mm.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	2
	Vaikiška kėdutė
	2
	Vaikiška reguliuojama kėdutė yra  pagaminta iš natūralios kietmedžio medienos – beržo arba lygiavertės medžiagos.  Kėdutė padengta stalviršiams skirtu vandens pagrindo laku, kuris yra netoksiškas. 
Reguliuojamas kėdutės aukštis. Reguliuojant kėdučių aukštį, kėdutės kojos išlieka tvirtos ir stabilios.
Kėdutė reguliuojama nuo kėdutės kojelės nuimant arba pridedant medines apvalias kaladėles. Vienos kaladėlės aukštis - 2 cm. Mechanizmui naudojamas metalinis arba lygiavertės medžiagos varžtas bei kojoje įtaisyta veržlė užtikrina reguliavimo mechanizmo patikimumą ir ilgaamžiškumą. Sėdynės išmatavimai: plotis 310 mm ±10 mm,  gylis 280 mm±10 mm.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	3
	Komoda knygoms 1200x400x1200
	1
	Komoda dvipusio naudojimo – durelės atsidaro iš abiejų pusių.
Šachmatiškai išdėliotos uždaros/atviros nišos. Keturios atviros nišos. Durelių rankenėlės įfrezuojamos. 
Komoda su metalinėmis arba lygiavertės medžiagos kojelėmis/rėmeliu h100 mm. Dažyta milteliniu būdu arba lygiaverčiu.
Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis –  ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta  besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva.
Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 5 galimų pasirinkimo variantų.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	4
	Minkštų pufų kompl.
	1
	Komplektą sudaro 8 vnt. pufai
800x800x400 mm ±100 mm-2 vnt
600x600x400 mm ±100 mm-4 vnt
600x500x700 mm ±100 mm-2 vnt

Pufai su kojalėmis. Kojelės reguliuojamo aukščio, h25 mm.
Traukiamas eko oda arba lygiaverte medžiaga.
Pufai aptraukti kokybiška antimikrobinių savybių turinčia eko oda arba lygiaverte medžiaga. Eko odos arba lygiavertės medžiagos kokybės parametrai: 100% vinilas, 650±50 g/m2, atsparumas trinčiai 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, šviesos atsparumas ne mažiau 6 klasė (EN ISO 105 B02), nedegumo klasė atitinka (EN 1021-1, EN 1021-2). Pateikti eko odos arba lygiavertės medžiagos reikalavimus patvirtinančius dokumentus kartu su preke. Galimybė eko odą arba lygiavertę medžiagą rinktis iš nemažiau 20 spalvų variantų.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje.

	5
	Keturvietis suolas
	2
	Natūralios klijuotos buko arba lygiavertės medžiagos medienos penkios sėdimos vietos ant metalinio arba lygiavertės medžiagos rėmo.
Rėmas dažytas milteliniu būdu  arba lygiaverčiu. 1900x580x840 ±50 mm.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	33
	Slaugytojų postas
	
	

	3
	Spinta 800x500x2000
	1
	Uždara spinta  - apatinės durelės LMDP, viršutinės – grūdintas stiklas.
Spintos vidus  - su trys reguliuojamo aukščio lentynomis, viena stacionari.
Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis –  ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta  besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva.
Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų.
Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. 
Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje

	4
	Procedūrinė spintelė mobili 500x500x900	
	1
	Procedūrinė spintelė mobili  500x500x900 mm±100 mm
Spintelė keturių stalčių, mobili. Apatinis stalčius gilesnis. Ratukai gumuoti, du fiksuojami
Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo.
Spintelės korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL  arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva.
Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. 
Papildomos rankenėlės stalčių šonuose – stūmimui/traukimui.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	5
	Darbuotojo kėdė
	2
	Ergonomiškos formos.  Minkšta sėdynė ir atlošas. Dengta eko oda arba gobelenu arba lygiaverte medžiaga.
Turi reguliuotis porankių aukštis, minkštos poliuretano arba lygiavertės medžiagos pagalvėlės 
Bazė metalinė arba lygiavertės medžiagos, dengta chromu arba lygiaverte medžiaga. Ratukai skirti kietam arba minkštam paviršiui
Galimybė keisti atlošo aukštį nenulipant nuo kėdės (UP&DOWN mechanizmas arba lygiaverte)
Atlošo ir sėdynės sinchroninis pakreipimas. Sėdynės ir nugarėlės fiksacija ne mažiau 5 pozicijose
Pagal kūno svorį reguliuojamas supimosi tamprumas
Reguliuojamas sėdynės aukštis. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	23
	Vaiko kambarys
	
	

	1
	Atlenkiamas vystymo stalas 860x100(uždarytas) / 570(atviri) x 480 mm
	1
	Horizontalus vystymo stalas. Pritaikytas didelio srauto žmonių patalpoms. Tvirtinamas prie sienos
Stalas turi atitikti EN 12221-1 ir EN 12221-2 saugumo standartus.
Tvirtinamas ant sienos, turi uždarymo fiksatorių, pagamintas iš kokybiško bakterijoms atsparaus polipropileno arba lygiavertės medžiagos.
Matmenys: 860x100 (uždarytas) / 570(atviri) x 480 mm ±50 mm
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	32,32.2
	Persirengimo patalpa
	
	

	1
	Persirengimo spintelė 400x500x1800
	10
	Metalinė arba lygiavertės medžiagos. Gaminama iš storasienio lakštinio plieno arba lygiavertės medžiagos ir nudažyta korozijai atsparia milteline emale arba lygiaverte, pilka spalva artima RAL 7035. Durelės suvirintos konstrukcijos ir papildomai sustiprintos dvigubos T formos standumo briaunomis. Ventiliacinės angos durelių viršuje ir apačioje. Durelėse išformuotas laikiklis asmeninei kortelei įdėti bei sumontuoti guminiai amortizatoriai tyliam durelių uždarymui. Užraktas (2 raktai). Kiekvienas spintelės skyrius turi lentynėlę ir skersinį pakaboms. Skyriuje yra vertikali pertvara, kuri, esant poreikiui, gali būti išimta. 
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	18
	Valymo priemonių laikymo patalpa
	
	

	1
	Uždara spinta 600x490x1800
	1
	Spinta pagaminta iš 0,6-1,0 mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos ir nudažyta korozijai atsparia milteline emale arba lygiaverte. Spintelės kairėje pusėje yra 4 nereguliuojamo aukščio lentynos bei vieta kibirui. Dešinėje pusėje – vieta šepečiams ir šluotoms susidėti. Dvigubos ventiliacinės angos durelių viršuje ir apačioje. Durelėse įmontuotas tripusis užraktas su dviem raktais.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	2
	Stelažas 800x500x2000
	1
	Penkių lentynų universalus stelažas. Pagamintas iš milteliniu arba lygiaverčiu būdu nudažyto plieno arba lygiavertės medžiagos. Lentynos turi papildomas uždaro profilio standumo briaunas. Lentynos reguliuojamos kas 25 mm. Stelažo stovai komplektuojami su plastikinėmis arba lygiavertėmis medžiagomis pėdelėmis. Stelažai lengvai renkami varžtais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	10
	SPS salė
	
	

	3
	Spintų kompl. 4120x500x2200
	1
	Spintos uždaros, varstomomis durelėmis, numatyta vieta spausdinimo aparatams (matmenys tikslinami su užsakovu). Spintų viduje-reguliuojamo aukščio lentynos.
Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis –  ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta  besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva.
Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų.
Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. 
Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje

	4
	Darbuotojo kėdė
	4
	Ergonomiškos formos.  Minkšta sėdynė ir atlošas. Dengta eko oda arba gobelenu arba lygiavertės medžiagos.
Turi reguliuotis porankių aukštis, minkštos poliuretano arba lygiavertės medžiagos pagalvėlės 
Bazė metalinė arba lygiavertės medžiagos, dengta chromu arba lygiaverte medžiaga. Ratukai skirti kietam arba minkštam paviršiui
Galimybė keisti atlošo aukštį nenulipant nuo kėdės (UP&DOWN mechanizmas arba lygiavertis)
Atlošo ir sėdynės sinchroninis pakreipimas. Sėdynės ir nugarėlės fiksacija ne mažiau kaip 5 pozicijose
Pagal kūno svorį reguliuojamas supimosi tamprumas
Reguliuojamas sėdynės aukštis. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	12
	Reanimacinė
	
	

	1
	Spintų kompl. 4490x500x2000
	1
	Komplektą sudaro :
Spinta su lentynomis 850x500x2000 – 3 vnt.
Procedūrinė spintelė 1940x500x860 – 1 vnt.

Uždara spinta  - apatinės durelės MDP dengta HPL, viršutinės – grūdintas stiklas.
Spintos vidus  -  trys reguliuojamo aukščio lentynomis, viena stacionari.
Spintos  korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL  arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva.
Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų.
Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. 
Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje
Procedūrinių spintelių komplektas sudarytas iš pastatomų spintelių.
Pastatomos spintelės:
Pastatoma spintelė trijų stalčių– 3 vnt.
Pastatomas spinteles jungia bendras vientisas stalviršis gaminamas iš MDP dengiamas HPL, storis ne mažiau 38 mm.
Pastatomos spintelės su rankenėlėmis. Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų.
Spintelių korpusai ir fasadai - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL  arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	10
	SPS salė
	
	

	1
	Uždara spinta 800x500x2200
	3
	Uždara spinta dviejų varstomų durų
Spintos vidus  - su  reguliuojamo aukščio lentynomis.
Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis –  ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta  besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva.
Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų.
Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. 
Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	06
	Apsauga
	
	

	1
	Darbo stalas 1400x600x750
Su mobiliu stalčių bloku
	1
	Darbo stalas  1400x600x750 ±100mm, su mobiliu stalčių bloku 430x500x600 mm ±100 mm
Stalo stalviršis stačiakampio formos – gaminamas iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 25 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL  arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva. 
Stalo stalviršyje numatytas dangtelis laidams Ø60-80mm. Dangtelio frezavimo vietą nurodo užsakovas baldų montavimo metu.
Stalo kojos  U formos, gaminamos iš metalinio  arba lygiavertės medžiagos vamzdžio 50x25mm ±5 mm,  dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Po stalviršiu dvi jungiančiosios gaminamos iš metalinio arba lygiavertės medžiagos vamzdžio,  dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Stalo kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

Prie stalo komplektuojamas stalčių blokas 430x500x600 mm ±100 mm

Stalčių blokas keturių stalčių, mobilus, du ratukai fiksuojami. Ratukai gumuoti.
Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo.
Stalčių bloko korpusas– gaminama iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis –  ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta  besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte medžiaga ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva.
Fasadai - gaminami iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL  arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva.
Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje.

	2
	Darbuotojo kėdė
	1
	Ergonomiškos formos.  Minkšta sėdynė ir atlošas. Dengta eko oda arba gobelenu arba lygiavertės medžiagos.
Turi reguliuotis porankių aukštis, minkštos poliuretano arba lygiavertės medžiagos pagalvėlės 
Bazė metalinė arba lygiavertės medžiagos, dengta chromu arba lygiaverte medžiaga. Ratukai skirti kietam arba minkštam paviršiui
Galimybė keisti atlošo aukštį nenulipant nuo kėdės (UP&DOWN mechanizmas arba lygiavertis)
Atlošo ir sėdynės sinchroninis pakreipimas. Sėdynės ir nugarėlės fiksacija ne mažiau kaip  5 pozicijose
Pagal kūno svorį reguliuojamas supimosi tamprumas
Reguliuojamas sėdynės aukštis. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	09
	Personalo poilsio patalpa
	
	

	4
	Tachta 800x2000
	1
	Su patalynės dėže, su galvūgaliu iš šoniniu skydu.
Korpusas  - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL  arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva
Kojelės reguliuojamo aukščio.
Traukiamas eko oda arba gobelenu arba lygiaverte medžiaga - derinama su užsakovu.
Galimas spalvų pasirinkimas ne mažiau 10 variantu.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje.

	5
	Kėdė
	2
	Lengvai dezinfekuojama, sėdynėlė ir nugarėlė pagaminta iš natūralios lenktos faneros arba lygiavertės medžiagos, lakuota.  Su metaliniu arba lygiavertės medžiagos  rėmu, 4 kojos ovalaus vamzdžio.
Galimybė sandėliuoti viena ant kitos. Kėdes galima krauti viena ant kitos iki 15vnt.
545 x 425 x 470/820 mm±5 mm
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	30
	Švarių skalbinių patalpa
	
	

	1
	Spinta su lentynomis 1450x650x2200
	1
	Su dvejomis slankiojančiomis durimis aliuminio arba lygiavertės medžiagos profilyje. Spintos vidinė dalis suskirstyta į 2 dalis, su reguliuojamo aukščio lentynomis.
Spintos korpusas ir fasadai - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis –  ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta  besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva.
Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. 
Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	29
	Valymo priemonių ir inventoriaus patalpa
	
	

	1
	Stelažas 800x400x2000
	1
	Penkių lentynų universalus stelažas. Pagamintas iš milteliniu arba lygiaverčiu būdu nudažyto plieno arba lygiavertės medžiagos. Lentynos turi papildomas uždaro profilio standumo briaunas. Lentynos reguliuojamos kas 25 mm. Stelažo stovai komplektuojami su plastikinėmis arba lygiavertės medžiagos pėdelėmis. Stelažai lengvai renkami varžtais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	24
	Chirurgo kabinetas
	
	

	3
	Darbuotojo kėdė
	1
	Ergonomiškos formos.  Minkšta sėdynė ir atlošas. Dengta eko oda arba gobelenu arba lygiavertės medžiagos.
Turi reguliuotis porankių aukštis, minkštos poliuretano arba lygiavertės medžiagos pagalvėlės 
Bazė metalinė arba lygiavertės medžiagos, dengta chromu arba lygiaverte medžiaga. Ratukai skirti kietam arba minkštam paviršiui
Galimybė keisti atlošo aukštį nenulipant nuo kėdės (UP&DOWN mechanizmas arba lygiavertis)
Atlošo ir sėdynės sinchroninis pakreipimas. Sėdynės ir nugarėlės fiksacija ne mažiau kaip 5 pozicijose
Pagal kūno svorį reguliuojamas supimosi tamprumas
Reguliuojamas sėdynės aukštis. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	4
	Lankytojo kėdė
	1
	Lengvai dezinfekuojama, sėdynėlė ir nugarėlė pagaminta iš natūralios lenktos faneros arba lygiavertės medžiagos, lakuota.  Su metaliniu arba lygiavertės medžiagos rėmu, 4 kojos ovalaus vamzdžio.
Galimybė sandėliuoti viena ant kitos. Kėdes galima krauti viena ant kitos iki 15vnt.
545 x 425 x 470/820 mm±5 mm
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	13
	Chirurgo kabinetas
	
	

	2
	Procedūrinė spintelė mobili 500x500x900
	1
	Procedūrinė spintelė mobili  500x500x900 mm±100 mm
Spintelė keturių stalčių, mobili. Apatinis stalčius gilesnis. Ratukai gumuoti, du fiksuojami
Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo.
Spintelės korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL  arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva.
Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. 
Papildomos rankenėlės stalčių šonuose – stūmimui/traukimui.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	3
	Darbuotojo kėdė
	2
	Ergonomiškos formos.  Minkšta sėdynė ir atlošas. Dengta eko oda arba gobelenu arba lygiaverte medžiaga.
Turi reguliuotis porankių aukštis, minkštos poliuretano arba lygiavertės medžiagos pagalvėlės 
Bazė metalinė arba lygiavertės medžiagos, dengta chromu arba lygiaverte medžiaga. Ratukai skirti kietam arba minkštam paviršiui
Galimybė keisti atlošo aukštį nenulipant nuo kėdės (UP&DOWN mechanizmas arba lygiavertis)
Atlošo ir sėdynės sinchroninis pakreipimas. Sėdynės ir nugarėlės fiksacija ne mažiau kaip 5 pozicijose
Pagal kūno svorį reguliuojamas supimosi tamprumas
Reguliuojamas sėdynės aukštis. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	4
	Lankytojo kėdė
	1
	Lengvai dezinfekuojama, sėdynėlė ir nugarėlė pagaminta iš natūralios lenktos faneros arba lygiavertės medžiagos, lakuota.  Su metaliniu arba lygiavertės medžiagos rėmu, 4 kojos ovalaus vamzdžio.
Galimybė sandėliuoti viena ant kitos. Kėdes galima krauti viena ant kitos iki 15 vnt.
545 x 425 x 470/820 mm±5 mm
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	15
	Tvarstinė ir gipsinė
	
	

	2
	Darbuotojo kėdė
	1
	Ergonomiškos formos.  Minkšta sėdynė ir atlošas. Dengta eko oda arba gobelenu arba lygiaverte medžiaga.
Turi reguliuotis porankių aukštis, minkštos poliuretano arba lygiavertės medžiagos pagalvėlės 
Bazė metalinė arba lygiavertės medžiagos, dengta chromu arba lygiaverte medžiaga. Ratukai skirti kietam arba minkštam paviršiui
Galimybė keisti atlošo aukštį nenulipant nuo kėdės (UP&DOWN mechanizmas arba lygiavertis)
Atlošo ir sėdynės sinchroninis pakreipimas. Sėdynės ir nugarėlės fiksacija ne mažiau kaip 5 pozicijose
Pagal kūno svorį reguliuojamas supimosi tamprumas
Reguliuojamas sėdynės aukštis. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	3
	Lankytojo kėdė
	1
	Lengvai dezinfekuojama, sėdynėlė ir nugarėlė pagaminta iš natūralios lenktos faneros arba lygiavertės medžiagos, lakuota.  Su metaliniu arba lygiavertės medžiagos rėmu, 4 kojos ovalaus vamzdžio.
Galimybė sandėliuoti viena ant kitos. Kėdes galima krauti viena ant kitos iki 15 vnt.
545 x 425 x 470/820 mm±5 mm
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	4
	Spinta 800x420x2000
	1
	Uždara spinta  - apatinės durelės LMDP, viršutinės – grūdintas stiklas.
Spintos vidus  - su trys reguliuojamo aukščio lentynomis, viena stacionari.
Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis –  ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta  besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva.
Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų.
Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. 
Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	16,17
	Traumatologijos kab., Neurologinis kab.
	
	

	3
	Darbuotojo kėdė
	4
	Ergonomiškos formos.  Minkšta sėdynė ir atlošas. Dengta eko oda arba gobelenu arba lygiaverte medžiaga.
Turi reguliuotis porankių aukštis, minkštos poliuretano arba lygiavertės medžiagos pagalvėlės 
Bazė metalinė arba lygiavertė medžiaga, dengta chromu arba lygiaverte medžiaga. Ratukai skirti kietam arba minkštam paviršiui
Galimybė keisti atlošo aukštį nenulipant nuo kėdės (UP&DOWN mechanizmas arba lygiavertis)
Atlošo ir sėdynės sinchroninis pakreipimas. Sėdynės ir nugarėlės fiksacija ne mažiau kaip 5 pozicijose
Pagal kūno svorį reguliuojamas supimosi tamprumas
Reguliuojamas sėdynės aukštis. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	4
	Lankytojo kėdė
	2
	Lengvai dezinfekuojama, sėdynėlė ir nugarėlė pagaminta iš natūralios lenktos faneros arba lygiavertės medžiagos, lakuota.  Su metaliniu arba lygiavertės medžiagos  rėmu, 4 kojos ovalaus vamzdžio.
Galimybė sandėliuoti viena ant kitos. Kėdes galima krauti viena ant kitos iki 15vnt.
545 x 425 x 470/820 mm±5 mm
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	52
	Basoninė
	
	

	1
	Stelažas 800x600x2000
	1
	Penkių lentynų universalus stelažas. Pagamintas iš milteliniu būdu arba lygiaverčiu nudažyto plieno arba lygiavertės medžiagos. Lentynos turi papildomas uždaro profilio standumo briaunas. Lentynos reguliuojamos kas 25 mm. Stelažo stovai komplektuojami su plastikinėmis arba lygiavertės medžiagos pėdelėmis. Stelažai lengvai renkami varžtais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	34
	Palata
	
	

	1
	Procedūrinė spintelė 1200x600x860
	2
	Procedūrinių spintelių komplektas sudarytas iš pastatomų spintelių.
Pastatomos spintelės:
Pastatoma spintelė vienų varstomų durelių su reguliuojamo aukščio lentyna – 1 vnt
Pastatoma spintelė su trimis stalčiais. Bėgeliai švelnaus uždarymo – 1 vnt
Pastatomas spinteles jungia bendras vientisas stalviršis gaminamas iš MDP dengiamas HPL, storis ne mažiau 38 mm.
Pastatomos spintelės su rankenėlėmis. Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų.
Spintelių korpusai ir fasadai - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis –  ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta  besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte  ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje

	2
	Procedūrinė spintelė mobili 500x500x900
	1
	Procedūrinė spintelė mobili  500x500x900 mm±100 mm
Spintelė keturių stalčių, mobili. Apatinis stalčius gilesnis. Ratukai gumuoti, du fiksuojami
Stalčių bėgeliai švelnaus uždarymo.
Spintelės korpusas ir fasadas - gaminama iš medienos drožlių plokštės (MDP) ne mažesnio nei 18 mm storio, iš abiejų pusių laminuota aukšto slėgio laminatu HPL  arba lygiaverte medžiaga. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su HPL spalva.
Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų. 
Papildomos rankenėlės stalčių šonuose – stūmimui/traukimui.
Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje.

	3
	Spinta 800x420x2000
	2
	Uždara spinta  - apatinės durelės LMDP, viršutinės – grūdintas stiklas.
Spintos vidus  - su trys reguliuojamo aukščio lentynomis, viena stacionari.
Spintos korpusas ir fasadas - gaminami iš abiejų pusių laminuota medžio drožlių plokštės (toliau - LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Plokštės storis –  ne mažiau nei 18mm. Briaunos padengiamos ne plonesne nei 0.8mm ABS juosta  besiūle technologija „LaserTec“ arba lygiaverte ir jos spalva turi sutapti su LMDP spalva.
Rankenėles – metalinės arba lygiavertės medžiagos, derinamos su Užsakovu. Pateikiama ne mažiau 10 galimų pasirinkimo variantų.
Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. 
Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos derinama su Užsakovu vietoje





Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas tenka Tiekėjui. 
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