Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ 
Priedas Nr.1 

	Eil. Nr.
	Savybė
	Reikalavimai I krautuvui 
	Tiekėjo siūlomos Prekės 
techninė charakteristika
(Įrašyti siūlomą charakteristiką, nurodant vietą pridėtame dokumente, kur ši informacija nurodyta)
	Reikalavimai II krautuvui
	Tiekėjo siūlomos Prekės 
techninė charakteristika
(Įrašyti siūlomą charakteristiką, nurodant vietą pridėtame dokumente, kur ši informacija nurodyta)

	1.
	Mechanizmo rūšis
	Teleskopinis krautuvas
	
	Teleskopinis krautuvas
	

	2.
	Mechanizmo stovis
	Naujas, nenaudotas
	
	Naujas, nenaudotas
	

	3.
	Keliamoji galia
	ne mažiau 6000 kg
	
	ne mažiau 4000 kg
	

	4.
	Didžiausias strėlės kėlimo aukštis: 
	ne mažiau 8 m
	
	ne mažiau 7 m 
	

	5.
	Didžiausias strėlės siekis pirmyn
	ne mažiau 4,5 m
	
	ne mažiau 4 m
	

	6.
	Variklis
	Dyzelinis, skysčiu aušinamas
	
	Dyzelinis, skysčiu aušinamas
	

	7.
	Variklio galia 
	ne mažesnė nei 120 kW
	
	ne mažesnė nei 95 kW
	

	8.
	Kuro bako talpa
	Ne mažiau 120 l
	
	ne mažiau 120 l
	

	9.
	Adblue bako talpa
	Ne mažiau 20 l
	
	ne mažiau 15 l
	

	10.
	Elektrohidraulinis reversas
	Būtina
	
	Būtina
	

	11
	3 vairavimo padėčių sistema (priekiniai / visi 4 / „krabo“) su automatiniu padėčių perjungimu
	Būtina
	
	Būtina 
	

	12.
	Kombinuota transmisija, pusiau hidrostatinė, pusiau „Powershift“
	Būtina
	
	Būtina
	

	13.
	Transportinis greitis 
	Nemažiau 30 km/h
	
	Nemažiau 30 km/h
	

	14.
	Hidraulinio siurblio našumas
	Ne mažesnis nei 220 l/min
	
	ne mažesnis nei 150 l/min.
	

	15.
	Hidraulinės sistemos slėgis, bar
	Ne mažiau 250
	
	Ne mažiau 210
	

	16.
	Oro kondicionierius
	Būtina
	
	Būtina
	

	
	Šildoma sėdynė su amortizacija
	Būtina
	
	Būtina
	

	
	Paruošimas šaltam klimatui
	Būtina
	
	Būtina
	

	17.
	360 laipsnių aplinkos matomumas iš kabinos
	Būtina
	
	Būtina
	

	18.
	Automatinis radiatoriaus išsivalymas
	Būtina
	
	Būtina
	

	19.
	Multifunkcinė valdymo svirtis
	Būtina
	
	Būtina
	

	20.
	Kaušas birioms medžiagoms  su keičiamu peiliu.
	Ne mažiau 4 m3
	
	Ne mažiau 3 m3
	

	21.
	Palečių šakės su pozicionierium
	Būtina
	
	Būtina
	

	22.
	Strėlės švytavimų slopinimo sistema
	Būtina
	
	Būtina
	

	23.
	Keturi varantieji ratai
	Būtina
	
	Būtina
	

	24.
	Riboto praslydimo priekinės ir galinės ašies diferencialai
	Priekis ir galas
	
	Galas
	

	25.
	Ratų perjungimas 2/4 WD 
	Būtina
	
	Būtina
	

	26.
	Pilnaviduriai ratai
	Būtina
	
	Būtina 
	

	27.
	Oranžinės spalvos signalinis švyturėlis virš kabinos
	Būtina
	
	Būtina
	

	28.
	Eismo ir posūkio žibintai priekyje ir gale
	Būtina
	
	Būtina
	

	29.
	Naudojimo instrukcija
	Lietuvių kalba (popierinė ir elektroninė versija)
	
	Lietuvių kalba (popierinė ir elektroninė versija)
	

	30.
	Pristatymas
	Per  6 (šešis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo
	
	Per  6 (šešis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo
	

	31.
	Garantija
	Ne trumpiau 60 mėn. arba 5000 mot/val., priklausomai kuris terminas/rodiklis sueis greičiau
	
	Ne trumpiau 60 mėn. arba 5000 mot/val., priklausomai kuris terminas/rodiklis sueis greičiau
	

	32.
	Garantija
	Dalims, mazgams ir agregatams – ne trumpiau nei 60  mėnesių arba 5000 mot/val. (Garantija netaikoma savaime susidėvėjusioms detalėms (padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams, stiklams ir pan.)
	
	Dalims, mazgams ir agregatams – ne trumpiau nei 60  mėnesių arba 5000 mot/val. (Garantija netaikoma savaime susidėvėjusioms detalėms (padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams, stiklams ir pan.)
	

	33.
	Garantija
	Kėbului nuo lūžimų, deformacijos ar korozijos, bei dažytų paviršių kokybei, o taip pat salono dangai, važiuoklei nuo lūžimų ar korozijos – ne trumpiau nei 60  mėnesių arba 5000 mot/val.
	
	Kėbului nuo lūžimų, deformacijos ar korozijos, bei dažytų paviršių kokybei, o taip pat salono dangai, važiuoklei nuo lūžimų ar korozijos – ne trumpiau nei 60  mėnesių arba 5000 mot/val.
	

	34.
	Garantija
	Elektrinei ir elektroninei įrangai – ne trumpiau nei 60 mėnesių arba 5000 mot/val.
	
	Elektrinei ir elektroninei įrangai – ne trumpiau nei 60 mėnesių arba 5000 mot/val.
	

	Žaliojo pirkimo reikalavimas

	35.
	Reikalavimas
	Teleskopinio krautuvo variklio emisijos norma – ne žemesnė kaip EU Stage V.
	
	Teleskopinio krautuvo variklio emisijos norma – ne žemesnė kaip EU Stage V.
	




__________________________		__________		__________________________
Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo                  	  parašas		                     vardas ir pavardė
