PALANGOS MIESTE VYKDOMŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS DARBŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ IR JŲ ĮRENGIMUI NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ BANDYMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Perkamo objekto pavadinimas. Palangos mieste vykdomų susisiekimo komunikacijų statybos darbų laboratorinių tyrimų ir jų įrengimui naudojamų medžiagų bandymų paslaugos.
2. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta. Palangos miesto savivaldybės teritorija.
3. Apimtys:
3.1. Palangos mieste vykdomų susisiekimo komunikacijų statybos darbų laboratorinių tyrimų ir jų įrengimui naudojamų medžiagų bandymų paslaugų sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui. Įsigyjamų paslaugų apimtys priklausys nuo faktinių perkančiosios organizacijos užsakymų, todėl paslaugų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau preliminarios 36 (trisdešimt šešių) mėn. apimties), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 75 000,00 Eur įskaitant visus mokesčius;
3.2. paslaugas sudaro:
3.2.1. atvykimas į kontrolinio matavimo vietą;
3.2.2. bandymų atlikimas vietoje;
3.2.3. bandinių paėmimas;
3.2.4. paimtų bandinių laboratoriniai tyrimai;
3.2.5. bandymų protokolų pateikimas;
3.3. paslaugoms atlikti perkančioji organizacija pateikia užsakymą raštu paslaugų teikėjui. Užsakymo metu nurodoma konkreti kontrolinių matavimų vieta, kontrolinių bandymų rūšis, kiekis ir nurodomas terminas konkrečių paslaugų suteikimui;

4. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:
Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi privalomi kontroliniai laboratoriniai bandymai, kuriais remiantis įvertinami objektai ir atliekamas apmokėjimas už statybos darbus, bus atliekami nepriklausomoje ir tos šalies Nacionalinės akreditacijos įstaigos akredituotoje laboratorijoje, kuri turi atitikti LST EN ISO IEC 17025 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Kontroliniai laboratoriniai bandymai turi būti atliekami akredituotos laboratorijos, konkretiems reikalaujamiems kontroliniams laboratoriniams bandymams naudojant nurodytų jų standartų arba metodikų reikalavimuose pateiktą įrangą ir matavimo priemones, kurios metrologiškai įteisintos ir patikrintos bei sukalibruotos. Tiekėjo darbas turi būti suplanuotas ir organizuojamas taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdyti visi būtini kontroliniai laboratoriniai bandymai.
Į šio pirkimo paslaugų sutartį įeinančių kontrolinių laboratorinių bandymų sąrašas, kuriame nurodytos reikalaujamos nustatyti savybės ir bandymo metodus nustatantys standartai (arba lygiaverčiai), pateikiamas lentelėje „Kontrolinių laboratorinių bandymų ir bandinių paėmimo sąrašas“ (toliau – Lentelė).
Jeigu pateiktoje Lentelėje nurodyto bandymo apimtyje reikia nustatyti ir kitus sudėtinius bandymus, tai tiekėjas turi įsivertinti pilna apimtimi. Taip pat jei bandymas pagal standartą apima kelis bandymo metodus, tai tiekėjas gali pasirinkti bandymą atlikti pagal vieną iš jų.
Teikėjas siūlomas paslaugų kainas nurodo Lentelėje, kurios visi laukeliai privalo būti užpildyti. Nugalėtojas nustatomas pagal mažiausią paslaugų kainų aritmetinių vidurkių sumą.

Lentelė. „Kontrolinių laboratorinių bandymų ir bandinių paėmimo sąrašas“
	Laboratoriniai tyrimai ir bandymai
Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį arba lygiavertis
	Mato vienetas
	Prelimina-rus kiekis 35 mėn.
	Įkainis Eur be PVM
	Suma Eur be PVM 
(3×4)



	1
	2
	3
	4
	5

	1. Asfalto sluoksniai

	1.1. Asfalto mišinys

	Ėminių paruošimas pagal LST EN 12697-28
	1 bandymas
	40
	
	

	Paimti pavyzdžius (iškartas) pagal LST 1971
	1 bandymas
	35
	
	

	Paimti pavyzdžius (kernus) pagal LST EN 12697-27
	1 bandymas
	32
	
	

	Nustatyti asfalto mišinio bitumo kiekį ir granuliometriją (LST EN 12697-28, LST EN 12697-1, LST EN 12697-2/+A1)
	1 bandymas
	32
	
	

	Ištirti asfalto fizines-mechanines savybes (LST EN 12697-30, LST EN 12697-8, LST EN 12697-6, LST EN 12697-5)
	1 bandymas
	32
	
	

	Išregeneruoti bitumą iš bituminių mišinių (LST EN 12697-3+A1; Adatos penetracija LST EN 1426; Minkštėjimo temperatūra LST EN 1427; Trapumo temperatūra pagal Frasą LST EN 12593; Tamprioji atstata LST EN 13398) 
	1 bandymas
	10
	
	

	1.2. Įrengtas asfalto sluoksnis

	Nustatyti asfaltų sluoksnių storį (LST EN 12697-36)
	1 bandymas
	30
	
	

	Nustatyti kernų tankį, oro tuštymes (LST EN 12697-6)
	1 bandymas
	30
	
	

	Ištirti asfalto fizines-mechanines savybes (LST EN 12697-30, LST EN 12697-8, LST EN 12697-6, LST EN 12697-5)
	1 bandymas
	30
	
	

	Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas
	1 bandymas
	20
	
	

	1.3. Minkštas asfalto sluoksnis

	Nustatyti asfalto mišinio bitumo kiekį ir granuliometriją (LST EN 12697-28, LST EN 12697-1, LST EN 12697-2/+A1)
	1 bandymas
	3
	
	

	Ištirti kelių minkštą bitumą (LST EN 12595)
	1 bandymas
	3
	
	

	1.4. Minkštas asfalto įrengtas sluoksnis

	Nustatyti asfalto sluoksnio storį (LST EN 12697-36)
	1 bandymas
	3
	
	

	2. Žemės sankasa

	Nustatyti grunto takumo ir plastiškumo ribas (LST EN ISO 17892-12)
	1 bandymas
	10
	
	

	Organinių medžiagų priemaišų grunte kiekio nustatymas (LST EN 13039)
	1 bandymas
	10
	
	

	Nustatyti grunto sutankinimo rodiklį DPr (LST 1360-2)
	1 bandymas
	40
	
	

	Nustatyti deformacijos modulį (LST 1360-5)
	1 bandymas
	40
	
	

	3. Kvalifikuotas gruntų pagerinimas (žemės sankasos)

	Grunto gniuždomojo stiprio tyrimas (LST EN 13286-41)
	1 bandymas
	5
	
	

	Nustatyti deformacijos modulį (LST 1360-5)
	1 bandymas
	5
	
	

	Įrengto sluoksnio storis (MN SSN 15)
	1 bandymas
	10
	
	

	4. Gruntų stabilizacija/sustiprinimas (žemės sankasa)

	Grunto gniuždamojo stiprio tyrimas (LST EN 13286-41)
	
	
	
	

	Nustatyti sutankinimo rodiklį (LST 1360-5)
	1 bandymas
	15
	
	

	Įrengto sluoksnio storis (MN SSN 15)
	1 bandymas
	15
	
	

	5. Apatinis/viršutinis gruntų pagrindo sluoksnis surištas rišikliu su priedais

	Grunto gniuždomojo stiprio tyrimas (LST EN 13286-41)
	1 bandymas
	3
	
	

	Nustatyti deformacijos modulį (LST 1360-5)
	1 bandymas
	3
	
	

	Įrengto sluoksnio storis (MN SSN 15)
	1 bandymas
	3
	
	

	6. AŠAS

	Nustatyti deformacijos modulį (LST 1360-5)
	1 bandymas
	40
	
	

	Nustatyti pralaidumą vandeniui LST EN ISO 17892-11
	1 bandymas
	20
	
	

	Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį (LST EN 933-1)
	1 bandymas
	40
	
	

	Įrengto sluoksnio storis (MN SSN 15)
	1 bandymas
	20
	
	

	7. ŠNS

	Nustatyti sutankinimo rodiklį (LST 1360-5)
	1 bandymas
	30
	
	

	Nustatyti pralaidumą vandeniui LST EN ISO 17892-11
	1 bandymas
	15
	
	

	Įrengto sluoksnio storis (MN SSN 15)
	1 bandymas
	10
	
	

	8. DSBR (dangos sluoksnis be rišiklių)/ŽVYRAVIMAS

	Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį (LST EN 933-1)
	1 bandymas
	20
	
	

	9. Skaldos/žvyro pagrindo sluoksniai

	Nustatyti deformacijos modulį (LST 1360)
	1 bandymas
	30
	
	

	Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį (LST EN 933-1)
	1 bandymas
	30
	
	

	Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį (LST EN 933-5, LST EN 933-5/A1)
	1 bandymas
	10
	
	

	Nustatyti atsparumą trupinimui LA (fr. 10/14) (LST EN 1097-2) arba atsparumą trupinimui SZRB (fr. 31,5/40) (LST EN 1097-2)
	1 bandymas
	15
	
	

	Įrengto sluoksnio storis (MN SSN 15)
	1 bandymas
	15
	
	

	10. Kelkraščiai (viršutinis sluoksnis)

	Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį ir smulkiųjų dalelių kiekį (LST EN 933-1)
	1 bandymas
	3
	
	

	Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį (LST EN 933-5, LST EN 933-5/A1)
	1 bandymas
	3
	
	

	11. Betonas

	Nustatyti betono stiprį gniuždant LST EN 12390-3
	1 bandymas
	6
	
	

	Nustatyti sukietėjusio betono tankį LST EN 12390-7
	1 bandymas
	6
	
	

	12. Betono gaminiai

	Nustatyti betoninių grindinio trinkelių atsparumą atmosferos poveikiui (atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo) LST EN 1338, LST EN 1338/AC, LST EN 1338/P, D priedas
	1 bandymas
	10
	
	

	Nustatyti betoninių bordiūrų atsparumą atmosferos poveikiui (atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo) ir lenkiamąjį stiprį
LST EN 1340, LST EN 1340/AC, D priedas, F priedas
	1 bandymas
	10
	
	

	13. Horizontalus ženklinimas

	Horizontaliojo ženklinimo matomumo dieną rodiklio Qd ir matomumo naktį rodiklio RL4 matavimas (pagal LST EN 1436:2018, A ir B priedus)
	1 bandymas
	7
	
	

	14. Vertikalus ženklinimas

	Cinko dangos storio matavimas (pagal LST EN ISO 2808:2019, 7B.2, LST EN ISO 1461) kelio ženklų atramos
	1 bandymas
	5
	
	

	Vertikalių kelio ženklų atspindžio RA matavimas (LST EN 12899-1, CIE 54.2)
	1 bandymas
	5
	
	

	15. Cinko dangos storio matavimas

	Cinko dangos storio matavimas (pagal LST EN ISO 2808:2019, 7B.2, LST EN ISO 1461)
	1 bandymas
	5
	
	

	16. Dangos nelygumų matavimas

	Dangos paviršiaus nelygumas (LST EN 13036-7)
	1 bandymas
	7
	
	

	Dangos paviršiaus nelygumas pagal IRI (TN IRI 22)
	1 bandymas
	7
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais)
	

	PVM (skaičiais)
	

	Mažiausios kainos nustatymas – Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais)
	



Kontroliniams laboratoriniams darbams ir matavimams objektuose turi būti naudojamos tikslios matavimo priemonės, bandymų įrengimai ir prietaisai, kurie turi būti metrologiškai įteisinti.
Atliekant kontrolinius bandymus keliuose privaloma laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti apstatytos ženklais pagal galiojančias instrukcijas (techninės specifikacijos 2.2 skyrius „Teisinė bazė“, aktualios dokumentų redakcijos) ir nekelti pavojaus eismo dalyviams.
Užsakymus šiems kontroliniams laboratoriniams bandymams atlikti pirkimo sutarties įgyvendinimo metu tiekėjui el. paštu pateiks Palangos miesto savivaldybės administracijos atsakingi specialistai.
Asfalto dangos ėminių (kernų) vietų parinkimui šių ėminių ir matavimo užsakymus tiekėjui tiesiogiai pateiks statinio statybos techninės priežiūros paslaugų sutarties su Palangos miesto savivaldybės administracijos atliekančios įmonės paskirtas techninis prižiūrėtojas. Tiekėjas turės pagal pateiktus užsakymus paimti ėminius (bandymus) tik su Palangos miesto savivaldybės administracija suderintose vietose. Apie parinktas šių ėminių (kernų) ir matavimo vietas užsakovas informuos tiekėją tiesiogiai. Ertmės, kurios lieka paėmus kerną iš asfalto dangos, turi būti nedelsiant tinkamai ir kokybiškai užtaisytos šaltu asfalto mišiniu.
Asfalto mišinių ėminius (antra dėžutė), kurių bandymų rezultatai netenkino normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytų reikalavimų, tiekėjas privalo saugoti šiuos bandinius ne mažiau 6 mėnesių po bandymų protokolo išdavimo.
Tiekėjas bus atsakingas už bandinių paėmimą ir jų kokybę, laikantis standartų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant nurodytus Lentelėje; jų paėmimo vietą, laiką ir kiekį; bandinių tinkamumą atlikti reikiamus kontrolinius laboratorinius bandymus.
Tiekėjui atlikus reikiamus kontrolinius bandymus, privalės pateikti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos.
[bookmark: _Hlk61561806]Tuo atveju, jeigu tiekėjas kontrolinių laboratorinių tyrimų ir (ar) bandymų protokolus įformina skaitmeniniu formatu pasirašytu elektroniniu parašu, gali teikti šiuos kontrolinių laboratorinių bandymų protokolus, per 1 darbo dieną nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos.
[bookmark: _Hlk505615154]Visais atvejais visų kontrolinių laboratorinių bandymų (įeinančių į pirkimo paslaugų sutartį), kurių rezultatų pateikimo operatyvumas turi tiesioginę įtaką nuosekliam, nepertraukiamam ir kokybiškam statybos rangos technologinių procesų vykdymui, paėmimo, atlikimo laboratorijoje ir gautų rezultatų pateikimo statinio statybos darbų techniniam prižiūrėtojui terminas – nedelsiant, bet ne ilgiau 5 darbo dienų (išskyrus pagrįstus atvejus, kai kontrolinių laboratorinių bandymų atlikimo terminas technologiškai yra ilgesnis).
Kai kontroliniai laboratoriniai bandymai pagal jų atlikimo technologiją turi būti atliekami statybos darbų vietoje su mobilia laboratorine įranga, tokia mobili laboratorija privalo atvykti į statybos darbų vietą ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas (nebent bus užsakyme nurodyta vėlesnė data) nuo užsakymo gavimo dienos elektroniniu paštu.
Statybinės medžiagos ir mišiniai, kuriems turi būti atlikti kontroliniai bandymai, turi būti pristatomi tiesiai į laboratoriją, išskyrus tuos, kurie turi būti atliekami vietoje.
Tiekėjas visais įmanomais būdais turi siekti apsaugoti užsakovo interesus ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Tiekėjas turi teikti konsultacijas dėl gautų pretenzijų ir, kiek tai įmanoma, užkirsti kelią galimoms pretenzijoms. Tačiau tiekėjas neatsako už statybos rangovo nesugebėjimą tinkamai atlikti darbus.

____________________

