TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



1. Lauko treniruoklių specifikacijos:

	Pirkimo objektas
	UŽSAKOVO PAGEIDAUJAMI PARAMETRAI
LAUKO TRENIRUOKLIAI
	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija)
(Pildo tiekėjas)

	1. Pritūpimų treniruoklis
	

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai
	Pritūpimams ir įtūpstams.
Stiprinamos raumenų grupės: kojų dvigalviai ir keturgalviai raumenys, sėdmenų ir klubų raumenys.
	

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 2040 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Plotis
	Ne mažiau kaip 920 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 1830 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 220 kg
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai
metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų.
Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio
apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio
plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi turėti judančią rankeną svoriui stumti -
spausti į viršų stojant/tupiant. Pradinis aukštis turi būti reguliuojamas fiksacinės rankenėlės pagalba, kuri yra pagaminta iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
Maksimalus ant pečių uždėto štangos kėlimo aukštis yra ne mažesnis kaip 200 cm (matuojant nuo pagrindo iki štangos) – todėl treniruoklis tinka ir aukštesniems žmonėms. (Leidžiamas
nuokrypis – 5 %).
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 20 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 90 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros.
Treniruoklis turi būti naujas.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės
reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai – Konstrukcija
3 metai – Pilna gamyklinė garantija
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	2. Vertikalios traukos treniruoklis
	

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai
	Treniruoklis skirtas vertikaliai svorį traukti į save sėdint, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą.
Stiprinamos raumenų grupės: Nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys.
	

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 1840 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Plotis
	Ne mažiau kaip 1050 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 1830 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 195 kg
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi
svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto
nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankenas svoriui traukti į save. Rankena turi būti pagaminta iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
Kelių padėčių rankena – galimybė suimti rankeną delnais
vienas į kitą siaurai, delnais į veidą arba plačiau delnais vienas
nuo kito.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 100 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 2,5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Reguliuojama sėdima padėtis (aukštis).
Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros.
Treniruoklis turi būti naujas.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - Pilna gamyklinė garantija
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	3. Štangos spaudimo treniruoklis
	

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai
	Treniruoklis skirtas gulint rankenas stumti aukštyn, imituojant štangos kėlimą.
Stiprinamos raumenų grupės: Krūtinės, pečių raumenys.
	

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 2750 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Plotis
	Ne mažiau kaip 920 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 1410 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 220 kg
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi
svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto
nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankenas svoriui stumti į viršų. Rankenos turi būti pagamintos iš elektropoliruoto nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
Kelių padėčių rankena – bent 2 skirtingų aukščių, bent 2 skirtingų pločių.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 85 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Suolo aukštis – 42–45 cm ribose, be papildomų nuokrypių, matuojant nuo pagrindo iki suolo viršutinio paviršiaus.
Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros.
Treniruoklis turi būti naujas.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį
standartą*.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - Pilna gamyklinė garantija
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	4. Sėdimas bicepsų treniruoklis
	

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai
	Treniruoklis skirtas sėdint rankenas kelti aukštyn, imituojant štangos kėlimą sėdint. Stiprinamos raumenų grupės: Trigalviai žasto raumenys.
	

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 1450 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Plotis
	Ne mažiau kaip 1250 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 960 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 180 kg
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto
nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankeną svoriui kelti į viršų. Rankena turi būti pagamintos iš plieno.
Kelių padėčių rankena (pločio).
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 10 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 50 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 2,5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros.
Treniruoklis turi būti naujas.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	[bookmark: _Hlk219905058]Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - Pilna gamyklinė garantija
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	5. Sėdima horizontali bloko trauka
	

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai
	Treniruoklis skirtas horizontaliai svorį traukti į save sėdint, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą.
Stiprinamos raumenų grupės: Nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys.
	

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 1680 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Plotis
	Ne mažiau kaip 1500 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 980 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 250 kg
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės
storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto
nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankenas svoriui traukti į save po vieną ranką. Rankenos turi būti pagamintos iš plieno (arba
lygiavertės medžiagos).
Kelių padėčių rankenos (pločio ir aukščio).
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 5 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 150 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 2,5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Reguliuojama sėdima padėtis (aukštis).
Reguliuojama krūtinės atrama (atstumas).
Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros.
Treniruoklis turi būti naujas.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - Pilna gamyklinė garantija
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	6. Kojų spaudimo treniruoklis
	

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai
	Šis treniruoklis skirtas pratimams atlikti sėdint, horizontaliai atrėmus kojas į treniruoklio plokštę, kurią reikia spausti-
stumti aukštyn kojų pagalba.
Stiprinamos raumenų grupės: Kojų raumenys, sėdmenų
raumenys ir blauzdos raumenys.
	

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 3130 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Plotis
	Ne mažiau kaip 1130 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 1750 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 430 kg
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės
storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi
svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto
nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 75 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 165 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 2,5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Reguliuojama sėdima padėtis (atstumas). Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.

	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros.
Treniruoklis turi būti naujas.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - Pilna gamyklinė garantija
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	7. Sėdimas lygiagrečių treniruoklis
	

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai
	Treniruoklis skirtas sėdint, rankenas spausti žemyn, imituojant savęs kėlimo lygiagretėse veiksmą..
Stiprinamos raumenų grupės: Trigalviai žasto, krūtinės ir pečių raumenys.
	

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 2670 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Plotis
	Ne mažiau kaip 680 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 920 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Treniruoklio svoris su apkrova
	Ne mažiau kaip 145 kg
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės
storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi
svorio apkrova turi būti pagamintos iš elektropoliruoto
nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos).
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio rankenoms
	Treniruoklis turi rankenas svoriui spausti žemyn. Rankenos turi būti pagamintos iš plieno. Kelių padėčių rankenos (pločio).
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Minimalus darbinis svoris – ne daugiau kaip 20 kg, maksimalus darbinis svoris – ne mažiau kaip 80 kg. Darbinio svorio didinimo ar mažinimo žingsniai - nedidesni kaip 2,5 kg.
Galimybė lengvai reguliuoti pratimų svorį – svarmenis turėtų būti įmanoma judinti viena ranka, jie turėtų būti pakankamai lengvi tiek moterims, tiek vyrams. Svarmenų skaičius negali viršyti 2 vienetų.
Treniruoklis turi pritvirtintą svorio pasirinkimo informaciją, kuri leidžia nustatyti darbinį svorį, išreikštą kilogramais.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros.
Treniruoklis turi būti naujas.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - Pilna gamyklinė garantija
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	8. Pilvo preso suoliukas
	

	Treniruoklio paskirtis ir parametrai
	Treniruoklis skirtas gulint ir remiantis nugara į suoliuką daryti atsilenkimus.
Stiprinamos raumenų grupės: Pilvo preso raumenys.
	

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 1820 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Plotis
	Ne mažiau kaip 370 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 840 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Treniruoklio svoris
	Ne mažiau kaip 45 kg
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai metalinėms dalims
	Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės
storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdų.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalavimai treniruoklio komplektacijai
	Reguliuojamas suoliuko aukštis (kampas).
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Kiti reikalavimai
	Treniruoklis turi būti naujas.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Reikalaujamas standartas
	Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą*.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Garantija:
	20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo
5 metai - Konstrukcija
3 metai - Pilna gamyklinė garantija
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	9. Mobili platforma
	

	Paskirtis ir parametrai
	Platforma skirta pritvirtinti treniruokliams.
Platformos pagalba išvengiami treniruoklių montavimo darbai prie žemės paviršiaus, taip pat išvengiami ilgalaikiai pokyčiai kraštovaizdyje. Platforma suteikia galimybę treniruoklius perkelti iš vienos vietos į kitą.
	

	Ilgis
	Ne mažiau kaip 2500 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Plotis
	Ne mažiau kaip 1250 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Aukštis
	Ne mažiau kaip 40 mm
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Kitos sąlygos
	Pagaminta iš vandeniui atsparios faneros plokštės, padengtos ne mažiau kaip 2 mm storio struktūriniais slydimą mažinančiais dažais. Platforma turi būti pritaikyta specifikacijoje nurodytiems įrenginiams. Treniruoklis turi būti naujas.
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)

	Garantija:
	3 metai - Pilna gamyklinė garantija
	(Tiekėjo siūloma reikšmė)


Kiti reikalavimai:
· Visi pasiūlyme teikiami treniruokliai privalo būti vieno gamintojo.
· Treniruokliai skirti montuoti viešose lauko erdvėse ir naudoti ištisus metus, įskaitant šalčio sąlygas. Jie turi būti atsparūs išoriniam aplinkos poveikiui, oro sąlygoms ir vandalizmui, todėl metalinių konstrukcijų (atraminių stulpų, svarmenų vamzdžių) galai turi būti suvirinti – neleidžiama naudoti plastikinių ar guminių detalių.
· Treniruoklių spalvos su derinamos su Užsakovu. Tiekėjo turi būti siūloma įvairi treniruoklių spalvų gama - ne mažiau kaip 4 spalvos pagal RAL spalvų paletę.
· Konkurse keliamų techninių reikalavimų kiekvienam įrenginiui bei jų atitikties Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimams – EN 16630 arba jam lygiaverčiam standartui pagrindimas teikiant pasiūlymą.
