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NAUDOTO AUTOMOBILIO SU ANT PLATFORMOS ĮRENGTU TELESKOPINIU BOKŠTELIU ĮSIGIJIMAS FINANSINIO LIZINGO BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir prekės pagaminimo metus. 
Kartu su pasiūlymu teikiami:
Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai pateikti lietuvių kalba, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
ARBA
Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija lietuvių kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentai išduoti ar pateikiami kita kalba, tiekėjai privalės pateikti dokumentus išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą (vertimas patvirtinamas vadovo arba jo įgalioto asmens parašu). Perkančioji organizacija gali nereikalauti vertimų, jeigu iš pateiktų dokumentų jai įmanoma įsitikinti pasiūlymo atitiktimi.
UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ketina finansinio lizingo būdu įsigyti 1 vnt. naudotą savaeigę daugiafunkcinę komunalinę mašiną - traktorių (toliau vadinama Prekė).




Reikalavimai prekei
Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1
	Siūloma naudota savaeigė daugiafunkcinė komunalinė mašina-traktorius turi būti eksploatuota ne daugiau kaip 1 500 darbo valandų.

	2
	Dyzelinis vidaus degimo variklis

	3
	Variklio galia – ne mažesnė kaip 70 AG

	4
	Variklis turi atitikti ne žemesnį kaip Stage V emisijų standartą (ES)

	5
	Maksimalus važiavimo greitis – ne mažesnis kaip 35 km/h

	6
	Artikuliuota (lankstoma) vairavimo sistema

	7
	Išorinis apsisukimo spindulys – ne didesnis kaip 3 500 mm

	8
	Hidraulinė sistema – load sensing (apkrovą jaučianti) tipo.

	9
	Hidraulinė sistema pritaikyta priekiniams ir galiniams padargams

	10
	Hidraulinės sistemos našumas – ne mažesnis kaip 100 l/min

	11
	Hidraulinės sistemos darbinis slėgis – ne mažesnis kaip 220 bar

	12
	Darbo padargų pakėlimo mechanizmo leistina apkrova – 1 200 kg

	13
	Leistina bendroji transporto priemonės masė – ne mažesnė kaip 3 500 kg

	14
	Tuščios transporto priemonės masė – ne daugiau kaip 2 500 kg

	15
	Priekinės ašies leistina apkrova – ne mažesnė kaip 2 500 kg

	16
	Galinės ašies leistina apkrova – ne mažesnė kaip 2 500 kg

	17
	Transporto priemonės ilgis – ne daugiau kaip 4 m

	18
	Transporto priemonės plotis be padargų  ne daugiau kaip 1250 mm

	19
	Transporto priemonės aukštis – ne didesnis kaip 2 500 mm

	20
	Uždara operatoriaus kabina

	21
	Kabina turi būti aprūpinta šildymo sistema

	22
	Valdikliai integruoti į porankį

	23
	Kabina turi borto diagnostikos ekraną

	24
	Transporto priemonė turi būti pritaikyta sniego valymo padargams

	25
	Transporto priemonė turi būti pritaikyta žolės pjovimo padargams

	26
	Transporto priemonė turi būti pritaikyta barstymo įrangai

	27
	Transporto priemonė turi būti pritaikyta aukšto slėgio plovimo įrangai

	28
	Traktorius paruoštas turi būti pristatytas perkančiosios organizacijos adresu  Ganyklų g. 34, Palanga, LT-00138 ne vėliau nei per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo



