ELEKTRINIS MOKYKLINIS AUTOBUSAS, PRITAIKYTAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTIEMS MOKINIAMS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: pridedamo gamintojo techninio dokumento[footnoteRef:1] pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.  [1:  Tiekėjo (jei jis nėra gamintojas) parengti techniniai dokumentai ir/ar jo paaiškinimai dėl jo pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, nepripažįstami pakankamais reikalaujamai atitikčiai įrodyti.] 

	[bookmark: _Hlk214613483]Naujas M2 klasės arba M3 klasės elektrinis autobusas (toliau – autobusas).

	[bookmark: _Hlk214613229]Reikalavimai
	Atsakymai / pastabos / siūlymai

	Bendrieji techniniai reikalavimai mokykliniam autobusui

	1. 
	Perkamų autobusų skaičius – 1 vnt.
	

	2. 
	Autobuso gamintojas
	

	3. 
	Autobuso modelis
	

	4. 
	Visiškai elektrinis, t. y. varomas tik elektros energija M2 arba M3 klasės autobusas
	

	5. [bookmark: _Hlk218764375]
	Vietų skaičius:

	6. 
	ne mažiau kaip 14 sėdimų keleivių vietų
	

	7. 
	1 vieta vairuotojui
	

	8. 
	ne mažiau kaip viena stacionari vieta neįgaliojo vežimėliui
	

	9. 
	Ne mažiau kaip viena vieta, skirta neįgaliojo vežimėliui, kuri, esant poreikiui, gali būti konvertuojama į keleivio sėdimąją vietą
	

	10. 
	Autobusas turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
	

	11. 
	Autobusas turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai ir įregistruotas VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu
	

	12. 
	[bookmark: _Ref220054079]Garantinis laikotarpis[footnoteRef:2] kėbului, salono įrangai, važiuoklei ir elektriniam varikliui bei jo mazgams (išskyrus savaime nusidėvinčias dalis) – ne mažiau kaip 24 mėn. arba 100 000 km., skaičiuojant nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos [2:  Privalomas garantinis laikotarpis privalo būti pagrįstas gamintojo deklaracija. Papildomas garantinis laikotarpis, siūlomas kaip kokybinis kriterijus, gali būti pagrįstas tiek gamintojo, tiek tiekėjo deklaracija.] 

	

	13. 
	Garantinis laikotarpis6 akumuliatorių baterijai (-oms) – ne mažiau 60 mėn. ir/arba 200 000 km., skaičiuojant nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija netaikoma savaime nusidėvinčioms dalims.
	

	14. 
	Eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba
	

	15. 
	Paruoštas pagal mokykliniams geltoniesiems autobusams keliamus išorės ir vidaus pritaikymo vežti moksleivius, reikalavimus, nustatytus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakyme Nr. 2B-224 „Dėl mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“
	

	16. 
	Jėgos pavara – elektrinė. Energijos šaltinis – akumuliatorių baterija, talpa – ne mažiau 110 kWh
	

	17. 
	Nuvažiuojamas maksimalus atstumas su vienu akumuliatorių įkrovimu – ne mažiau 250 km (pagal e Sort 2 testą). SORT 2 testas turi būti atliktas nepriklausomos akredituotos laboratorijos (ISO/IEC 17020 arba ISO/IEC 17025). Ataskaita turi būti pateikta kartu su pasiūlymu.
	

	18. 
	Greito įkrovimo galimybė
	

	19. 
	Automatinė greičių dėžė
	

	20. 
	Sėdynės – paminkštintos su atrama galvai, reguliuojama atlošo padėtis, su įrengtais saugos diržais
	

	21. 
	Padangos turi atitikti ne žemesnius nei A klasės išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir ne žemesnius nei A klasės riedėjimo varžos koeficiento reikalavimus , nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740, kurių atitiktis taip pat gali būti patikrinta Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL)
	

	22. 
	Autobuso ilgis – ne daugiau 7,8 m, plotis – ne daugiau 2,2 m (be veidrodėlių), aukštis – ne daugiau 3,0 m, salono aukštis – ne mažiau 1,80 m
	

	Papildomi reikalavimai autobusui

	23. 
	Variklio galingumas – ne mažiau 100 kW
	

	24. 
	ABS (Anti-lock Braking System) – stabdžių antiblokavimo sistema arba lygiavertė
	

	25. 
	ASR / TCS (Anti Slip Regulation / Traction Control System) – praslydimo kontrolė arba lygiavertė
	

	26. 
	ESP / ESC – Electronic Stability Program / Control – elektroninė stabilumo kontrolės sistema arba lygiavertė
	

	27. 
	Avarinis automatinis stabdymo režimas
	

	28. 
	Autonominė salono šildymo įranga                sumontuota abiejuose autobuso   pusėse. Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t. y. galinti veikti ir atlikti savo         funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar  veikia ar neveikia autobuso variklis. Autonominė  sistema nelaikoma, jei ji, išjungus variklį, tam tikrą laiką šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. Autonominė salono šildymo sistema varoma degalais. Sistemos galia ne mažiau 9 kW. Kuro talpa ne mažiau 15 litrų
	

	29. 
	Ne mažiau kaip 9 kW galingumo automobilinė kondicionavimo sistema (AC) keleivių salonui
	

	30. 
	Salono grindys lygios, be paaukštinimų 
	

	31. 
	Grindys prie priekinių durų ir ant laiptų pakopų dengtos neslidžia (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga. 
	

	32. 
	Prie priekinių durų sumontuoti įlipimo porankiai abiejuose pusėse
	

	33. 
	Prie priekinių keleivių durų, be standartinių laiptelių, turi būti įrengta papildoma pažeminta laiptų pakopa
	

	34. 
	Salono apšvietimas – LED arba lygiavertės įrangos šviestuvai ir šviestuvų panelės 
	

	35. 
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai
	

	36. 
	Alko bloku valdoma variklio užvedimo sistema
	

	37. 
	Skaitmeninis tachografas
	

	38. 
	Gamyklinė audio sistema su ne mažiau kaip 6 garsiakalbiais
	

	39. 
	Atbulinės eigos akustinė ir video sistema (parkavimo pagalbininkas)
	

	40. 
	Automatinė klimato kontrolės sistema vairuotojo vietoje
	

	41. 
	Šviesos žibintų aukščio reguliavimo sistema
	

	42. 
	Imobilizatorius
	

	43. 
	Elektra valdomas centrinis užraktas
	

	44. 
	Padangų slėgio kontrolės sistema
	

	45. 
	LED arba kitos lygiavertės sistemos rūko žibintai
	

	Mikroautobuso komplektacija

	46. 
	Ne mažiau 4 kg svorio įtvirtintų gesintuvų – ne mažiau 2 vnt.
	

	47. 
	Kartu su autobusu turi būti pateikiamas pirmosios pagalbos rinkinys (atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. įsakymą Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. Liepos 11 d. Įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, specialus plaktukas stiklo išdaužymui, specialus peilis saugos diržų nupjovimui, įrankiai ratui pakeisti, bei paruoštas eksploatacijai atsarginis ratas
	

	48. 
	Ne mažiau dveji komplektai užvedimo raktų 
	

	49. 
	Papildomas padangų su ratlankiais komplektas, atitinkantį siūlomo autobuso galinės ašies tipą ir eksploatacijos laikotarpį:
Jeigu autobusas siūlomas su vienguba galine ašimi (2 galiniai ratai):
turi būti pateiktas pilnas 4 (keturių) padangų su ratlankiais komplektas (4 žieminės padangos su ratlankiais, jeigu autobusas eksploatuojamas vasaros sezono metu arba 4 vasarinės padangos su ratlankiais, jeigu autobusas eksploatuojamas žiemos sezono metu).
Jeigu autobusas siūlomas su dviguba galine ašimi (4 galiniai ratai):
turi būti pateiktas pilnas 6 (šešių) padangų su ratlankiais komplektas (6 žieminės padangos su ratlankiais, jeigu autobusas eksploatuojamas vasaros sezono metu arba 6 vasarinės padangos su ratlankiais, jeigu autobusas eksploatuojamas žiemos sezono metu).
Papildomų padangų komplektas turi būti pilnas, t. y. su ratlankiais, tinkamais montuoti ant siūlomos transporto priemonės.
	

	50. 
	Vairuotojo kilimėlis
	

	51. 
	Priekinių ir galinių ratų purvasaugiai.
	

	Specialūs reikalavimai mikroautobusui, vežančiam neįgaliuosius.

	52. [bookmark: _Hlk218764365]
	[bookmark: _Hlk214545740]Elektrinis arba elektrohidraulinis keltuvas neįgaliojo vežimėliui įkelti į autobusą, valdomas nuotolinio valdymo arba laidiniu pultu
	

	53. 
	Neįgaliojo vežimėliams skirtose vietose privalo būti įrengtos vežimėlių fiksavimo sistemos
	

	Kiti reikalavimai

	54. 
	Garantinio termino metu techninio aptarnavimo ir gedimų šalinimo laikotarpis negali būti didesnis kaip 5 darbo dienos. 
	

	55. 
	Tiekėjas turi būti gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu ir turi teisę siūlomą prekę parduoti, prekiauti, perdirbti (kai taikoma) bei teikti jai garantinę priežiūrą. 
	




	Eil. Nr.
	Kokybiniai kriterijai* 
	Atsakymai / pastabos / siūlymai/

	1. 
	T1 Maksimalaus greičio ribotuvas iki 90 km/val.
	

	2. 
	T2 Regeneracinis akumuliatorių baterijos krovimo režimas stabdant
	

	3. 
	T3 Posūkio krypties sekimo LED apšvietimo sistema (automatiškai apšviečiančia posūkio pusės kelio ruožą) arba lygiavertė sistema
	

	4. 
	T4 Garantinis laikotarpis* akumuliatorių baterijai (-oms) – daugiau nei 60 mėn. skaičiuojant nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos:
*Papildomos garantijos suteikimas turi būti pagrįstas gamintojo ir (arba) tiekėjo deklaracija.
	

	5. 
	Garantinis laikotarpis akumuliatorių baterijai (-oms) nuo 61 mėn. iki 72 mėn. 
	

	6. 
	Garantinis laikotarpis akumuliatorių baterijai (-oms) nuo 73 mėn. iki 84 mėn.
	

	7. 
	Garantinis laikotarpis akumuliatorių baterijai (-oms) nuo 85 mėn. iki 96 mėn.
	

	8. 
	Garantinis laikotarpis akumuliatorių baterijai (-oms) viršija 96 mėn. 
	

	9. 
	T5 Stabdžių sistema - diskiniai stabdžiai.
	

	10. 
	T6 Papildomas baterijų komplektas keleivių salono šildymo, šaldymo ir apšvietimo sistemoms aprūpinti
	

	11. 
	T7 Keltuvas neįgaliojo vežimėliui įkelti į autobusą sumontuotas išorėje, autobuso gale
	

	12. 
	T8 Dviguba galinė ašis (keturi galiniai ratai)
	

	13. 
	T9 Ne mažiau kaip dvigubi šoniniai stiklai, turintys oro tarpą tarp dviejų stiklų
	



