                                                                                        Pirkimo sąlygų 3 priedo tęsinys


LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ ŠILUTĖS PIRMAJAI PROGIMNAZIJAI
TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ LENTELĖ
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujami prekių techniniai rodikliai
	Siūlomų prekių techninės charakteristikos - atitikimas reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas pagal 3 stulpelio reikalavimus).
Pildoma tos pirkimo dalies, kuriai teikiamas pasiūlymas
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	Laboratorijų priemonės

	1
	Širdies modelis
	Turi pavaizduota žmogaus širdis natūralaus dydžio.
Turi būti atvaizduojama ne mažiau, kaip: skilvelių ir širdies vožtuvų vaizdas.
Modelis turi būti išardomas ne mažiau, kaip į dvi dalis.
	

	2
	Skalpelių rinkinys
	Kokybė: Ašmenys turi būti patvarūs, aštrūs ir tinkami daugkartiniam naudojimui.
Paviršius: Lengvai valomas ir dezinfekuojamas.
Kiekis rinkinyje: ne mažiau kaip 1 vnt.
Sterilizacija: Skalpeliai turi būti autoklavuojami
Bendras ilgis: ne daugiau nei 150 mm

	

	3
	Mėgintuvėliai (Po 4)
	Pagaminti iš aukštos kokybės chemiškai atsparaus stiklo.
Kiekvienas mėgintuvėlis turi turėti plastikinį kamštelį.
Kamštelio spalvos: raudona, mėlyna arba neutrali (tiekėjai gali pateikti įvairių spalvų variantų).
Atsparumas temperatūroms iki 150°C, tinkami naudoti šildymo ir šaldymo procedūroms.
Talpos variantai (tiekėjas turi pasiūlyti bent du variantus):
· 7 ml,
· 8,5 ml,
· 13 ml,
· 19 ml.
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	Stiklinės 
	Pagamintos iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparaus cheminiams reagentams ir aukštoms temperatūroms (iki 121°C).
Talpa: 250 ml.
Turi būti aiškiai matoma ir tiksli graduota skalė, žyminti tūrio vienetus (ml), išgraviruota ar atspausdinta ant stiklinės.
Stiklinės turi būti atsparios temperatūrų svyravimams, tinkamus naudoti tiek šaltinius, tiek karštoms medžiagoms.
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	Mėgintuvėlių stoveliai
	Medžiaga: Tvirti ir atsparūs cheminėms medžiagoms plastikai (pvz., polipropilenas, polistirenas) arba nerūdijantis plienas.
Talpa: Kiekvienas stovelis turi laikyti mažiausiai 12 mėgintuvėlių.
Suderinamumas su dydžiais: Turi būti pritaikyti mėgintuvėliams nuo 7 ml iki 25 ml talpos (su atitinkamais skersmenimis).
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	Stiklinaitės 100 ml.
	Cheminė stiklinė 100 ml
Tipas: Aukštos kokybės 3.3 borosilikatinis stiklas.
Savybės: Atsparus aukštai temperatūrai, chemikalams ir termiškai staigmeniui.
Forma: Žemos formos su snapeliu.
Gradavimas: Aiškiai matoma gradavimo skalė, su patvariais, nenusidėvinčiais žymėjimais.
Tūris: 100 ml.
	

	7
	Pipetės
	Graduotos pipetės, 3 ml
Medžiaga:
Tipas: Aukštos kokybės medicininis polistirenas (PS) arba lygiavertė skaidri, netoksiška plastikinė medžiaga.
Savybės: Skaidrus, leidžiantis lengvai stebėti skystį, atsparus chemikalams.
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	Vonelės
	Medžiaga: Aukštos kokybės polipropilenas arba nerūdijantis plienas, atsparus chemikalams ir mechaniniam poveikiui.
Talpa: 2 litrų 
Atsparumas: Atsparios aukštoms temperatūroms iki 120°C ir agresyviems cheminiams reagentams, medžiagų laboratorijose.
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	Objektiniai stikleliai
	Objektiniai stikleliai biologijos laboratorijai
Dizainas ir matmenys:
Matmenys: Standartiniai matmenys, pvz., ne mažiau 76 mm ilgio ir ne mažiau 26 mm pločio.
Storis: ne mažiau kaip 1,0 – 1,2 mm.
Kraštai: Tolygiai apdoroti, nesiaiškinantys, saugūs naudoti.
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	Dengiamieji stikleliai
	Išmatavimai: Ne mažiau kaip 22 mm x 22 mm.
Storis: Paprastai nuo 0,13 mm iki 0,17 mm,
Ne mažiau 1000 vnt/pak
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	Graduotos stiklinės po 250 ml


	Talpa: 250 ml.
Medžiaga: Pagamintos iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparios cheminėms medžiagoms, temperatūros pokyčiams bei šiluminiam smūgiui.
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	Grūstuvė su grūstuvėliu
	Medžiaga: Pagamintas iš aukštos kokybės granito, kuris yra itin tvirtas ir ilgaamžis.
Skersmuo: 14 cm, užtikrinti pakankamą grūdimui skirtą paviršių.
Aukštis: Ne mažesnis kaip 15 cm, suteikiantis stabilumą ir patogumą grūsti.
Svoris: Apie 3 kg, pakankamai sunkus, kad užtikrintų stabilumą naudojant.
	

	13
	Pincetas
	Medžiaga: Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparaus korozijai ir cheminiams reagentams.
Pincetų ilgis: Apie 14 cm ( ±0.1 cm), užtikrinantis patogų darbo laboratorijos ir preciziškos manipuliacijos.
Minkšti galai: Pincetas turi minkštus arba apvalius galus, kurie apsaugotus objektus nuo pažeidimo, užtikrina švelnų laikymą ir tvarkymą.
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	Petri lėkštutės
	Medžiaga: Aukštos kokybės borosilikatinis stiklas arba polistirenas, atsparus cheminėms medžiagoms ir fiziniams pažeidimams.
Skersmuo: ne mažiau kaip 90 mm, tinka įvairiems biologiniams tyrimams ir ląstelių auginimo procedūroms.
Aukštis: ne mažesnis nei 15 mm, suteikiantis pakankamai vietos mėginiams ir terpėms.
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	Magnetinė maišyklė su kaitlente

	Maksimalus maišymo tūris:
maišomas skysčio tūris ne mažiau, kaip  5 litrai
Maišymo greičio diapazonas ne prastesnis, kaip
Mažiausias greitis:200 aps./min.
Didžiausias greitis: 1500 aps./min.
Kaitinimo plokščių savybės:
Temperatūros diapazonas: Nuo 50 iki 380 °C arba platesnis, tinkamas įvairiems laboratoriniams tyrimams.
Kaitinimo plokštės medžiaga: aliuminis padengtas keramika 
Apsauga nuo perkaitimo
Automatinė apsauga nuo perkaitimo: Įrengta funkcija, kuri užtikrina, kad įrenginys automatiškai išsijungs viršijus nustatytą temperatūrą, apsaugant nuo perkaitimo.
Elektros reikalavimai:
Maitinimo įtampa: 200–240 V, 50–60 Hz (Europos standartinė elektros įtampa), užtikrinanti prietaiso tinkamumą naudoti Europoje.
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	Mikroskopai
	· Galva turi būti monokuliarinė, sukama 360°, pasvirusi 45°.
· Okuliaras: WF10x arba lygiavertis.
· Objektyvai achromatiniai: 4x/10x/40x arba lygiaverčiai
· Staliuko matmenys 125 x 125 mm, ± 5 mm. Judėjimo diapazonas X-Y kryptimis, ne prasčiau kaip 62 x 24 mm.
· Fokusavimas: koaksialinis grubus ir tikslus reguliavimas, arba lygiavertis.
· Kondensatorius: N.A. 1.25 Abbe tipo su diafragma arba lygiavertis.
· Turi būti apsauga nuo dulkių.
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	Svarstyklės
	Maksimali sveriama masė:
Didžiausias svoris: Ne mažesnis kaip 1000 g, kad svarstyklės būtų tinkamos įvairiems laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams.
Skiriamoji geba (tikslumas):
Tikslumas: Ne didesnis kaip 0,1 g, užtikrinant itin tikslius svėrimo rezultatus.
Matavimo vienetai:
Matavimo vienetai: Galimybė pasirinkti gramus (g), 
Ekranas:
Skaitmeninis ekranas: Su apšvietimu, leidžiantis lengvai matyti matavimo rodmenis bet kokio apšvietimo sąlygomis
Maitinimas:
Elektros tiekimas: Galimybė maitinti iš elektros tinklo (220–240 V, 50 Hz) arba naudoti įkraunamą akumuliatorių (akumuliatorius turi būti pridedamas prie komplektacijos).
Konstrukcija:
Svėrimo platformos dydis: Ne mažesnis nei 10 cm x 10 cm (priklausomai nuo modelio).
Stabilumas: Svarstyklės turi būti stabilios, su reguliuojamomis kojelėmis ir burbuliniu gulsčiuku, leidžiančiu tiksliai išlyginti svarstykles.
Papildomos funkcijos:
Tara: Taros funkcija (nulinio svorio nustatymas) leidžia sverti net ir didesniuose induose esančius mėginius.
Komplektacija:
· Svarstyklės su svėrimo platforma.
· Maitinimo laidas.
· Įkraunamas akumuliatorius (jei numatyta).
Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 
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	Fosilijų komplektas
	Komplekto sudėtis:
Fosilijų skaičius Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 įvairių fosilijų.
Fosilijų įvairovė: Rinkinys turi atspindėti įvairias organizmų grupes (pavyzdžiui, augalai, bestuburiai, stuburiniai).
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	Augalų mikropreparatai 
	Komplekto sudėtis:
Mikropreparatų kiekis rinkinyje: Ne mažiau kaip 12 vnt.
Preparatų įvairovė: Rinkinyje turi būti pavyzdys, atspindintis įvairias augalų grupes (pvz.,  samanos, dumbliai, žiediniai augalai) bei jų anatomines ypatybes (pvz., šaknų, stiebų).
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	Zoologijos mikropreparatai 


	Rinkinio sudėtis:
Mikropreparatų kiekis: Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 25 paruošti mikropreparatai.
Temos įvairovė: Preparatai turi atspindėti įvairias zoologijos temas, įskaitant stuburinių ir bestuburių gyvūnų audinius, organus ar kitus biologinius objektus.
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	Magnetinių maišyklių magnetukai
	Prekės pavadinimas: Magnetinės maišyklės magnetukai (skirti laboratoriniam naudojimui, magnetinės maišyklės procesams vykdyti).
Dydis: Magnetukų ilgis gali būti įvairus, priklausomai nuo maišomo skysčio talpos dydžio, pageidaujamas dydžių pasirinkimas nuo 10 mm iki 30 mm.
Medžiaga: Pagaminti iš kokybiškos ir atsparios dilimui, bei chemiškai inertiškos medžiagos, pvz., polipropileno arba teflonu dengto metalo, užtikrinančio atsparumą cheminėms medžiagoms ir ilgaamžiškumą laboratorinėje aplinkoje.
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	Stalinė lempa
	Šviesos šaltinis:
Tipas: LED šviesos šaltinis arba lygiavertis.
Šviesos srautas: Ne prastesnis, kaip 1000 liumenų. 
Spalvinė temperatūra: intervalas ne mažesnis nei 3000–6000 K (neutraliai balta arba šaltai balta šviesa).
	

	23
	Vandens kietumo nustatymo testai


	Testų tipas:
Indikatorinės juostelės: Skirtos vandens kietumo nustatymui, keičiančios spalvą atsižvelgiant į vandens kietumo lygį.
Testų savybės:
Pakuotė: Ne mažiau kaip 5 juostelės vienoje pakuotėje.
Spalvinė lentelė: Aiškiai suprantama spalvinė lentelė, nurodanti vandens kietumo lygius nuo labai minkšto iki ypatingai kieto.
Kietumo matavimas: Nustato kalcio karbonato (CaCO3) koncentraciją vandenyje, nuo mažiau nei 0,7 mol/m³ (labai minkštas vanduo) iki daugiau nei 4,5 mol/m³ (ypatingai kietas vanduo).
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	Biuretės ir jų laikikliai
	Biurečių savybės:
Spalva ir dizainas: Skaidrios biuretės su PTFE (politetrafluoretileno) kraneliu ir piltuvėliu viršuje, 50 ml
Laikiklis Fisher tipo pagamintas iš polipropileno. Skirtas 1 biuretei laikyti.
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	Mėgintuvėliai 
	Mėgintuvėlių savybės:
Tipas ir medžiaga: Stikliniai mėgintuvėliai su kamšteliu, atsparūs aukštoms temperatūroms.
Kamštelis: Kamštinės medžiagos.
Talpos ir matmenys:
Ne mažesni kaip 19 ml: 16 mm skersmuo, 150 mm ilgis.
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	Mėgintuvėlių stovai
	Matmenys ir talpa:
· Ilgis: Ne mažesnis kaip 168 mm.
· Siužetas: Ne mažesnis kaip 90 mm.
· Aukštis: Ne mažesnis kaip 64 mm.
Talpa: Pritaikyta ne mažiau kaip 50 mėgintuvėliams su skersmeniu iki Ø 16 mm.
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	Centrifūginiai mėgintuvėliai 50 ml.
	Savybės:
Talpa: 50 ml.
Kiekis pakuotėje: 250 vnt.
Medžiaga: Aukštos kokybės polipropilenas (PP), atsparus chemikalams ir temperatūros pokyčiams.
Dangtelis: Varžtinis, sandarus, užtikrinantis skystį nepraleidžiantį sandarumą.
Autoklavavimas: Tinka autoklavavimui iki 121 °C, leidžiantis sterilizacijai.
Temperatūros atsparumas: Tinka naudoti temperatūrose nuo -80 °C iki 121 °C.
Nerbe 02-572-3001
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	Cheminės stiklinės
	Tipas ir medžiaga:
Medžiaga: Pagamintos iš 3.3 borosilikatinio stiklo.
Forma: Žemos formos stiklinės su snapeliu.
Talpos variantai:
· 50 ml  (10 vnt.)
· 100 ml (20 vnt.)
· 250 ml (20 vnt.)
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	Chalatai ir apsauginiai akiniai
	Medžiaga:
Tipas: 100% medvilnė arba medvilnės ir poliesterio mišinys..
Dizainas ir savybės:
Rankovės: Ilgos rankovės 
Užsegimas: Paslėptos spaudės priekyje per visą priekį. 
Kišenės: Dvi šoninės ir viena krūtinės kišenė.
Stiprinimas: Ties pečiais ir rankovėmis.
Dydžiai:
Variacijos: Nuo S iki XXL.
Dydis: Pateikti matmenų lentelė, kad būtų galima pasirinkti tinkamą dydį.
Apsauginiai akiniai
Medžiaga:
Pagrindinė: Smūgiams atsparus skaidrus polikarbonatas.
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	Mechaninės mikropipetės MikroPetti 05-10
	Tipas ir tūrio diapazonas:
Tipas: Mechaninės mikropipetės su kintamu tūriu.
Tūrio diapazonas: 0,5–10 µl, tinkamas įvairiems laboratoriniams mėginių ėmimo poreikiams.
Tikslumas ir paklaida:
Tikslumas: ±1.0% visame tūrio diapazone, užtikrinant tikslius matavimo rezultatus.
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	Mechaninės mikropipetės MikroPetti 5-50
	Tipas ir funkcijos:
Tipas: Vieno kanalo, kintamo tūrio mechaninės mikropipetės.
Tūrio diapazonas: Nuo 5 µl iki 50 µl, suteikiantis galimybę tiksliai matuoti mažus skysčių kiekius.
Tikslumas:
Tikslumas (accuracy): ±0,6 %, užtikrinantis aukštą matavimo tikslumą.
Atsitiktinė paklaida (precision): ±0,3 %, leidžianti atlikti patikimus ir pasikartojančius matavimus.
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	Sciencethic elektrolizės rinkiniai su plokštelėmis ir elektrodais
	Pritaikomumas:
Turi būti universalus rinkinys pritaikytas ne mažiau kaip 100 - 250 ml stiklinėms, atsparus korozijai. Lengvai pritvirtinami įvairūs plokštelių pavidalo arba cilindriniai elektrodai.
Elektrodai:
Skaičius: ne mažiau kaip 2 anglies elektrodai
Ne didesni kaip ø 8 mm cilindriniai elektrodai
Ne didesnės kaip 19x0,8 mm metalinės juostelės
Išmatavimai: Ne didesni kaip 100 x 40 x 15 mm
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	Centrifūga DM0636 su rotoriumi
	Modelis ir paskirtis:
Modelis: DM0636.
Paskirtis: Daugiafunkcinė mažo greičio centrifūga, pritaikyta klinikiniams, biocheminiams ir citologiniams tyrimams.
Techninės specifikacijos:
Maksimalus greitis: 6000 aps./min., užtikrinantis tinkamą įvairių mėginių centrifugavimą.
Maksimalus RCF (santykinė centrifūginė jėga): ne mažiau 4020 × g, leidžianti efektyviai atlikti centrifugavimą.
Rotorio talpa: Tinka standartiniams mėgintuvėliams ir buteliams iki 100 ml.
Rotorio medžiaga: Pagaminta iš nerūdijančio plieno, užtikrinant patvarumą, ilgaamžiškumą ir lengvą valymą.
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	Mėgintuvėliai (25 ml)
	Prekės pavadinimas: Mėgintuvėliai laboratoriniam naudojimui, 25 ml talpos.
Talpa: 25 ml 
Medžiaga:
Pagaminti iš borosilikatinio stiklo. Medžiaga yra atspari cheminiams reagentams, dažniausiai naudojamiems laboratorijose, įskaitant rūgštis, šarmus, ir organinius tirpiklius.
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	Piltuvėliai
	Skersmuo: Ne mažesnis kaip 100 mm.
Medžiaga:
Pagaminti iš borosilikatinio stiklo arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno).
Medžiaga turi būti atspari dažniausiai naudojamiems laboratoriniams reagentams, įskaitant rūgštis, šarmus ir organinius tirpiklius.
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	Matavimo kolbos su kamščiais (250 ml)
	Prekės pavadinimas: Matavimo kolbos su kamščiais (250 ml), skirtos tiksliam skysčių tūrio matavimui laboratorijose.
Talpa: 250 ml (±0,15 ml tikslumas).
Tikslumo klasė: A klasė, užtikrinanti aukštą matavimo tikslumą laboratoriniams bandymams ir tyrimams.
Medžiaga:
Kolba pagaminta iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparaus cheminėms medžiagoms ir temperatūros svyravimams.
Kamštis pagamintas iš cheminiams reagentams atsparaus plastiko (pvz., polietileno), užtikrinančio sandarumą ir apsaugą nuo išgaravimo.
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	Stiklinės maišymo lazdelės (200 mm)
	Prekės pavadinimas: Stiklinės maišymo lazdelės, skirtos skysčių ir tirpalų maišymui laboratorijose, 200 mm ilgio.
Ilgis: 200 mm (±5 mm tikslumas).
Medžiaga:
Pagaminta iš borosilikatinio stiklo, kuris yra atsparus cheminiams reagentams, įskaitant rūgštis, šarmus ir organinius tirpiklius.
Stiklas turi būti atsparus temperatūros svyravimams, siekiant užtikrinti, kad lazdelė nesulūžtų dėl staigių temperatūros pokyčių.
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	Vienkartinės pirštinės (M dydžio)
	Prekės pavadinimas: Vienkartinės pirštinės, skirtos naudoti laboratorijose, sveikatos priežiūroje ir maisto pramonėje, M dydžio.
Dydis: M (vidutinis).
Medžiaga: Pagamintos iš nitrilo, latekso arba vinilo. 
Storis: Pirštinės storis turi būti nuo 0,05 mm iki 0,12 mm (priklausomai nuo medžiagos), užtikrinantis pakankamą apsaugą ir jautrumą.
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	Vienkartinės pirštinės (L dydžio)
	Prekės pavadinimas: Vienkartinės pirštinės, skirtos naudoti laboratorijose, sveikatos priežiūroje ir maisto pramonėje, L dydžio.
Dydis: L (didelis).
Medžiaga: Pagamintos iš nitrilo, latekso arba vinilo. 
Storis: Pirštinės storis turi būti nuo 0,05 mm iki 0,12 mm (priklausomai nuo medžiagos), užtikrinantis pakankamą apsaugą ir jautrumą.
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	Buteliukai su užsukamu dangteliu (100 ml.)
	Prekės pavadinimas: Laboratoriniai buteliukai su užsukamu dangteliu, skirti reagentams ir skysčiams laikyti, 100 ml talpos.
Talpa: 100 ml (±5 ml tikslumas).
Medžiaga:
Pagaminti iš chemiškai atsparaus borosilikatinio stiklo, tinkamo naudoti laboratorijoje, atsparaus temperatūros svyravimams.
Dangtelis pagamintas iš cheminiams reagentams atsparaus plastiko (pvz., polipropileno), su hermetiška tarpine, užtikrinančia sandarumą ir apsaugą nuo nuotėkio.
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	Mentelė birioms medžiagoms
	Prekės pavadinimas: Laboratorinė mentelė birioms medžiagoms, skirta tiksliai dozuoti ir perkelti miltelius, granules ar kitokias birias medžiagas.
Medžiaga:
Pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno).
Medžiaga turi būti atspari rūgštims, šarmams ir daugumai laboratorijoje naudojamų chemikalų, taip pat būti atspari korozijai.
Matmenys:
Bendras ilgis: nuo 150 mm iki 250 mm
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	Buteliukai su užsukamu dangteliu (500 ml)
	Talpa: 500 ml (±5% tolerancija)
Medžiaga: Aukštos kokybės borosilikatinis stiklas 3.3, atsparus cheminėms medžiagoms ir temperatūros pokyčiams
Kaklelio tipas: Sriegis GL 45, atitinkantis ISO 4796 standartą
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	Druskos rūgštis
	Prekės pavadinimas: Druskos rūgštis, skirta laboratoriniam, pramoniniam ir buitiniam naudojimui.
Koncentracija: Druskos rūgšties tirpalas, kurio koncentracija yra nuo 32% priklausomai nuo tiekėjo galimybių.
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	Vario II sulfatas
	 Prekės pavadinimas: Vario (II) sulfatas pentahidratas, skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui.
Cheminė sudėtis:
Cheminė formulė: CuSO₄ · 5H₂O
Grynumas: ne mažiau kaip 98%, tinkamas naudoti techniniais ir moksliniais tikslais.
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	Kalio chloridas
	Prekės pavadinimas: Kalio chloridas (KCl), skirtas laboratoriniam, naudojimui.
Cheminė sudėtis:
Cheminė formulė: KCl
Grynumas: ne mažiau kaip 99%, tinkamas naudoti laboratoriniams tyrimams.
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	Vandenilio peroksidas 35%
	Prekės pavadinimas: Vandenilio peroksidas 35% tirpalas, skirtas pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui.
Cheminė sudėtis:
Cheminė formulė: H₂O₂
Koncentracija: 35%
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	Natrio vandenilio karbonatas
	Prekės pavadinimas: Natrio vandenilio karbonatas (NaHCO₃) skirtas laboratoriniam naudojimui.
Pakuotė:
Supakuotas į drėgmei ir cheminiams poveikiams atsparų maišą arba plastikinę talpyklą, apsaugančią nuo produkto sugadinimo transportavimo ir laikymo metu.
Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto pavadinimas, grynumas.
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	Geležies II chloridas
	Prekės pavadinimas: Geležies (II) chloridas tetrahidratas (FeCl₂ · 4H₂O), skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui.
Cheminė sudėtis:
Cheminė formulė: FeCl₂ · 4H₂O
Grynumas: ne mažiau kaip 99%, analitinės klasės (gr), tinkamas laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams.
Pakuotė:
Supakuotas į sandarų, drėgmei atsparų indą, kuris apsaugo nuo produkto oksidacijos ir irimo. Pakuotė turėtų būti skaidri arba tamsaus plastiko ar stiklo.
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	Varinė viela
	Prekės pavadinimas: Varinė viela, skirta elektros ir elektronikos darbams, pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui.
Medžiaga:
Grynas varis (ne mažiau kaip 99,9% grynumo), užtikrinantis puikų elektros laidumą ir atsparumą korozijai.
Skersmuo:
Skersmuo gali būti nuo 0,1 mm iki 1 mm, 
Tikslus skersmuo turi būti nurodytas ant pakuotės.
Pakuotė:
Viela turi būti supakuota ant ritės arba susukta į tvarkingą rišulį.
Ant pakuotės turi būti nurodytas vielos skersmuo, ilgis ir medžiagos grynumas.
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	Geležies drožlės
	Prekės pavadinimas: Geležies drožlės, skirtos laboratoriniam, mokomajam ir pramoniniam naudojimui.
Cheminė sudėtis:
Grynumas: >= 99,9 % geležies (Fe).
Priemaišos: Minimalios priemaišos, nesudarančios didelės įtakos eksperimentiniams ir pramoniniams procesams.
Pakuotė:
Supakuota į stiklinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir oksidacijos.
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	Magnio metalo milteliai
	Prekės pavadinimas: Magnio metalo milteliai, skirti laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui.
Cheminė sudėtis:
Cheminė formulė: Mg
Grynumas: >= 99,8% magnio.
Pakuotė:
Supakuotas į sandarų ir hermetišką plastikinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir deguonies poveikio, kad būtų išvengta oksidacijos ir savaiminio užsiliepsnojimo.
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	Koncentruota (ledinė) acto rūgštis
	Prekės pavadinimas: Koncentruota ledinė acto rūgštis, 99% skirta laboratoriniam naudojimui.
Cheminė sudėtis:
Cheminė formulė: CH₃COOH
Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, 
Pakuotė:
Supakuota į cheminėms medžiagoms atsparų plastikinį arba stiklini indą, užtikrinantį sandarumą ir apsaugą nuo išgaravimo.
Ant pakuotės turi būti nurodyta produkto pavadinimas, grynumas, saugos įspėjimai.
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	Negesintos kalkės
	Prekės pavadinimas: Negesintos kalkės (kalcio oksidas), skirtos pramoniniam, statybiniam ir žemės ūkio naudojimui.
Cheminė sudėtis:
Cheminė formulė: CaO
Grynumas: Ne mažiau kaip 90% kalcio oksido, minimalios priemaišos, kurios neturi įtakos pagrindinėms savybėms.
Pakuotė:
Supakuota į drėgmei atsparų maišą ar kibirą, apsaugantį nuo oro ir drėgmės, kad būtų išvengta reakcijos su vandeniu ir produkto savybių praradimo.
Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas ir įspėjimai apie saugų naudojimą.
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	Lakmuso popierėliai (neutralūs)
	Popierėlio plotis: 5-7 mm, užtikrinantis pakankamą paviršių skysčių mėginiams ir patogų naudojimą.	
Ilgis: kiekvienas popierėlis ~50 mm.
Pakuotė:
Supakuoti į drėgmei atsparią dėžutę arba plastikinį laikiklį, užtikrinantį patogų laikymą ir apsaugą nuo išorinių veiksnių.
Pakuotėje yra ne mažiau kaip 100 lakmuso popierėlių.
Ant pakuotės turi būti nurodyta naudojimo instrukcija, 
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	Universalusis indikatorius
	Indikatoriaus popierėlio matmenys: 5–7 mm pločio, netrumpesni nei 85 mm ilgio, užtikrinantys pakankamą paviršiaus plotą tirpalui įvertinti.
Pakuotė:
Supakuota į drėgmei atsparią dėžutę arba plastikinį laikiklį, apsaugantį popierėlius nuo aplinkos poveikio ir užtikrinant patogų naudojimą.
Pakuotėje yra ne mažiau kaip 100 vienetų indikatoriaus popierėlių.
Ant pakuotės turi būti pateikta aiški pH spalvų skalė, leidžianti greitai ir lengvai palyginti bei nustatyti pH vertę.
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	Aliuminis oksidas
	Prekės pavadinimas: Aliuminio oksidas (Al₂O₃), skirtas laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui.
Cheminė sudėtis:
Cheminė formulė: Al₂O₃
Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, tinkamas analitinės klasės reikalavimams.
Pakuotė:
Supakuotas į hermetišką, chemiškai atsparų plastikinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir taršos.
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	Cinko oksidas
	Prekės pavadinimas: Cinko oksidas (ZnO), skirtas laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui.
Cheminė sudėtis:
Cheminė formulė: ZnO
Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, atitinka analitinės klasės reikalavimus.
Pakuotė:
Supakuotas į sandarų, drėgmei atsparų plastikinį indą, kuris apsaugo nuo taršos ir cheminių savybių praradimo.
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	Geležies II sulfatas
	Prekės pavadinimas: Geležies (II) sulfatas heptahidratas (FeSO₄ · 7H₂O), skirtas pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui.
Cheminė sudėtis:
Cheminė formulė: FeSO₄ · 7H₂O
Grynumas: Ne mažiau kaip 98%, tinkamas pramonės ir mokslinių tyrimų poreikiams.
Pakuotė:
Supakuotas į drėgmei atsparų plastikinį maišą, kuris apsaugo nuo aplinkos drėgmės ir oksidacijos.
Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir saugos instrukcijos.
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	Spiritas 96 %
	Prekės pavadinimas: Spiritas 96% (etanolis, C₂H₅OH), skirtas pramoniniam, laboratoriniam ir dezinfekcijos naudojimui.
Cheminė sudėtis:
Cheminė formulė: C₂H₅OH
Grynumas: 96% etanolio
Pakuotė:
Pakuotės tūris: ne mažesnės nei 1 l 
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	Termometras stiklinis (nuo -10 iki 1100 C)
	Termometras turi būti chemiškai atsparus, skaidrus ir graduotas  ne prasčiau, kaip kas 0,5 oC.
Užpildas turi būti su alkoholiu arba lygiavertis.
Matavimo diapazonas ne prastesnis, kaip nuo -10oC iki 110oC.
Ilgis ne didesnis, kaip 305 mm
	

	61
	Spyruoklinis dinamometras, 10N
	Bendrosios savybės:
Maksimali jėga: 10 N (Niutonai).
Skalės gradavimas: Gradacija ne prastesnė, kaip kas 0.1 N.
Konstrukcija ir funkcionalumas:
Turi būti pagamintas iš patvaraus plastiko arba metalo. Prietaisas turi turėti nulio reguliavimo mechanizmą ir pakabinimo kabliuką.
	

	62
	Analoginis multimetras AM51
	Matavimo galimybės:
Įrenginys matuoja nuolatinę (100 mV–600 V) ir kintamąją (10 V–600 V) įtampą, nuolatinę (50 µA–1 A) ir kintamąją (3 mA–3 A) srovę, bei varžą.
Techniniai duomenys:
Vidinė varža – 20 kΩ/V (DC), 6,67 kΩ/V (AC). Tikslumas – 2,5 klasė.
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	Svarstyklės
	Matavimo savybės:
Matavimo diapazonas nuo 0,1 g iki 500 g, tikslumas ±0,1 g, rezoliucija iki 0,1 g – tinka tiksliems masės matavimams.
Ekranas ir valdymas:
Skaitmeninis LCD ekranas su apšvietimu. Patogūs valdymo mygtukai su taros, kalibravimo ir vienetų keitimo funkcijomis (g, dwt, ozt, oz).
Plokštelės dydis: ne mažesnė kaip 120 mm skersmens, kad būtų galima tiksliai matuoti įvairių dydžių objektus 
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	Multimetras M-830B


	Matavimo galimybės:
· Nuolatinė įtampa (DCV): ne prasčiau, kaip 0  – 1000 V
· Kintamoji įtampa (ACV): ne prasčiau, kaip 0 – 750 V
· Nuolatinė srovė (DCA): ne prasčiau, kaip 0 – 10 A
· Varža (Ω): ne prasčiau, kaip 0 – 2 MΩ
Tikslumas:
· Tipinė tikslumo klasė: ±(0,5 % + 2 skaitmenys) (priklausomai nuo funkcijos ir diapazono)
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	Miliampermetras (laboratorinis)
	Matavimo diapazonas: 0–500 mA
Prietaiso tikslumo klasė ne prastesnė, kaip 2.5
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	Slankmatis
	Matavimo diapazonas:
Matavimo ilgis: ne prasčiau, kaip iki 150 mm (kiti diapazonai taip pat gali būti siūlomi)
Medžiaga:
Korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga
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	Mikrometras
	Matavimo diapazonas: ne mažesnis nei nuo 0 mm iki 25 mm
Skalė ir rodmuo:
Tipas: Skaitmeninis arba analoginis 
	

	68
	Penkiakampis metalų šilumos laidumui tirti
	Konstrukcija: Turi būti sudaryt iš ne mažiau, kaip penkių skirtingų metalų (varis, aliuminis, plienas, žalvaris, geležis) juostos, sujungtos centre. Juostų ilgis ne didesnis, kaip 10 cm.
Matavimas: Juostos su paruoštomis vietomis temperatūros jutikliams ar termoelementams. Temperatūros pokyčiai stebimi strypų galuose.
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	Poliarizacijos filtrai 50 x 50 karpomi 2 vnt.
	Dydis ir forma: filtrai turi būti ne didesni, kaip 50 x 50 mm. Filtrai turi būti lankstūs. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt.
Maksimalus šviesos pralaidumas ne didesnis, kaip 32% (vienas lakštas).
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	Rankinė vakuuminė pompa
	Slėgis: skirtumas lyginant su išoriniu slėgiu: 850 mbar 
Medžiaga: Patvarus plastikas arba metalas
Naudojimo savybės: ergonomiška rankena, lengvai valoma, atspari korozijai
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	Trinties blokas 4 skirtingų paviršių
	Blokas turi būti su 4 skirtingais paviršiais trinties palyginimui.
Matmenys: kiekvienos sienelės ilgis ne didesnis, kaip 2 inch
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	100 gr. masės svarsčių rinkinys su kabliukais
	Bendras svoris: 100 g
Rinkinys: Ne mažiau kaip 6 vienodi svareliai.
Turi būti kabliukai iš abiejų pusių
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	Liniuotė milimetrinė 0.5 m
	Ilgis: 500 mm (0,5 m).
Padalos: milimetrinės padalos per visą ilgį su žymėjimais kas 10 mm, kad būtų lengva matuoti ir skaityti matavimo rezultatus.
Skalė: abipusė (jei yra), su centimetrais ir milimetrais, kad būtų užtikrintas universalumas įvairiems matavimams.
Medžiaga: pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
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	Skirtingo tūrio kūnai Archimedo dėsniui tirti
	Kūnų sudėtis: nemažiau 2 skirtingų tūrių kūnai. Tūrių spektras pritaikytas Archimedo dėsnio tyrimams.
Pakabinimas: kiekvienas kūnas turi būti su kabliuku arba žiedu.
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	Ritė. Srovių magnetinei sąveikai tirti

	Induktyvumas: 10–100 mH
Nominali srovė: 0,5–2 A
Pajungimas: Su patogiais prijungimo gnybtais, tinkančiais voltmetrui ir ampermetrui
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	Pasagiškas laboratorinis magnetas
	Forma ir dydis: pasagos formos, aukštis 70–120 mm, tarp polių ne daugiau 50 mm. N ir S poliai atskirti skirtingomis spalvomis.
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	Laboratorinė ritė su šerdimi
	Parametrai: ne mažiau, kaip 500 apvijų ritė su dviem terminalais. Turi būti galima tirti Faradėjaus dėsnį.
Srovė ne prastenė, kaip 2 A
Matmenys ir dizainas: turi būti su LED indikatoriumi, kuris mirksi raudonai arba žaliai, kai detektoriaus ritė praeina per magnetą, nurodydamas srovės kryptį. 
Korpusas pagamintas iš polikarbonato  plastiko arba lygiavertės medžiagos.
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	Spyruoklių rinkinys 
	Rinkinyje ne mažiau kaip 5 skirtingo standumo spyruoklės.
Medžiaga: Nerūdijantis plienas arba aukštos kokybės metalų lydinys.
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	Spyruoklinis dinamometras, 20N
	Maksimali jėga: 20 N
Gradacija: kas 0,1 N arba 0,2 N
Indikatorius: Aiškus rodyklinis arba skaitmeninis
Funkcijos: Nulio reguliavimas, tvirtas pakabinimo kabliukas, apsauga nuo perkrovos
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	Spektro lempų valdymo blokas
	Maksimali išėjimo srovė ne prastesnė, kaip 1 A;
Komplektą turi sudaryti ne mažiau, kaip blokas, lempų laikiklis ir stovas;
Lempos laikiklio matmenys ne mažesni, kaip: 180 mm ilgis, 50 mm skersmuo
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	Jungiamieji laidai kaištis-kaištis skirtingų spalvų
	Ilgis ne mažesnis, kaip 20 cm.
Jungtys: kaištis–kaištis (male-to-male).
Pakavimas: rinkiniai po 50–100 vnt., su spalvų asortimentu.
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	Jungiamieji laidai kaištis-lizdas skirtingų spalvų
	Ilgis ne mažesnis, kaip 20 cm.
Jungtys: tipas – kaištis-lizdas (male-to-female).
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	Multimetro laidai su antgaliais
	Laidai: ilgis – 50–150 cm, skersmuo.
Antgaliai: Įvairūs tipai: zondai, spaustukai, adatos.
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	Laboratoriniai jungiamieji laidai kaištis-kaištis
	Laido ilgis: ne mažiau kaip 30 cm ir ne daugiau kaip 50 cm.
Spalvų kodavimas: Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 spalvos, kad būtų galima lengvai atskirti laidus elektros grandinėse.
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	Jungiamieji laidai paprastoms elektros grandinėms tiesti
	Pakavimas: rinkiniai ne mažiau, kaip po 50–100 vnt., su spalvų asortimentu.
Izoliacija: Laidų galai turi būti užbaigti su auksiniu arba lygiaverčiu kaiščiu.
Jungtys: Abiejuose kabelio galuose yra lanksčios jungtys, pritaikytos paprastoms elektros grandinėms tiesi.
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	Apšvietimo lempa-šviesos šaltinis
Pagal techninę specifikaciją matosi, jog perkamoji prekė turi būti tokia pat kaip eilutėje Nr. 22
	Tipas: LED arba lygiavertė lempa
Šviesos šaltinio tipas: Baltos šviesos arba plataus spektro lempa
Šviesos intensyvumas: Ne mažiau kaip 1000 liumenų
Spalvinė temperatūra: diapazonas ne mažesnis nei  nuo 3000K iki 6000K
Funkcionalumas:
Fiziniai parametrai:
Korpuso medžiaga: Aukštos kokybės plastikas arba metalas.
Svoris: Ne daugiau kaip 2 kg
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	Matlankis
	Bendrosios charakteristikos:
Matavimo diapazonas: 0-180 laipsnių
Medžiaga ir dizainas:
Medžiaga: plastikas arba lygiavertė medžiaga.
Funkcionalumas:
Žymėjimas: Aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi laipsnių žymėjimai
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	Krokodilo jungtis (komplektas 10)
	Spalvos: Ne mažiau kaip 5 skirtingos spalvos (pvz., raudona, juoda, žalia, geltona, mėlyna)
Kiekis: 10 vnt. komplekte
Ilgis ne didesnis, kaip 50 cm
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	Difrakcinių gardelių rinkinys

	Gardelių linijų skaičius: Įvairūs gardelių linijų tankiai, ne mažiau kaip šie: 150 linijų/mm, 300 linijų/mm 
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	Laikiklis su liniuote difrakcinei gardelei laikyti, nustatant šviesos bangos ilgį

	Medžiaga: Tvirtas ir patvarus metalas arba lygiavertė medžiaga
Stabilumas: Užtikrinti difrakcinės gardelės stabilumą įvairiomis sąlygomis, neleidžiant jai judėti eksperimentų metu
Mechanizmas: Reguliuojamas difrakcinės gardelės laikymo mechanizmas, leidžiantis tiksliai nustatyti gardelės poziciją
Liniuotės specifikacijos:
Ilgis: Ne mažesnis kaip 30 cm
Žymėjimai: Aiškiai matomi, padalinti milimetrų tikslumu
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	Spektro vamzdelis, vandenilis-helis
	Dujų sudėtis: Vandenilio ir helio mišinys
Vamzdelio ilgis: Ne mažesnis nei 10 cm
Abiejuose galuose turi būti uždarymo dangteliai
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	Spektro vamzdelis, Kriptonas
	Dujų sudėtis: Grynas kriptonas
Vamzdelio ilgis: Ne mažesnis nei 10 cm
Vamzdelio skersmuo: Ne mažesnis nei 1 cm
Abiejuose galuose turi būti uždarymo dangteliai
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	Rezistorių rinkinys
	Rezistorių skaičius: Ne mažiau kaip 300 rezistorių
Rezistorių vertės: Nuo 1 Ω iki 1 MΩ
Skirtingų verčių skaičius: Ne mažiau kaip 15 skirtingų verčių
Rezistorių kiekis kiekvienai vertei: Ne mažiau kaip 20 vnt. kiekvienai vertei
Rezistorių specifikacijos:
Nominali galia: Ne mažiau kaip 1/4 W (0,25 W)
Tolerancija: Ne didesnė kaip ±5%, ±1% tolerancija yra privalumas
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	LED lemputė, 1,5W
	Galia: 1,5 W
Įtampa: 12V AC/DC
Šviesos srautas: Ne mažiau kaip 120 lm
Spalvinė temperatūra: Ne didesnė, kaip 6000K
Lemputės cokolio tipas: G4
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	LED lemputė, 2W
	Galia: 2 W
Įtampa: 12V AC/DC
Šviesos srautas: Ne mažiau kaip 210 lm
Spalvinė temperatūra: 4100K (neutraliai balta)
Lemputės cokolio tipas: G4
Spalvų atgavos indeksas (CRI): Ne mažiau kaip 80
Ilgaamžiškumas: Ne mažiau kaip 15 000 valandų
Energijos efektyvumo klasė: A+ arba aukštesnė
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	LED diodų rinkinys
	Diodų skaičius: Ne mažiau kaip 100 LED diodų
Diodų dydžiai: Rinkinys apima 3 mm ir 5 mm LED diodus
Spalvos: Ne mažiau kaip 5 skirtingos spalvos, įskaitant raudoną, žalią, mėlyną, geltoną ir baltą
Korpusas: Skaidrus arba matinis plastikas
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	Modulinė maketavimo plokštė
	Plokštės tipas: Modulinė maketavimo plokštė (Breadboard)
Kontaktų skaičius: Ne mažiau kaip 400 kontaktų
Turi būti dvi elektros linijos;
Turi būti pažymėtas maitinimo šaltinio poliškumas
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	Baterijų laikiklis 2xAA
	Tipas: Laikiklis 2 nuosekliai sujungtoms AA (R6) baterijoms
Turi būti išvesti sujungimo laidai
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	Baterijų laikiklis 9V
	Tipas: Laikiklis vienai 9V (6F22, 6LR61) baterijai su integruotu jungikliu
Įtampa: Maks. 9V
Turi būti su dangteliu ir išvestais sujungimo laidais
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	 Baterijų laikiklis 1xAA
	Tipas: Laikiklis vienai AA (R6, 1.5V) baterijai su išvestais laidais
Įtampa: Maks. 1.5V
Išmatavimai ne didesni, kaip 11 x 32 x 24 mm
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	Garsiakalbis

	Galingumas: 0,1–0,5 W
Varža: 8–32 Ω
Matmenys: Įvairūs (pvz., 24×15×4 mm; 15×4 mm; 15×6×3 mm)
Korpusas: Plastikas arba lygiavertė medžiaga
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	RF ryšio modulių rinkinys (433 MHz)
	Dažnis: 433 MHz
Modulis: Siųstuvas + imtuvas
Nuotolio atstumas ne mažesnis, kaip 10 m
Siųstuvo galia: 3 – 12 V
Moduliacija: ASK
Srovės diapazonas ne mažesnis arba lygus 40 mA
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	Kalorimetras su kaitinimo spirale
	Talpa: ne mažesnė, kaip 150 ml
Vidinis indas: Nerūdijantis plienas arba aliuminis
Maitinimas: 6 V DC; 
Turi būti ne mažiau, kaip: skaidrus plastikinis dangtelis su maišytuvu, termometro anga, kamščiu ; kaitinimo spiralė; uždengimo dangtelis
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	Plokštieji veidrodžiai
	Matmenys: ne mažesni, kaip 70 x 120 mm
Forma: Stačiakampiai arba kvadratiniai
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	Vandens piltuvėliai
	Medžiaga: Polipropilenas (PP), polietilenas (PE) arba borosilikatinis stiklas – atsparūs cheminiams reagentams, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Lengvai valomi.
Matmenys: ne didesni kaip 50 mm, 75 mm, 100 mm skersmens, kaklelio ilgis ≥50 mm.
Forma: Plačiašonė, su siauru kakleliu. Lygūs, užapvalinti kraštai – saugiam naudojimui be išsiliejimo.
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	Krukso radiometras
	Matmenys: Aukštis ne mažesnis, kaip 15 cm
Vidinė konstrukcija: 4 metaliniai sparneliai ant žemos trinties ašies; viena pusė juoda.
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	Rinkinys ,,Elektros variklis“ 7-12 kl.
	Rinkinio pagalba turi būti galima atvaizduoti variklio veikimą.
Rinkinys turi susidaryti iš tvirtų komponentų.
Surinkimas ir išardymas turi būti nesudėtingi
Turi būti maitinimo šaltinio priedas ne prastesnis, kaip 6 V 
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	Kaitinimo plytelė
	Paviršius: Stiklo keramika – atsparus cheminiams reagentams, lengvai valomas
Temperatūra: Reguliuojama ne mažesniu intervalu nei nuo 30 temperatūros iki +500 °C
Valdymas: Rankinis arba skaitmeninis valdymas su temperatūros indikacija
Paviršiaus plotas: 184 × 184 mm, tinkamas laboratoriniams indams
Saugumas: Apsauga nuo perkaitimo, automatinis išjungimas, neslystantis pagrindas, IP21 ar aukštesnis apsaugos lygis
Maitinimas: 200–240 V, 50/60 Hz
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	Didelio efektyvumo elektrostatinės indukcijos mašina (Wimshurst'o mašina )
	Paskirtis: Aukštos įtampos demonstracinis prietaisas fizikos pamokoms ir laboratorijoms.
Konstrukcija: Du priešingai besisukantys akriliniai arba stikliniai diskai ne didesni, kaip Ø 300 mm
Kibirkšties ilgis iki 80 mm
Turi būti pora Leyden‘o indų.
Turi būti rankena, tvirtas stabilus pagrindas.
Išmatavimai: 360 x 200 x 405 mm, ± 10 mm 
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	Kalorimetras
	Konstrukcija: Dvigubų sienelių indas su izoliacija. Vidinė kamera – nerūdijantis plienas ar inertiška medžiaga; išorinis korpusas – plastikas arba metalas. Integruotas maišymo mechanizmas.
Matavimo savybės: Temperatūros jutiklis: skaitmeninis, ne prastesniame diapazone, kaip nuo –10 °C iki +120 °C, tikslumas ±0,01 °C.
Talpa: ne didesnė, kaip 250 ml.
Papildomos angos jutiklių ar kitų prietaisų prijungimui.
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	Mini šaldiklis
	Tipas: Vertikalus, priekinės durelės
Talpa: 30–110  litrų
Energija: Energijos klasė ≥ A+; sąnaudos ≤ 200 kWh/metus
Temperatūra: ne aukštesnė kaip 0°C
Šaldymo sistema: Statinė arba ventiliuojama; rankinis arba automatinis atitirpinimas
Valdymas: Mechaninis arba elektroninis; gali būti LED indikatorius
Dizainas: Laisvai pastatomas arba įmontuojamas; matmenys ~50–85 cm (A) × 40–55 cm (P/G)
Triukšmas: ≤ 40 dB
Funkcijos: Reguliuojamos kojelės, sandarios durys
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	Maitinimo šaltinis
	Įėjimas: 230 V AC ±10 %
Išėjimas: galia – iki 36 W
Stabilumas: iki ≤50 mV
Funkcijos: turi būti reguliuojama nuolatinės srovės išėjimo įtampa
Korpusas: Pagaminta iš metalo arba lygiavertės medžiagos, svoris ne didesnis, kaip 3 kg
	




                                                                                         Pirkimo sąlygų 3 pried o tęsinys       LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ ŠILUTĖS P IRMAJAI   PROGIMNAZIJAI   TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ LENTELĖ  

Eil. Nr.  Prekės pavadinimas  Reikalaujami prekių techniniai  rodikliai  Siūlomų prekių  techninės  charakteristikos  -   a titikimas reikalavimams  (užpildyti išsamiai,  nurodant  konkrečias  siūlomos prekės  charakteristikas pagal 3  stulpelio reikalavimus).   Pildoma tos  pirkimo dalies, kuriai  teikiamas pasiūlymas  

1  2  3  4  

Laboratorijų priemonės  

1  Širdies modelis  Turi pavaizduota žmogaus širdis  natūralaus dydžio.   Turi būti atvaizduojama ne mažiau, kaip:  skilvelių ir širdies vožtuvų vaizdas.   Modelis turi būti išardomas ne mažiau,  kaip į dvi dalis.   

2  Skalpelių rinkinys  Kokybė:   Ašmenys turi būti patvarūs,  aštrūs ir tinkami daugkartiniam  naudojimui.   Paviršius:   Lengvai valomas ir  dezinfekuojamas.   Kiekis rinkinyje:   ne mažiau kaip 1 vnt.   Sterilizacija:   Skalpeliai turi būti  autoklavuojami   Bendras ilgis : ne daugiau nei 150 mm     

3  Mėgintuvėliai (Po 4)  Pagaminti iš aukštos kokybės chemiškai  atsparaus stiklo.   Kiekvienas mėgintuvėlis turi turėti  plastikinį kamštelį.   Kamštelio spalvos: raudona, mėlyna  arba neutrali (tiekėjai gali pateikti įvairių  spalvų variantų).   Atsparumas temperatūroms iki 150°C,  tinkami naudoti šildymo ir šaldymo  procedūroms.   Talpos variantai (tiekėjas turi pasiūlyti  bent du variantus):   o   7 ml,   

