                                          Perkamų prekių sąrašas
	

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Kaina EUR 1 vnt.be PVM

	1.
	Į baldus montuojamas šaldytuvas su šaldymo kamera apačioje
	vnt.
	

	2.
	Į baldus montuojama indų plovimo mašina
	vnt.
	

	3.
	Į baldus montuojama mikrobangų krosnelė
	vnt.
	

	4.
	Laisvai pastatomas kavos virimo aparatas
	vnt.
	

	5.
	Elektrinis virdulys
	vnt.
	

	6.
	Šaldytuvas su šaldyo kamera apačioje
	vnt.
	

	7.
	Šaldytuvas su šaldyo kamera viršuje
	vnt.
	

	8.
	 Šaldytuvas su šaldymo kamera viduje
	vnt.
	

	9.
	Šaldytuvas be šaldymo kameros
	vnt.
	

	10.
	Televizoriai 32(81 cm)
	vnt.
	

	11.
	Televizoriai 43(109 cm)
	vnt.
	







Buitinių elektros prietaisų techninė specifikacija 
		
	Prekės pavadinimas
	Reikalaujama techninės specifikacija
	Siūloma parametro reikšmė (surašomi konkretūs siūlomi parametrai (Taip/ne rašyti negalima))

	1. Į baldus montuojamas šaldytuvas su šaldymo kamera apačioje
	Į baldus montuojamas dviejų durų šaldytuvas;  energetinė klasė ne mažesnė nei E; naudinga šaldytuvo talpa  ne mažiau 180 l; Šaldiklio talpa – 69 l;
naudinga šaldiklio talpa ne mažiau 65 l; matmenys (A x P x G) ne mažiau 177 x 54 x 54 cm;  3 vnt. grūdinto stiklo lentynėlės;  keičiama durų atidarymo kryptis; ištraukiami šaldiklio stalčiai 3 vnt.; automatinis šaldiklio atitirpinimas; triukšmo lygis  ne didesnis 38 dB; įtampa 220V-240V, Energetinė klasė – E; Galingumas: 0,3 kW, 230V 
3 vnt. grūdinto stiklo lentynėlės;
Keičiama durų atidarymo kryptis;
Ištraukiami šaldiklio stalčiai 3 vnt;
Automatinis šaldiklio atitirpinimas;
Triukšmo lygis – 38dBA;
garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio 28 d. Nr. D1-508 ( su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus. Pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	

	2. Į baldus montuojama indų plovimo mašina
	Į baldus montuojama indų plovimo mašina; energetinė klasė ne mažesnė nei C; programų skaičius – ne mažiau 8; krepšių skaičius – 3; talpa (indų komplektų) – 16; triukšmo lygis ne daugiau nei 42 dBA; automatu atsidarančios durelės po plovimo; matmenys (A x P x G) ne mažiau 81 x 59 x 55 cm; įtampa 220 V- 240 V, garantinis laikotarpis ne mažiau  24 mėn. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio 28 d. Nr. D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus. Pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	

	3. Į baldus montuojama mikrobangų krosnelė
	Į baldus montuojama mikrobangų krosnelė; mechaninis valdymas; talpa ne mažiau 20l; galingumas ne mažiau 800W; automatinis atitirpinimas; vidinis apšvietimas; matmenys (A x P x G) 38 x 59 x 34 cm (±5cm); garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio 28 d. Nr. D1-508 ( su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus. Pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	

	4. Laisvai pastatomas kavos virimo aparatas 
	Laisvai pastatomas kavos virimo automatas; automatinis; kavos pupelių malūnėlis; kavos pupelių malimo reguliavimo lygiai – ne mažiau 5; elektroninis valdymo ekranas; vandens talpa – ne mažiau 1,5l; kavos puodelio dydžio pasirinkimas; slėgis ne mažiau 19 bar; matmenys (A x P x G) 35 x 26 x 40 cm (±5cm), garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio 28 d. Nr. D1-508 ( su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus. Pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	

	5. Elektrinis virdulys
	Turi būti nerūdijančio plieno korpusas su plastikiniais akcentais, talpa ne mažiau 1.7 litro, galingumas 1850- 2200 W, turi  būti išpylimo snapelis, paslėptas kaitinimo elementas, įjungimo mygtukas, vandens lygio indikatorius, nuovirų filtras, automatinis išsijungimas,  įtampa 220V-240V, garantinis laikotarpis ne mažiau 24  mėn. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio 28 d. Nr. D1-508 ( su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus. Pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	

	6. Šaldytuvas su šaldyo kamera apačioje
	Laisvai pastatomas dviejų durų šaldytuvas;  naudinga šaldytuvo talpa  ne mažiau 200 l; matmenys (A x P x G) ne mažiau 170 x 54 x 57 cm;  3 vnt. grūdinto stiklo lentynėlės;  keičiama durų atidarymo kryptis;  ištraukiami šaldiklio stalčiai 3 vnt.; triukšmo lygis  ne didesnis 40 dB; spalva balta; įtampa 220V-240V, garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio 28 d. Nr. D1-508 ( su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus. Pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	

	7. Šaldytuvas su šaldyo kamera viršuje
	Laisvai pastatomas dviejų durų šaldytuvas su atskira šaldymo kamera viršuje; matmenys (A x P x G) ne mažiau 140 x 55 x 60 cm, (±5 cm); šaldytuvo talpa ne mažiau 160 ltr.; spalva balta; įtampa 220 V- 240 V, keičiama durelių atidarymo kryptis, garantinis laikotarpis ne mažiau  24 mėn. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio 28 d. Nr. D1-508 ( su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus. Pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	

	8. Šaldytuvas su šaldymo kamera viduje
	Laisvai pastatomas vienų durų šaldytuvas su šaldymo kamera viduje; matmenys (A x P x G) 85 x 55 x 60 cm (±5 cm); šaldytuvo talpa ne mažesnė 90 ltr. šaldymo kamera  ne mažesnė 10 ltr.; spalva balta; įtampa 220 V- 240 V, keičiama durelių atidarymo kryptis, garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio 28 d. Nr. D1-508 ( su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus. Pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	

	9. Šaldytuvas be šaldymo kameros
	Laisvai pastatomas vienų durų šaldytuvas  be šaldymo kameros; matmenys (A x P x G) 85 x 55 x 60 cm (±5cm); talpa ne mažesnė 95 ltr.; spalva balta; įtampa 220 V- 240 V, keičiama durelių atidarymo kryptis, garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio 28 d. Nr. D1-508 ( su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus. Pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	

	10. Televizoriai 32(81 cm)
	Ekrano tipas LED, įstrižainė 32“ (81cm), ekrano raiška ne mažiau  1920 x 1080 (FHD),  garso galia ne mažiau 10W, turi būti jungtys HDMI, USB, Bluetooth, WI-FI; įtampa 220 V- 240 V; garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio 28 d. Nr. D1-508 ( su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus. Pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	

	11. Televizoriai 43(109 cm)
	Ekrano tipas QLED, įstrižainė 43“ (109cm), ekrano raiška ne mažiau  3840 x2160 (FHD), garso galia ne mažiau 10W, turi būti jungtys HDMI, USB, Bluetooth, WI-FI, Smart TV; įtampa 220 V- 240 V; garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 birželio 28 d. Nr. D1-508 ( su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus. Pateikti kartu su pasiūlymu atitiktį įrodančius sertifikatus ar dokumentus.
	




                                              Perkamų prekių sąrašas        

Eil.  Nr.  Prekės pavadinimas  Mato vnt.  Kaina EUR 1  vnt.be PVM  

1.  Į baldus montuojamas šaldytuvas su šaldymo kamera  apačioje  vnt.   

2.  Į baldus montuojama indų plovimo mašina  vnt.   

3.  Į baldus montuojama m ikrobangų krosnelė  vnt.   

4.  Laisvai pastatomas kavos virimo aparatas  vnt.   

5.  Elektrinis virdulys  vnt.   

6.  Šaldytuvas su šaldyo kamera apačioje  vnt.   

7.  Šaldytuvas su šaldyo kamera  viršuje  vnt.   

8.    Šaldytuvas su šaldymo kamera viduje  vnt.   

9.  Šaldytuvas be  šaldymo kameros  vnt.   

10.  Televizoriai  32(81 cm)  vnt.   

11.  Televizoriai  43(109 cm)  vnt.   

          Buitinių elektros prietaisų techninė specifikacija          

Prekės  pavadinimas  Reikalaujama techninės  specifikacija  Siūloma parametro reikšmė ( surašomi  konkretūs siūlomi parametrai (Taip/ne  rašyti negalima))  

1 .   Į baldus  montuojamas  š aldytuvas su  šaldymo kamera  apačioje  Į baldus montuojamas   dviejų durų  šaldytuvas;   energetinė klasė ne mažesnė  nei E;  naudinga šaldytuvo talpa  ne mažiau  180   l;   Šaldiklio talpa  –   69 l;   naudinga šaldiklio talpa ne mažiau 65 l;   matmenys (A x P x G) ne mažiau 17 7   x 5 4   x  54   cm;  3 vnt. grūdinto stiklo lentynėlės;   keičiama durų atidarymo kryptis;   ištraukiami šaldiklio stalčiai 3 vnt.;   automatinis šaldiklio atitirpinimas;   triukšmo lygis  ne didesnis  38   dB; įtampa  220V - 240V,  Energetinė klasė  –   E;   Galingumas: 0,3 kW, 230V    3 vnt. grūdinto stiklo lentynėlės ;   K eičiama durų atidarymo kryptis ;   I štraukiami šaldiklio stalčiai 3 vnt ;   Automatinis šaldiklio atitirpinimas;   Triukšmo lygis  –   38dBA ;   garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn.   Vadovaujantis LR aplinkos ministro  įsakymu 2011 birželio 28 d. Nr. D1 - 508  ( su vėlesniais pakeitimais) gaminys turi  atitikti minimalius aplinkosauginius  reikalavimus.  Pateikti kartu su pasiūlymu  atitiktį įrodančius sertifikatus ar  dokumentus.   

2 .  Į baldus  montuojama indų  plovimo mašina  Į baldus montuojama indų plovimo  mašina ;  energetinė klasė ne mažesnė nei  C; programų skaičius  –   ne mažiau 8;  

