Pirkimo sąlygų 1 priedas

1 PIRKIMO DALIS
ORO (DUJŲ) GREIČIO, DUJŲ IR VANDENS TŪRIO DEBITO MATAVIMO PRIEMONIŲ IR ORO PAĖMIMO PRIEMONIŲ 
METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – oro (dujų) greičio, dujų ir vandens tūrio debito matavimo priemonių ir oro paėmimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos (toliau – Paslaugos).
Paslaugų užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Užsakovas).
Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
Paslaugų teikimo vieta – Paslaugų teikėjo (toliau – Teikėjas) laboratorija. Matavimo priemones į Teikėjo laboratoriją pristatys Užsakovas.

Kiti reikalavimai:
1. Kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos.
2. Kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus. Kalibravimas turi būti atliekamas taikant geriausią kalibravimo ir matavimo galimybę.
3. Teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar kalibruota ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.
4. Atlikęs matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, Teikėjas išduoda patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoja žymą (jei taikoma). Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ir / ar kalibravimo liudijimas, išduotame dokumente turi būti matomi pasirašymo duomenys arba pridedamas .adoc formato failas.
5. Kai matavimo priemonė tik kalibruojama, o metrologinė patikra neatliekama, Teikėjas pateikia atitikties pareiškimą, remiantis atlikto kalibravimo rezultatais.
6. Esant neigiamam metrologinės patikros rezultatui, Teikėjas išduoda netinkamumo pažymą ir kontrolės ataskaitą, kurioje nurodo konkrečius duomenis, kodėl matavimo priemonė pripažinta netinkama. Teikėjas turi nedelsiant el. paštu ar telefonu informuoti Užsakovą apie matavimo priemonės netinkamumą. 
7. Užsakovas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 punktu (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13, redakcija) esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų. Šių paslaugų Užsakovas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
8. Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Paslaugų kiekiai, tikslūs perkamų Paslaugų kiekiai priklausys nuo Užsakovo poreikio. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Paslaugų kiekio. 





1 lentelė. Perkamų Paslaugų preliminarūs kiekiai
	Eil. Nr.
	Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas
	MP skaičius
	Kalibravimo taškų skaičius vienai MP
	Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį
	Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Anemometras Testo 445 su tiesiu arba L tipo Pito vamzdeliu ir slėgio keitikliais (0÷100) hPa ir (0÷10) hPa ar lygiavertis
	4
	2x5t.
2x11t.
	4
	32

	2. 
	Termoanemometras Testo 445
	1
	3
	1
	3

	3. 
	Temperatūros ir drėgmės daviklis prie Testo 445 ar lygiavertis
	2
	6
	2
	12

	4. 
	Izokinetinė oro mėginių ėmimo sistema „Zambelli Isoplus“ su S tipo Pito vamzdeliu arba
 TCR Tecora Isotack G4 (siurbimo greitis, tūrio debitas, srauto greitis, statinis slėgis, barometrinis slėgis, temperatūra) ar lygiavertis
	5
	18
	5
	90

	5. 
	Aspiratorius pusiau automatinis Easy Plus, Zambelli Iso Plus (0,2÷30) l/min ar lygiavertis
	2
	
	4
	

	6. 
	Aspiratorius M882 (0,2÷20) l/min
	1
	
	2
	

	7. 
	Aspiratorius ABA-1-120-02A (80÷160) l/min
	1
	3
	2
	6

	8. 
	Aspiratorius Delta MK II (0,5÷30) l/min, TRC TECORA Delta (0,25÷30) l/min ar lygiavertis
	6
	6
	12
	12

	9. 
	Aspiratorius ASA-4M (0,5÷30) l/min, ASA-1M (10÷100) l/min, PU-4E (0,2 ÷ 20) l/min ar lygiavertis
	7
	2x12t.
1x3t.
1x5t.
	14
	64

	10. 
	Aspiratorius GILIAN GilAir-3 (0÷4) l/min, GilAir-5 (1-5) l/min, GilAir Plus (50÷5000), GilAir Plus (20÷5000) ml/min ar lygiavertis
	10
	6
	20
	12

	11. 
	Aspiratorius Drager X-act 5000 (0,1÷2) l/min
	2
	
	4
	

	12. 
	Aspiratorius OP-221TC 
	1
	5
	2
	10

	13. 
	Aspiratorius OP-442 TC  (2÷20) dm3/min 
	1
	6
	2
	12

	14. 
	Aspiratorius SKC 100-3000 (5÷15) dm3/min su absoliučiojo slėgio matuokliu (absoliučiojo slėgio kalibravimas)
	1
	3
	2
	6

	15. 
	Aspiratorius SKC, modeliai 224 – PCEX8, 224-PCXR4, 224-PCEX4, 224-PCXR8, 224E-PCEX8KC arba lygiavertis
	13
	3
	26
	3

	16. 
	Aspiratorius Zambelli ZB2
	1
	
	2
	

	17. 
	Aspiratorius QB1 
	2
	
	4
	

	18. 
	Daugiafunkcinė matavimo priemonė Testo 445 su Pito vamzdeliu ir slėgio keitikliais, termojutikliu, (3÷30) m/s; (0÷10) m/s  ar lygiavertė
	6
	4x5t.
1x10t. 
1x15t.
	6
	45

	19. 
	Daugiafunkcinė matavimo priemonė Testo 445 su Pito vamzdeliu ir slėgio keitikliu, (3÷30) m/s ar lygiavertė
	3
	5
	6
	30

	20. 
	Daugiafunkcinė matavimo priemonė Testo 440 dP su Pito vamzdeliu ir slėgio keitikliais, drėgmės ir termojutikliu, (3÷30) m/s; (0÷10) m/s ar lygiavertė
	5
	1x6t.
2x3t.
2x15t.
	10
	84

	21. 
	Daugiafunkcinė matavimo priemonė Testo 440 su jutikliu ir Pito vamzdeliu 
	3
	5
	6
	30

	22. 
	Daugiafunkcinė matavimo priemonė Zambelli 5006 DL su statiniu L tipo Pito vamzdeliu 
	1
	5
	1
	5

	23. 
	Elektroninis srauto matuoklis Perkin Elmer PE 1000
	1
	4
	
	4

	24. 
	Oro srauto kalibratorius Defender 510, Defender 510-L ar lygiavertis 
	7
	4x3t.
1x5t.
2x15t.
	
	92

	25. 
	Oro srauto kalibratorius Defender 520 (siurbimo greitis, barometrinis slėgis, temperatūra) ar lygiavertis
	1
	3
	
	3

	26. 
	Oro debito kalibratorius BGI tetraCal (0,1÷30) l/min ar lygiavertis
	2
	8
	
	32

	27. 
	Būgninis dujų skaitiklis RG 7000
	1
	3
	
	6

	28. 
	Oro srauto matuoklis DryCal 
	1
	4
	
	4

	29. 
	Oro srauto matuoklis Veloport 20, Oriflow ar lygiavertis 
	2
	4
	
	8

	30. 
	Pito vamzdelis S tipo, (3-30)m/s, Pito vamzdelis L tipo ar lygiavertis
	10
	5
	10
	50

	31. 
	Diferencinio slėgio matuoklis Magnehelix 
	3
	
	3
	

	32. 
	Rotametras 1355EZ30 (4÷245) ml/min, 320-530 (5÷30) dm3/min, 392-0650 (0,6÷5) dm3/min ar lygiavertis
	3
	3
	6
	18

	33. 
	Vandens debitomatis Burkert-Flow: 
debitomatis Burkert 8045, su turbininiu debito jutikliu DN25 ir skaičiuotuvu, matavimo ribos (1...15) m3/h; 
debitomatis DTFF-1S-15W, matavimo ribos (5...15) gal/h (18,9...56,8 dm3/h).
	1
	3
	
	1


t. - kalibravimo taškų skaičius.



2 PIRKIMO DALIS
ILGIO, MASĖS, LAIKO IR KITŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ 
METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – ilgio, masės, laiko, fizikinių ir cheminių ir kitų matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos (toliau – Paslaugos).
Paslaugų užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (Aplinkos tyrimų departamento laboratorijos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Alytuje, Marijampolėje) (toliau – Užsakovas).
Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
Paslaugų teikimo vieta – kai Paslaugos teikiamos Užsakovo laboratorijoje (stacionarūs ar netransportuotini prietaisai), paslaugos teikėjas (toliau – Teikėjas) atvyksta į Užsakovo laboratoriją. Kai Paslaugos teikiamos Teikėjo laboratorijoje, Užsakovas pristato matavimo priemones Teikėjui. 
Kiti reikalavimai:
1. Kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos.
2. Kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus. Kalibravimas turi būti atliekamas taikant geriausią kalibravimo ir matavimo galimybę.
3. Teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar kalibruota ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.
4. Teikėjas turi atvykti į Užsakovo laboratoriją ir suteikti Paslaugas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo Teikėjui dienos arba iki užsakyme nurodyto termino, jei užsakymas pateiktas anksčiau, kaip prieš 10 darbo dienų.
5. Atlikęs matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, Teikėjas išduoda patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoja žymą (jei taikoma). Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ir / ar kalibravimo liudijimas, išduotame dokumente turi būti matomi pasirašymo duomenys arba pridedamas .adoc formato failas.
6. Kai Paslaugos teikiamos Užsakovo laboratorijoje, patikros sertifikatas ir / ar kalibravimo liudijimas bei kalibravimo lipdukai išduodami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Paslaugų teikimo Užsakovo laboratorijoje dienos ir išsiunčiami paštu Užsakovo nurodytu adresu (skaitmeniniai dokumentai perduodami elektroninėmis ryšio priemonėmis). Patikros sertifikate ir / ar kalibravimo liudijime turi būti nurodyta Paslaugų teikimo Užsakovo laboratorijoje data.
7. Kai matavimo priemonė (išskyrus svarsčius) tik kalibruojama, o metrologinė patikra neatliekama, Teikėjas pateikia atitikties pareiškimą, remiantis atlikto kalibravimo rezultatais.
8. Esant neigiamam metrologinės patikros rezultatui, Teikėjas išduoda netinkamumo pažymą ir kontrolės ataskaitą, kurioje nurodo konkrečius duomenis, kodėl matavimo priemonė pripažinta netinkama. Teikėjas turi nedelsiant el. paštu ar telefonu informuoti Užsakovą apie matavimo priemonės netinkamumą. 
9. Užsakovas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 punktu (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13, redakcija) esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų. Šių paslaugų Užsakovas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
10. Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Paslaugų kiekiai, tikslūs perkamų Paslaugų kiekiai priklausys nuo Užsakovo poreikio. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Paslaugų kiekio. 
2 lentelė. Perkamų Paslaugų preliminarūs kiekiai
	Eil. Nr.
	Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas
	MP skaičius
	Kalibravimo taškų skaičius vienai MP 
	Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį
	Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį
	Paslauga atliekama Užsakovo laboratorijoje
(pažymėti *)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Autoklavas AE-8  (temperatūra)
	3
	3
	
	18
	

	2. 
	Automatinis dozatorius-pipetė, 0,5-10 μl
	1
	2
	2
	4
	

	3. 
	Automatinis dozatorius-pipetė, 1-10 μl
	1
	
	2
	
	

	4. 
	Automatinis dozatorius-pipetė, 2–20 µl
	2
	2
	4
	8
	

	5. 
	Laikmatis elektroninis GENERAL SW888M arba lygiavertis 
	1
	2
	1
	2
	

	6. 
	Laikmatis skaitmeninis DUAL TIMER 272
	1
	3
	
	6
	

	7. 
	Laikmatis skaitmeninis Clear Line 
	2
	2
	2
	4
	

	8. 
	Laiko relė TOPICA 400 S
	1
	2
	
	2
	

	9. 
	Liuksmetras Testo 545
	1
	3
	2
	6
	

	10. 
	Lyno suktuvas su elektroniniu skaitikliu KC Denmark,
(0 – 120 m, padalos vertė 0,1 m)
	1
	5
	
	5
	

	11. 
	Metalinė liniuotė, 30 cm
	2
	3
	1
	6
	

	12. 
	Metalinė liniuotė, 1500 mm arba lygiavertė
	3
	3
	2
	9
	

	13. 
	Metalinė ruletė, 3 m arba lygiavertė
	3
	3
	3
	6
	

	14. 
	Metalinė ruletė KOMELON, TOPEX, 5 m arba lygiavertė
	3
	2x3t.
1x5t.
	3
	11
	

	15. 
	Metrolazdė (strypinė ilgio matavimo priemonė), 4 m, padalos vertė 1cm 
	2
	3
	
	6
	

	16. 
	Nemetalinė ruletė Komelon, 30 m, arba lygiavertė
	1
	3
	1
	3
	

	17. 
	Nemetalinė ruletė CRP-J4, TOPEX, 50 m arba lygiavertė
	4
	1x3t.
2x6t.
	4
	15
	

	18. 
	Pieno tūrio matuoklis ML-10 
	1
	
	1
	
	

	19. 
	Sedimentacinis cilindras
	15
	1
	
	15
	

	20. 
	Sekundmatis mechaninis Hanhart arba lygiavertis
	4
	3
	3
	3
	

	21. 
	Sekundmatis skaitmeninis Hanhart arba lygiavertis
	9
	3
	13
	36
	

	22. 
	Sekundmatis skaitmeninis TRACEABLE®NANO TM TIMER
	2
	3
	1
	6
	

	23. 
	Sekundmatis mechaninis COC пр-2б-2-010 
	4
	4
	4
	8
	

	24. 
	Sekundmatis SOPpr
	3
	3
	3
	9
	

	25. 
	Sekundmatis elektroninis Oregon TR 118 
	9
	3
	9
	27
	

	26. 
	Sietas, akutės dydis 0,5 mm
	1
	1
	1
	1
	

	27. 
	Sietas, akutės dydis 2,00 mm 
	1
	1
	1
	1
	

	28. 
	Slankmatis, 150 mm 
	1
	3
	1
	3
	

	29. 
	Svarstyklės KERN ABT 220-5 DM 
	1
	4
	1
	4
	*

	30. 
	Svarstyklės KERN ALJ 220-5DNM 
	1
	5
	1
	5
	*

	31. 
	Svarstyklės KERN 220-4M
	1
	3
	1
	3
	*

	32. 
	Svarstyklės KERN ABJ 220-4M arba lygiavertės
	5
	5
	5
	25
	*

	33. 
	Svarstyklės KERN ABT 220-4M arba lygiavertės
	1
	5
	1
	5
	*

	34. 
	Svarstyklės KERN ABT 100-5M 
	1
	5
	1
	5
	*

	35. 
	Svarstyklės KERN AEJ  200-5NM
	1
	5
	1
	5
	*

	36. 
	Svarstyklės analitinės KERN 770-12
	1
	4
	1
	4
	*

	37. 
	Svarstyklės analitinės KERN 770-60 
	2
	5
	2
	15
	*

	38. 
	Svarstyklės KERN EG 4200-2NM, EW 4200-2NM arba lygiavertės
	5
	5
	5
	25
	*

	39. 
	Svarstyklės KERN PEJ  2200-2M, KERN EG2200-2NM arba lygiavertės 
	2
	3
	2
	3
	*

	40. 
	Svarstyklės KERN  PLJ 600-2GM (0,5...600) g, d=10 mg, e=100 mg, 2 tikslumo klasė
	1
	3
	1
	3
	*

	41. 
	Svarstyklės KERN EW 600-2M, 2 tikslumo klasė
	1
	3
	1
	3
	*

	42. 
	Svarstyklės KERN 573-34NM
	1
	
	1
	
	*

	43. 
	Svarstyklės LS 220A SCS (Precisa)
	1
	5
	1
	5
	*

	44. 
	Svarstyklės Mettler Toledo AG204
	2
	5
	2
	10
	*

	45. 
	Svarstyklės Mettler Toledo MS105DU/M
	1
	
	1
	
	*

	46. 
	Svarstyklės SCALTEC SBC-31 arba lygiavertes
	4
	5
	4
	20
	*

	47. 
	Svarsčių komplektas G 2-210 (1 g; 2 g; 2 g; 5 g; 10 g; 20 g; 20 g; 50 g; 100 g), 2 klasė
	2
	9
	
	18
	

	48. 
	Svarstis, 1 mg, F1 tikslumo klasė
	1
	1
	
	1
	

	49. 
	Svarstis, 20 mg, F1 tikslumo klasė
	1
	1
	
	1
	

	50. 
	Svarstis, 100 mg, F1 tikslumo klasė 
	2
	1
	
	2
	

	51. 
	Svarstis, 500 mg, F1 tikslumo klasė
	1
	1
	
	1
	

	52. 
	Svarstis, 1 g, F1 tikslumo klasė
	7
	1
	
	7
	

	53. 
	Svarstis, 5 g, F1 tikslumo klasė
	1
	1
	
	1
	

	54. 
	Svarstis, 10 g , F1 tikslumo klasė
	4
	1
	
	4
	

	55. 
	Svarstis, 10 g , E2 tikslumo klasė
	3
	1
	
	3
	

	56. 
	Svarstis, 50 g, F1 tikslumo klasė
	1
	1
	
	1
	

	57. 
	Svarstis, 0,1 g E2 tikslumo klasė
	2
	1
	
	2
	

	58. 
	Svarstis 1 g, E2 tikslumo klasė
	4
	1
	
	4
	

	59. 
	Svarstis, 20 g, F1 tikslumo klasė
	1
	1
	
	1
	

	60. 
	Svarstis 50 g, E2 tikslumo klasė
	3
	1
	
	3
	

	61. 
	Svarstis, 100 g , F1 tikslumo klasė
	1
	1
	
	1
	

	62. 
	Titratorius su pH matuokliu  Titro Line Easy, Titro Line 5000  arba lygiavertis (tūris, pH)
	9
	8
	18
	144
	

	63. 
	Mufelinės krosnies KENDRO M110 skaitmeninis temperatūros matuoklis
	1
	1
	
	1
	*

	64. 
	Lazerinis nuotolių matuoklis, Leica Disto A5. Matavimo ribos: 0,05 – 200 m.
	1
	3
	2
	6
	


t. - kalibravimo taškų skaičius


Aplinkos tyrimų departamento laboratorijų adresai
	Eil. Nr.
	Adresas
	Preliminarus atvykimų į Užsakovo laboratoriją skaičius per sutarties laikotarpį

	1. 
	Goštauto g. 9, Vilnius
	5

	2. 
	Oršos g. 8, Vilnius
	5

	3. 
	A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
	1

	4. 
	Taikos pr. 26, Klaipėda
	4

	5. 
	Kauno g. 69, Alytus
	3

	6. 
	Rotušės a. 12, Kaunas
	3

	7. 
	Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė
	3

	8. 
	Žvaigždžių g. 21, Panevėžys
	3

	9. 
	Aušros al. 29a, Šiauliai
	3

	10. 
	Metalo g. 11, Utena
	3





3 PIRKIMO DALIS
VANDENS IR DUJŲ ANALIZATORIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – vandens ir dujų analizatorių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos (toliau – Paslaugos).
Paslaugų užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (Aplinkos tyrimų departamento laboratorijos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Alytuje, Marijampolėje) (toliau – Užsakovas).
Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
Paslaugų teikimo vieta – kai paslaugos teikiamos Užsakovo laboratorijoje (stacionarūs ar netransportuotini prietaisai), paslaugos teikėjas (toliau – Teikėjas) atvyksta į Užsakovo laboratoriją. Kai Paslaugos teikiamos Teikėjo laboratorijoje, Užsakovas pristato matavimo priemones Teikėjui.
Kiti reikalavimai:
1. Kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos.
2. Kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus. Kalibravimas turi būti atliekamas taikant geriausią kalibravimo ir matavimo galimybę.
3. Teikėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar kalibruota ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.
4. Teikėjas turi atvykti į Užsakovo laboratoriją ir suteikti Paslaugas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo Teikėjui dienos arba iki užsakyme nurodyto termino, jei užsakymas pateiktas anksčiau, kaip prieš 10 darbo dienų.
5. Atlikęs matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, Teikėjas išduoda patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoja žymą (jei taikoma). Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ir / ar kalibravimo liudijimas, išduotame dokumente turi būti matomi pasirašymo duomenys arba pridedamas .adoc formato failas.
6. Kai Paslaugos teikiamos Užsakovo laboratorijoje, patikros sertifikatas ir / ar kalibravimo liudijimas bei kalibravimo lipdukai išduodami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Paslaugų teikimo Užsakovo laboratorijoje dienos ir išsiunčiami paštu Užsakovo nurodytu adresu (skaitmeniniai dokumentai perduodami elektroninėmis ryšio priemonėmis). Patikros sertifikate ir / ar kalibravimo liudijime turi būti nurodyta Paslaugų teikimo Užsakovo laboratorijoje data.
7. Kai matavimo priemonė (išskyrus svarsčius) tik kalibruojama, o metrologinė patikra neatliekama, Teikėjas pateikia atitikties pareiškimą, remiantis atlikto kalibravimo rezultatais.
8. Esant neigiamam metrologinės patikros rezultatui, Teikėjas išduoda netinkamumo pažymą ir kontrolės ataskaitą, kurioje nurodo konkrečius duomenis, kodėl matavimo priemonė pripažinta netinkama. Teikėjas turi nedelsiant el. paštu ar telefonu informuoti Užsakovą apie matavimo priemonės netinkamumą. 
9. Užsakovas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 punktu (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13, redakcija) esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų. Šių paslaugų Užsakovas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
10. Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Paslaugų kiekiai, tikslūs perkamų Paslaugų kiekiai priklausys nuo Užsakovo poreikio. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Paslaugų kiekio. 
3 lentelė. Perkamų Paslaugų preliminarūs kiekiai
	Eil. Nr.
	Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas
	MP skaičius
	Kalibravimo taškų skaičius vienai MP 
	Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį
	Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį
	Paslauga atliekama Užsakovo laboratorijoje
(pažymėti *)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Dujų analizatorius Kane Auto - 4
	1
	
	2
	
	

	2. 
	Dujų analizatorius MAHA MGT-5 arba lygiavertis
	1
	
	2
	
	

	3. 
	Dujų analizatorius LANCOM III
	1
	4
	4
	8
	

	4. 
	Dujų analizatorius Maxilyzer NG, Multilyzer NG arba lygiavertis (CO, O2, NO, NO2, SO2, t-ra)
	3
	5
	12
	30
	

	5. 
	Dujų analizatorių Maxilyzer NG, Multilyzer NG, Lancom III arba lygiaverčių CO, O2, NO, NO2, SO2 daviklių suderinimas kalibracinėmis dujomis
	3
	
	12
	
	

	6. 
	Dujų analizatorius TESTO-350, TESTO-350-XL/Testo 454 arba lygiavertis (CO, O2, NO, NO2, SO2, t-ra) 
	5
	5
	20
	50
	

	7. 
	Dujų analizatorius TESTO-350 (CO, O2, NO, NO2, SO2, H2S, t-ra) arba lygiavertis
	9
	6
	36
	108
	

	8. 
	Dūmomatis MDO-2
	1
	
	2
	
	

	9. 
	Dūmomatis Opacilyt 1020, 1030 arba lygiavertis
	1
	
	2
	
	

	10. 
	Konduktometras  CyberScan COND 610, VARIO Cond arba lygiavetis
	3
	3
	
	15
	*

	11. 
	Konduktometras Handylab LF 11
	1
	5
	2
	10
	*

	12. 
	Konduktometras JENWAY 4510 
	1
	6
	
	12
	*

	13. 
	Konduktometras KNICK Portamess Cond 911
	1
	3
	
	6
	*

	14. 
	Konduktometras WTW Cond 315i, Cond 720, Cond 3110, Cond 3210, Cond 3310, Multi 340i, Multi 9310 IDS arba lygiavertis
	7
	3
	
	42
	*

	15. 
	Konduktometras – termometras HD 2106.1
	1
	4
	
	8
	*

	16. 
	Oksimetras OXI 3205, 3210 arba lygiavertis
	6
	1x4t.
3x3t.
	24
	26
	*

	17. 
	Oksimetras OXI 597
	1
	3
	4
	6
	*

	18. 
	Oksimetras OXI 730, OXI 7310, arba lygiavertis
	11
	3
	44
	66
	*

	19. 
	pH-metras InoLab 720,  InoLab 7310, InoLab Level 1 arba lygiavertis
	12
	3
	24
	72
	*

	20. 
	pH matuoklis XS Instruments pH 80+DHS arba lygiavertis
	2
	3
	4
	12
	

	21. 
	pH-metras 3110 SET2, 3210 SET 
	5
	3
	10
	24
	

	22. 
	pH-metras pH/ION 735 
	1
	3
	2
	6
	

	23. 
	pH-metras PHM 210
	1
	3
	2
	6
	*

	24. 
	pH-metras stacionarus HI 2211-02 arba lygiavertis
	1
	3
	2
	6
	*

	25. 
	Vandens parametrų analizatorius SEBA KLL-Q-1, KLL-Q-2 (pH, el. laidis, ištirpęs deguonis, temperatūra) arba lygiavertis
	2
	12
	2
	48
	

	26. 
	Vandens parametrų analizatorius HORIBA LAQUA WQ-330-K (pH, el. laidis, ištirpęs deguonis, temperatūra)
	4
	12
	4
	96
	

	27. 
	Vandens parametrų analizatorius WTW MULTILINE P4
	2
	10
	8
	40
	

	28. 
	Vandens parametrų analizatorius WTW Multi 340i,  Multi 350i, Multi 3320  (pH, el. laidis, ištirpęs deguonis, temperatūra) arba lygiavertis
	5
	12
	10
	120
	

	29. 
	Vandens parametrų analizatorius WTW Multi 3630 IDS (pH, el. laidis, ištirpęs deguonis, temperatūra) arba lygiavertis
	7
	12
	14
	168
	

	30. 
	Vandens kokybės Multi-parametrinis zondas In-Situ Aqua TROLL500
	2
	12
	4
	24
	

	31. 
	Vandens parametrų analizatorių SEBA, HORIBA, WTW ar lygiaverčių ištirpusio deguonies matuokliai
	22
	
	44
	
	


t. - kalibravimo taškų skaičius


Aplinkos tyrimų departamento laboratorijų adresai
	Eil. Nr.
	Adresas
	Preliminarus atvykimų į Užsakovo laboratoriją skaičius per sutarties laikotarpį

	1. 
	Goštauto g. 9, Vilnius
	4

	2. 
	Oršos g. 8, Vilnius
	4

	3. 
	Taikos pr. 26, Klaipėda
	4

	4. 
	Kauno g. 69, Alytus
	4

	5. 
	Rotušės a. 12, Kaunas
	4

	6. 
	Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė
	4

	7. 
	Žvaigždžių g. 21, Panevėžys
	4

	8. 
	Aušros al. 29a, Šiauliai
	4

	9. 
	Metalo g. 11, Utena
	3







