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Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“



PASIŪLYMAS
PIRKIME „TINKLO ĮRANGA“

____________Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)


	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Numatomi darbai/paslaugos/prekės
	Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomi darbai/paslaugos/prekės
	Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, proc.

	Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Viso:
	

	Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Viso:
	



Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:
	Eil. Nr.
	Vardas ir pavardė
	Specialisto dabartinė darbovietė

	
	
	

	
	
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:
	Eil. Nr.
	Prekės
	Kiekis
	Mato vienetas
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Kaina Eur
be PVM
	Kaina Eur
su PVM

	1.
	Komutatoriai
	50
	Vnt.
	
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina:
	
	



Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) ................. Eur (suma žodžiais) iš jų ... proc. PVM................ Eur (suma žodžiais).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.


4. Mes siūlome šiuos parametrus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:
	Vertinimo kriterijai
	Siūlomas parametras

	Antras kriterijus: Komutatoriaus konstrukcija (T1)
	Virtualaus telkinio sukūrimui naudojami duomenų perdavimo prievadai, nereikia tam dedikuotų stekavimo prievadų (Rp1): atitinka/neatitinka.

	Trečias kriterijus: Valdymo prievadai (T2)
	Komutatorius turi bent 1 vnt. optinį SFP „Out-of-Band“ valdymo prievadą (Rp2): atitinka/neatitinka.

	Ketvirtas kriterijus: Automatizuotų įrankių palaikymas nuotoliniam komutatorių valdymui (T3)
	Siūlomi komutatoriai turi Puppet bei YANG automatizavimo įrankių palaikymą (Rp3): atitinka/neatitinka.


PASTABA. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ekonominio naudingumo vertinimui siūlomų parametrų atitiktį patvirtinančius dokumentus. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus siūlomų parametrų atitiktį įrodančių dokumentų, atitinkamo parametro reikšmė bus lygi 0.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai
	Konkretūs tiekėjo siūlomų Prekių parametrai ir nuoroda į atitiktį pagrindžiantį dokumentą ir puslapį dokumente (užpildo tiekėjas)

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją.
	

	2. 
	El. maitinimas
	Dubliuoti, paskirstantys apkrovą. Vienam iš jų sugedus įrenginys turi veikti toliau.
Maitinimo šaltinių keitimas turi vykti neišjungiant įrenginio maitinimo (angl. hot swap). Maitinimo šaltiniai turi būti montuojami komutatoriaus korpuse ir identiški vienas kitam patogesniam pakeitimui.
	

	3. 
	Suvartojama energija
	Ne didesnė kaip 500W
	

	4. 
	Konstrukcija
	Ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.
Komutatoriaus gylis ne didesnis kaip 540 mm.
	

	5. 
	Aušinimas
	Reikalavimai aušinimui:
· turi būti ne mažiau 4 vnt. aušinimo modulių;
turi būti palaikomas aušinimo modulių keitimas neišjungus įrenginio (angl. hot swap).
	

	6. 
	Valdymo prievadai
	Valdymo prievadai:
· ne mažiau kaip 1 vnt. USB arba mini USB prievadas, konfigūracijos ir programinės įrangos perkėlimui į ir iš komutatoriaus;
ne mažiau kaip 1 vnt. 100/1000BASE-T RJ-45 „out-of-band“ valdymo prievadas
	

	7. 
	Keičiamos greitaveikos 1/10G (SFP/SFP+) optiniai prievadai
	Ne mažiau 48 vnt.
	

	8. 
	Keičiamos greitaveikos 40G (QSFP+) optiniai prievadai
	Ne mažiau kaip 6 vnt.
	

	9. 
	Papildomi optiniai moduliai/kabeliai
	Pateikti modulius ir stekavimo kabelius, perkamam komutatoriui:
· ne mažiau kaip 2 vnt. 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver modulių;
· ne mažiau kaip 2 vnt. 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver modulių;
· ne mažiau kaip 2 vnt. 5m LC UPC į LC UPC Duplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm optinis kabelis;
ne mažiau kaip 2 vnt. 3m LC UPC į LC UPC Duplex OS2 Single Mode
	

	10. 
	Paketų buferis
	Paketų buferio dydis ne mažiau kaip 12 MB.
	

	11. 
	Atmintis
	Ne mažiau kaip 4 GB operatyvios ir ne mažiau kaip 1 GB pastovios atminties.
	

	12. 
	Maršrutizavimo pajėgumas.
	Ne mažiau kaip 1000 Mpps, skaičiuojant 64 baitų paketais.
	

	13. 
	Komutavimo pajėgumas.
	Ne mažiau kaip 1400 Gbps.
	

	14. 
	Paketų vėlavimas.
	Vidutinis paketų vėlinimo laikas:
10 Gb ne daugiau kaip 1,5 mikro sekundės.
	

	15. 
	MAC adresų lentelės dydis.
	Ne mažiau kaip 200 000 adresų.
	

	16. 
	ARP įrašų lentelės dydis
	Ne mažiau kaip 48000 įrašų. 
	

	17. 
	Susiejimo galimybė (angl. stacking capabilities).
	Turi būti galima apjungti ne mažiau kaip 6 įrenginius į vieną virtualų įrenginį. Įrenginius turi būti galima apjungti žiedu arba grandine.
Sudarytas virtualus įrenginys turi turėti šias savybes:
· valdomas vienu IP adresu;
· visi prievadai valdomi ir konfigūruojami vieningoje konfigūracijoje;
· vieninga MAC ir IP adresų (ARP) lentelė;
· OSI L2 protokolų (pvz. spanning-tree, LACP) apjungimas viename virtualiame įrenginyje;
· OSI L3 protokolų (pvz. OSPF, VRRP) apjungimas viename virtualiame įrenginyje.
Jeigu įrenginių virtualizacijai reikalingi papildomi prievadai ar jungiamieji kabeliai, jie turi būti pridedami į komplektą.
	

	18. 
	Standartų ir protokolų palaikymas
	Turi būti palaikomi šie protokolai ir funkcijos:
· IEEE 802.1ad Q-in-Q;
· IEEE 802.1Q VLANs;
· IEEE 802.1p Priority;
· RFC 2475 DiffServ Architecture (DSCP);
· IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees;
· IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree;
· IEEE 802.3ad LACP;
· IEEE 802.3x Flow Control;
· LLDP MED;
· DRNI įrenginių apjungimo standartas arba lygiavertis;
· IPv6 over IPv4 arba 6to4 tuneliavimas;
· Ethernet OAM (802.3ah);
· IEEE 802.1ag Connectivity Fault Detection (CFD);
· DLDP (angl. Device Link Detection Protocol) arba lygiavertis;
ERPS arba lygiavertis.
	

	19. 
	Tinklo virtualizavimo technologija
	Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai:
· VXLAN L2 gateway;
· VXLAN L3 gateway;
ne mažiau 2000 VXLAN tunelių.
	

	20. 
	Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames)
	Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9200 baitų.
	

	21. 
	Virtualūs tinklai (VLANs)
	VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti nemažiau 4000 VLAN‘ų vienu metu.
	

	22. 
	Maršrutizuojami protokolai
	IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6).
	

	23. 
	Maršrutų lentelės dydis
	Ne mažiau kaip 16000 (IPv4) arba 8000 (IPv6).
	

	24. 
	Maršrutizavimo protokolų ir funkcijų palaikymas
	Turi būti palaikomos šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos:
· OSPFv2;
· OSPFv3
· BGP;
· BGPv4;
· RIPv2;
· IS-IS;
· RIPng;
· statiniai IPv4 maršrutai;
· statiniai IPv6 maršrutai;
· Bidirectional Forwarding Detection (BFD).
Įranga turi atitikti:
· RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute
· RFC 4456 BGP Route Reflection: An alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP)
	

	25. 
	Multicast protokolų palaikymas
	Turi būti palaikomi šie multicast protokolai:
· IGMPv1 snooping;
· IGMPv2 snooping;
· IGMPv3 snooping;
· PIM-SM(spare mode);
· MLDv1;
MLDv2.
	

	26. 
	Aukšto patikimumo palaikymas
	Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus:
· VRRP arba HSRP;
802.3ad su LACP.
	

	27. 
	Saugumo funkcijos
	Turi būti palaikomos šios funkcijos:
· vartotojų autentifikavimas IEEE802.1X protokolu;
· TACACS+, RADIUS, SSHv2 protokolų palaikymas;
· Saugumo filtrai (Access Control Lists) tarp VLAN pagal įvairią OSI L3/L4 lygio informaciją (IP šaltinio ir paskirties adresą, TCP/UDP šaltinio ir paskirties prievado numerį);
· RSPAN arba lygiavertis;
· L2 protokolų tuneliavimas (L2PT);
· IP source guard arba lygiavertis;
· Port Security arba lygiavertis;
· DHCP snooping su Option 82 palaikymu;
DHCP serverio/relės režimų palaikymas.
	

	28. 
	Eilių valdymas
	Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai:
· Strict Priority (SP);
· Weighted Round Robin (WRR);
· Strict Priority (SP) su Weighted Round Robin (WRR);
· IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission  Selection (ETS);
· IEEE 802.1Qaz Data Center Bridging Capability Exchange (DCBx);
IEEE 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC).
	

	29. 
	Valdymo funkcijos, sąsajos
	Turi būti palaikomos šios sąsajos:
· saugi valdymo prieiga (CLI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3;
· Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos;
· privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl.dual flash);
· srauto analizė panaudojant RSPAN arba Port Mirroring;
NTPv3 arba SNTPv4.
	

	30. 
	Stebėjimo protokolų palaikymas
	Turi būti palaikomi šie stebėjimo protokolai:
· sFlow arba NetFlow;
· SYSLOG;
· SNMPv1, SNMPv2c; SNMPv3;
RMON.
	

	31. 
	Programinė sąsajos ir automatizavimas
	Turi būti palaikoma NETCONF/XML API sąsaja arba Python skriptų valdymas.
	

	32. 
	Vienalaikis programinės įrangos atnaujinimas
	Turi būti palaikomas  programinės įrangos atnaujinimas be komutavimo ar maršrutizavimo nutrūkimo atnaujinimų metu – ISSU (angl. In-Service Software Upgrade) arba lygiavertis.
	

	33. 
	Veikimo sąlygos
	Palaikoma veikimo temperatūra turi būti ne blogesnė kaip nuo 0° iki 45°C;
Palaikoma veikimo drėgmė (nesikondesuojanti) ne blogesnė kaip nuo 10% iki 90%.
	

	34. 
	Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos, saugumo sertitifikacijos, aplinkos standartai
	Turi būti šios elektromagnetines spinduliuotės emisijos sertitifikacijos ir saugumo standartai:
· EN 55032;
· EN 61000-3-2;
· EN 61000-3-3;
RoHS.
	

	35. 
	Kiti reikalavimai
	Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. 
	



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ________________________________________________
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	


PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	


________

