2

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS 
    VIEŠAJAM  PIRKIMUI  DĖL „ANYKŠČIŲ MIESTO IR ANYKŠČIŲ RAJONO SENIŪNIJOS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ ELEMENTŲ SU ASFALTBETONIO DANGA PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ“ ATLIKIMO  
____________________
(Data)

Anykščiai
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



	
Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas 
	

	Kito ūkio subjekto adresas 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti kitą ūkio subjektą
	

	Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti kitam ūkio subjektui
	

	Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju:

	Pvz.: Kvalifikuotas ypatingo statinio statybos vadovas (statinių grupė: negyvenamieji pastatai) 
	

	Pvz.: Kvalifikuotas matininkas
	

	Pvz.: Kvalifikuotas geodezininkas
	


        Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, kvazisubtiekėjus.

	Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. 
	

	Subrangovo adresas 
	

	Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės
	


          Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

	Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme (t. y. tiesiogiai nevykdys dalies darbų, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus sutarties vykdyme), tiekėjui tik leis naudosis jų turimomis priemonėmis (pvz. išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.). 
	

	Trečiųjų asmenų adresas (-ai) 
	

	Tiekėjui suteikiamos naudoti  priemonės (pvz. patalpos, įranga)
	



          1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis Anykščių m. ir Anykščių rajono seniūnijos kelių, gatvių ir jų elementų su asfaltbetonio danga priežiūros ir remonto darbų viešojo pirkimo dokumentuose. Išvardintus darbus atliksime pateikiamais įkainiais:

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato 
vnt.
	Kaina be PVM, Eur
	Preliminarus kiekis per metus (pagal mato vnt.)*
	Iš viso kaina per metus be PVM, Eur (3x4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Asfalto dangos nufrezavimas išdaužų pakrovimas, nuvežimas į sandėliavimo aikštelę.
	m2
	
	
1300
	

	2.
	Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas 50 mm karštu asfaltbetonio mišiniu AC 11-VN, tankinimas (į kainą turi būti įskaičiuotos visos su darbais susijusios išlaidos pvz. frezavimas, gruntavimas ir t.t.)
	m2
	
	
1100
	

	3.
	Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas 50 mm karštu asfaltbetonio mišiniu AC 11-VN, tankinimas  (į kainą turi būti įskaičiuotos visos su darbais susijusios išlaidos pvz. frezavimas, gruntavimas ir t.t.) dirbant daugiau 50 m2 plote ir naudojant klotuvą
	m2
	
	

500
	

	4.
	5 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC11VS (Darbų sudėtis: asfalto - betono mišinių klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. Dangos volavimas. Dangos pavyzdžių iškirtimas ir iškirstų vietų užtaisymas.)
	m2
	
	
1000
	

	5.
	6 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC16 PD (Darbų sudėtis: asfalto - betono mišinių klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. Dangos volavimas. Dangos pavyzdžių iškirtimas ir iškirstų vietų užtaisymas.)
	m2
	
	1000
	

	6.
	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC16 PD (Darbų sudėtis: asfalto - betono mišinių klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. Dangos volavimas. Dangos pavyzdžių iškirtimas ir iškirstų vietų užtaisymas.)
	m2
	
	1000
	

	7.
	10 cm pagrindo dangos sluoksnio
įrengimas iš mišinio AC16 PD (Darbų sudėtis: asfalto - betono mišinių klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. Dangos volavimas. Dangos pavyzdžių iškirtimas ir iškirstų vietų užtaisymas.)
	m2
	
	
1000
	

	8.
	6 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC16 AN (Darbų sudėtis: asfalto - betono mišinių klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. Dangos volavimas. Dangos pavyzdžių iškirtimas ir iškirstų vietų užtaisymas.)
	m2
	
	1000
	

	9.
	10 cm pagrindo dangos sluoksnio
įrengimas iš mišinio AC22PS (Darbų sudėtis: asfalto - betono mišinių klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. Dangos volavimas. Dangos pavyzdžių iškirtimas ir iškirstų vietų užtaisymas.)
	
m2
	
	

1000
	

	10.
	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC22PN (Darbų sudėtis: asfalto - betono mišinių klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. Dangos volavimas. Dangos pavyzdžių iškirtimas ir iškirstų vietų užtaisymas.)
	m2
	
	

1000
	

	11.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio
mišinio įrengimas (Darbų sudėtis: išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas suvoluojant.)
	t
	
	2000
	

	12.
	60 mm storio viensluoksnės dangos sluoksnio iš AC 16 PD spalvoto asfaltbetonio mišinio įrengimas (Darbų sudėtis: asfalto - betono mišinių klojimas, kraštų apkapojimas, defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. Dangos volavimas. Dangos pavyzdžių iškirtimas ir iškirstų vietų užtaisymas.)
	m2
	
	500
	

	13.
	Plyšių asfaltbetonio dangoje užtaisymas emulsija (įskaitant visus paruošiamuosius darbus)
	m
	
	40
	

	14.
	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir  dalinai rankiniu būdu
	t. m2
	
	1
	

	15.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija
	t. m2
	
	1
	

	16.
	Asfaltbetonio dangos paviršiaus apdaro įrengimas, vienasluoksnis (įskaitant visus paruošiamuosius darbus)
	m2
	
	500
	

	17.
	Asfaltbetonio dangos paviršiaus apdaro įrengimas, dvisluoksnis (įskaitant visus paruošiamuosius darbus)
	m2
	
	500
	

	18.
	[bookmark: _Hlk164063482]Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu 50 mm storio  (į kainą turi būti įskaičiuotos visos su darbais susijusios išlaidos pvz. frezavimas, gruntavimas ir t.t.)
	m2
	
	35
	

	19.
	Avarinių išdaužų gilesnių kaip 120 mm užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu darbus atliekant per 24 valandas po pranešimo
	m2
	
	5
	

	20.
	Naudoto asfaltbetonio frakcionavimas (0,45-0,50).
	m3
	
	50
	

	21.
	Naudoto asfaltbetonio paskleidimas a nemažiau kaip 5 cm storio, profiliavimas ir sutankinimas volu
	m3
	
	50
	

	22.
	Pagrindų sustiprinimas skaldos sluoksniu ir sutankinimas
	m3
	
	10
	

	23.
	Latakų, kalnelių iš asfalto dangos suformavimas
	m2
	
	20
	

	24.
	Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio-žvyro pasluoksnio (atskirų vietų remontas) su plytelių (trinkelių) kaina – 1 m2 kaina
	m2
	
	15
	

	25.
	Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio-žvyro pasluoksnio (atskirų vietų remontas) be plytelių (trinkelių) kainos
	m2
	

	15
	

	26.
	Kelio bordiūrų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas
	m
	
	10
	

	27.
	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą)
	m
	
	10
	

	28.
	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (panaudojant esamus bordiūrus)
	m
	
	10
	

	29.
	Vejos bordiūrų ant betono pagrindo išardymas
	m
	
	10
	

	30.
	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą)
	m
	
	15
	

	31.
	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (panaudojant esamus bordiūrus)
	m
	
	15
	

	32.
	Pagrindo profilio ištaisymas, pridedant naujų medžiagų. Pagrindas žvyro skaldos 4 cm storio
	m2
	
	20
	

	33.
	Pagrindo profilio ištaisymas, pridedant naujų medžiagų. Pagrindas žvyro skaldos už kiekvieną papildomą 1 cm storio
	m2
	
	20
	

	34.
	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro – smėlio mišinio sluoksni, išlyginimas ir sutankinimas
	m2
	
	800
	

	35.
	6 cm kelkraščių dangos įrengimas iš
nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/22
	m2
	
	500
	

	36.
	8 cm kelkraščių dangos įrengimas iš
nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32
	m2
	
	500
	

	37.
	6 cm kelkraščių dangos įrengimas skaldos pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/22
	m2
	
	500
	

	38.
	8 cm kelkraščių dangos įrengimas skaldos pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32
	m2
	
	500
	

	39.
	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės mišinio, kai dirvožemio kiekis joje 30%
	m2
	
	500
	

	40.
	Užaukštėjimų kelkraščiuose pašalinimas, hvid. ≥10 cm
	m2
	
	1000
	

	41.
	Užaukštėjimų kelkraščiuose pašalinimas, hvid. <10 cm
	m2
	
	1000
	

	42.
	Užaukštėjimų kelkraščiuose pašalinimas
prie atitvarų, hvid. <10 cm
	m2
	
	1000
	

	43.
	Šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas
	m3
	
	500
	

	44.
	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo
sluoksnio iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio įrengimas
	m3
	
	500
	

	45.
	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto
mineralinių medžiagų mišinio 0/45
įrengimas 10 cm
	m2
	
	500
	

	46.
	Keičiant skaldos pagrindo sluoksnį,
kiekvienam sekančiam centimetrui prie
normatyvo pridėti arba atimti (k4=+-1)*
*(koeficientas bus parenkamas pagal
poreikį)
	m2
	
	500
	

	47.
	Pakelės, griovių krūmų ir smulkių medžių iškirtimas (2 m. pločio), susmulkinimas ir išvežimas 5 km atstumu
	km
	
	3
	

	48.
	Pakelės, griovių krūmų iškirtimas 2 m. pločio
	km
	
	1
	

	49.
	Pakelės, griovių krūmų iškirtimas 2 m. pločio
	km
	
	4
	

	50.
	Pakelės žolės pjovimas rankiniu būdu
	1000m2
	
	3
	

	51.
	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo iki 30 cm
	vnt.
	
	5
	

	52.
	Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo daugiau nei 30 cm
	vnt.
	
	5
	

	53.
	Augalinio sluoksnio įrengimas, užsėjant žole
	m2
	
	30
	

	54.
	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu
	t
	
	10
	

	55.
	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas už kiekvieną papildomą 1 km
	t
	
	10
	

	56.
	Kasimo darbai
	m3
	
	50
	

	57.
	Polimerbetoninių paviršinio vandens surinkimo latakų įrengimas 1000/135/160 mm (įskaitant paruošiamuosius darbus ir visas būtinas medžiagas, jungtis) apkrovos klasė D 400.
	m
	
	10
	

	58.
	Polimerbetoninių paviršinio vandens surinkimo latakų įrengimas 1000/185/220 mm (įskaitant paruošiamuosius darbus ir visas būtinas medžiagas, jungtis) apkrovos klasė D 400.
	m
	
	10
	

	59.
	Paviršinių nuotekų tinklų 100-200 mm diametro įrengimas
	m
	
	10
	

	60.
	Paviršinių nuotekų tinklų 250-350 mm diametro įrengimas
	m
	
	10
	

	61.
	Paviršinių nuotekų tinklų 400 mm diametro įrengimas
	m
	
	10
	

	62.
	Paviršinių nuotekų tinklų pajungimas į šulinį arba esamo pajungimo remontas (sandarinimas)
	vnt.
	
	5
	

	63.
	Šulinių demontavimas
	m3
	
	2
	

	64.
	Gelžbetonių šulinių įrengimas
	m3
	
	2
	

	65.
	Paviršinio vandens surinkimo PVC šulinių įrengimas
	vnt.
	
	2
	

	66.
	Šulinių perdangų žeminimas
	vnt.
	
	2
	

	67.
	Šulinių perdangos keitimas
	vnt.
	
	2
	

	68.
	Šulinių, šulinėlių liukų aukščių reguliavimas be liuko kainos
	vnt.
	
	5
	

	69.
	Šulinių, šulinėlių liukų pakeitimas į ketaus plaukiojančio tipo, pakeliant iki naujos dangos lygio
	vnt.
	
	5
	

	Iš viso kaina per metus be PVM, Eur:
	

	PVM suma:
	

	Iš viso suma per metus su PVM, Eur:
	


*Nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti jų visų (tai priklausys nuo atliktų darbų kiekio). Bendra pasiūlymo suma bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.
** Galutinės paslaugų apimtys nustatomos pagal faktišką poreikį. Kelių gatvių ir jų priklausinių kiekiai yra periodiškai tikslinami.

     2. Anykščių m. ir Anykščių rajono seniūnijos kelių, gatvių ir jų elementų su asfaltbetonio danga  priežiūros ir remonto darbus atlikti už:

Bendra siūlomų priežiūros ir remonto darbų  kaina: __________________________________Eur.
                                                    Suma skaičiais ir žodžiais

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Eur.
    
  3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.
Nr.
	Pateiktu dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


  Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą, raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 str. 5 d. nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*) 	(parašas)                 (vardas, pavardė)
 

A.V.
_________



