AUKŠTOS KLASĖS MOBILUS ECHOSKOPAS SU RATUKAIS

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Sistemos architektūra
	Mobili, su ratukais
	

	2.
	Atliekami tyrimai:
	

	2.1.
	Vidaus organų
	Būtina
	

	2.2.
	Skydliaukės
	Būtina
	

	2.3.
	Sąnarių
	Būtina
	

	2.4.
	Kraujagyslių
	Būtina
	

	2.5.
	Krūtų
	Būtina
	

	3.
	Sistemos ergonomika

	3.1.
	Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija
	Būtina
	

	3.2.
	Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama
	Ne mažiau nei 90 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 90 laipsnių į dešinę
	

	3.3.
	Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga
	Ne mažesnė nei 21 cm
	

	3.4.
	Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su LED pašvietimu arba OLED, pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn
	Būtina
	

	3.5.
	Vaizdo monitoriaus įstrižainė
	Ne mažiau 60.4 cm (23.8")
	

	3.6.
	Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu
	Būtina
	

	3.7.
	Sistemos skleidžiamas triukšmas darbo metu ne didesnis nei 30 dB
	Būtina
	

	4.
	Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius
	Būtina
	

	4.1.
	Valdymo monitoriaus įstrižainė 
	Ne mažiau nei 33.02 cm (13.0")
	

	4.2.
	Lietimui jautrus valdymo monitorius
	Būtina
	

	4.3.
	Reguliuojamas valdymo monitoriaus pasvirimo kampas
	Ne mažiau 40°
	

	4.4.
	Palaikomos jutiklinės gestų funkcijos
	Būtina
	

	4.5.
	Valdymo monitoriuje galimybė atvaizduoti skenuojamą vaizdą realiu laiku
	Būtina
	

	5.
	Pagrindinės techninės charakteristikos

	5.1.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	Ne mažiau kaip 40 cm
	

	5.2.
	Maksimalus kadrų dažnis B (2D) režime
	Ne mažiau 2500 kadrų per sekundę
	

	5.3.
	Palaikomų daviklių dažnių diapazonas
	Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 23.0 MHz
	

	5.4.
	Aktyvių lygiaverčių jungčių davikliams skaičius
	Ne mažiau kaip 5
	

	5.5.
	Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija
	Galimybė šią funkciją integruoti ateityje
	

	6.
	Vaizdavimo režimai:

	6.1.
	B režimas.
	Būtina
	

	6.2.
	M režimas.
	Būtina
	

	6.3.
	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas.
	Būtina
	

	6.4.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas.
	Būtina
	

	6.5.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. 
	Būtina
	

	6.6.
	Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu.
	Būtina
	

	6.7.
	1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
2. Pulsinės bangos spektrinio režimo PRF dažnių ribos
	1. Būtina
2. Nuo ne daugiau 0.7 kHz iki ne mažiau 22.0 kHz
	

	6.8.
	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina
	

	6.9.
	Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija.
	Būtina
	

	6.10.
	Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis).
	Būtina
	

	6.11.
	Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis).
	Būtina
	

	6.12.
	Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas.
	Būtina
	

	7.
	Tyrimo automatizavimo funkcijos:

	7.1.
	Automatinė vaizdo kokybės optimizacija.
	Būtina
	

	7.2.
	Automatinis spektrinių kreivių matavimas.
	Būtina
	

	7.3.
	Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija.
	Būtina
	

	8.
	Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų)
	Būtina
	

	9.
	Reikalavimai davikliams:

	9.1.
	Konvekcinis daviklis

	9.1.1.
	Darbinis dažnių diapazonas
 
	Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 6.0 MHz
	

	9.1.2.
	Vaizduojamas kampas
	Ne mažiau 70º
	

	9.1.3.
	Vieno kristalo technologija
	Būtina
	

	9.2.
	Linijinis daviklis

	9.2.1.
	Darbinis dažnių diapazonas 
	Nuo ne daugiau 3.0 MHz iki ne mažiau 18.0 MHz
	

	9.2.2.
	Daviklio paviršiaus plotis
	Ne mažiau kaip 50 mm
	

	9.2.3.
	Elementų skaičius
	Ne mažiau 250
	

	10.
	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:

	10.1
	Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist)
	Būtina
	

	10.2
	Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti
	Būtina
	

	10.3
	Palaikomas duomenų perdavimas per LAN
	Būtina
	

	11.
	Aparato vidinė atmintis
	Ne mažiau 1000 GB
	

	12.
	Išorinės jungtys
	1. USB
2. LAN
3. HDMI arba lygiavertė
	

	13.
	Ultragarso aparato maitinimo šaltinis
	230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas
	

	14.
	Ultragarsinio gelio šildytuvas
	Būtina
	

	15.
	Komplektuojamas terminis spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti
	

	16.
	Įrangos ženklinimas CE sertifikatu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).
	

	17.
	Garantijos laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai.
	



____________________




