Sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS
Krovininio automobilio puspriekabės (refrižeratoriaus) nuoma.
PERKAMAS KIEKIS 1 vnt.

REIKALAVIMAI:
	Eil. Nr.
	Reikalavimai

	1.
	Temperatūrinis režimas: (-25)ºC ir žemesnė temperatūra.

	2.
	Vidiniai parametrai turi būti: ≥ 13,0 m (ilgis)×≥2,40 m (plotis) ×≥2,60 m (aukštis).

	3.
	Švarus, sandarus.

	4.
	Talpa: 28-36 europadėklai.

	5.
	Agregato maitinimas: elektra, dyzelinas. Dyzelino bakas pilnai užpildytas.

	6.
	Galimybė nuolat nuotoliniu būdu monitoruoti temperatūrą.

	7.
	Temperatūros matuoklis.

	8.
	Techniškai tvarkingas šaldymo agregatas, kuris užtikrintų nepertraukiamą / nuolatinį temperatūrinį režimą: (-25)ºC ir žemesnė temperatūra 24 val. per parą visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

	9.
	Kartu su agregatu pateikti FRC/ATP sertifikatą, ETMK sertifikatą, techninį puspriekabės (refrižeratoriaus) pasą, techninės apžiūros kortelę, gamintojo naudojimo instrukciją lietuvių kalba, temperatūros matuoklio kalibravimo liudijimą.

	10.
	Pastovi šaldymo agregato priežiūra pagal techninius reglamentus, garantinis aptarnavimas, remontas. Gedimų atveju, reaguoti bet kuriuo paros metu (darbo dienomis bei išeiginėmis / švenčių dienomis) atvykti valandos laikotarpyje arba pasiūlyti sprendimą ir atlikti reikiamus veiksmus, kad reikalingas produktui temperatūrinis režimas: (-25)ºC ir žemesnė temperatūra, būtų ir toliau užtikrintas, o esant kritinei situacijai – užtikrinti galimybę naudotis pakaitine puspriekabe.

	11.
	Pristatymas darbo dieną nuo 9.00 val. iki 15.00 val. adresu: Žolyno g. 34, Vilnius ir atsiėmimas atgal įvykdžius sutarties įsipareigojimus. Nuomos laikotarpiu nuomininkui paprašius, užtikrinti galimybę refrižeratorių perstatyti iš vienos stovėjimo vietos į kitą. 



Kartu su pasiūlymu pateikti išsamų gamintojo parengtą krovininio automobilio puspriekabės (refrižeratoriaus) aprašymą/brošiūrą/katalogą ar nuorodą į aprašymą internetiniame puslapyje lietuvių ir (ar) anglų kalba. 
_________________________
