DENGIAMŲJŲ STIKLELIŲ, SKIRTŲ DENGIMO PROCESORIUI "CLEARVUE“, KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dengiamieji stikleliai privalo būti suderinti darbui su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu automatiniu histologinių preparatų dengimo procesoriumi „ClearVue“, kuris yra sujungtas su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu automatiniu histologinių preparatų dažymo procesoriumi „Gemini AS“ arba tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui panaudai pateikia automatinį histologinių preparatų dengimo procesorių, sujungtą su automatiniu histologinių preparatų dažymo procesoriumi, atitinkančius 1 priede pateiktus reikalavimus.

	Eil. Nr.
	Prekė
	Reikalavimai
	Mato vienetai
	Perkamas orientacinis kiekis mato vienetais
	Siūlomas kiekis mato vienetais
	Vieneto kaina be PVM
	PVM tarifas
	Pasiūlymo kaina be PVM
	[bookmark: _GoBack]Pasiūlymo kaina su PVM
	Gamintojas, katalogo Nr.

	1.
	Dengiamieji stikleliai
	1. Suderinti darbui su automatiniu dengimo procesoriumi „ClearVue“ arba su panaudai siūlomu dengimo procesoriumi, atitinkančiu 1 priede pateiktus reikalavimus.
2. Matmenys 24x50 mm.
3. Storis 0,16 – 0,19 mm.
4. Ženklinimas CE IVD (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio prekės žymėjimą CE IVD ženklu, kopiją).

	Vnt.
	540 000
	
	
	
	
	
	




1 priedas
HISTOLOGINIŲ PREPARATŲ DENGIMO PROCESORIUS – 1 VNT.
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė
	Modelis,
gamintojas

	1. 

	Paskirtis 
	Automatinis objektinių stiklelių dengimo įrenginys, skirtas histologinių preparatų dengimui dengiamaisiais stikleliais 
	
	




	2. 

	Naudojamų objektinių stiklelių dydis 
	Įrenginys tinkamas dengti standartinius (26x76 mm) objektinius stiklelius 
	
	

	3.

	Naudojamų objektinių stiklelių storis 
	Įrenginys tinkamas dengti nuo ≤ 0,8 mm iki ≥ 1,2 mm storio objektinius stiklelius 
	
	

	4. 
	Naudojamų dengiamųjų stiklelių dydis
	24 x 50 mm
	

	

	5. 

	Našumas 
	Ne mažiau nei 200 stiklelių per valandą 
	
	

	6. 

	Suderinamumas 
	Įrenginys turi būti suderintas su panaudai pateikiamame  histologinių preparatų dažymo procesoriuje naudojamais objektinių stiklelių laikikliais 
	
	

	7. 

	Dengimui naudojamos dengiamosios medžiagos 
	Yra galimybė naudoti įvairių gamintojų dengiamąsias medžiagas 
	
	

	8. 

	Automatinis dengiamųjų stiklelių pozicionavimas 
	Įrenginys turi dengiamųjų stiklelių automatinio pozicionavimo funkciją
	
	

	9. 

	Automatinis objektinio stiklelio pozicijos nustatymas 
	Įrenginys turi objektinio stiklelio pozicijos automatinio nustatymo funkciją
	
	

	10.
	Valdymas 
	Integruoto į stiklelių dengimo įrenginį liečiamojo ekrano pagalba 
	
	

	11. 

	Automatinis stiklelių brūkšninių kodų nuskaitymas 
	Įrenginys turi automatinio stiklelių brūkšninių kodų nuskaitymo funkciją (įrenginyje integruotas automatinis barkodų skaitytuvas) 
	
	

	12. 

	Galimybė įrenginį pajungti prie patologijos tyrimų informacinės sistemos 
	Atsiradus poreikiui, įrenginį galima prijungti prie patologijos tyrimų informacinės sistemos (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas)
	
	

	13. 

	Jungtis su histologinių preparatų dažymo įrenginiu 
	1. Automatinis stiklelių dengimo įrenginys turi būti sujungtas su audinių dažymo įrenginiu
2. Nudažytų preparatų perdavimo stiklelių dengimui procesas pilnai uždaras ir automatizuotas
	
	

	14. 

	Dažymo krepšelių pozicijos jungtyje nustatymas 
	Įrenginyje integruoti jutikliai teisingos dažymo krepšelių padėties jungtyje nustatymui 
	
	

	15. 

	Garų surinkimo sistema 
	1. Įrenginyje integruoti ventiliatoriai su anglies filtrais 
2. Yra galimybė garų surinkimo sistemą prijungti prie laboratorijos ventiliavimo sistemos 
	

	

	16. 

	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą 
	
	

	17.
	Įrangos CE ženklinimas 
	Panaudai siūloma įranga turi CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių  reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu, kopijas).
	
	

	18.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 

	Naudojimo instrukcija  (vartotojo vadovas) lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija)
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu
	

	

	19.

	Įrangos priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu
	1. Tiekėjas, pateikęs įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų sistemos taikymo (angl. application) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas  ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
2. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą,  į Kauno klinikas per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val. tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti darbus, kuriems naudojama tiekėjo pateikta įranga (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
	
	




HISTOLOGINIŲ PREPARATŲ DAŽYMO PROCESORIUS – 1 VNT.
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė

	Siūloma parametro reikšmė
	Modelis, gamintojas

	1. 

	Paskirtis 
	Automatinis įrenginys, skirtas histologiniam ir citologiniam audinių dažymui 
	
	

	2. 

	Dažymo protokolai 
	Yra galimybė paleisti skirtingus dažymo protokolus, įskaitant H-E, PAP ir specialiuosius histocheminius dažymus 
	
	

	3. 

	Vartotojo pasirenkamų dažymo protokolų skaičius 
	Ne mažiau nei 50 
	
	

	4. 

	Stiklelių dydis 
	Įrenginys tinkamas dažyti audinius, naudojant standartinius (26x76x1 mm) objektinius stiklelius 
	
	

	5. 

	Našumas 
	Dažymo našumas ne mažiau nei 200 standartinių objektinių stiklelių per valandą 
	
	

	6. 

	Dažymo etapų skaičius 
	Ne mažiau nei 50 
	
	

	7. 

	Reagentų talpų skaičius
	Ne mažiau nei 25 

	
	

	8. 

	Vandens talpų skaičius 
	Ne mažiau nei 5 
	
	

	9. 

	Pakrovimo talpų skaičius 
	Ne mažiau nei 2 
	
	

	10. 

	Iškrovimo talpų skaičius 
	Ne mažiau nei 2 
	
	

	11. 

	Talpos tūris 
	Ne daugiau nei 350 ml 
	
	

	12. 

	Maksimali krepšelio pakrovimo talpa 
	Ne daugiau nei 20 standartinių objektinių stiklelių 
	
	

	13. 
	Vienu metu dažomų krepšelių skaičius 
	Ne mažiau nei 10 
	
	

	14. 

	Reagentų maišymas dažymo metu 
	Būtini ne mažiau nei 3 pasirenkami maišymo režimai: pradinis (tik įmerkus), dažnas (kas 1-1,5 min), nepertraukiamas
	
	

	15. 

	Skubaus – prioritetinio protokolo paleidimo funkcija
	Įrenginys turi skubaus – prioritetinio protokolo paleidimo funkciją (yra galimybė naują dažymo protokolą pradėti bet kuriuo proceso metu)
	
	

	16. 

	Galimybė atšaukti / grąžinti krepšelį į pakrovimo talpą 
	Įrenginys turi krepšelio atšaukimo/grąžinimo į pakrovimo talpą funkciją
	
	

	17. 
	Valdymas 
	Integruoto į dažymo įrenginį spalvoto liečiamojo ekrano pagalba 
	
	

	18. 
	Apšvietimas 
	Vidinis LED (arba lygiavertis) apšvietimas 
	
	

	19. 

	Apsauga nuo įrenginio išsijungimo nutrūkus maitinimui iš elektros tinklo 
	Integruotas maitinimo elementas (akumuliatorius), užtikrinantis autonominį įrenginio maitinimą ne mažiau nei 30 min. 
	
	

	20. 
	Garų surinkimo sistema


	1. Į įrangą integruoti ventiliatoriai su anglies filtrais
2. Yra galimybė garų surinkimo sistemą prijungti  prie laboratorijos ventiliacijos sistemos (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas)
	
	

	21.
	Jungtis su stiklelių dengimo įrenginiu

	Audinių dažymo įrenginys turi būti sujungtas su stiklelių dengimo įrenginiu
	
	

	22. 

	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą 
	
	

	23. 

	Įrangos CE ženklinimas 
	Panaudai siūloma įranga turi CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių  reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu, kopijas)
	
	

	24. 

	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 
	Naudojimo instrukcija  (vartotojo vadovas) lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
	
	

	25. 

	Įrangos priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu
	1. Tiekėjas, pateikęs įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų sistemos taikymo (angl. application) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas  ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
2. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą,  į Kauno klinikas per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val. tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti darbus, kuriems naudojama tiekėjo pateikta įranga (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
	
	



