Konkurso sąlygų aprašo 
2 priedas

PAPLŪDIMIO SMĖLIO VALYMO ĮRENGINIO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Perkančioji organizacija – Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ perka paplūdimio smėlio valymo įrenginį (toliau - Prekė), kuris turi būti sukomplektuotas ir  pristatytas adresu – Garažų g.  6, Klaipėda. 
2. Tiekiama Prekė turi būti nauja, ne senesnė nei 2025 m. gamybos, nenaudota, pilnai sukomplektuota, be išorinių pažeidimų.
[bookmark: _Hlk211860286]3. Prekė privalo būti taip sukomplektuota, kad ją būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti. 
4. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų saugos reikalavimus ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) ES atitikties deklaraciją (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
5. Tiekėjas, pristatydamas prekes turi pateikti eksploatacijos instrukcijas lietuvių ir gamintojo kalbomis, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti ir prižiūrėti įrenginį.
6. Įrangai turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 2 metų garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekės pristatymo ir Prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. 
7. Siūloma Prekė turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta 9 p. Techniniai reikalavimai nurodytoje lentelėje, siūloma Prekė gali būti geresnių parametrų nei nurodyta. 
8. Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) lietuvių ir/arba anglų kalba. Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (prekės gamintojo suteikti įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis.
9. Techniniai reikalavimai:
	EIL.
Nr.
	Parametras
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, patvirtinanti 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes 
(PILDO TIEKĖJAS)
	Dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas.
Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	1.
	Paplūdimio smėlio valymo įrenginys
	
	1.Prekės gamintojas (čia nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją)
prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra), internetinė nuoroda (įrašyti, jei yra).

	
...................
(įrašyti)

	2.
	Įrenginio pakabinimo tipas
	Pakabinimas prie traktoriaus
	Įrenginys pakabinamas prie traktoriaus [taip/ne palikti tinkamą]
	
...................
(įrašyti)

	3.
	Įrenginio tvirtinimo tipas
	Įrenginys turi būti suderinamas su standartiniu žemės ūkio traktoriumi ir užtikrinti stabilų darbą
	Įrenginys turi būti suderinamas su standartiniu žemės ūkio traktoriumi ir užtikrinti stabilų darbą [taip/ne palikti tinkamą]
	
Tikrinama prekės pateikimo metu

	4.
	Darbinis našumas

	Ne mažiau  27500 m3/h
	Darbinis našumas Įrašyti m3/h
	...................
(įrašyti)

	5.
	Darbinis plotis
	Ne mažiau 2300 mm
	Darbinis plotis Įrašyti mm
	...................
(įrašyti)

	6.
	Darbinis gylis
	Ne mažiau nei 19 cm
	Darbinis gylis Įrašyti cm
	...................
(įrašyti)

	7. 
	Įrenginio naudojimui reikalinga traktoriaus  galia
	 Ne mažiau 95 AG
	Įrenginio naudojimui reikalinga traktoriaus galia Įrašyti AG
	...................
(įrašyti)

	8.
	Surinkimo konteinerio talpa



	Ne mažiau 750 L
	Surinkimo konteinerio talpa  Įrašyti L
	...................
(įrašyti)

	9.
	Surinkimo konteinerio atidarymas 
	Hidraulinis
	Surinkimo konteinerio atidarymo tipas  Įrašyti 
	...................
(įrašyti)

	10.
	Keičiamos armuotos grotelės -sijotuvai
	Turi būti
	Keičiamos armuotos grotelės - sijotuvai [yra/nėra palikti tinkamą]
	Tikrinama prekės pateikimo metu


	11.
	Įrenginio svoris
	Ne daugiau 840 kg
	Įrenginio svoris Įrašyti kg
	...................
(įrašyti)

	12.
	Vibruojantis sietas
	Turi būti 
	Vibruojantis sietas [yra/nėra palikti tinkamą]
	Tikrinama prekės pateikimo metu

	13.
	Iškrovimo sistema
	Turi būti valdoma tiesiogiai iš traktoriaus, naudojant hidraulinį valdymo įtaisą.
	Iškrovimo sistema valdoma tiesiogiai iš traktoriaus, naudojant hidraulinį valdymo įtaisą [yra/nėra palikti tinkamą]
	...................
(įrašyti)

	14.
	Vibracijos slopinimo sistema
	Turi būti
	Vibracijos slopinimo sistema [yra/nėra palikti tinkamą]
	Tikrinama prekės pateikimo metu

	15.
	Triukšmo lygis darbo metu pagal Direktyva 2003/10/EB
	Ne daugiau nei 85 dB
	Triukšmo lygis darbo metu Įrašyti dB
	...................
(įrašyti)

	16.
	Saugos sistemos ir įtaisai
	Turi būti
	Saugos sistemos ir įtaisai [yra/nėra palikti tinkamą]
	Tikrinama prekės pateikimo metu

	17.
	Galimybė pakeisti su smėliu besiliečiančias dalis
	Turi būti
	Galimybė su smėliu besiliečiančias dalis [yra/nėra palikti tinkamą]
	Tikrinama prekės pateikimo metu

	18.
	Galimybė pakeisti smėlio sijojimo groteles
	Turi būti
	Galimybė  ir saugiai pakeisti smėlio sijojimo groteles [yra/nėra palikti tinkamą]

	Tikrinama prekės pateikimo metu

	
	Papildoma komplektacija
	
	
	

	19.
	Grubaus valymo grotelės – 3 vnt
	Su  skylėmis  ne mažiau 19 mm ir ne daugiau 21 mm diametru
	1. Grubaus valymo grotelės [yra/nėra palikti tinkamą] Įrašyti vnt 
2. Su skylėmis Įrašyti mm diametru

	Tikrinama prekės pateikimo metu

	20.
	Baigiamojo valymo grotelės – 3 vnt
	Su skylėmis  ne mažiau 9 mm ir ne daugiau 11 mm diametru
	1. Baigiamojo valymo grotelės [yra/nėra palikti tinkamą] Įrašyti vnt  
2. Su skylėmis Įrašyti mm diametru

	Tikrinama prekės pateikimo metu

	21.
	Galinė guma paplūdimio smėlio lyginimui ir ratų palikto įspaudo uždengimui 
	Turi būti
	Galinė guma paplūdimio smėlio lyginimui ir ratų palikto įspaudo uždengimui [yra/nėra palikti tinkamą]

	Tikrinama prekės pateikimo metu

	22.
	Kardaninis velenas  su sukimo momento ribotuvu 
	Turi būti
	Kardaninis velenas  su sukimo momento ribotuvu [yra/nėra palikti tinkamą]
	Tikrinama prekės pateikimo metu

	23.
	Ratų komplektas palengvinantis darbinio gylio valdymą 
	Turi būti
	Ratų komplektas palengvinantis darbinio gylio valdymui ir nustatymui [yra/nėra palikti tinkamą]
	Tikrinama prekės pateikimo metu


10. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK): 
Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:
„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“
[bookmark: _Hlk214866299]Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 3 metus nuo prekės nurodyto privalomo minimalaus 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.
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