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Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atlikdama pirkimo „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai – Babtai – Labūnava – Kėdainiai ruožo nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinio remonto, įrengiant taką“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2026 m. vasario 6 d. posėdyje, nagrinėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautus tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus į juos (klausimų numeracija tęsiama per visą pirkimo procedūrų trukmę, kalba neredaguota): 

4. Prašome patikslinti, ar Užsakovas turi galiojantį kelio savininko (valdytojo) leidimą riboti eismą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1906 Kaniūkai–Batai–Labūnava–Kėdainiai ruože nuo 17,199 iki 17,511 km kapitalinio remonto darbams, o jeigu leidimas nėra gautas, ar Rangovas privalo jį inicijuoti ir išsiimti, bei kas įvertina ir apmoka visas su šio leidimo gavimu susijusias išlaidas – Užsakovas ar Rangovas? 
Projektuotojas šio leidimo negavo. Dėl eismo ribojimo ir darbo vietų aptvėrimą kreiptis į Kelio savininką Via Lietuva. Išlaidas vertinasi Rangovas 
5. Pateiktame patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje 1.10. pozicijoje numatytas 1 vnt. medžių iki 32 cm skersmens pašalinimas. Ar Rangovas turi įvertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, prašome pateikti atkuriamosios vertės sumą. 
Kelio juostoje esantys medžiai yra nesaugotini, atkuriamoji vertė nevertinama. 
6. Pateikto techninio darbo projekto aiškinamajame rašte nurodytos dvi pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcijos asfalto danga alternatyvos, kur pateiktas vienodo 20 cm storio tiek skaldos, tiek žvyro pagrindo įrengimas. Prašome patikslinti atskirų konstrukcijų alternatyvų skaldos ir žvyro pagrindo sluoksnio storius, o kadangi takui naudojamos dangos konstrukcijos bendras storis priimamas 55 cm, taip pat patikslinti ir apsauginių sluoksnių storius ir kiekius. 
Sluoksnių storiai, medžiagos ir kiekiai patikslinti. Pridedamas aiškinamasis raštas, kiekių žiniaraštis ir konstruktyviniai skersiniai pjūviai
7. Pateikto techninio darbo projekto aiškinamajame rašte pateiktose abejose pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcijos asfalto danga alternatyvose numatytas ≥27 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, tačiau brėžinyje 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.04 „Skersiniai profiliai“ pateiktas 0,56 m storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, o patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje 10.1 pozicijoje pateiktas 56 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas. Prašome patikslinti, koks apsauginis sluoksnis rengiamas (šalčiui nejautrių medžiagų ar šalčiui atsparus), patikslinti reikalavimus sluoksnio storiui ir sluoksnio kiekį kubiniais metrais. 
Sluoksnių storiai, medžiagos ir kiekiai patikslinti. Pridedamas aiškinamasis raštas, kiekių žiniaraštis ir konstruktyviniai skersiniai pjūviai
8. Kadangi pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija asfalto danga susijungia su trinkelių dangos konstrukcija, prašome tuo pačiu kartu su pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcijos pagrindo sluoksnių storiais ir kiekiais patikslinti ir trinkelių dangos konstrukcijai patikslinti, koks apsauginis sluoksnis rengiamas (šalčiui nejautrių medžiagų ar šalčiui atsparus), patikslinti reikalavimus sluoksnio storiui ir sluoksnio kiekį kubiniais metrais. 
Sluoksnių storiai, medžiagos ir kiekiai patikslinti. Pridedamas aiškinamasis raštas, kiekių žiniaraštis ir konstruktyviniai skersiniai pjūviai
9. Pateikto techninio darbo projekto aiškinamajame rašte nuovažų dangos DK 0.1 konstrukcijos asfalto danga I alternatyvoje numatytas 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2 ≥ 120 MPa ir ≥ 30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, kai brėžinyje 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.04 „Skersiniai profiliai“ pateiktas 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 ir 30 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, o patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje numatyti 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio 0/45 įrengimas (5.2 poz.) ir 30 cm storio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (5.1 poz.). Tuo tarpu nuovažų dangos DK 0.1 konstrukcijos asfalto danga II alternatyvoje numatytas 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnis (fr. 0/45), Ev2 ≥ 120 MPa ir ≥ 20 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, kai  brėžinyje 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.04 „Skersiniai profiliai“ pateiktas 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45 ir 30 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, o patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje numatyti 30 cm žvyro pagrindo sluoksnio 0/45 įrengimas (6.2 poz.) ir 30 cm storio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (6.1 poz.).
Prašome patikslinti atskirų konstrukcijų alternatyvų skaldos ir žvyro pagrindo sluoksnio ir apsauginių sluoksnių storius bei apsauginių šalčiui atsparių sluoksnių kiekius. 
	Sluoksnių storiai, medžiagos ir kiekiai patikslinti. Pridedamas aiškinamasis raštas, kiekių žiniaraštis ir konstruktyviniai skersiniai pjūviai
10. Pateikto techninio darbo projekto tiek aiškinamajame rašte tiek brėžinyje 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.04 „Skersiniai profiliai“ pateiktose abejose kelio dangos DK 0.1 konstrukcijos asfalto danga alternatyvose numatytas vienodo 20 cm storio tiek skaldos, tiek žvyro pagrindo įrengimas bei ≥33 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, o  patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktas 27 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas. Prašome patikslinti atskirų konstrukcijų alternatyvų skaldos ir žvyro pagrindo sluoksnio ir apsauginių sluoksnių storius bei apsauginių šalčiui atsparių sluoksnių kiekius.
Sluoksnių storiai, medžiagos ir kiekiai patikslinti. Pridedamas aiškinamasis raštas, kiekių žiniaraštis ir konstruktyviniai skersiniai pjūviai
11. Pateikto techninio darbo projekto aiškinamajame rašte nurodytos kelio dangos DK 0.1 konstrukcijos asfalto danga alternatyvos, tačiau tiek projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje tiek patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktos asfalto dangos įrengimo darbai  (DK 0,3 dangos konstrukcijos). Prašau patikslinti, kuri dangos konstrukcija numatyta DK 0,1 ar DK 0,3, bei patikslinti sluoksnių storius I ir II alternatyvai.
Sluoksnių storiai, medžiagos ir kiekiai patikslinti. Pridedamas aiškinamasis raštas, kiekių žiniaraštis ir konstruktyviniai skersiniai pjūviai
12. Pateikto techninio darbo projekto brėžinyje 4infra.LT-2024-63-00-TDP-S-B.04 „Skersiniai profiliai“ pateiktas Iškilios pėsčiųjų perėjos išilginis profilis, tačiau nei projekto suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje nei patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje šių darbų apimtys nėra pateiktos. Prašome pateikti Iškilios pėsčiųjų perėjos įrengimo darbų kiekius. 
Iškilios pėsčiųjų perėjos kiekiai įtraukti prie bendrų kiekių, kadangi asfalto markės tos pačios. 
13.  Pateiktame patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje 15.1. pozicijoje numatytas 0,493 ha geodezinės išpildomosios nuotraukos atlikimas, taip pat ir paslaugų kiekių žiniaraštyje 1 pozicijoje numatytas 1 kompl. kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas. Prašome panaikinti besidubliuojančią paslaugą. 
Palikta tik paslaugų žiniaraštyje.




