Pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__Mažeikių rajono savivaldybės administracija__
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS PIRKIMO

____________ Nr.______
(Data)
_________________
(Sudarymo vieta)

	Dalyvio pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Dalyvio adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Dalyvio el. pašto adresas
	

	Subtiekėjo* (-ų) ar kvazisubtiekėjo**  (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) ar kvazisubtiekėjo  (-ų) adresas 
(-ai) 
	

	Kokią veiklą vykdys pagal sutartį
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar kvazisubtiekėją (-us)
	


*Subtiekėjas, kurio pajėgumais dalyvis nesiremia- dalyvio pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija dalyvis nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.
** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija dalyvis remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra dalyvis, ūkio subjekto, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Apklausos sąlygomis, nustatytomis:
1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:
	Pavadinimas
	Kaina be PVM, Eur 
	PVM, Eur
	Kaina su PVM, Eur

	Ultragarsinė diagnostikos sistema
	
	
	


 Pateikiant kainą nurodomi 2 skaičiai po kablelio.

Bendra pirkimo objekto kaina su PVM  sudaro   ______________________________________Eur
(suma skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka ________________________
Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai,  kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.   
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia  pirkimo sutarčiai įvykdyti.     

 Siūlomos prekės charakteristika:
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos prekės
charakteristika
(pildo tiekėjas)
Būtina įvardinti tikslius parametrus bei jų reikšmes, apsiribojimas vien įrašais „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimas.

	Prekės gamintojas, modelis
	

	1.
	Sistemos architektūra
	Mobili, su ratukais
	

	2.
	Atliekami tyrimai:
	

	2.1.
	Vidaus organų
	Būtina
	

	2.2.
	Skydliaukės
	Būtina
	

	2.3.
	Sąnarių
	Būtina
	

	2.4.
	Kraujagyslių
	Būtina
	

	2.5.
	Krūtų
	Būtina
	

	2.6.
	Vaikų vidaus organų
	Būtina
	

	2.7.
	Kardiologiniai
	Būtina
	

	3.
	Sistemos ergonomika
	

	3.1.
	Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija
	Būtina
	

	3.2.
	Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama
	Ne mažiau 90 laipsnių į kairę ir ne mažiau 90 laipsnių į dešinę
	

	3.3.
	Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga
	Ne mažesnė kaip 23 cm
	

	3.4.
	Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su WLED, LED pašvietimu arba OLED, pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn
	Būtina
	

	3.5.
	Vaizdo monitoriaus įstrižainė
	Ne mažiau 54.61 cm (21.5")
	

	3.6.
	Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu
	Būtina
	

	3.7.
	Sistemos skleidžiamas triukšmas darbo metu ne didesnis nei 45 dB
	Būtina
	

	4.
	Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius
	Būtina
	

	4.1.
	Valdymo monitoriaus įstrižainė 
	Ne mažiau nei 30.48 cm (12.0")
	

	4.2.
	Lietimui jautrus valdymo monitorius
	Būtina
	

	5.
	Pagrindinės techninės charakteristikos:
	

	5.1.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	Ne mažiau kaip 40 cm
	

	5.2.
	Aktyvių jungčių davikliams skaičius
	Ne mažiau kaip 4
	

	6.
	Vaizdavimo režimai:
	

	6.1.
	B režimas.
	Būtina
	

	6.2.
	M režimas.
	Būtina
	

	6.3.
	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas.
	Būtina
	

	6.4.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas.
	Būtina
	

	6.5.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. 
	Būtina
	

	6.6.
	Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu.
	Būtina
	

	6.7.
	Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina
	

	6.8.
	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina
	

	6.9.
	Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija.
	Būtina
	

	6.10.
	Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis).
	Būtina
	

	6.11.
	Audinių doplerio režimas arba lygiavertis
	Būtina
	

	6.12.
	Nuolatinės bangos (CW) režimas
	Būtina
	

	7.
	Tyrimo automatizavimo funkcijos:
	

	7.1.
	Automatinė vaizdo kokybės optimizacija.
	Būtina
	

	7.2.
	Automatinis spektrinių kreivių matavimas.
	Būtina
	

	8.
	Nuolatinis siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (vaizdo skenavimas be fokuso zonų)
	Būtina
	

	9.
	Reikalavimai davikliams:
	

	9.1.
	Konvekcinis daviklis
	

	9.1.1.
	Darbinis dažnių diapazonas
 
	Ne daugiau kaip 1.5 MHz ir ne mažiau kaip 5.0 MHz
	

	9.1.2.
	Vaizduojamas kampas
	Ne mažiau 70º
	

	9.1.3.
	Elementų skaičius
	Ne mažiau 128
	

	9.1.4.
	Vieno kristalo technologija
	Būtina
	

	9.2.
	Linijinis daviklis
	

	9.2.1.
	Darbinis dažnių diapazonas 
	Ne daugiau kaip 5.0 MHz ir ne mažiau kaip 14.0 MHz
	

	9.2.2.
	Daviklio paviršiaus plotis
	Ne mažiau kaip 50 mm
	

	9.2.3.
	Elementų skaičius
	Ne mažiau 250
	

	9.3.
	Fazinis daviklis
	

	9.3.1.
	Darbinis dažnių diapazonas
	Ne daugiau kaip 1.5 MHz ir ne mažiau kaip 4.5 MHz
	

	9.3.2.
	Apžvalgos kampas
	Ne mažiau 90º
	

	9.3.3.
	Vieno kristalo technologija
	Būtina
	

	10.
	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:
	

	10.1
	Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist)
	Būtina
	

	10.2
	Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti
	Būtina
	

	10.3
	Palaikomas duomenų perdavimas per LAN
	Būtina
	

	11.
	Aparato vidinė atmintis
	Ne mažiau 500 GB
	

	12.
	Išorinės jungtys
	1. USB
2. LAN
3. HDMI arba lygiavertė
	

	13.
	Ultragarso aparato maitinimo šaltinis
	230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas
	

	14.
	Ultragarsinio gelio šildytuvas
	Būtina
	

	15.
	Komplektuojamas terminis spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti
	

	16.
	Įrangos ženklinimas CE sertifikatu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).
	

	17.
	Garantijos laikotarpis
	24 mėnesių laikotarpiui
	

	18.
	Darbuotojų apmokymas dirbti įranga
	Tiekėjas privalo atlikti įrangos diegimą ir apmokyti personalą bent 2 val.
	

	19.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Būtina naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
	


                                            
Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio atliekamus darbus /pildoma, jei dalyvauja ūkio subjektų grupė/:
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas 
	Partnerio numatomi atlikti darbai procentais

	
	
	



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumentų puslapių
skaičius

	
	
	



Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra):
	Eil.
Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	PASTABOS:
Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (hptt://www.vpt.lrt.lt/).
Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta, konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.







	(dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



Pastaba. Tuo atveju, jei pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, turi būti pateiktas juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas, suteikiantis teisę pateikti pasiūlymą.
