TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Reikalaujama minimali techninė specifikacija ir aprašymas, kuriuos turi atitikti gaisrų gesinimo automobilis

	1.
	AUTOMOBILIO BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS

	1.1
	Gaisrų gesinimo automobilis N2G arba N3G klasės BAD SN – kėbulo kodas.  Automobilis naujas arba eksploatuotas, jeigu automobilis eksploatuotas tai pirmoji registracija ne anksčiau kaip 2000 metai, rida ne didesnė kaip 40 000 km.

	1.2
	Automobilis turi būti raudonos spalvos (RAL 3000) arba atitinkanti .

	1.3
	Automobilio  matmenys (įskaitant  sumontuotą įrangą ir konstrukcinius elementus):
- ilgis neturi viršyti  760  cm;
-	plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 250 cm;
-  aukštis neturi viršyti 325 cm.

	1.4
	Automobilio kabina su 4 durimis, skirta ne mažiau 4 ugniagesiams (įskaitant vairuotoją). Pagaminta gamykloje be savarankiškų konstrukcijų. Durys turi atsidaryti ne mažesniu kaip 80º kampu ir fiksuotis atidarytoje padėtyje. Kabinoje turi būti įrengta ne mažiau du tvirtinimai suslėgto oro kvėpavimo aparatams.

	1.5
	Automobilis turi būti registruotas Lietuvos Respublikoje atlikta galiojančia technine apžiūra ir atlikta technine ekspertize, leidžiančia įregistruoti automobilį VĮ „Regitra“ kaip specialiosios paskirties BAD SN kategorijos transporto priemonę.

	1.6
	Reguliuojama vairuotojo sėdynė.

	1.7
	Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 80 km/h.

	1.8
	Automobilio elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorių baterijos) turi užtikrinti visų elektrinių prietaisų darbą maksimaliame režime. Kontrolės prietaisų skydelyje esantys rodikliai turi būti matomi tamsiu paros metu. Visi elektros prietaisai turi būti atsparūs atmosferiniam poveikiui. Visi elektros kabeliai ir laidai turi būti tinkamai apsaugoti nuo išorinio mechaninio poveikio.

	1.9
	Degalų bako talpa ne mažiau 100 litrų.

	1.10
	Automobilio kabina, antstatas, rėmas negali būti pažeistas korozijos ar kitaip mechaniškai pažeisti.

	1.11
	Automobilio vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.

	2.
	AUTOMOBILIO VAŽIUOKLĖ, VARIKLIS

	2.1
	Pavarų dėžės tipas – mechaninė su palėtinimo funkcija.

	2.2
	Automobilis turi būti 2-jų ašių, su visais varomais ratais, (ratų formulė 4x4), su blokuojamu tarp ašiniu diferencialu. 

	2.3
	Automobilio stabdžių sistema pneumatinė. Pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą.

	2.4
	Automobilio padangos turi būti atitinkančios šio automobilio gamintojo nurodymus ir rekomendacijas, likutinis padangų protektoriaus rašto gylis ne mažiau kaip 70%.

	2.5
	Variklis dyzelinis, ne mažiau kaip 160 kW galios.

	2.6
	Variklis, mazgai, sistemos ir kiti įrenginiai neturi praleisti tepalų, eksploatacinių skysčių ir kitų medžiagų.

	2.7
	Automobilio variklis turi būti aušinamas priverstine uždaro tipo aušinimo sistema.

	3.
	AUTOMOBILIO ANTSTATAS, ĮRENGIMAI IR ĮRANGA

	3.1.
	  Gaisrų gesinimo automobilio antstato konstrukcijos bei skyriai pagaminti iš metalo lydinių, apsaugotų nuo korozijos, visi sujungimai hermetiški. 

	3.2.
	Antstato stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga. 

	3.3
	Antstato pakaba prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastingai. Tvirtinimų atsparumas turi atitikti numatytas normalias eksploatacines apkrovas.

	3.4
	Saugiam darbui ant stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar panašūs įrengimai.

	3.5
	Prie antstato galinės dalies turi būti įrengtos kopėčios su dvisėjomis padėtimis (transportavimo ir naudojimo) užlipimui ant antstato viršutinės dalies. 

	3.6
	Antstatas turi turėti ne mažiau kaip 6 atskirus skyrius gaisrų gesinimo bei gelbėjimo įrangai transportuoti įskaitant ir gaisrinio siurblio skyrių. Skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis „žaliuzi“ tipo durelėmis (išskyrus gaisrinio siurblio skyrių kuris gali būti vientisa varčia pakeliama į viršų). Visų skyrių uždarymai turi būti hermetiški ir neprarasti darbingumo automobilį eksploatuojant numatytomis sąlygomis. Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų. Jeigu antstato apatinėje dalyje įrengtos daiktadėžės, jos gali atsidaryti ir kitokiais atidarymo būdais. Ne mažiau kaip viename iš skyrių įrengtas vienas ar keletas atveriamas skydas, kad būtų galima iš abiejų jo pusių komplektuoti gaisrinę įrangą.

	3.7
	Vandens cisterna turi talpinti ne mažiau kaip 2400 litrų ir nedaugiau 3500 litrų vandens, pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, turi turėti skaidrią vandens lygio stebėjimo matuoklę arba kitokią vandens lygio cisternoje stebėjimo sistemą. 

	3.8
	Automobilyje turi būti įrengti spec. transporto šviesos (mėlynos spalvos) ir garso signalai: ant automobilio kabinos stogo priekinės  dalies  nemažiau kaip 2 vnt. (arba vienas ilgas) mėlynos spalvos švyturėliai, automobilio antstato gale nemažiau kaip – 2 vnt. mėlynos spalvos švyturėlis. Garsinio ir šviesos signalo valdymas turi būti sumontuotas automobilio kabinos viduje, vairuotojui lengvai pasiekiamas.

	3.9
	Automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos užpildymui ir gaisrų gesinimui nuo hidrantų: ne mažiau kaip viena užpildoma jungtis ne mažesnė kaip 65 mm diametro ir ne mažiau kaip viena užpildoma jungtis per automobilio gaisrinį siurblį, ne mažesnė kaip 110 mm diametro (per siurblį ir/arba tiesiogiai). 

	3.10
	 Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau 4 vandens padavimo atvamzdžiai iš siurblio, ne mažiau kaip 65 mm diametro (4 slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti).

	3.11
	Automobilinėje cisternoje turi būti numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų.

	3.12
	Gaisriniame automobilyje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip vieną vandens padavimo nuo siurblio aukšto slėgio ritę su ne mažiau kaip 30 m ilgio žarna kartu su aukšto slėgio švirkštu. Aukšto slėgio žarnų suvyniojimo būdas turi būti elektrinė pavara (el. pavara turi veikti nuo automobilio elektros maitinimo šaltinių (generatorius ir/ar akumuliatorių baterijos)) ir turėti galimybę suvynioti mechaniniu būdu (rankena).

	3.13
	Automobilio antstato skyriuose turi būti įrengtas vidinis apšvietimas įrangai, siurblio skyriaus apšvietimas. Iš antstato išorės turi būti įrengtas išorės apšvietimas iš visų pusių.

	3.14
	Ant antstato stogo turi būti sumontuota ištraukiamų gaisrinių kopėčių transportavimo laikikliai.

	3.15
	Gaisrinis siurblys dviejų pakopų žemo ir aukšto slėgio – išcentrinis, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Gaisrinio siurblio žemo slėgio nominalus našumas: ne mažesnis kaip 1600 l/min prie 8 bar., slėgio žemo slėgio pakopa, sumontuota automobilio gale. Siurblys turi būti sumontuotas gaisrinio automobilio gale,  sumontuotas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant. Automobilyje turi būti sumontuota gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus/išjungus siurblį automatiškai parodo siurblio bendrą darbo laiką.  Gaisrinio siurblio darbo laikas turi būti ne didesnis kaip 300 darbo val.

	3.16
	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta:
 - manovakumetras, rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje;
[bookmark: _GoBack] - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje.
 - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio aukšto slėgio išmetimo sistemoje.

	3.17
	Įsiurbiamųjų žarnų komplektas ( minimalus sujungtų žarnų ilgis 6 m.) ir koštuvas.

	3.18
	Gaisrinio automobilio komplektacijoje turi būti: gaisrinių žarnų dėtuvės su nemažiau kaip 10 vietų gaisrinių žarnų transportavimui su užsegimo juostomis kiekvienai žarnai atskirai. 

	4.
	Kita

	4.1
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuotraukas jpg arba pdf failų formatu, kuriose būtų matomas automobilio vaizdas iš priekio, iš abiejų šonų ir iš galo su atidarytomis skyrių durelėmis, kabinos nuotrauka iš vidaus, ir odometro rodmenys. Nuotraukos techninio paso, gaisrinio siurblio paso arba techninės lentelės su charakteristikomis ir odometro siurblio rodmenimis ir kitų patvirtinančių dokumentų techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams pagrįsti.

	4.2
	Automobilis turi būti pristatytas pirkėjui per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.

	4.3
	Prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį turi būti sudaryta automobilio apžiūros galimybė Lietuvos respublikos teritorijoje, pateiktos informacijos tikslingumui nustatyti.

	4.4
	Tiekėjas privalo prieš perduodant automobilį atlikti techninį aptarnavimą, pakeisti variklio alyvą, diržus, alyvos, kuro ir oro filtrus.

	4.5
	Perduodant automobilį jis turi būti paruoštas darbui, automobilis turi būti registruotas Lietuvoje, techniškai tvarkingas, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ne trumpesne kaip 10 mėn. ir turėti 1 mėn. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. 

	4.6
	Tiekėjas privalo apmokyti užsakovo darbuotojus (10 ugniagesių) dirbti su gaisriniu automobiliu ir specialiais agregatais nuo automobilio perdavimo datos ne ilgiau kaip per 5 d. d. 

	4.7
	Tiekėjas turi raštiškai suteikti 6 mėnesių garantiją gaisrinio automobilio varikliui, greičių dėžei, priekiniam ir galiniam tiltams, siurbliui ir vandens cisternai. Atsiradus gedimams  tiekėjas juos turi šalinti savo sąskaita. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo akto pasirašymo dienos.

	4.8
	Ratų atsparos 2 vnt.

	4.9
	Raktas ratų veržlėms sukti 1 vnt.
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Eil.  Nr.  Reikalaujama minimali techninė specifikacija ir aprašymas, kuriuos turi  atitikti gaisrų gesinimo automobilis  

1.  AUTOMOBILIO BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS  

1.1  Gaisrų gesinimo automobilis N2G arba N3G klasės BAD SN  –   kėbulo  kodas.   Automobilis naujas arba eksploatuotas, jeigu automobilis eksploatuotas tai pirmoji  registracija ne anks čiau kaip 200 0   metai , rida ne didesnė kaip  40   000 km .  

1.2  Automobilis turi būti raudonos spalvos  (RAL 3000 )   arba atitinkanti  .  

1.3  Automobilio    matmenys (įskaitant  sumontuotą įrangą ir konstrukcinius  elementus):   -   ilgis neturi viršyti  7 6 0  cm;   -   plotis (be veidrodžių) neturi viršyti  250   cm;   -    au kštis neturi viršyti 32 5   cm.  

1.4  Automobilio kabina su  4   durimis, skirta ne mažiau  4   ugniagesiams (įskaitant  vairuotoją). Pagaminta gamykloje be savarankiškų konstrukcijų. Durys turi   atsidaryti ne mažesniu kaip 80 º   kampu ir fiksuotis atidarytoje padėtyje.   Kabinoje  turi būti įrengta ne mažiau du tvi rtinimai suslėgto oro kvėpavimo aparatams.  
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1.6  Reguliuojama vairuotojo sėdynė.  

1.7  Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 80 km/h.  

1.8  Automobilio elektros maitinimo šaltiniai (generatorius ir akumuliatorių baterijos)  turi užtikrinti visų elektrinių prietaisų da rbą maksimaliame režime. Kontrolės  prietaisų skydelyje esantys rodikliai turi būti matomi tamsiu paros metu. Visi  elektros prietaisai turi būti atsparūs atmosferiniam poveikiui. Visi elektros kabeliai  ir laidai turi būti tinkamai apsaugoti nuo išorinio mec haninio poveikio.  

1.9  Degalų bako talpa ne mažiau 100 litrų.  

1.10  Automobilio kabina, antstatas, rėmas negali būti pažeistas korozijos ar kitaip  mechaniškai pažeisti.  

1.11  Automobilio vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.  

2.  AUTOMOBILIO VAŽIUOKLĖ, VARIKLIS  

2.1  Pavarų dėžės t ipas  –   mechaninė su palėtinimo funkcija.  

2.2  Automobilis turi būti 2 - jų ašių, su visais varomais ratais, (ra tų formulė 4x4), su  blokuojamu  tarp ašiniu diferencialu.   

2.3  Automobilio stabdžių sistema pneumatinė.  Pneumatinė stabdžių sistema,  užvedus variklį turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s  laiko tarpą.  

2.4  Automobilio padangos turi būti atitinkančios šio automobilio gaminto jo nurodymus  ir  rekomendacijas,   likutinis padangų protektoriaus rašto gylis ne mažiau kaip 70%.  

2.5  Variklis   dyzelinis, ne  mažiau kaip  160   kW   galios .  

2.6  Variklis, mazgai, sistemos ir kiti įrenginiai neturi praleisti tepalų, eksploatacinių  skysčių ir kitų medžiagų.  

2.7  Automobilio variklis turi būti au šinamas priverstine uždaro tipo   aušinimo sistema.  

3.  AUTOMOBILIO ANTSTATAS, ĮRENGIMAI IR ĮRANGA  

3.1.     Gaisrų gesinimo automobilio antstato konstrukcijos bei skyriai pagaminti iš metalo  lydinių, apsaugotų nuo korozijos, visi sujungimai hermetiški.   

