DARBO RŪBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[bookmark: _Toc184373648][bookmark: _Toc184626743][bookmark: _Toc184626963]1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBO RŪBAMS 
Darbiniai rūbai turi būti nauji ir atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus techninius reikalavimus bei nurodytus standartus.
Darbo rūbai, nurodyti pirkimo objekto Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, turės būti su terminiais užrašais, vardinėmis terminėmis etiketėmis, atspariomis plovimui.
Gaminiai turi būti pagaminti iš audinio, kurio techninės charakteristikos atitinka šioje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (arba lygiaverčiai).
Siūlomi lygiaverčiai gaminiai turi atitikti ne mažesnius techninius, kokybės ir eksploatacinius parametrus nei nurodyti šioje techninėje specifikacijoje. Lygiavertiškumas vertinamas pagal pateiktus sertifikatus, bandymų protokolus arba gamintojo deklaracijas. 
Visi audiniai ir pamušalai, turintys tiesioginį kontaktą su oda, turi būti sertifikuoti pagal OEKO-TEX® Standard 100 (arba lygiavertį standartą), patvirtinantį, kad gaminiai yra be kenksmingų cheminių medžiagų ir saugūs žmogaus sveikatai.
Visi gaminiai turi atitikti LST EN ISO 13688:2013 (bendrieji apsauginių drabužių reikalavimai), LST EN 340 bei kitų taikomų standartų nuostatas (arba lygiaverčiai).
Vizualiai apžiūrint gaminį neturi būti defektų: bangavimosi, praleistų dygsnių, kraštų iškreivinimo, siūlių pločio nevienodumo, peltakių iškreivinimo ir kt.
Gaminys privalo būti simetriškas, tvarkingai pagamintas, be siūlų likučių, švarus.
Rūbai turi užtikrinti dėvėjimo patogumą ir nevaržyti judesių, būti tinkami intensyviam naudojimui darbo aplinkoje.
Audinių atsparumas dilimui turi būti ne mažesnis kaip 20 000 Martindale ciklų, nustatytas pagal LST EN ISO 12947-2 standartą (arba lygiavertį).
 Audinių spalvos atsparumas skalbimui turi būti ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-C06 (arba lygiavertis), o atsparumas šviesai – ne mažesnis kaip 4 balai pagal LST EN ISO 105-B02 (arba lygiavertis).
Siūlės turi būti dvigubos arba sustiprintos, vientisos, be siūlų išsiskyrimo, ir turi išlaikyti pirkimo objekto techniniuose pirkimo objekto nurodytą pramoninio skalbimo režimą (temperatūrą ir ciklų skaičių). 
Užtrauktukai, sagos ir kiti tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, atlaikyti pakartotinį užsegimą mažiausiai 2000 kartų be funkcijos praradimo (EN16732 standartas arba lygiavertis).
Visi tiekėjo pateikiami dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai, gamintojo deklaracijos) turi būti pateikti lietuvių kalba arba su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą.
GAMINIŲ DYDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
[bookmark: _Hlk210985419]Gaminių dydžių žymėjimas turi atitikti LST EN 13402-3:2006 standarto reikalavimus „Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Matmenys ir intervalai“ (arba lygiavertis).
Ant gaminio dydžio etiketės turi būti dydį nurodanti piktograma. Krūtinės apimtis ir ūgis piktogramoje turi būti pažymėti intervalais pagal standarto LST EN 13402-3 reikalavimus (arba lygiavertis).
Gaminiai turi būti siūlomi pagal pirkimo objektuose nurodytus dydžių intervalus 
Dydžių žymėjimas turi būti aiškiai įskaitomas, atsparus pramoniniam skalbimui (mažiausiai 50 ciklų 60 °C temperatūroje).
Etiketės turi būti terminės arba įaustos, užtikrinančios informacijos išliekamumą.
Etiketėje turi būti pateikta informacija pagal LST EN ISO 3758:2012 standartą (arba lygiavertį) – skalbimo, džiovinimo ir lyginimo simboliai. Be to, turi būti nurodyta:
· gaminio sudėtis (procentinė dalis),
· gamybos šalies pavadinimas,
· tiekėjo arba gamintojo pavadinimas ar ženklas.

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS
Ženklinimas turi būti etiketėje pritvirtintoje prie gaminio.
Ženklinimas turi būti lietuvių kalba.
Piktogramos ženklai turi būti aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi.
Ženklinimo etiketėje turi būti ši informacija:
Gamintojo pavadinimas arba kita gamintojo identifikavimo priemonė (pvz., kodas, partijos numeris);
Dydžio žymėjimas (pagal šios specifikacijos 2 skyriaus reikalavimus);
Audinio pluoštinė sudėtis;
Priežiūros etiketė. Priežiūros etiketė su skalbimo, džiovinimo ir lyginimo simboliais pagal LST EN ISO 3758:2012 (arba lygiavertį).
Gaminiai pakuojami po vieną komplektą į polietileninius maišelius ir sudedami į kartonines dėžes.
Ant dėžės turi būti užrašyta:
Gaminio pavadinimas;
Ūgis-dydis;
Kiekis.
Pakuotės reikalavimai ir ženklinimas: Visos pakuotės turi būti pažymėtos perdirbimo ženklais pagal ES direktyvą 94/62/EB. Prekės turi būti tiekiamos pakuotėse, pagamintose iš perdirbamų arba biologiškai skaidžių medžiagų. Pirmenybė teikiama pakuotėms, kuriose plastiko kiekis yra minimalus, užtikrinant saugų prekės transportavimą ir sandėliavimą.
Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pakuotės atitiktų LR atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus. Jei įsigyjama prekė yra įtraukta į produktų, kuriems taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą, jos antrinė pakuotė (jei ji naudojama) privalo atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus „Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.
Šio skyriaus 1.2 punkte nurodyti reikalavimai pakuotėms netaikomi tiek, kiek tai prieštarauja privalomoms higienos normoms ar saugos reikalavimams (pvz., sterilioms pakuotėms), tačiau tokiu atveju Tiekėjas, pirkėjo prašymu, turi pateikti pagrindžiančius dokumentus.
Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją nuo prekių priėmimo dienos dėl gamybos, siuvimo ar medžiagų defektų. Garantijos laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja neatlygintinai pakeisti nekokybiškas prekes arba pašalinti defektus.

PIRKIMO OBJEKTAS
	Eil.nr.
	Darbo rūbo pavadinimas
	Spec.rūbas
(Taip/ Ne)
	Preliminarūs kiekiai

	1.
	Švarkas darbininkams
	Ne
	250

	2.
	Striukė žieminė darbininkams
	Ne
	120

	3.
	Kelnės darbininkams 
	Ne
	200

	4.
	Puskombinezonis darbininkams
	Ne
	250

	5.
	Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams
	Ne
	260

	6.
	Džemperis darbininkams
	Ne
	130

	7.
	Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai
	Ne
	140

	8. 
	Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai (mišrus audinys 60/40)
	Ne
	70

	9. 
	Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai
	Ne
	70

	10.
	Suvirintojo kostiumas
	Taip
	40

	11.
	Apatinis termo kostiumas
	Ne
	60

	12.
	Apsauginė prijuostė valytojoms
	Ne
	10

	13.
	Apsauginis puschalatis valytojoms
	Ne
	10

	14.
	Darbo kelnės (moteriškos) (audinys 65/35)
	Ne
	10

	15.
	Darbo kelnės (moteriškos) (tamprios)
	Ne
	10

	16.
	Žieminė striukė administracijai (vyrams ir moterims)
	Taip
	100

	17.
	Pavasario/ vasaros striukė administracijai ir darbininkams (vyrams ir moterims)
	Ne
	200

	18. 
	Džemperis administracijos darbuotojams (vyrams ir moterims)
	Ne
	140

	19.
	Neperšlampantis kostiumas (striukė ir puskombinezonis)
	Taip
	70

	20.
	Neperšlampantis lietpaltis (signalinis, su atšvaitais)
	Taip
	125

	21.
	Džemperis su užtrauktuku  
	Taip
	30

	22.
	Didelio matomumo žieminė striukė
	Taip
	50

	23.
	Didelio matomumo striukė
	Taip
	50


PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Prekių teikimo terminas pagal prekių pirkimo sutartį (toliau – sutartis) sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos, su pratesimo galimybe ne ilgiau 6 (šešiems) mėnesiams. 
Pirkėjas per visą sutarties galiojimo laikotarpį gali papildomai užsakyti techninėje specifikacijoje neišvardintų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių iki 10 proc. visos sutarties vertės. Už šias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas standartas, yra laikoma, kad kiekvienai tokiai nuorodai taikoma sąlyga (arba lygiavertis).
Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį.   
Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus lietuvių kalba: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje. 
Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai.
Tiekėjui, dalyvaujančiam pirkime, kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.
Visi darbo drabužiai turi būti pritaikyti pagal darbuotojų dydžius, o esant poreikiui tiekėjas privalo atlikti nedidelius dydžių koregavimus (pvz., kelnės patrumpinimą ar prailginimą), siekiant užtikrinti dėvėjimo komfortą.

PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR APRAŠYMAI
Pirkimo objektai, nurodyti pirkimo dokumentų 4 dalyje (1–6 pozicijos), turi sudaryti vientisą darbo drabužių kolekciją, t. y. būti tos pačios gamintojo kolekcijos arba lygiaverčiai tarpusavyje suderinti gaminiai, užtikrinant vienodą audinių sudėtį, spalvų toną, siūlių tipą, funkcinius sprendimus (kišenių išdėstymą, užsegimų tipą) ir dizaino vientisumą.
	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	1. Švarkas darbininkams

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis, %
	Audinio sudėtis turi būti 35 % medvilnė, 65 % perdirbtas poliesteris, leistina paklaida ± 10 % (arba lygiavertis). Audiniai iš perdirbtų medžiagų turi atitikti Global Recycled Standard (GRS) (arba lygiavertį).
	
LST EN ISO 1833 (arba lygiavertis)

	2.
	Audinio tankis, g/m²
	300 g/m², leistina paklaida ± 10 %.300 g/m², leistina paklaida ± 10 %.
	LST EN 12127 (arba lygiavertis)

	3.
	Spalva ir dizainas
	 Iš dviejų spalvų kombinacijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos. Švarkas tiesaus silueto, stačia apykakle, nugaroje šiek prailgintas bei turi turėti klostes (judesių laisvumui). 
	Vizualinis įvertinimas 

	4.
	Užsegimas
	Priekis užsegamas pilno ilgio plastikiniu užtrauktuku, paslėptu po atvartu. Atvartas užsegamas kontaktine juosta (Velcro tipo) arba lygiaverčiu užsegimo sprendimu.
	Vizualinis įvertinimas 

	5.
	Kišenių skaičius, vnt.
	Švarkas turi turėti ne mažiau kaip dvi vidines kišenes juosmens srityje. Švarko priekyje, krūtinės lygmenyje turi būti ne mažiau kaip dvi kišenės užsegamos kontaktine juosta arba lygiaverčiu užsegimu
	Vizualinis įvertinimas 

	6.
	Sustiprinimai
	Švarko alkūnės sustiprintos dilimui atspariu Cordura® audiniu arba lygiaverte medžiaga
	Vizualinis įvertinimas 

	7.
	Atšvaitinės detalės
	Švarko priekyje ir nugaroje bei ant pečių juostos turi būti atšvaitiniai elementai.
	LST EN ISO 20471 arba lygiavertis

	8.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 60°C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)

	9.
	Dydžių diapazonas
	XS-6XL
	Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai

	10.
	Atitiktis standartui
	Atitinka LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį)
	Sertifikato kopija

	Švarkas darbininkams turi tarpusavyje derėti su 2, 3, 4, 5 ir 6 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	2. Striukė žieminė darbininkams 

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinių pluoštinė sudėtis
	Viršutinis audinys turi būti iš 100 % poliamido su PU danga, atsparia drėgmei, pralaidžia orui ir leidžiančia kūnui kvėpuoti (arba lygiavertis). Vidinė pusė – 100 % poliesteris (arba lygiavertis)
	
EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Spalva ir dizainas
	Dviejų spalvų kombinacija: dominuojanti tamsiai pilka, intarpai juodi. Striukė tiesaus silueto, su nusegamu gobtuvu; nugaros sritis prailginta. Priekis užsegamas pilno ilgio plastikiniu arba lygiaverčiu tvirtu užtrauktuku, paslėptu po atvartu; atvartas tvirtinamas kontaktine juosta (Velcro tipo) arba lygiaverčiu sprendimu.
	Vizualinis įvertinimas

	3.
	Audinio svoris, g/m²
	210 g/m², leistina paklaida ± 10 %.
	EN 12127 arba lygiavertis

	4.
	Atsparumas drėgmei iš išorės
	Ne mažiau kaip 20 000 mm, leistina paklaida ± 10 %.
	EN ISO 811 / EN 343 arba lygiavertis

	5.
	Atsparumas drėgmei iš vidaus
	4 000 g/m² per 24 val., leistina paklaida ± 10 %.
	EN ISO 15496 / EN 343 arba lygiavertis

	6.
	Apykaklė
	Vidinė flisinė, trikotažinė kaklo apsauga (arba lygiavertė)
	Vizualinis įvertinimas

	7.
	Gobtuvas
	Reguliuojamas, nusegamas (su lipdukais)
	Vizualinis įvertinimas

	8.
	Kišenių skaičius, vnt.
	Ne mažiau kaip dvi kišenės juosmens srityje, ne mažiau kaip dvi kišenės krūtinės srityje, keturios vidinės kišenės.
	Vizualinis įvertinimas

	9.
	Atšvaitinės detalės
	Striukės priekyje ir nugaroje bei ant pečių juostos turi būti atšvaitiniai elementai
	EN ISO 20471 arba lygiavertis

	10.
	Nugara
	Pratęsta, apsauga nuo šalčio
	Vizualinis įvertinimas

	11.
	Dydžių spektras
	XS-6XL
	Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai

	12.
	Atsparumas skalbimui
	Ne mažiau kaip 50 skalbimų.
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)

	13. 
	Standartai
	Atitikti LST EN ISO 13688:2013 ir EN 343:2019 (arba lygiaverčiai)
	Sertifikato kopija

	Striukė žieminė darbininkui turi tarpusavyje derėti su 1,3,4, 5 ir 6 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	3. Kelnės darbininkams

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Išorinio audinio sudėtis
	Išorinio audinio sudėtis turi būti 65 % poliesteris / 35 % medvilnė, leistina paklaida ± 10 %. Audiniai iš perdirbtų medžiagų turi atitikti Global Recycled Standard (GRS) (arba lygiavertį).
	
	


EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio svoris
	300 g/m², leistina paklaida ± 10 %.
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva ir dizainas
	Dviejų spalvų kombinacija: dominuojanti tamsiai pilka, intarpai juodi. Striukė tiesaus silueto, su nusegamu gobtuvu; nugaros sritis prailginta. Priekis užsegamas pilno ilgio tvirtu, korozijai atspariu (plastikiniu ar lygiaverčiu) užtrauktuku, paslėptu po atvartu.
	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Sustiprinimai
	Kelių sritis ir klešnių apatinis kraštas turi būti sustiprinti dilimui atspariu audiniu (pvz., Cordura® arba lygiaverčiu). Kelių srityje turi būti kišenės įkišamiems antkeliams.
	Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai

	5.
	Kišenės / funkcijos
	Kelnės turi turėti ne mažiau kaip dvi įleistines šonines kišenes, ne mažiau kaip dvi kišenes nugarinėje dalyje bei ne mažiau kaip dvi kišenes ant kojų klešnių
	Vizualinis įvertinimas

	6.
	Atšvaitinės detalės
	Kelnių klešnių apačioje, priekyje ir nugaroje turi būti atšvaitiniai elementai
	EN ISO 20471 arba lygiavertis

	7.
	Dydžių spektras
	42–70; trumpintos (22–28); pailgintos (90–114) 
	

	8.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 60 °C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos.
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)

	9.
	Standartai
	Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiaverčiai)
	Sertifikato kopija

	10.
	Kelnių pritaikymas pagal darbuotojo ūgį
	Tiekėjas, esant poreikiui, privalo patrumpinti ar prailginti kelnes užtikrinant tinkamą dėvėjimo komfortą
	Vizualinis įvertinimas / Užsakovo patvirtinimas

	Kelnės darbininkams turi tarpusavyje derėti su 1,2,4, 5 ir 6 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	4. Puskombinezonis darbininkams

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Išorinio audinio sudėtis
	Išorinio audinio sudėtis turi būti 65 % poliesteris / 35 % medvilnė, leistina paklaida ± 10 % (arba lygiavertė). Audiniai iš perdirbtų medžiagų turi atitikti Global Recycled Standard (GRS) (arba lygiavertį).
	
	


EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio svoris
	300 g/m², leistina paklaida ± 10 %.
	EN 12127 arba lygiavertis 

	3.
	Spalva ir dizainas
	Iš dviejų spalvų kompozicijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos. Puskombinezonis turi būti tiesaus silueto, juosmens plotis reguliuojamas.


	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Sustiprinimai
	Kelių sritys ir klešnių apačia turi būti papildomai sustiprinta Cordura® dilimui atspariu arba lygiaverčiu audiniu. Kelių srityje turi būti kišenėlės įkišamiems anteliams.
	Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai

	5.
	Kišenės/ funkcijos
	Puskombinezonio priekyje, krūtinės lygmenyje turi būti kišenė užsegama užtrauktuku, kontaktine juosta arba lygiaverčiais užsegimais. Taip pat turi turėti ne mažiau kaip dvi įleistines kišenes, ne mažiau kaip dvi kišenes nugarinėje dalyje bei dvi kišenes ant kojų klešnių
	Vizualinis įvertinimas

	6.
	Atšvaitinės detalės
	Puskombinezonio klešnių apačioje, priekyje ir nugaroje turi būti atšvaitiniai elementai
	EN ISO 20471 arba lygiavertis

	7.
	Reguliavimas/ prisegimo sistema
		Petnešos elastingos, petnešų ilgis reguliuojamas; juosmens apimtis reguliuojama sagomis ar kitu lygiaverčiu būdu. Klynas užsegamas tvirtu užtrauktuku (plastmasiniu ar lygiaverčiu), kurį turi dengti priekraščio detalė.



	



	Vizualinis įvertinimas

	8.
	Dydžių spektras
	42–70; trumpinti variantai 22–28; pailginti variantai 90–114 (ar pagal poreikį)
	Gamintojo dokumentai

	9.
	Kelnių pritaikymas pagal darbuotojo ūgį
	Tiekėjas, esant poreikiui, privalo patrumpinti ar prailginti kelnes užtikrinant tinkamą dėvėjimo komfortą
	Vizualinis įvertinimas / Užsakovo patvirtinimas

	10.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 60°C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)

	Puskombinezonis darbininkams turi tarpusavyje derėti su  1, 2, 3, 5 ir 6 pozicijų gaminiais kaip bendras kostiumas



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	5. Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis
	Audinio sudėtis turi būti 60 % medvilnė / 40 % poliesteris (arba lygiavertė), leistina paklaida ± 10 %.
	
	


EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	180 g/m², leistina paklaida ± 10 %.
	EN 12127 arba lygiavertis 

	3.
	Spalva ir dizainas
	Iš dviejų spalvų kompozicijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos. Tinkantys dėvėti tiek vyrams, tiek moterims
	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Apykaklės konstrukcija
	Apvali apykaklė su elastano įsiuvais arba lygiaverčiu sprendimu, užtikrinančiu apykaklės elastingumą ir formos išlaikymą.
	Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai

	5.
	Atšvaitinės detalės
	Marškinėliai turi būti su atšvaitiniais elementais, einančiais per visą pečių juostą.
	EN ISO 20471 arba lygiavertis

	6.
	Dydžių spektras
	XS – 6XL
	
Gamintojo dokumentai

	7.
	Standartai/ atitiktis
		Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertis)



	



	

	8.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 40°C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)

	Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams turi tarpusavyje derėti su 1, 2, 3, 4 ir 6 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	6. Džemperis darbininkams

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis
	Audinio sudėtis turi būti 65 % poliesteris / 35 % medvilnė (arba lygiavertė), leistina paklaida ± 10 %.
	
	


EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	300 g/m², leistina paklaida ± 10 %.
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva ir dizainas
	Iš dviejų spalvų kompozicijos, dominuojanti tamsiai pilka spalva, intarpai juodos spalvos. Džemperis turi būti tiesaus silueto, juosmens plotis reguliuojamas.
	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Gobtuvas
	Džemperis turi būti su gobtuvu, reguliuojamu raišteliais
	Vizualinis įvertinimas

	5.
	Užsegimas
	Visas priekis užsegamas pilno ilgio tvirtu užtrauktuku (plastmasiniu ar lygiaverčiu) su papildoma užtrauktuko apsauga ties smakru.
	Vizualinis įvertinimas

	6.
	Rankogaliai ir apačia
	Elastiniai ribai juosmens ir rankogalių srityje
	Vizualinis įvertinimasVizualinis įvertinimas

	7.
	Pamušalas/ vidinis sluoksnis
	Flisinis pamušalas (arba lygiavertis).Flisinis pamušalas (arba lygiavertis)
	Vizualinis įvertinimas/ gamintojo dokumentai

	8.
	Kišenės / funkcijos
	Ne mažiau kaip dvi priekinės kišenės juosmens srityje, užsegamos užtrauktukais ar kitu lygiaverčiu saugiu būdu (pvz., spaudėmis ar kontaktine juosta).
	Vizualinis įvertinimas

	9.
	Atšvaitinės detalės
	Ant džemperio pečių juostos turi būti atšvaitinės detalės
	EN ISO 20471 (ar lygiavertis)

	10.
	Dydžių spektras
	XS–6XL
	Gamintojo dokumentai

	11.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 40°C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)

	12.
	Standartai/ atitiktis
	Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertis)
	Sertifikato/ deklaracijos kopija

	Džemperis darbininkui turi tarpusavyje derėti su 1, 2, 3, 4, ir 5 pozicijos gaminiais kaip bendras kostiumas



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	7. Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis
	Audinio sudėtis turi būti 95 % medvilnė/ 5 % elastanas (arba lygiavertė), leistina paklaida ± 10 %.
	
	


EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	220 g/m², leistina paklaida ± 10 %.
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva 
	Spalva – juoda, grafito (tamsiai pilka), mėlyna, melsva arba žalsva (pagal bendrovės stiliaus vadovo spalvinę paletę). Spalvos turi būti artimos nurodytiems atspalviams, o jų atitikimas vertinamas vizualiai pagal pateiktą pavyzdį.
	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes.
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)

	5.
	Dizainas
	Paprasto dizaino, trumpomis rankovėmis, užsegama ne mažiau kaip trimis sagomis, derančiomis prie marškinėlių dizaino. 
Turi turėti tiek vyriškus tiek moteriškus modelius.
	Vizualinis įvertinimas

	6.
	Apykaklės konstrukcija
	Elastinga apykaklė, su elastano įsiuvu, kad išlaikytų formą po skalbimų
	Vizualinis įvertinimas

	7.
	Komfortas / pralaidumas orui
	
Audinys turi būti pralaidus orui, užtikrinantis komfortą ilgo dėvėjimo metu
	EN ISO 9237 arba lygiavertis

	8.
	Dydžių spektras
	Vyriški XS-4XL Moteriški XS-3XL
	Gamintojo dokumentai

	9.
	Standartai/ atitiktis
	Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams.
	Sertifikato kopija/ deklaracija



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	8. Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai (mišrus audinys 60/40)

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis
	Audinio sudėtis turi būti 60 % medvilnė/ 40 % poliesteris (arba lygiavertė), leistina paklaida ± 10 %.
	
	


EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	210 g/m², leistina paklaida ± 10 %.
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva ir dizainas
	Spalva – juoda, grafito (tamsiai pilka), mėlyna, melsva arba žalsva. Spalvos turi būti artimos nurodytiems atspalviams, o jų atitikimas vertinamas vizualiai pagal pateiktą pavyzdį. 
Turi būti tiek vyriški, tiek moteriški modeliai.
	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Siuvimo konstrukcija
	Be šoninių siūlių arba su minimaliais siūlių mazgais; pečių siūlės sustiprintos
	Vizualinis įvertinimas

	5.
	Apykaklė
	Apvali, pakietinta, keturių sluoksnių apykaklė, išlaikanti stabilią formą. 
	Vizualinis įvertinimas/ gamintojo dokumentai

	6.
	Dydžių spektras
	Vyriški: S–6XL. Moteriški: XS–6XL. Būtina pateikti dydžių lentelę.
	Gamintojo dokumentai

	7.
	Audinio apdorojimas
	Audinys turi būti apdorotas taip, kad užtikrintų spalvos ryškumą ir formos stabilumą po ne mažiau kaip 50 skalbimo ciklų, bei gerą spaudos ar logotipo sukibimą
	EN ISO 6330 (skalbiant) / gamintojo dokumentai arba lygiavertis

	8.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes.
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)

	9.
	Standartai/ atitiktis
	Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams.
	Sertifikato kopija/ atitikties deklaracija



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	9. Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai 

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis
	Audinio sudėtis turi būti 95 % medvilnė/ 5 % elastanas (arba lygiavertė), leistina paklaida ± 10 %.
	
	


EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	190 g/m², leistina paklaida ±10g/m2
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva ir dizainas
	Spalva – juoda, grafito (tamsiai pilka), mėlyna, melsva arba žalsva. Spalvos turi būti artimos nurodytiems atspalviams, o jų atitikimas vertinamas vizualiai pagal pateiktą pavyzdį. Turi būti tiek vyriški, tiek moteriški modeliai.
	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Siuvimo konstrukcija
	Be šoninių siūlių arba su minimaliais siūlių mazgais; pečių siūlės sustiprintos
	Vizualinis įvertinimas

	5.
	Apykaklė
	Apvali, pakietinta, keturių sluoksnių apykaklė išlaikanti stabilią formą.
	Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai

	6.
	Dydžių spektras
	Vyriški S-3XL Moteriški XS-3XL
	Gamintojo dokumentai

	7.
	Audinio apdorojimas
	Audinys turi būti apdorotas taip, kad užtikrintų spalvos ryškumą ir formos stabilumą po ne mažiau kaip 50 skalbimo ciklų, bei gerą spaudos ar logotipo sukibimą
	EN ISO 6330 (skalbiant)/ gamintojo dokumentai arba lygiavertis

	8.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes.
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)

	9.
	Standartai/ atitiktis
	Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams.
	Sertifikato kopija / atitikties deklaracija



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	10. Suvirintojo kostiumas (švarkas ir kelnės)

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Išorinio audinio sudėtis
	97% Atspari ugniai medvilnė, 2% elastanas, 1% antistatinis pluoštas (arba lygiavertis)
	EN ISO 1833 / gamintojo deklaracija

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	300 g/m² (FR) ±10g/m2
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva ir dizainas
	Juoda
	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Apsauga nuo liepsnos ir karščio
	Atitikti EN ISO 11611:2015, ISO 11612:2015 ir EN 1149-5:2018 (arba lygiaverčius)
	Sertifikato kopija / bandymų protokolai

	5.
	Švarko konstrukcija
	Paslėptas užsegimas (sagomis ar spaudėmis), rankogaliai užsegami; papildomos apsaugos nuo kibirkščių
	Vizualinis įvertinimas

	6.
	Kišenės (švarkas)
	Ne mažiau kaip 4: dvi krūtinės su užsegimais, dvi šoninės
	Vizualinis įvertinimas

	7.
	Kelnių konstrukcija
	Kelnės tiesaus silueto, klynas užsegamas užtrauktuku, kurį dengia priekraščio detalė, liemuo užsegamas sagomis.
	Vizualinis įvertinimas

	8.
	Kišenės (kelnės)
	Kelnės turi turėti ne mažiau kaip dvi įleistines šonines kišenes ir vieną kišenę ties šlaunies sritį. 
	Vizualinis įvertinimas

	9.
	Sustiprinimai
		Kelių sritys turi turėti angas įdėklams; audinys sustiprintas labiausiai apkrautose vietose



	



	Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai

	10.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes.
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)

	11.
	Dydžių spektras
	S-5XL
	Gamintojo dokumentai

	12.
	Standartai
	Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį), EN ISO 11611:2015, Class 1, A1+A2 (arba lygiavertį), EN ISO 11612:2015, A1, A2, B1, C1, F1 (arba lygiavertį) ir EN 1149-5:2018 (arba lygiavertį)
	Sertifikato kopija



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	11. Apatinis termo kostiumas (marškinėliai ir kelnės)

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis
	80% Merino vilnos, 20% poliesteris (arba lygiavertė), leistina paklaida ±10 %.
	EN ISO 1833 / gamintojo deklaracija arba lygiavertis EN ISO 1833 / gamintojo deklaracija

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	220 g/m² ±10 g/m2

	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva ir dizainas
	Juoda
	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Komfortas/ kvėpavimas
		Audinys turi užtikrinti aukštą oro pralaidumą ir odos kvėpavimą



	



	EN ISO 9237 arba lygiavertis

	5.
	Drėgmės valdymas
	Audinys turi būti laidus orui, ISO 11092 (arba lygiaverčio) standarto atitiktis
	Gamintojo deklaracija / bandymų duomenys

	6.
	Siuvimo konstrukcija
	Patvarios siuvimo siūlės, be sunkiai trinančių mazgų, sustiprintos pečių ir kryžkaulio vietose
	Vizualinis vertinimas / gamintojo specifikacijos

	7.
	Apykaklės konstrukcija
	Elastinga apvali apykaklė su elastano įsiuvu, išlaikanti formą po daugelio skalbimų
	Vizualinis įvertinimas

	8.
	Dydžių spektras
	XS–4XL 
	Gamintojo dokumentai

	9.
	Standartai / atitiktis
	Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertis)
	Sertifikato kopija/ deklaracija

	10.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes.
	EN ISO 105-C06 / EN ISO 6330 arba lygiavertis



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	12. Apsauginė prijuostė valytojoms

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis
	65 % poliesterio / 35 % medvilnės (arba lygiavertis) 
	EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	190 g/m², leistina paklaida ±10 %
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva ir dizainas
	Tamsiai mėlyna, juoda, pilka arba lygiavertės spalvos. Užsegama šonuose spaudėmis, sagomis, raišteliais arba kitu lygiaverčiu saugiu ir patogiu būdu, leidžiančiu reguliuoti prijuostės prigludimą.
	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Kišenės
	Prijuostė turi turėti bent vieną kišenę priekyje
	Vizualinis įvertinimas

	5.
	Dvipusiškumas
	Prijuostė turi būti dvipusė – tinkama dėvėti abiem pusėmis.
	Vizualinis įvertinimas

	6.
	Dydžiai
	S/M, L/XL, XXL arba reguliuojamas universalus dydis. Tiekėjas pateikia dydžių lentelę arba reguliavimo diapazoną
	Gamintojo dokumentai

	7.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes.
	EN ISO 105-C06 / EN ISO 6330 arba lygiavertis

	8.
	Standartai / atitiktis
	Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį standartą)
	Sertifikato kopija / atitikties deklaracija



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	13. Apsauginis puschalatis valytojoms

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis
	65 % poliesterio/ 33 % medvilnė/ 2% elastanas ±10 %  (arba lygiavertis).
	EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	140 g/m², leistina paklaida ±10 %.
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva ir dizainas
	Tamsiai mėlyna arba lygiavertė spalva. Užsegamas užtrauktuku, sagomis ar kitu lygiaverčiu saugiu būdu, paslėptu po atvartu. Atvartas turi užtikrinti, kad užsegimo elementai būtų apsaugoti nuo išorinio poveikio.
	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Kišenės
	Puschalatis turi turėti bent 3 kišenes
	Vizualinis įvertinimas

	5.
	Dydžiai
	S-3XL
	Gamintojo dokumentai

	6.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes.
	EN ISO 105-C06 / EN ISO 6330 arba lygiavertis

	7.
	Standartai/ atitiktis
	Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį standartą)
	Sertifikato kopija / atitikties deklaracija



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	14. Darbo kelnės (moteriškos)  (audinys 65/35)

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis
	Audinių sudėtis turi būti 35% medvilnė, 65% perdirbto poliesterio. ±10 %  Audiniai iš perdirbtų medžiagų turi atitikti Global Recycled Standard (GRS) arba lygiavertį
	EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	290 g/m², leistina paklaida ±10g/m2
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva ir dizainas
	Iš dviejų spalvų kombinacijos, dominuojanti tamsiai pilka, intarpai juodos spalvos
	Vizualinis vertinimas

	4.
	Kišenės
	Kelnės turi turėti  ne mažiau kaip dvi įleistines šonines kišenes, ne mažiau kaip dvi kišenes nugarinėje dalyje ir ne mažiau dvi kišenes ant kojų klešnių
	Vizualinis įvertinimas

	5.
	Sustiprinimai
	Kelių sritis ir klešnių apatinis kraštas sustiprintas dilimui atspariu Cordura® arba lygiaverčiu audiniu. Kelių sritis su kišenėmis įkišamiems antkeliams.
	Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai

	6.
	Siuvimo konstrukcija
		Sustiprintos siūlės intensyviausiai apkrautose vietose (pvz. tarpkojo, šonų); be defektų



	



	Vizualinis įvertinimas

	7.
	Dydžių spektras
	34-48
	Gamintojo dokumentai

	8.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 600 temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos
	EN ISO 105-C06 / EN ISO 6330 arba lygiavertis

	9.
	Standartai / atitiktis
	Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį)
	Sertifikato kopija/ atitikties deklaracija



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	15. Darbo kelnės (moteriškos)  (tamprios)

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis
	Audinių sudėtis turi būti 91% poliesterio, 9%  elastano ±10 %  (arba lygiavertis).

	EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	230 g/m², leistina paklaida ±10g/m2
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Elastingo audinio savybės
	
	


Audinys turi laisvai tampriai temptis tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, ir grįžti į pradinę formą be deformacijų
	Vizualinis vertinimas

	4.
	Spalva ir dizainas
	Spalva – juoda arba grafito pilka (tamsiai pilka). Abi spalvos leidžiamos pagal bendrovės vizualinės tapatybės gaires. Spalvos atitikimas vertinamas vizualiai pagal pateiktą pavyzdį.
	Vizualinis vertinimas

	5.
	Kišenės
	Ne mažiau kaip 4: dvi priekinės, dvi nugarinės ant klešnių su užsegimu; papildomos kišenės įrankiams leidžiamos
	Vizualinis įvertinimas

	6.
	Sustiprinimai
	Kelių sritys ir klešnių apačia turi būti papildomai sustiprintos dilimui atspariu Cordura®  audiniu arba lygiaverčiu
	Vizualinis įvertinimas / gamintojo dokumentai

	7.
	Siuvimo konstrukcija
		Sustiprintos siūlės intensyviausiai apkrautose vietose (pvz. tarpkojo, šonų); be defektų



	



	Vizualinis įvertinimas

	8.
	Dydžių spektras
	36–50 arba pagal perkančiosios organizacijos poreikį; leidžiami trumpinti/ prailginti variantai
	Gamintojo dokumentai

	9.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes.
	EN ISO 105-C06/ EN ISO 6330 arba lygiavertis

	10.
	Standartai / atitiktis
	Atitikti LST EN ISO 13688:2013 (arba lygiavertį)
	Sertifikato kopija/ atitikties deklaracija



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	16. Žieminė striukė administracijai (vyrams ir moterims)

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis/tipas
	Daugiasluoksnis membraninis audinis (pavyzdžiui, „Softshell“ tipo arba lygiavertis), užtikrinantis apsaugą nuo vėjo ir drėgmės, bei pralaidumą orui
Audinio sudėtis – 94% poliesteris, 6% elastanas (arba lygiavertė), leistina paklaida ±10g/m2
	Gamintojo deklaracija

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	200 g/m² ±10g/m2 (išorinis audinys su membrana)
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Vandens nepralaidumas
	Atsparumas drėgmei iš išorės ≥ 20000 mm.
Atsparumas drėgmei iš vidaus: Ret ≤ 15 m² Pa/W ±10 %  (arba lygiavertis).
	EN 20811 / ISO 811 arba lygiavertis

	4.
	Spalva ir dizainas
	Spalva – juoda arba grafito pilka (tamsiai pilka). Abi spalvos leidžiamos pagal bendrovės vizualinės tapatybės gaires. Spalvos atitikimas vertinamas vizualiai pagal pateiktą pavyzdį.
	Vizualinis įvertinimas

	5.
	Striukės ilgis
	Ne ilgesnis už sėdmenis (užpakalį); siluetas tiesus, nevaržantis judesių.
	Vizualinis įvertinimas

	6.
	Užsegimas
	Priekinis užtrauktukas su papildoma apsauga nuo vėjo/ lietaus (audinio atvartu)
	Vizualinis įvertinimas

	7.
	Kišenės
	Ne mažiau kaip 3 kišenės, 2 iš jų juosmens srityje, 1 krūtinės srityje 
	Vizualinis įvertinimas

	8.
	Reguliavimas
	Reguliuojami rankogaliai (velcro ar lygiavertis sprendimas); galimas reguliuojamas gobtuvas arba aukšta apykaklė
	Vizualinis įvertinimas

	9.
	Dydžių spektras
	Turi būti siūlomas platus dydžių pasirinkimas, apimantis XS–6XL (arba lygiavertį pagal gamintojo dydžių lentelę) diapazoną. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamus modelius (sukirpimą) tiek vyrams, tiek moterims.
	Gamintojo dokumentai

	10.
	Atsparumas skalbimui
	Funkcinės audinio savybės (vandens nepralaidumas, vėjo nepralaidumas, šiluminė izoliacija, kvėpavimas) turi išlikti po ne mažiau kaip 50 pramoninio skalbimo ciklų. Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 400 temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)

	11.
	Standartai
	Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams.
	Sertifikato kopija/ atitikties deklaracija




	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	17. Pavasario/ vasaros striukė administracijai (vyrams ir moterims) 

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio tipas
	Daugiasluoksnis membraninis audinis (pavyzdžiui, „Softshell“ tipo arba lygiavertis). Audinio viršutinė dalis turi būti iš 90-100% poliesterio (gali būti iki 10% elastano), kuri turi būti atspari drėgmei, pralaidi orui ir leidžianti kūnui kvėpuoti (arba lygiavertė). Atsparumas drėgmei iš išorės: 14000mm  (±10 %  paklaida). Atsparumas drėgmei iš vidaus: 4000 g/m2 per 24 val. (±10 %  paklaida). 
Vidinė pusė iš 100% poliesterio (flyso) (arba lygiavertė).
Striukė turi turėti tiek vyrišką, tiek moterišką modelį.
	Gamintojo deklaracija

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	Ne mažiau kaip 280 g/m² ±20g/m2
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Vėjo izoliacija 
	Striukė turi apsaugoti nuo vėjo, tačiau išlaikyti oro pralaidumą
	EN ISO 9237 arba lygiavertis

	4.
	Kapišonas
	Nuimamas, reguliuojamas (arba integruotas, jei dizainas numato), su virvelių reguliavimu.
	Vizualinis įvertinimas

	5.
	Apykaklė
	Aukšta, standi, išklota minkštu audiniu, užtikrinanti kaklo apsaugą nuo vėjo. Su papildoma užtrauktuko apsauga ties smakru.
	Vizualinis įvertinimas

	6.
	Spalva ir dizainas
	Spalva – juoda arba grafito pilka (tamsiai pilka). Abi spalvos leidžiamos pagal bendrovės vizualinės tapatybės gaires. Spalvos atitikimas vertinamas vizualiai pagal pateiktą pavyzdį.
	Vizualinis įvertinimas 

	7.
	Striukės ilgis
	Ne ilgesnis už sėdmenis (užpakalį); siluetas tiesus, nevaržantis judesių.
	Vizualinis įvertinimas 

	8.
	Užsegimas
	Priekinis užtrauktukas, paprastai apsaugotas audinio atvartu nuo vėjo/ lietaus
	Vizualinis įvertinimas

	9.
	Kišenės
	Striukė turi turėti nemažiau kaip dvi kišenes drabužio juosmens srityje. Visos kišenės užsegamos užtrauktuku arba lygiaverčiais užsegimais.
	Vizualinis įvertinimas

	10.
	Reguliavimas
	Rankovių apačios turi būti reguliuojamos Velcro tipo užsegimu arba lygiaverčiu
	Vizualinis įvertinimas

	11.
	Dydžių spektras
	Vyriški XS – 4XL Moteriški XS-3XL
	Gamintojo dokumentai

	12.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes.
	EN ISO 6330 arba lygiavertis

	13.
	Standartai
	Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams.
	Sertifikato kopija 



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	18. Džemperis administracijos darbuotojams (vyrams ir moterims) 

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Audinio sudėtis
	60% medvilnės / 40 % poliesterio (arba lygiavertė), leistina paklaida ±10g/m2
	EN ISO 1833 / gamintojo deklaracija
	 arba lygiavertis




	2.
	Audinio svoris, g/m²
	300 g/m² ±10g/m2
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva ir dizainas
	Juodos spalvos (Pantone black). Reikalavimas privalomas dėl organizacijos vizualinės tapatybės (spalvinės gamos) užtikrinimoJuodos spalvos (arba lygiavertis tamsus tonas), vientisas su darbo aprangos kolekcija; kontrastinės siūlės gali būti leistinos
	Vizualinis vertinimas

	4.
	Siuvimo konstrukcija
	Tiesus kirpimas, su šoninėmis siūlėmis; sustiprinti siūlės pečių srityje. Džemperis turi turėti vyrišką ir moterišką modelį.
	Vizualinis vertinimas / gamintojo specifikacijos

	5.
	Apvalus kaklas
	Apvali apykaklė, be gobtuvo, su elastingu audiniu kaklo apačioje
	Vizualinis vertinimas

	6.
	Rankogaliai ir apačia
	Elastiniai ribai rankogalių ir juosmens srityje
	Vizualinis vertinimas

	7.
	Vidinė apdaila
	Šukuotas frotinis audinys (vidinė pusė) (arba lygiavertis), skirtas komfortui ir šilumai
	Gamintojo dokumentai / vizualinis vertinimas

	8.
	Dydžių spektras
	Vyriški S-3XL/ Moteriški S-3XL
	Gamintojo dokumentai

	9.
	Patvarumas skalbimui
	Išlaikyti spalvą, audinį ir konstrukciją po ne mažiau kaip 50 skalbimo ciklų
	EN ISO 105-C06/ EN ISO 6330 arba lygiavertis

	10.
	Standartai / atitiktis
	Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams.
	Sertifikato kopija/ deklaracija



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	19. Neperšlampantis kostiumas (striukė ir puskombinezonis) 

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Kostiumo sudėtis
	Kostiumas turi susidėti iš striukės ir puskombinezonio dalių, suderintų tarpusavyje. Audinys turi būti iš 100% poliesterio/ PVC arba lygiaverčios medžiagos atsparios lūžimui iki – 50°C
	Vizualinis patikrinimas

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	330 g/m² ±20g/m2, medžiagos storis 0,48 mm (±0,05 mm)
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Siuvimo jungtys / siūlės
	Siūlės turi būti sujungtos dvigubai arba sulydytos, kad būtų apsaugota nuo vandens įsiskverbimo
	Techninis aprašas / gamintojo dokumentai

	4.
	Atsparumas šalčiui / lūžiams
	Medžiaga turi išlikti elastinga ir patvari iki –50 °C
	Gamintojo deklaracija / testų duomenys

	5.
	Spalva ir matomumas
	Signalinis fluorescensinės geltonas tonas su atšvaitinėmis juostomis priekyje ir nugaroje. Kostiumas (striukė ir puskombinezonis) turi atitikti EN ISO 20471 reikalavimus (arba lygiaverčius)
	Vizualinis įvertinimas / EN ISO 20471 arba lygiavertis

	6.
	Užsegimo sistema
		Striukė turi būti užsegama spaudėmis (arba lygiaverčiu užsegimu) su audinio atvartais, apsaugančiais nuo lietaus



	




	Vizualinis patikrinimas

	7.
	Gobtuvas
	Striukės dalyje privalomas gobtuvas, reguliuojamas virvutėmis
	Vizualinis patikrinimas

	8.
	Rankogaliai
	Rankovių galai turi būti su elastingu užbaigimu (pvz., vidiniu gumuotu sluoksniu ar kitu lygiaverčiu sprendimu), apsaugančiu nuo vandens patekimo
	Vizualinis patikrinimas

	9.
	Puskombinezonio konstrukcija
	Elastingos, ilgio reguliuojamos petnešos; kostiumas privalo dengti kojas ir liemenį taip, kad nesikirstų su striukės apačia
	Vizualinis vertinimas

	10.
	Atšvaitinės juostos
	Ant striukės rankovių, priekinėje ir nugarinėje dalyje turi būti ne mažiau dviejų horizontalių vientisų šviesą atspindinčių juostų. Puskombinezonio klešnių apačioje turi būti ne mažiau dviejų horizontalių šviesą atspindinčių juostų.
	Sertifikatų kopija

	11.
	Dydžių spektras
	Dydžiai nuo 48 iki 62  (ir kiti dydžiai pagal spec. užsakymą)
	Gamintojo dokumentai

	12.
	Standartai/ atitiktis
	Atitikti EN ISO 13688, EN 343:2019 (atsparumas vandens skverbčiai 4 lygis, atsparumas garams 1 lygis) ir EN ISO 20471 (ar lygiaverčiai)
	Sertifikatai / deklaracijos



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	20. Neperšlampantis lietpaltis (signalinis, su atšvaitais)  

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Konstrukcija
	Viengubas drabužis – prailginto modelio lietpaltis su gobtuvu
	Vizualinis patikrinimas

	2.
	Audinio svoris, g/m²
	330 g/m² ±20g/m2, medžiagos storis 0,48 mm (±0,5)
	EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Siūlių sandarumas
	Visos siūlės turi būti dvigubai sulydytos
	Techninis aprašas / gamintojo dokumentai

	4.
	Spalva ir matomumas
	Signalinis fluorescensinis geltonas tonas su atšvaitinėmis juostomis priekyje ir nugaroje
	Vizualinis įvertinimas/ EN ISO 20471 arba lygiavertis

	5.
	Užsegimo sistema
	Lietpaltis užsegamas spaudėmis arba lygiaverčiais užsegimais
	Vizualinis patikrinimas

	6.
	Gobtuvas
	Lietpalčio dalyje privalomas gobtuvas, reguliuojamas virvutėmis
	Vizualinis patikrinimas

	7.
	Rankogaliai
	Rankovių galai turi būti su elastingu užbaigimu (pvz., vidiniu gumuotu sluoksniu ar kitu lygiaverčiu sprendimu), apsaugančiu nuo vandens patekimo
	Vizualinis patikrinimas

	8.
	Atšvaitinės juostos
	Lietpalčio priekyje ir nugaros pusėje turi būti ne mažiau dviejų, horizontalių, vientisų šviesą atspindinčių juostų, o ant pečių ne mažiau vienos, vertikalios, vientisos šviesą atspindinčios juostos
	
Sertifikatų kopija

	9.
	Dydžių spektras
	Dydžiai nuo 48 iki 62  (ir kiti dydžiai pagal spec. užsakymą)
	Gamintojo dokumentai

	10.
	Standartai/ atitiktis
	Atitikti EN ISO 13688, EN 343:2019 (atsparumas vandens skverbčiai 4 lygis, atsparumas garams 1 lygis)  ir EN ISO 20471 (ar lygiavertis)
	Sertifikatai / deklaracijos



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	21. Džemperis su užtrauktuku  (vyrams ir moterims)

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Išorinio audinio sudėtis
		65 % poliesteris, 35 % medvilnė ±10g/m2 (arba lygiavertis)



	



	LST EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio tankis, g/m²
	Ne mažiau kaip 300 g/m², leistina paklaida ±20g/m2

	LST EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva
		Juoda



	



	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Užsegimas/ konstrukcija
	Užtrauktukas per visą ilgį, apsaugotas vidiniu audiniu
	Vizualinis įvertinimas

	5.
	Kišenių skaičius, vnt.
	Džemperis turi turėti ne mažiau kaip dvi priekines kišenes užtraukiamas užtrauktuku
	Vizualinis įvertinimas

	6.
	Rankogaliai ir juosmuo
	Elastingi, priglundantys, megzti
	Vizualinis įvertinimas

	7.
	Atsparumas dilimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui 40°C temperatūroje, nesitraukti ir neprarasti spalvos
	LST EN ISO 12947 arba lygiavertis

	8.
	Atsparumas spalvos pokyčiui po skalbimoAtsparumas spalvos pokyčiui po skalbimo
	Ne mažiau kaip 4–5 balai pagal standartinę pilkąją skalę (vertinant spalvos nublukimą).
	LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis

	9.
	Dydžių intervalas
	XS – 4XL (pagal užsakovo poreikį)
	Vizualinis įvertinimas

	10.
	Standartai / atitiktis
	Prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis pagrindžiama pateikiant I tipo ekologinį ženklą. Taip pat priimami gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekės atitiktį nustatytiems kriterijams.
	Sertifikatai/ deklaracijos


	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	22. Didelio matomumo žieminė striukė 

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Išorinio audinio sudėtis
	Daugiasluoksnis membraninis audinis (pavyzdžiui, „Softshell“ tipo arba lygiavertis), sudėtis: 100% poliesteris (arba lygiavertis) atsparus drėgmei ir vėjui ±10g/m2

	LST EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio tankis, g/m²
	Ne mažiau kaip 265 g/m² ±10 %  (arba lygiavertis).
	LST EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva ir dizainas
		
	





Striukė turi būti geltonos fluorescencinės spalvos su tamsios (pvz., juodos) spalvos detalėmis. Konstrukcija turi užtikrinti vizualinį vientisumą, siūlės gali būti kontrastingos. Priekis užsegamas kokybišku dvipusiu užtrauktuku, paslėptu po apsauginiu atvartu. Atvartas turi būti patikimai fiksuojamas kontaktine juosta (Velcro tipo) arba kitu lygiaverčiu saugiu būdu per visą jo ilgį, papildomai užtikrinant fiksaciją viršuje ir apačioje spaudėmis.
Gobtuvas turi būti reguliuojamas ir nuimamas. Gobtuvas prie apykaklės turi būti tvirtinamas spaudėmis (arba lygiaverčiu saugiu būdu). Tvirtinimo sistema turi užtikrinti „saugaus atsiskyrimo“ funkciją (gobtuvas lengvai atsikabina stipriai už ko nors užkabinus).
Aukšta apykaklė su papildoma užtrauktuko apsauga ties smakru, apsaugančia nuo trinties ir šalčio.
	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Atsparumas drėgmei 
	Iš išorės mažiau kaip 8000 mm (arba lygiavertis vandens stulpelio atsparumas) Iš vidaus atsparumas drėgmei ne mažiau kaip 3000 g/m² per 24 val. ±10 %  (arba lygiavertis).
	EN ISO 811 / EN 343 arba lygiavertis

	5.
	Kišenių skaičius, vnt.
	Ne mažiau kaip 4 išorinės kišenės: 2 juosmens srityje ir 2 krūtinės srityje. Visos išorinės kišenės turi būti užsegamos užtrauktukais, spaudėmis arba tvirta kontaktine juosta (Velcro tipo arba lygiaverte).
	Vizualinis įvertinimas

	6.
	Apykaklė
	Vidinė trikotažinė/ flisinė kaklo apsauga nuo vėjo (arba lygiavertė)
	Vizualinis įvertinimas

	7.
	Gobtuvas
	Gobtuvas turi būti reguliuojamas ir nuimamas. Nuėmimo būdas – užtrauktuku, spaudėmis (sutvirtintomis sagomis) ar kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu patikimą fiksaciją ir patogų nuėmimą.
		Vizualinis įvertinimas



	




	8.
	Atšvaitinės detalės
	Per striukės pečius, juosmenį ir apačią turi eiti aukštos kokybės 50 mm atšvaitinės juostos. Per rankovės apačią turi eiti dvi lygiagrečios 50 mm atšvaitinės juostos
	EN ISO 20471 arba lygiavertis

	9.
	Nugara
	Pailginta nugara, skirta apsaugai nuo šalčio
	Vizualinis įvertinimas

	10.
	Dydžių intervalas
	XS – 4XL
	Vizualinis įvertinimas

	11.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes.
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)



	Eil. nr.
	Reikalavimas
	Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė

	23. Didelio matomumo striukė 

	Eil. nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Išorinio audinio sudėtis
	
	Daugiasluoksnis membraninis audinis (pavyzdžiui, „Softshell“ tipo arba lygiavertis), sudėtis: 100% poliesteris atsparus drėgmei ir vėjui ±10g/m2 (arba lygiavertis)
	



	LST EN ISO 1833 arba lygiavertis

	2.
	Audinio tankis, g/m²
	Ne mažiau kaip 240 g/m² ±10 %  (arba lygiavertis).
	LST EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Spalva ir dizainas
	Striukė turi būti geltonos fluorescencinės spalvos su juodos spalvos detalėmis. Dizainas turi užtikrinti vientisą estetinį vaizdą, siūlės gali būti kontrastingos. 
Priekis užsegamas kokybišku dvipusiu užtrauktuku, paslėptu po atvartu. Atvartas turi būti patikimai fiksuojamas kontaktine juosta (Velcro tipo) arba kitu lygiaverčiu saugiu būdu per visą jo ilgį, papildomai užtikrinant fiksaciją viršuje ir apačioje spaudėmis.
	Vizualinis įvertinimas

	4.
	Atsparumas drėgmei 
	Iš išorės mažiau kaip 5000 mm (arba lygiavertis vandens stulpelio atsparumas) Iš vidaus atsparumas drėgmei ≥3000 g/m² per 24 val. ±10 %  (arba lygiavertis).
	EN ISO 811 / EN 343 arba lygiavertis

	5.
	Kišenių skaičius, vnt.
	Ne mažiau kaip 4: 2 juosmens kišenės su užtrauktukais, 2 krūtinės kišenės užsegamos užtrauktukais
	Vizualinis įvertinimas

	6.
	Apykaklė
	Vidinė trikotažinė/ flisinė kaklo apsauga nuo vėjo (arba lygiavertė)
	Vizualinis įvertinimas

	7.
	Gobtuvas
	Reguliuojamas, nuimamas užtrauktuku arba kitu lygiaverčiu būdu (pvz., spaudėmis).
		Vizualinis įvertinimas



	




	8.
	Atšvaitinės detalės
	Per striukės pečius, juosmenį ir apačią turi eiti aukštos kokybės 50 mm atšvaitinės juostos. Per rankovės apačią turi eiti dvi lygiagrečios 50 mm atšvaitinės juostos
	EN ISO 20471 arba lygiavertis

	9.
	Nugara
	Pailginta nugara, skirta apsaugai nuo šalčio
	Vizualinis įvertinimas

	10.
	Dydžių intervalas
	XS – 4XL
	Vizualinis įvertinimas

	11.
	Atsparumas skalbimui
	Rūbas turi būti pritaikytas pramoniniam skalbimui, ne mažiau kaip 50 skalbimų, išlaikant formą, spalvą ir funkcines savybes.
	EN ISO 15797 (arba lygiavertis)



UŽRAŠO PARAMETRAI
7.1.  Tiekėjas privalo uždėti logotipus / užrašus tiksliai pagal 7 skyriaus lentelę (vieta, tipas, spalva, dydis, pastabos).
7.2.  Užsakovas pateikia logotipo failus (pvz., AI/EPS/PDF/PNG) ir (jei taikoma) papildomą informaciją (spalvos, šriftai). Tiekėjas privalo naudoti tik Užsakovo pateiktą logotipo versiją.
7.3.  Logotipo/užrašo atlikimo būdas taikomas pagal 7 skyriaus lentelės pastabas (pvz., šilkografija). Jeigu tiekėjas siūlo kitą technologiją, ji gali būti taikoma tik Užsakovui raštu suderinus, su sąlyga, kad išlaikomas identiškas vizualinis rezultatas ir patvarumas.
7.4.  Kokybės reikalavimai logotipui/ užrašui: uždėjimas turi būti tvarkingas, be iškraipymo, be kraštų atšokimo/ luptis, be įtrūkimų, be klijų, neturi dirginti odos ir neturi bloginti gaminio funkcionalumo.
7.5.  Patvarumas: logotipas/ užrašas turi išlaikyti pirkimo objekto techniniuose reikalavimuose nurodytą pramoninio skalbimo režimą ir ciklų skaičių; jei konkrečiam pirkimo objektui ciklų skaičius nenurodytas – taikoma ne mažiau kaip 50 pramoninių skalbimo ciklų.
7.6.  Logotipo/ užrašo vieta: logotipas turi būti uždėtas pagal lentelėje nurodytą vietą. Jeigu dėl konkretaus dydžio/ siūlių/ konstrukcijos reikia minimalaus poslinkio, jis galimas tik nepažeidžiant bendros vietos logikos ir suderinus su Užsakovu.
7.7.  Prieš pradėdamas gamybą/ logotipo uždėjimą, Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui maketą (vizualizaciją) suderinimui (el. paštu). Darbus Tiekėjas pradeda tik gavęs rašytinį patvirtinimą.
7.8.  Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui logotipo/ užrašo uždėjimo vizualizaciją (maketą) kiekvienam pirkimo objektui, kuriame numatytas logotipas. Vizualizacijoje turi būti: priekio ir nugaros vaizdas, logotipo vieta, matmenys (plotis/ aukštis), atstumai nuo siūlių/ kišenių, spalva ir atlikimo būdas. Vizualizacija pateikiama PDF/ JPG formatu. Darbai pradedami tik gavus rašytinį Užsakovo patvirtinimą. Logotipo vizualizacijos pavyzdžiai pridedami kaip Priedas Nr.1 ir Priedas Nr.2.

	Eil.nr.
	Drabužio pavadinimas
	Logotipo/ užrašo vieta
	Pastabos

	1.
	Švarkas darbininkams
	Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas)
		Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas.
Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės.
Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis.



	




	2.
	Striukė žieminė darbininkams
	Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas)
	Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas.
Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės.
Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis.

	3.
	Kelnės darbininkams
	Logotipas nededamas
	

	4.
	Puskombinezonis darbininkams
	Logotipas nededamas
	

	5.
	Marškinėliai trumpomis rankovėmis darbininkams
	Priekyje, krūtinės kairėje pusėje
	Atšvaitinio tipo logotipas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas; dydis – apie 8,5 x 2,7 cm.

	6.
	Džemperis darbininkams
	Priekyje, krūtinės kairėje pusėje
	Atšvaitinio tipo logotipas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas; dydis – apie 8,5 x 2,7 cm.

	7.
	Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai
		Priekyje, krūtinės kairėje pusėje



	



		Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas.
Šilkografinis būdas, 8,5 x 2,7 cm.



	




	8.
	Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai (mišrus audinys 60/40)
		Priekyje, krūtinės kairėje pusėje



	



	Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas.
Šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas kairėje krūtinės pusėje.

	9.
	Marškinėliai trumpomis rankovėmis administracijai
	Priekyje, kairės krūtinės pusėje
	Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas.
Šilkografinis būdas. Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas kairėje krūtinės pusėje.

	10.
	Suvirintojo kostiumas
	Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas)
	Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas.
Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės.
Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis.

	11.
	Apatinis termo kostiumas
	Logotipas nededamas
	

	12.
	Apsauginė prijuostė valytojoms
	Logotipas nededamas
	

	13.
	Apsauginis drabužis valytojoms
	Logotipas nededamas
	

	14.
	Darbo kelnės (moteriškos) (audinys 65/35)
	Logotipas nededamas
	

	15.
	Darbo kelnės (moteriškos) (tamprios)
	Logotipas nededamas
	

	16.
	Žieminė striukė administracijai (vyrams ir moterims)
	Priekyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje viduryje
	Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas.
Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės.
Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis.

	17.
	Pavasario/ vasaros striukė administracijai (vyrams ir moterims)
	Priekyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje viduryje
	Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas.
Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės.
Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis.

	18.
	Džemperis administracijos darbuotojams (vyrams ir moterims)
	Priekyje, krūtinės kairėje pusėje.
	Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas.
šilkografinis būdas, 8,5 x 2,7 cm pločio.

	19.
	Neperšlampantis kostiumas (striukė ir puskombinezonis)
	Priekyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje viduryje
	Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas.
Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės.
Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis.

	20.
	Neperšlampantis lietpaltis (signalinis, su atšvaitais)
	Priekyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje viduryje
	Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas.
Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės.
Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis.

	19.
	Atsparus ugniai kombinezonas
	Logotipas nededamas
	

	20.
	Džemperis su užtrauktuku
	Priekyje, krūtinės kairėje pusėje.
	Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, šilkografinis būdas.
šilkografinis būdas, ~8,5 x 2,7 cm.

	21. 
	Didelio matomumo striukė
	Krūtinės kairės pusės viršutinė kišenė (mažas logotipas) ir nugara viduryje (didelis logotipas)
	Atšvaitinio tipo užrašas, baltos (sidabrinės) spalvos, Šilkografinis būdas.
Priekyje – 8,5 x 2,7 cm logotipas virš kairės krūtinės kišenės.
Nugaroje – 20 x 21 cm logotipas viduryje tarp pečių, po juodomis peties detalėmis



MINIMALIEJI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, TAIKOMI PREKĖMS
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“.
Pateiktų Prekių pakuotė turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.
Tekstilės gaminiai turi atitikti aprašo 4.4.4 p. nurodytus aplinkos apsaugos kriterijus:
8.3.1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų, nes turi būti pritaikyta pramoniniam skalbimui (mažiausiai 50 ciklų).
8.3.2. prekei pagaminti, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai Tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų (nurodyti reikalavimai netaikomi specialiesiems rūbams (spec. rūbams), nurodytiems techninėje specifikacijoje Nr. 10, 16, 19, 20, 21, 22 ir 23 numeriais):
	Medžiagų grupė
	Taikomi apribojimai medžiagoms
	Koncentracijos ribos
	Bandymo metodas

	3.     Pagalbinės medžiagos
 
Taikymo sritis:
visi tekstilės pluoštai
 
	Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje:
-nonifenolio
-oktifenolio
	Bendras kiekis  < 100 mg/kg
	 

	
	- nonilfenoletoksilatų
- oktilfenolio etoksilatų
	Bendras kiekis  < 100 mg/kg
	ISO 18254-1 arba ISO 18254-2, arba lygiavertis bandymo metodas


8.3.4. Atitiktį 8.3.3 punkto reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas.
Jei naudojamas poliesterio pluoštas, jis turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų.
Pakuotės ir paletės turi būti grąžinamos arba perdirbamos, siekiant sumažinti atliekų kiekį.
Su Tiekėju bus sudaroma elektroninė sutartis ir Prekės bus perkamos tik su elektroninėmis PVM sąskaitomis - faktūromis.
SUDERINIMO TVARKA
Užsakovas, vertindamas pasiūlymus, turi teisę paprašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo (esančio pirmoje preliminarios eilės vietoje) pateikti darbo rūbų pavyzdžius pagal šią techninę specifikaciją. Pavyzdžiai teikiami siekiant fiziškai įsitikinti, ar siūlomos prekės atitinka nustatytus kokybės, patogumo ir dizaino reikalavimus.
Tiekėjas pavyzdžius privalo pristatyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakovo rašytinio pranešimo/ kvietimo pateikti pavyzdžius gavimo dienos.
Pristatymas vykdomas ne piko valandomis (darbo dienomis nuo 9:30 iki 15:30), iš anksto suderinus laiką su Užsakovu. 
Užsakovas įvertina pristatytus pavyzdžius ir raštu (ar elektroniniu būdu) patvirtina jų atitiktį techninei specifikacijai arba pateikia motyvuotas pastabas dėl korekcijų. Patvirtinimas arba pastabos pateikiamos raštu per 3 darbo dienas nuo pristatymo.
Jei pateikiamos pastabos, Tiekėjas privalo pateikti pakoreguotus pavyzdžius per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo (jei Užsakovas nenurodo kito termino).
Tik po pavyzdžių patvirtinimo gali būti pasirašoma pirkimo sutartis, o Tiekėjas gali pradėti gamybą ir visos sutarties apimties tiekimą
Jei Tiekėjas pavyzdžių nepateikia per 9.2 punkte nustatytą terminą arba pateikti pavyzdžiai (įskaitant pakoreguotus) neatitinka techninės darbo rūbų specifikacijos reikalavimų, Užsakovas turi teisę laikyti, kad Tiekėjas nevykdo pirkimo dokumentų reikalavimų, ir priimti sprendimą nesudaryti sutarties su šiuo Tiekėju bei tęsti procedūras su kitu tiekėju pagal nustatytą pasiūlymų eilę.

SUTARTIES SĄLYGOS
Prekės užsakomos pagal preliminarų poreikį per sutarties galiojimo laikotarpį.
Užsakymai teikiami raštu (el. paštu), nurodant: pirkimo objekto pavadinimą, kiekį, dydžius, ūgius, (jei taikoma) logotipų/ užrašų parametrus ir pristatymo vietą.
Pristatymo metu Tiekėjas privalo pateikti:
kiekvieno pirkimo objekto rūšies gaminio pavyzdį;
atitikties sertifikatus ir (ar) deklaracijas, bandymų protokolus ar kitus  dokumentus, patvirtinančius gaminių atitiktį standartams;
audinių, spalvų, dydžių ir logotipų pavyzdžius derinimui.
Tiekėjas privalo patvirtinti užsakymo gavimą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo užsakymo gavimo ir nurodyti planuojamą pristatymo datą.
Tiekėjas įsipareigoja, kad pirminis užsakymas, sudarantis ne mažiau kaip 70 proc. kiekvienos pirkimo objekto pozicijos preliminaraus kiekio, nurodyto Techninės specifikacijos „Pirkimo objektas“ lentelėje, bus pristatytas per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo pirminio užsakymo pateikimo dienos. Jeigu pirminis užsakymas apima logotipo/ užrašo uždėjimą ir reikalingas maketo suderinimas, terminas skaičiuojamas nuo maketo patvirtinimo raštu dienos.
Visi vėlesni (papildomi) užsakymai, t. y. užsakymai, kurių kiekiai viršija 10.5 punkte apibrėžtą pirminio užsakymo apimtį, turi būti įvykdyti ir prekės pristatytos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Jeigu vėlesnis užsakymas apima logotipo/ užrašo uždėjimą ir reikalingas maketo suderinimas, nustatytas terminas skaičiuojamas nuo maketo patvirtinimo raštu dienos.
Nekokybiškas ar techninės specifikacijos neatitinkančias prekes Tiekėjas privalo pakeisti savo sąskaita per 3 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo.
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