Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo įrangos atnaujinimo
pirkimo – pardavimo sutarties
specialiųjų sąlygų (SS)
1 priedas


AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ VALDYMO ĮRANGOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).
2. Pirkimo objektas – Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo įranga skirta esamai įrangai pakeisti (toliau – Prekės) Vilniaus mieste esančiose užsakovo aikštelėse. 
3. Terminai – Aikštelės valdymo įranga turi būti pristatyta per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo, išskyrus šviesdėžes, švieslentes ir jų tekstų atnaujinimą, kuriam taikomas 3 mėn. terminas.
REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI Bendrieji reikalavimai:
4. Bendrieji reikalavimai programinei įrangai:
4.1. Užsakovo eksploatuojama įranga – Automatinė kasa SOFTRA PS3, valdymo sistemos programinė įranga SOFTRA SYS (gamintojas – UAB „Softra“), įranga eksploatuojama nuo 2017 metų, įrenginiai sukomplektuoti ir veikia pagal gamintojo keliamus reikalavimus).
4.2. Aikštelių valdymo įrangos atnaujinimui taikomi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos  viršininko įsakymo Dėl prekybos ir / arba paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų gautų iš šių automatų apskaitos taisyklių 2009 m kovo 12 d. Nr. VA-24 su vėlesniais pakeitimais   reikalavimai.
4.3. Tiekėjas turės pateikti prekybos ir/arba paslaugų teikimo automato gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotus dokumentus, patvirtinančius teisę atlikti prekybos ir/arba paslaugų teikimo automato techninę priežiūrą ir remontą.
4.4. Esamos programinės įrangos atnaujinimas į naujausią versiją (ne senesnę kaip 2024 metų IV ketvirčio) esamas funkcijas papildant šiomis:
4.4.1. Kortelių skaitytuvų VALINA veikimo palaikymas;
4.4.2. Automobilių atsitraukimo nuo užtvaro (angl. backout) funkcionalumas;
4.4.3. Automobilių stovėjimo įkainio ir laisvų vietų atvaizdavimo vienoje švieslentėje funkcija;
4.4.4. Monetų grąžos įrenginių MEI arba analogiškų palaikymas. Įrenginys turi užtikrinti monetų rūšiavimą pagal nominalus 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 EUR atskirose talpose.
5. Bendrieji reikalavimai fizinei įrangai:
5.1. Visos perkamos Prekės perkamos su įrengimu, jei nenurodyta kitaip.
5.2. Prekės montuojamos esamoje sistemoje neturi panaikinti ar pabloginti sistemos veikimo.
5.3. Visa tiekiama įranga turi būti nauja, nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished).
5.4. Temperatūrinis įrangos darbo režimas: (nuo -25 °C  iki +40 °C ).
5.5. Oro drėgnumas: nuo 10 % iki 90 %.
5.6. Įrangos viduje neturi susidaryti kondensatas.
5.7. Įrangos metalinės (plieninės) korpuso dalys turi būti iš išorės ir iš vidaus padengtos antikorozine danga arba korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio metalo (plieno).
5.8. Įrangos išorinės metalinės dalys ir montavimo elementai turi būti dažomi milteliniu būdu, spalva – RAL9004 MATT.
5.9. Įrangos korpusas (-ai) turi būti apsaugotas (-i) nuo elektromagnetinių, radijo bangų (atitikti EN 55022 standarto arba lygiaverčius reikalavimus).
5.10. Įranga turi būti atitinkamai klasifikuota pagal jos apsaugą nuo elektros smūgio (EN 60950 arba lygiavertis standartas).
5.11. Įranga turi būti ženklinta CE.
6. Reikalavimai Prekių įrengimui:
6.1. Kabelių įėjimo vietose korpusas privalo būti užsandarintas.
6.2. Diegiant įrangą ir atliekant ryšio, įrangos elektros kabelių maitinimo tinklo montavimą Tiekėjas turės parinkti ir suderinti su Užsakovu įrengimo būdą.
6.3. Tiekėjas turi savarankiškai įsivertinti ar atvesti tinklai yra pakankami įrangos tinkamam veikimui užtikrinti, o esant poreikiui numatyti jų pakeitimą
6.4. Atlikęs įrengimo darbus, Tiekėjas savo sąskaita ir resursais (įskaitant specialią įrangą) turės atlikti darbų vietos tvarkymo darbus, įskaitant, bet neapsiribojant, šiukšlių išvežimo, žemės kasimo ir dangų atstatymo (atkūrimo) darbus.
6.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad dangos būtų atstatomos (atkuriamos) naudojant tokias pačias medžiagas, kokios buvo panaudotos įrengiant atstatomą (atkuriamą) dangą. Jeigu dėl objektyvių priežasčių (pvz., medžiaga nebegaminama) atstatyti (atkurti) dangų tokiomis pačiomis medžiagomis neįmanoma, Tiekėjas dangų atstatymui (atkūrimui) gali naudoti kitas medžiagas, iš anksto suderinęs tokių medžiagų naudojimą su Užsakovu. Pažeistos dangos turi būti atstatomos (atkuriamos) visu pažeidimo plotu. Ši tvarkymo darbų atlikimo tvarka taip pat taikoma atliekant bet kokius kitus tvarkymo darbus.
6.6. Tiekėjas privalo atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka Tiekėjas turi suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas ir leidimus darbams, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu. Darbo vieta turi būti aptverta įspėjamaisiais kelio ženklais, atitinkančiais Kelių eismo taisyklių ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus.
6.7. Vadovautis Elektros įrenginių įrengimo, Elektros įrenginių eksploatavimo taisyklėmis bei užtikrinti darbų saugą, atitinkančią galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.
6.8. Visa demontuota įranga ir jos komponentai turi būti pristatomi Užsakovui į Gedimino pr.  9A požeminę automobilių stovėjimo aikštelę.

I. Techniniai reikalavimai aikštelių valdymo fizinės ir programinės įrangos atnaujinimui
7. Techniniai parametrai pagal objektus:
	7.1. Antakalnio g. 59 aikštelė

	Eil. Nr.
	Prekė
	Minimalūs parametrai

	7.1.1. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	16 GB

	7.1.2. 
	Kietasis diskas
	SSD 480 GB

	7.1.3. 
	Automobilių numerių atpažinimo licencijos atnaujinimas
	Ne senesnė nei 2024 m. 4 ketvirčio licencijos versija

	7.2. T. Kosciuškos g. 1A aikštelė

	7.2.1. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	16 GB

	7.2.2. 
	Kietasis diskas
	SSD 480 GB

	7.2.3. 
	Automobilių numerių atpažinimo licencijos atnaujinimas
	Ne senesnė nei 2024 m. 4 ketvirčio licencijos versija

	7.3. Šeškinės g. 22A aikštelė

	7.3.1. 
	Automobilių numerių atpažinimo licencijos atnaujinimas
	Ne senesnė nei 2024 m. 4 ketvirčio licencijos versija

	7.4. Šeimyniškių g. 23

	7.4.1. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	16 GB

	7.4.2. 
	Kietasis diskas
	SSD 480 GB

	7.4.3. 
	Automobilių numerių atpažinimo licencijos atnaujinimas
	Ne senesnė nei 2024 m. 4 ketvirčio licencijos versija

	7.4.4. 
	Kortelių skaitytuvas su pakeitimu
	· IK 09 sertifikatas;
· IP 65 sertifikatas;
· Talpinis jutiklinis ekranas,
Ne mažesnis nei3,5 colių;
320 x 480 pikselių;
64K spalvų;
apšviestas LCD.
· Saugumas ir patvirtinimai;
• PCI PTS 4.x (SRED ir atvirieji protokolai) ;
• MasterCard TQM;
• VISA ir MasterCard 2 lygis;
• EMVCo 1 lygio kontaktas V4.3;
• EMVCo bekontaktis V2.5.

	7.5. Tilto g. 14 aikštelė

	7.5.1. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	16 GB

	7.5.2. 
	Kietasis diskas
	SSD 480 GB

	7.5.3. 
	Automobilių numerių atpažinimo licencijos atnaujinimas
	Ne senesnė nei 2024 m. 4 ketvirčio licencijos versija

	7.6. Ukmergės g. 246

	7.6.1. 
	Serveris
	Kietasis diskas SSD 480 GB ;
Kietasis diskas HDD 1 TB ;
Operatyvioji atmintis RAM 32 GB ;
Procesorius : 4 branduoliai, 4,7 GHz.

	7.6.2. 
	Automobilių numerių atpažinimo licencijos atnaujinimas
	Ne senesnė nei 2024 m. 4 ketvirčio licencijos versija

	7.7. Gedimino pr. 9A aikštelė

	7.7.1. 
	Kietasis diskas
	SSD 480 GB

	7.7.2. 
	Automobilių numerių atpažinimo licencijos atnaujinimas
	Ne senesnė nei 2024 m. 4 ketvirčio licencijos versija

	7.8. Gedimino pr. 9A švieslentė iš Ž. Liauksmino g.

	7.8.1. 
	Stulpelis su montavimo elementais švieslentei
	· Stulpelio skersmuo ne mažesnis nei 89 mm;
· Stulpelio sienelės storis ne mažesnis nei 3,6 mm;
· Atsparūs korozijai;
· Dažomas milteliniu būdu;
· RAL9004 MATT;
· Storasienis.

	7.8.2. 
	Šviesdėžė
	· Vienpusė, kelio ženklo 528 dizaino;
· Dydis: 630x630 mm;
· LED pašvietimas;
· Montavimo elementai ir kitos dalys išskyrus RAL9004 MATT;
· Šviesdėžės montavimo vieta: vietoje esamos švieslentės Ž. Liauksmino g. įvažiavimas į Gedimino pr. 9A požeminę aikštelę.
· Šviesdėžės stiklas apsaugotas specialia grafiti poveikiui atsparia plėve. Plėvelė turi būti atspari ultravioletiniams spinduliams, tirpkliams, įbrėžimams, hidrofluorido rūgšties poveikiui.

	7.8.3. 
	Spalvota informacinė švieslentė
	· Trijų spalvų LED šviesos (raudona, žalia, mėlyna);
· dydis: 630x320 mm;
· pikselio žingsnis ne didesnis kaip 5 mm;
· Teksto atvaizdavimo galimybės vienoje ir dviejose eilutėse.
· komplektuojama su laikikliu prie stulpo;
· Švieslentės montavimo aukštis turi būti toks, kad jos apatinė dalis būtų ne žemiau kaip 2,6 m virš pėsčiųjų tako.
· Kabeliai iki esamų komutavimo spintų keičiami naujais, skirtais naudoti lauko sąlygomis ir montuojami kabelių loveliuose arba gofrose išskyrus, kai montuojama esamose kabelių montavimo kopėčiose.

	7.9. Gedimino pr. 9A švieslentė iš Vilniaus g.

	7.9.1. 
	Stulpelis su montavimo elementais švieslentei
	· Stulpelio skersmuo ne mažesnis nei 89 mm;
· Stulpelio sienelės storis ne mažesnis nei 3,6 mm;
· Atsparūs korozijai;
· Dažomas milteliniu būdu;
· RAL9004 MATT;
· Storasienis.

	7.9.2. 
	Šviesdėžė (2 vnt.)
	· Vienpusė, kelio ženklo 528 dizaino;
· Dydis: 630x630 mm;
· LED pašvietimas;
· Montavimo elementai ir kitos dalys išskyrus RAL9004 MATT;
· Šviesdėžės montavimo vieta: vietoje esamos švieslentės Ž. Liauksmino g. įvažiavimas į Gedimino pr. 9A požeminę aikštelę
· Šviesdėžės stiklas apsaugotas specialia grafiti poveikiui atsparia plėve. Plėvelė turi būti atspari ultravioletiniams spinduliams, tirpkliams, įbrėžimams, hidrofluorido rūgšties poveikiui.

	7.9.3. 
	Spalvota informacinė švieslentė (2 vnt.)
	· Trijų spalvų LED šviesos (raudona, žalia, mėlyna);
· dydis: 630x320 mm;
· pikselio žingsnis ne didesnis kaip 5 mm;
· Teksto atvaizdavimo galimybės vienoje ir dviejose eilutėse.
· komplektuojama su laikikliu prie stulpo;
· Švieslentės montavimo aukštis turi būti toks, kad jos apatinė dalis būtų 1,5 m virš vejos.
· Kabeliai iki esamų komutavimo spintų keičiami naujais, skirtais naudoti lauko sąlygomis ir montuojami kabelių loveliuose arba gofrose išskyrus, kai montuojama esamose kabelių montavimo kopėčiose.

	7.10. A. Goštauto g. 1 švieslentė

	7.10.1. 
	LED moduliai (4 vnt.)
	· Trijų spalvų LED šviesos (raudona, žalia, mėlyna);
· pikselio žingsnis ne didesnis kaip 5 mm;
· Tekstai lieka esami, spalva balta.


II. Techniniai reikalavimai švieslenčių tekstams

8. Gedimino pr. 9A aikštelė iš Vilniaus g. (prie ženklo).
8.1. Naujų šviesdėžių ir švieslenčių komplektą šioje vietoje sudaro 2 vnt. šviesdėžių ir 2 vnt. švieslenčių.
8.2. Vizualizacija:
8.2.1. Į A. Goštauto g. pusę:
[image: A blue sign with green text and a person walking on a sidewalk

Description automatically generated]
8.2.2. Į Gedimino pr. pusę:
[image: A sign on a pole

Description automatically generated]
8.3. Švieslentė turi atvaizduoti:
8.3.1. Laisvų vietų skaičių;
8.3.1.1. Esant laisvoms vietom švieslentėse atvaizduojamas tekstas su nuodytu laisvų vietų skaičiumi:
[image: A sign on a pole

Description automatically generated]
8.3.1.2. Nesant laisvų vietų nuolat atvaizduojamas tekstas „VIETŲ NĖRA“:
[image: A black background with red text

Description automatically generated]
9. Gedimino pr. 9A aikštelė iš Vilniaus g. (virš įvažiavimo).
9.1. Esamoje švieslentėje suformatuojami tekstai:
9.1.1. Kai aikštelėje yra laisvų vietų 5 sekundžių intervalu turi keisti tekstai nurodantys:
9.1.1.1. Valandinį įkainį. 
[image: A black fence over a tunnel

Description automatically generated with medium confidence]
9.1.1.2. Laivų vietų skaičių:
[image: A sign on a wall

Description automatically generated]
9.1.2. Kai aikštelėje nėra laisvų vietų – nuolat rodoma „VIETŲ NĖRA“:
[image: A sign on a wall

Description automatically generated]
10. Gedimino pr. 9A aikštelė iš Vilniaus g. (prie užtvaro).
10.1. Esamoje švieslentėje suformatuojami tekstai:
10.1.1. Kai aikštelėje yra laisvų vietų nuolat rodomas valandinis įkainis:
[image: ]
10.1.2. Kai aikštelėje nėra laisvų vietų – nuolat rodoma „VIETŲ NĖRA“:[image: ]
11. Gedimino pr. 9A aikštelė iš Ž. Liauksmino g. (prie ženklo).
11.1. Vizualizacija:
[image: A street sign on a pole

Description automatically generated]
11.2. Švieslentė turi atvaizduoti:
11.2.1. Laisvų vietų skaičių;
11.2.1.1. Esant laisvoms vietom švieslentėse atvaizduojamas tekstas su nuodytu laisvų vietų skaičiumi:
[image: A sign on a pole

Description automatically generated]
11.2.1.2. Nesant laisvų vietų nuolat atvaizduojamas tekstas „VIETŲ NĖRA“:
[image: A black background with red text

Description automatically generated]

12. Gedimino pr. 9A aikštelė iš Ž. Liauksmino g. (virš įvažiavimo).
12.1. Esamoje švieslentėje suformatuojami tekstai:
12.1.1. Kai aikštelėje yra laisvų vietų 5 sekundžių intervalu turi keisti tekstai nurodantys:
12.1.1.1. Valandinį įkainį. 
[image: A sign on a wall

Description automatically generated]
12.1.1.2. Laivų vietų skaičių:
[image: A close-up of a sign

Description automatically generated]
12.1.2. Kai aikštelėje nėra laisvų vietų – nuolat rodoma „VIETŲ NĖRA“:
[image: A group of signs on a wall

Description automatically generated]
13. Gedimino pr. 9A aikštelė iš Ž. Liauksmino g. (prie užtvaro).
13.1. Švieslentė turi atvaizduoti:
13.1.1. Kai aikštelėje yra laisvų vietų nuolat rodomas valandinis įkainis:
[image: A sign with text on it

Description automatically generated]
13.1.2. Kai aikštelėje nėra laisvų vietų – nuolat rodoma „VIETŲ NĖRA“:[image: A sign in a parking lot

Description automatically generated]
14. Tilto g. 14 (1 aukštas iš gatvės)
14.1. Švieslentė turi atvaizduoti:
14.1.1. Esant laisvoms vietom švieslentėse atvaizduojamas tekstas su nuodytu laisvų vietų skaičiumi:
[image: A black sign with green text

Description automatically generated]
14.1.2. Nesant laisvų vietų nuolat atvaizduojamas tekstas „VIETŲ NĖRA“:
[image: A sign with red text on it

Description automatically generated]
15. Tilto g. 14 (1 aukštas įvažiavimas)
15.1. Švieslentė turi atvaizduoti:
15.1.1. Kai aikštelėje yra laisvų vietų nuolat rodomas valandinis įkainis:
[image: A sign in a parking garage

Description automatically generated]
15.1.2. Kai aikštelėje nėra laisvų vietų – nuolat rodoma „VIETŲ NĖRA“:
[image: A sign with red text on it

Description automatically generated]
16. Tilto g. 14 (2/3 aukštas iš gatvės).
16.1. Švieslentė turi atvaizduoti:
16.1.1. Esant laisvoms vietom švieslentėse atvaizduojamas tekstas su nuodytu laisvų vietų skaičiumi:
[image: A sign on a pole

Description automatically generated]

16.1.2. Nesant laisvų vietų nuolat atvaizduojamas tekstas „VIETŲ NĖRA“:[image: A sign on a building

Description automatically generated]
17. Tilto g. 14 (2/3 aukštas įvažiavimas).
17.1. Švieslentė turi atvaizduoti:
17.1.1. Esant laisvoms vietom švieslentėse atvaizduojamas tekstas su nuodytu įkainiu:
[image: A red and white sign

Description automatically generated]
17.1.2. Nesant laisvų vietų nuolat atvaizduojamas tekstas „VIETŲ NĖRA“:
[image: A sign with a red and white striped pole

Description automatically generated]

18. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija), Įrangai taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
18.1. Įrangos pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
18.2. Švieslentės ir švieslentės turi būti 100 proc. LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).
18.3. Perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos  arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos.(4.4.3 p.);
III.  Garantijos sąlygos

19. Garantinis aptarnavimas:
19.1. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas turi turėti techninio aptarnavimo (toliau – TA) centrą, kuris turi užtikrinti operatyvų reagavimą į Užsakovo pranešimus apie perkamos sistemos sudedamųjų dalių gedimą pirmadieniais – šeštadieniais 8–20 val.
19.2. Pranešimai apie gedimus TA centre turi būti priimami Tiekėjo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.
19.3. Garantinio gedimo pašalinimo terminai:
19.3.1.  1 darbo diena nuo pranešimo pateikimo išskyrus šviesdėžių ir švieslenčių gedimus;
19.3.2. 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo pateikimo, kai garantinis gedimas įvykęs šviesdėžėse arba švieslentėse.
19.4. Jei Tiekėjas gedimo per numatytą terminą neištaiso, nes tam reikalingas ilgesnis remonto terminas ir dėl gedimo įranga tinkamai nefunkcionuoja, Tiekėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, privalo suteikti ir pristatyti Užsakovui lygiavertę pakaitinę įrangą ar jos dalį, užtikrinant tinkamą įrangos funkcionavimą iki bus pašalintas gedimas. 
19.5. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas prisiima išlaidas, kylančias dėl sugedusios įrangos ir jos sudedamųjų dalių išgabenimo ir pargabenimo į Vilnių.
19.6. Tiekėjas garantijos laikotarpiu prisiima sugedusios dalies ir laikinai keičiamos dalies išmontavimo, sumontavimo išlaidas.
19.7. Įrangos garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėn.

IV. Prekių priėmimas-perdavimas

20. Teikėjas pristatęs ir įrengęs Prekes pateikia priėmimo–perdavimo aktą Užsakovui. Tiekėjui pageidaujant priėmimas – perdavimas gali vykti du kartus – pirmąjį už 7.1-7.7.2 punktuose nurodytą įrangą, antrąjį už 7.8-7.10.1 punktuose nurodytą įrangą.
21. Už sutartį atsakingas Užsakovo atstovas per 5 darbo dienas elektroniniu paštu pateikia pastabas arba pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą.
_________________
image3.png
VIETY
NERA




image4.png




image5.png




image6.png
I '\Ili‘*aili’
T \“i





image7.png
> 1Y

im’..m e -

L R =

i - ‘ ! =

8%





image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png
1,6 EUR/val.





image14.png




image15.png
|
i
!
i




image16.png




image17.png
UL

1,6 EUR/val.





image18.png
VIETY NERA

il




image19.png




image20.png




image21.png
1,6 EUR/val.




image22.png
VIETY NERA





image1.png




image2.png




