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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Nuomos objektas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninė specifikacija

	1.
	Antiriaušinis skydas
	Vnt.
	72
	1. Antiriaušinis skydas:

1.2. Skydas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės permatomo polikarbonato (ar lygiavertės medžiagos), kad būtų itin lengvas ir atsparus įtrūkimams;

1.3. Skydas skirtas kūno apsaugos suteikimui įvairių operacijų metu nuo lazdų, vėzdų; svaidomų plytų, butelių, akmenų ar pan.;

1.4. Skydo išorinė pusė – be jokių briaunų;

1.5. Skydas turi būti išgaubtas, jog efektyviai nukreiptų svaidomus objektus į šonus, taip sumažindamas pasipriešinimą;

1.6. Skydo paviršiaus išlenkimo gylis ne mažiau 60mm. ir ne daugiau kaip 80 mm.;

1.7. Skyde turi būti įmontuota vidinė plokštė kuri efektyviai sugertų smūgius ir vibraciją;

1.8. Skydo vidinėje pusėje, rankenų aukštyje kairėje ir dešinėje pusėje turi būti pritvirtinti laikikliai lazdai-tonfai;

1.9. Ant vidinės plokštės turi būti sumontuota rankenų sistemą kurią sudarytų dvi 90 laipsnių kampu viena priešais kitą pakreiptos rankenos bei dvi kilpos, prilaikančios skydą per dilbį  (skydo stabilizavimui);
1.10. Rankenos pagamintos iš aukštos kokybės juodos spalvos polikarbonato arba lygiavertės medžiagos;

1.11. Rankenų sistema turi užtikrinti patogų skydo laikymą tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams vartotojams;

1.12. Rankenų sistema turi būti sumontuota taip kad leistų skydą laikyti tiek viena, tiek abejomis rankomis;

1.13. Rankenos turi užtikrinti tinkamą skydo laikymą, bet kokioje pozicijoje bet kuria ranka;

1.14. Skydas turi būti permatomas, neturi nukentėti matomumas;

1.15. Skydo aukštis ne didesnis nei 135 cm. Bet ne mažesnis nei 120 cm.;

1.16. Skydo plotis ne mažesnis kaip 55cm;
1.17. Skydo svoris su rankenomis ir sumontuotais tonfos-lazdos laikikliais ne didesnis kaip 5 kg;
1.18. Atskiros susidėvėjusios ar sulūžusios skydo detalės turi būti lengvai keičiamos;

1.19. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę papildomai įsigyti atskirų dalių skydo remontui;
1.20. Komplekte turi būti krepšys skydo transportavimui;

1.21. Transportavimo krepšys turi atitikti skydo dydį; 

1.22. Krepšys turi apsaugoti skydą nuo pažeidimų transportavimo metu;

1.23. Transportavimo krepšys privalo būti tamsios spalvos (juoda, tamsiai pilka, tamsiai ruda);
1.24. Skydo storis ne mažiau nei 3 mm.
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