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Bendrieji reikalavimai:

Paskirtis: energijos šaltinis rankinėms Motorola DP serijos radijo stotelėms;
Baterijos gamintojas / prekės ženklas: Motorola;
Suderinamumas: Motorola DP2400E radijo stotelėm;
Būklė: baterija privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished)), nepažeistoje gamintojo pakuotėje;
Originalumas: baterija turi būti originali Motorola gamintojo produkcija (ne analogas ir ne suderinama trečiųjų šalių baterija);
Suderinamumas su įkrovikliais: baterija turi būti suderinama su Motorola DP serijos originaliais įkrovikliais.

Techniniai reikalavimai:

Talpa: ne mažesnė kaip 1950 mAh;
Baterijos tipas: ličio jonų (Li-Ion);
Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP68 (atspari dulkėms ir vandeniui);
Darbinė temperatūra: ne siauresnė kaip nuo –30 °C iki +60 °C;
Nominali įtampa: apie 7,2–7,4 V;
Apsaugos sistemos: baterijoje turi būti integruota apsauga nuo perkrovimo, gilaus iškrovimo ir trumpojo jungimo;
Mechaninis suderinamumas: baterija turi pilnai atitikti Motorola DP2400E radijo stotelės konstrukciją ir tvirtinimo mechanizmą.
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